가축매몰지역 환경조사지침

2015. 9.

환 경 부

	□ 목 차 □
Ⅰ. 가축매몰지 주변 환경실태조사 1 1. 지하수 수질조사 1 2. 토양환경조사 9 3. 하천수 수질조사 10 4. 악취 조사 11 5. 매몰지역 지하수 특성 조사 13 Ⅱ. 가축매몰지 관측정 수질측정 14 <별표> 관측정 모니터링 결과 단계별 해석요령 20 Ⅲ. 가축매몰지 환경관리 24 1. 침출수의 공공처리장 연계처리 24 2. 가축매몰지 악취관리 27 3. 가축매몰지 생물학적 안전관리 32

※ 가축매몰지역에 대한 환경조사는 지자체별로 유관 부서{환경(지하수 등), 축산(방역)}간 상호 협조하여 추진

Ⅰ		가축매몰지 주변 환경실태 조사

1. 매몰지 주변 지하수 수질조사

□ 조사방안

○ 가축매몰지 주변 지하수의 수질실태 파악 및 먹는물 안전성 확보

□ 조사대상

○ (조사관정) 가축 매몰지 주변 150m 이내에 위치한 지하수 관정

- 매몰지 위치, 침출수 영향 및 지하수 흐름 등을 고려하여 대표관정 선정(3개소 내외)

※ 매몰초기(7일 이내)부터 조사관정(대조관정)에서 4개 항목을 조사하여 배경농도로 활용(방역작업과 연계하여 수행)

※ 액비저장조, FRP통 등 밀폐용기를 사용한 친환경적 처리장소는 주변 지하수 수질조사 대상에서 제외

< 대표관정 선정시 우선고려사항 >

․ 매몰지 필지 및 이와 경계한 인접 필지 내에 위치한 관정(최근거리)

․ 상수원 이용 하천 등에 인접하거나 주민이 집단적으로 거주하는 지역에 위치한 지하수 관정

□ 조사항목 및 방법

○ (조사항목) 1차조사 4개 항목, 2차조사(필요시 2개 항목 추가)

- (1차조사) 염소이온, 암모니아성질소, 질산성질소, 총대장균군

- (2차조사) 1차 조사항목 + 필요시 추가 항목(총질소, 총유기탄소)

※ 현장 측정항목 추가 : 수온, pH, 전기전도도, 용존산소

○ (조사방법)

- (1차조사) 분기별 또는 반기별 조사

- (2차조사) 관측정 모니터링 결과 단계별 해석요령[별표]에 따른 1단계(침출수 유출 의심 단계) 매몰지로부터 이격거리 50m이내 관정은 매월 조사

※ 또한, 암모니아성질소와 염소이온이 동시에 검출된 관정(해당 공정시험기준 정량한계 이상)에 한하여 필요시 2차 조사 실시

□ 시험방법

○ 염소이온, 질산성질소, 암모니아성질소, 총대장균군, 총질소(T-N), 총유기탄소(TOC)

- 수질오염공정시험기준(음용관정은 먹는물공정시험기준)

□ 조사주기

○ 조사관정에 대해서는 매몰일부터 1년까지 분기별 1회, 2～3년까지는 반기별 1회 실시

○ 매몰일로부터 3년이 경과한 후에도 다음 어느 하나의 조건에 해당하는 경우에는 반기별 1회 조사를 2년 이상 실시하여야 한다.

① “관측정 모니터링 결과 단계별 해석요령”[별표]에 의하여 1단계 조치가 요구되는 매몰지 주변 지하수 관정의 경우

② 매몰장소가 하천, 수원지 등과 30m 이내인 곳

③ 매몰지 굴착과정에서 지하수가 나타나는 곳(매몰장소가 지하수 수위로부터 1m 이내인 곳)

④ 음용지하수관정과 이격거리가 75m 이내인 곳

⑤ 그밖에 매몰지가 대규모 또는 밀집된 곳, 주민집단 거주지역과 인접한 곳 등으로서 시ㆍ군ㆍ구의 장이 환경영향이 우려되어 조사기간의 연장이 필요하다고 판단한 경우

□ 조사․분석기관

○ 시․도 보건환경연구원, 먹는물수질검사기관(환경부 지정), 기타 환경부 장관이 인정하는 기관

- 유역(지방)환경청(환경부 조사계획에 한함)

□ 조사절차

가. 현지조사 실시

○ 매몰지 주변 및 인근 마을, 먹는물 및 지하수 사용실태, 민원 등 조사

○ 지하수 조사대상을 선정하고, 관리현황 자료작성(별지서식1 참조)

- 가축매몰지 발생현황(일자, 농가, 매몰축종, 매몰두수, 위치 등)

- 주변 지하수 관정현황

․ 매몰지 150 m내 관정현황, 매몰지와의 거리, 관정깊이, 이용용도, 상수도보급 여부, 기존 수질검사 자료 검토, 주변 환경 등

나. 조사계획 수립

○ 지자체에서는 현지조사 후 조사대상지 선정

○ 지자체 및 유역(지방)환경청에서는 자체 실정에 맞게 조사계획 수립

다. 현장수질측정

○ 토출관(수도꼭지 등)에서 연속흐름방식(Flow cell 등) 또는 퍼징 후 안정화 상태로 현장수질을 측정하여 대기접촉 등에 의한 수질변화 방지

○ 현장측정 항목(pH, 전기전도도 등)의 측정값이 안정화 될 때까지 실시

○ 일정량의 지하수를 토출시킨 후 연속측정 값을 확인

○ 안정된 측정값을 현장기록지에 기록

<참고 : 현장수질측정 항목의 안정화요건>

항 목	안정화 요건
전기전도도(EC)	± 3%
수 온	± 0.1 ℃
수소이온농도(pH)	± 0.1
용존산소(DO)	± 0.3 mg/L

※ 출처 : 지하수수질측정망 설치 및 수질오염실태 측정계획(환경부고시 제2014-109, 2014.7)

라. 시료채취

○ 시료채취용기는 2L 이상의 용기(폴리프로필렌 등 플라스틱류 용기)를 사용(2L×1개)

- 총대장균군은 별도 멸균용기에 채취(200mL×2개)

○ 시료채취시 현장측정항목을 연속적으로 측정하여 평행값에 도달할 때까지 관정 내 고여 있는 물을 퍼내고 새로 나온 물을 시료로 사용

○ 시료채취용기는 시료를 채우기 전에 시료로 3회 이상 세척한  다음 신속하게 시료를 채취

○ 시료는 용기 상부까지 가득 채워 대기접촉에 의한 시료의 변질 방지

○ 뚜껑이 벗겨지지 않도록 봉인하고 지하수수질 시료채취확인서(별지서식 2 참조)를 작성하여 시료용기에 부착(검체번호 부여 등)

○ 현장 조사 및 주변정리 등을 실시하여 민원발생 방지

마. 조사관정에 표식 부착

○ 조사의 중복을 방지하기 위하여 라벨지에 유성펜을 사용하여 관정번호, 관정명, 사용용도, 채수기관(과명) 기록

○ 라벨지가 훼손되지 않도록 투명테이프 부착 후 관정에 고정

바. 시료 운반 및 보관

○ 시료의 운반은 냉장상태(0～4℃)를 유지하여 변질 방지

○ 오염도가 높을 것으로 예상되는 시료는 분류하여 보관

○ 외부 충격 등에 의한 시료채취 용기의 파손을 방지

○ 시료는 원칙적으로 당일 분석기관에 인계

○ 시료 인수인계시 관련 대장 등을 작성

□ 조사결과 보고

○ 1차 조사 결과는 분기 또는 반기 조사 후 익월 말까지, 2차 조사 결과는 최종 월별 조사 후 익월 말까지 환경부에 제출[별지서식 1]하고, 토양지하수정보시스템(http://sgis.nier.go.kr, 국립환경과학원)에 입력

□ 지하수관정 조사에 따른 조치 및 대책 추진

○ 미신고․허가 지하수 관정이 있는 경우에 제도권으로 편입

- 지하수법에 따른 허가나 신고 없이 지하수를 개발․이용하는 자

○ 지하수 수질기준 초과 지하수 이용 관정에 대한 조치

- 음용 용도의 지하수관정에서 수질기준에 부적합한 경우는 조사결과 및 먹는물 안전조치 방안을 즉시 통보

- 먹는물 안전조치 방안 : 음용중지, 소독·끓여먹기(총대장균군에 한함), 비상급수체계 추진(병입수, 급수차량 지원 등), 대체 식수원 확보, 지방상수도 보급 지원 등

- 수질기준 적합용도 외 사용금지

○ 특히, 지방상수도 미보급지역으로서 매몰지 인근에 이용 중인 지하수가 먹는물 수질기준을 초과하는 경우에 지방상수도 보급 방안 강구

[별지 서식 1]

매몰지 주변 지하수관정 수질조사결과 및 조치사항 보고

○ 지하수관정 수질조사결과 보고서식(엑셀)

연번	시도	시군구	매몰지				지하수 관정 정보									현장측정항목					지하수 수질조사 결과							매몰지 인근 지방상수도보급현황
			주소	주요 매몰 축종	매몰 두수	매몰일	관정 소재지	GPS좌표※	소유주	매몰지와의 이격 거리(m)	이용 용도 (음용, 생활, 농어업,공업)	관정 신고 여부 (신고, 미신고)	관정 깊이 (m)	사용량 (㎥/일)	관정 이용 인구 (명)	채수일	수온	pH	전기전도도	용존산소	판정 (초과/적합)	질산성 질소 (mg/L)	암모니아성 질소 (mg/L)	염소이온 (mg/L)	총대장균군 (군수/ 100mL)	총질소	총유기탄소	지방 상수도 보급 여부	개인 급수 시설 연결 여부	지방 상수도 이용 여부
※ GPS 좌표 : UTM 좌표로 표기

[별지 서식 2]

[별지 제4호의2서식] <신설 2010.2.16>						(앞쪽)
지하수수질검사시료 채취확인서
1. 시료 내용
검사목적ㆍ근거
지하수 용도					원수/정수 여부
채취일					기타 사항
지하수 개발ㆍ이용자	상호 또는 명칭				허가/신고 번호
	대표자 또는 성명(개인)
	소재지 또는 주소(개인)		(전화번호: )
지하수 개발ㆍ이용시설 위치
2. 봉인 공무원
소속
직급				이름			(인)
148㎜×105㎜(일반용지 60g/㎡(재활용품))

(뒤쪽)

※ 작성요령

1. 검사목적ㆍ근거란에는 「지하수법」 제20조에 따른 정기 수질검사 등 검사의 목적 및 근거가 되는 법령을 기록합니다.

2. 지하수 용도란에는 음용수, 생활용수, 농ㆍ어업용수 또는 공업용수 중 어느 하나를 기록합니다.

3. 원수/정수 여부란에는 시료가 지하수 원수인 경우에는 “원수”로, 지하수 원수를 소독 등의 정수 처리를 한 물인 경우에는 “정수”로 기록합니다.

4. 기타 사항란에는 수질기준 부적합에 따른 재검사 시료인 경우 “재검사”로 기록하는 등 그 밖의 참고사항을 기록합니다.

5. 허가/신고 번호란에는 「지하수법 시행규칙」 별지 제3호서식의 지하수 개발ㆍ이용허가서의 허가번호 또는 같은 규칙 별지 제9호 서식의 지하수개발ㆍ이용신고증의 신고번호를 기록합니다.

2. 매몰지 주변 토양환경조사

□ 조사방안

○ 매몰지 침출수 유출 여부를 간접적으로 확인이 필요한 경우

○ 관측정 또는 지하수관정의 주변 퇴비장, 축산폐수, 매몰처리 등 타 오염원 영향 여부를 간접적으로 확인하고자 하는 경우

□ 조사대상

○ 지자체에서 관측정 또는 지하수관정 분석결과, 아래와 같은 경우에  주변지역 토양환경조사 실시

- 질산성 질소, 염소이온, 암모니아성 질소 등 조사항목 또는 현장측정  수치가 급격하게 증가 또는 변동한 경우

- 매몰지로부터 침출수가 주변 토양으로 유출되어 지하수오염  영향이 있을 것으로 판단되는 경우

□ 조사방법

○ 토양시료채취 장비(geo-probe 등)를 이용한 토층별(표층, 중간층, 심층) 토양의 변색 등 육안검사 및 토양의 성분 분석(암모니아성질소, 유기물함량, 총인, 총질소 등) 실시

※ 심층 : 관측정의 설치 깊이 부근, 지하수 관정의 그라우팅 하부 깊이 부근

□ 분석방법

○ 토양 및 식물체 분석법 II(국립산림과학원, 2014)의 유기물, 질소함량 분석법 참조(시료채취 : 토양오염공정시험기준)

※ 지역별 보건환경연구원 등과 분석 의뢰 등 필요한 협조체계 구축

3. 매몰지 주변 하천수 수질조사

□ 조사방안

○ 하천변에 집단 조성 또는 대규모 매몰지의 침출수 유출(지상, 지하)로 인한 하천수질 영향 파악이 필요한 경우

□ 주변하천 수질영향 정밀조사

○ 조사지점

- 매몰지가 위치한 인근 하천으로서 매몰지의 침출수 유출로 인한 하천수질 오염영향조사가 필요하다고 판단한 지점

○ 조사시기

- 매몰지 발생 이후 분기 1회(필요시 조사 시기 조정)

○ 시료채취 : 매몰지 인근 하천수

- 매몰지로부터 침출수가 유출될 경우 하천 유입이 예상되는 지점을 중심으로 상·하류 각 1개 지점

※ 현장측정결과(전기전도도) 상․하류 간 변화발생 시 중간지점 추가

※ 채수방법은 수질오염공정시험기준의 ‘시료의 채취 및 보존방법’에 따름

○ 조사항목 : 이화학적 수질, 소독제 지표, 미생물 등 3개 분야 (15개)

- 이화학적 수질 : 수온, DO, EC, NO3-N, NH3-N, Cl-, BOD, COD, TN, TP (10개)

- 소독제 지표 : pH, Na, Ca (3개)

- 미생물 : 총대장균군, 분원성대장균군(또는 대장균) (2개)

4. 매몰지 악취 조사

□ 조사방안

○ 매몰지가 주거지 인근이나 다중의 생활권에 위치하여 민원이 유발되거나 주변 피해가 예상되어 조사가 필요한 경우

□ 정의 및 영향

○ 악취방지법에서는 악취를 “황화수소, 메르캅탄류, 아민류, 기타 자극성 있는 기체상 물질이 사람의 후각을 자극하여 불쾌감과 혐오감을 주는 냄새”라고 정의

○ 또한 여러 가지 성분이 혼합된 상태로 존재하면서 사람의 후각을 자극하여 건강에 피해를 주는 나쁜 냄새를 의미

< 주요 8개 악취물질이 인체에 미치는 영향 >

악 취 물 질	냄 새	농 도(ppm)	중독시 증상
암 모 니 아	자극성 냄새	1 ∼ 5	코,눈의 자극
메틸 메르 캅탄	양파 냄새	0.002 ∼ 0.01	최면, 중추신경마비
황 화 수 소	계란 썩는 냄새	0.02 ∼ 0.2	충혈, 호흡장애, 두통
황 화 메 틸	양배추 썩는냄새	0.01 ∼ 0.2	마취성
이황화 메틸	양배추 썩는냄새	0.009 ∼ 0.1	-
트리 메틸 아민	생선 썩는 냄새	0.005 ∼ 0.07	폐자극, 눈자극, 간장애
아세트알데히드	자극성 냄새	0.05 ∼ 0.5	-
스 티 렌	자극성 냄새	0.4 ∼ 2	마취작용

□ 조사방법

○ 매몰지를 대표할 수 있는 냄새 강도가 가장 큰 가스배출관과 매몰지 부지 경계선에서 시료를 채취하며, 시료채취 용기의 재질은 테들러, 테프론, 폴리에스테르 등 내용적이 3∼20L정도의 것을 사용

○ 시료채취는 시료채취시 펌프가 통과되지 않도록 흡인상자를 사용함. 시료채취 전 현장의 시료공기로 1회 이상 시료주머니에 채운 후 배기하여 시료공기로 시료주머니를 세척

○ 주거지에서 시료를 채취할 때는 기상상황을 확인하고 냄새가 가장 강하게 나는 위치로 하되 이때 주변의 축사나 냄새가 나는 곳에서의 영향이 없는 지점을 선정하며, 시료채취시간은 5분 이내에 이루어 지도록 함

○ 악취는 발생 특성이 일정하지는 않으므로 악취가 발생하는 시간이나 위치를 민원으로 확인하고 채취 시간을 결정

○ 매몰지에서의 악취물질에 대한 영향을 확인하고자 할 때는 악취공정시험방법에 따라 동물 부패·분해 과정에서 발생할 수 있는 주요 악취물질(암모니아, 황화수소, 트리메틸아민 등)을 채취 분석(단, 호기성호열미생물처리 매몰지는 다이메틸설파이드, 다이메틸다이설파이드 추가 조사)

○ 채취된 시료는 상온(15∼25℃)를 유지하여야 하며 직사광선을 피할 수 있도록 차광용기나 차광막(예시 : 검은 봉지, 아이스박스)을 이용하여 운반하여야 하며 채취 된 후 가능한 48시간이내(복합악취)에 분석

□ 악취 발생원인별 주요 악취물질

악 취 물 질	발 생 원
암 모 니 아	동식물 부패·분해, 축산업, 복합비료 제조업, 화장터, 분뇨처리장
메틸 메르 캅탄 황화수소 등	석유정제공장, 의약품 제조공장, 분뇨처리장, 하수처리장 등
트리 메틸 아민	동식물 부패·분해, 생선 내장처리 공장, 도축처리공장
아세트알데히드	식품화학, 석유화학, 고무 플라스틱 제조공정, 동물 부패·분해
스 티 렌	인쇄, 도장 공장, 동물 부패·분해
다이메틸설파이드	동식물 부패·분해, 정유공장, 펄프제조공장, 식품공장 등
다이메틸다이설파이드	동식물 부패·분해 정유공장, 펄프제조공장, 식품공장 등

5. 매몰지역 지하수 특성 조사

□ 조사방안

○ 매몰지가 위치한 지역(예정지역 포함)의 지하수 수위, 흐름방향 등 특성을 고려하여  매몰지 입지 선정의 적정성 검토가 필요한 경우, 매몰지로부터 침출수의 유출이 발생하였을 경우 침출수 흐름방향, 확산 범위와 시간에 따른 농도 변화 예측 등이 필요한 경우

□ 조사방법

○ 조사항목

- 지하수위, 순간수위변화시험, 수준측량 등

○ 조사결과

- 수준측량을 통해 측정된 상대수위, 순간수위변화시험에서의 수리전도도(K)

※ 필요시 지하수 전문기관, 지하수 전문업체에 조사를 의뢰하여 실시

□ 평가방법

○ 상용화된 지하수 수리특성 분석 프로그램(예; Aqtesolv 등)을 이용하여 결과를 해석 : 수리상수 등 산정

○ 현장조사를 통해 확보된 결과를 활용하여 지하수 유동 및 용질이송 모델링 수행

○ 모델링 프로그램 : MODFLOW(McDonald and Harbaugh, 1988) 등

□ 결과 해석

○ 지하수 수위가 매몰깊이(예정 포함)보다 높거나 비슷한 지점은 필요시 매몰지 이설조치(또는 매몰지 입지선정 시 배제)

○ 지하수 특성조사 결과를 토대로 침출수 이동방향, 확산속도, 유동(확산) 가능범위를 평가하고, 침출수 이동방향으로의 주변 지하수 환경영향 가능성 여부 파악

Ⅱ		가축매몰지 관측정 수질측정

1. 근거

가축전염병예방법 시행규칙 [별표5] 2. 매몰기준에 따른 관측정 수질측정 등에 관하여 환경부장관이 정하는 사항을 규정한 것임

가축전염병예방법 시행규칙 별표 5 제2호 나목(2)(라) ‘관측정의 수질측정, 결과해석, 보고 및 통보 등에 관한 사항은 환경부장관이 농림수산식품부장관의 의견을 들어 정하는 바에 따르고, 관측정 수질측정 결과에 따른 이설 등 매몰지 조치사항은 농림수산식품부장관이 정하는 바에 따른다.’(2012년 2월 8일)

2. 관측정 수질측정

□ 안전 조치

○ 바이러스 전파, 확산방지 등 안전대책 마련·시행〔AI․구제역 긴급행동지침(농식품부) 참고〕

- 시료채취 및 침출수 제거, 시료분석 등의 경우 관측정(관정)·시추공 주위 및 시료채취 용기·기계류 소독 조치, 업무담당자에 대한 바이러스 인체감염 방지조치

- 시료분석 실험실 바이러스 오염방지대책 및 분석 완료 후 시료 안전폐기방안 마련·시행

□ 관측정 설치

○ 관측정의 설치 시기

- 매몰지 조성완료 후 방역에 지장이 없는 범위에서 신속히 관측정을 설치하고 수질측정을 실시(배경농도로 참고할 수 있도록 추진)

○ 관측정의 설치

- 매몰지 내부(유공관 활용), 지하수 흐름의 하류방향 이격거리 5m 이내 각 1개소 이상 설치(침출수 유출 추정 또는 확인되는 경우 매몰지 이격거리 40～50m 위치에 추가 설치)

※ 해당 위치에 관측정으로 활용 가능한 이용 중인 지하수 관정이 있는 경우에 활용

- 매몰초기(7일 이내) 매몰지 지하수 흐름방향 상류에 추가로 관측정을 설치하여 배경 농도를 활용(방역작업과 연계하여 수행)

○ 관측정 구조 기본도

- 참조 : <그림 1>

※ 설치 목적에 지장이 없는 범위 내에서 관측정 구조, 규모 등의 변경 가능

※ 관측정 설치 자문의뢰 : 한국지하수수질보전협회, 한국지하수·지열협회, 한국환경공단, 한국농어촌공사, 한국지질자원연구원, 한국수자원공사 및 지하수 전문가 등

□ 조사항목(5개)

○ 염소이온, 암모니아성질소, 질산성질소, 총대장균군, 전기전도도

※ 필요시 pH, DO, 수온, T-N(총질소), TOC(총유기탄소) T-P(총인), 나트륨이온, ORP 등 추가

※ 침출수 배출 유공관의 경우 염소이온, 암모니아성질소, 질산성질소, 전기전도도 등으로 함(모니터링결과 2단계 해당 매몰지에 대한 전문가 분석 등에 활용)

□ 조사기간 및 횟수

○ 매몰 초기 1년까지 분기 1회, 2년～3년까지는 반기 1회 실시

- 가능한 신속히 관측정을 설치하고 매몰지 영향을 받지 않는 기간 내에 최초 수질을 측정

※ 단, 호기성호열미생물처리 매몰지에 대해서는 매몰 초기 3개월까지 2회, 3개월～1년까지 분기 1회, 2년～3년까지는 반기 1회 실시

○ 매몰일로부터 3년이 경과한 후에도 다음 어느 하나의 조건에 해당하는 경우에는 반기별 1회 조사를 2년 이상 실시하여야 한다.

① “가축매몰지 관측정 모니터링 결과 단계별 해석요령”[별표]에 의하여 1단계 조치가 요구되는 매몰지의 관측정인 경우

② 매몰지가 대규모 또는 밀집된 곳, 주민집단 거주지역과 인접한 곳 등으로서 시ㆍ군ㆍ구의 장이 환경영향이 우려되어 조사기간의 연장이 필요하다고 판단한 경우

○ 다만, 관측정 모니터링 결과 단계별 해석요령[별표]에 따라 추가로 조사 횟수, 조사항목 등을 수행

□ 시료채취방법

○ 시료 채취 전 관측정(시추공) 내 수위를 확인한 후 1회용 베일러 또는 소형 등속 정량 펌프를 이용하여 시료를 채취

※ 소형 등속 정량 펌프를 이용 할 경우 시료채취 전후 펌프 및 배관재 모두 깨끗하게 세척한 후 사용

○ 시료채취용기는 1L용량 이상의 무균 폴리에틸렌 채수병 등을 사용

○ 측정항목 중 대기 접촉에 민감한 항목인 온도, 수소이온농도, 전기전도도, 용존산소량 등은 휴대용 측정기를 이용하여 현장에서 측정

○ 분석항목에 따라 현장에서 전처리한 후 시료의 교란이나 기포가 발생하지 않도록 주의하여 시료채취용기에 담아 0℃~4℃ 냉장상태로 실험실까지 운반

○ 기타 시료의 채취 및 분석은 수질오염공정시험기준을 준용

○ 시료분석결과 및 이격거리 등을 토대로 침출수 유출여부 판단

3. 관측정 수질측정 결과해석 및 조치

□ 결과해석

○ 관측정 수질측정 결과는 단계별 해석요령[별표]에 따라 해석하여 침출수 유출 의심 단계(1단계), 침출수 유출 약의심 단계(2단계), 침출수 유출이 없는 단계(3단계)로 구분

※ 필요한 경우 지하수 전문가 등에게 추가로 자문을 받아 관측정 수질측정결과의 해석에 활용

□ 조치사항

○ 단계별 해석요령에 따라 필요한 모니터링 강화, 침출수 수거 확대, 매몰지 이설 등 매몰지 관리 조치사항을  추가로 수행

4. 관측정 수질측정 결과 보고

□ 결과 보고

○ 보고기관

- 환경부(토양지하수과), 국립환경과학원(토양지하수연구과)에 보고

○ 보고기한

- 매분기 또는 반기 익월 말일까지

○ 보고양식

- [별지 서식 3] 매몰지 관측정 수질측정 및 결과해석, 조치사항 및 계획

□ 수질측정결과 등 평가

○ (종합분석 평가) 과학원에서는 지자체의 관측정 수질측정 및 결과 해석자료 등을 분석하고 필요시 전문가회의 등을 거쳐 종합평가한 결과를 환경부에 제출

5. 관측정 수질측정 결과 통보

□ 결과 통보

○ 환경부장관은 지자체가 실시한 관측정 수질측정결과 및 평가결과 등을 농림수산식품부장관 및 해당 지자체에 통보

[별지 서식 3]

매몰지 관측정 수질측정 결과 및 조치사항 보고

매몰지				매몰지 관측정		관측정 조사 결과						내부 유공관 염소 이온	해석 결과(단계)	조치사항
주소	축종	매몰 두수	매몰일	관측정명	설치일	채수일	전 기 전도도	질산성 질소	암모니아성질소	염소 이온	총 대장균군

주 1) 해석결과 : 관측정 모니터링 결과 단계별 해석요령 적용 결과 해당하는 단계

2) 조치사항 : 이설완료, 이설진행 중, 이설계획, 침출수수거강화, 모니터링강화, 매몰지 정비보강 등 조치내역을 작성

[별표]

관측정 모니터링 결과 단계별 해석요령

1 단계 : 침출수 유출 의심 단계

❍ 모니터링 결과

① 암모니아성질소 농도가 10 mg/L 이상이면서, 염소이온 농도가 100 mg/L 이상인 경우

② ①에 해당하지 않으나, 암모니아성질소 농도가 2 mg/L 이상이면서, 염소이온 농도가 25 mg/L 이상인 경우 중에서

- 전기전도도가 800 μS/cm 이상이거나,

- 암모니아성질소와 염소이온의 농도(mg/L) 곱이 1,000 이상 되는 경우

③ ①,②에 해당하지 않으나, 암모니아성질소가 0.1mg/L 이상과 염소이온이 4.0mg/L 이상으로 동시에 검출된 경우 중에서,

- 관측정과 유공관의 염소이온 농도(mg/L) 비율이 0.05 이상이면서 관측정의 전기전도도가 800 μS/cm 이상

④ 3년 경과시점에서 암모니아성질소가 10mg/L 이상인 경우

❍ 1단계 조치사항

- 지자체장의 판단 하에 침출수 배출 유공관, 관측정을 통한 침출수 수거 강화(수거 빈도, 수거량), 매몰지 이설, 소각처리 등 필요한 매몰지 침출수 관리조치 시행

2 단계 : 침출수 유출 약 의심 단계

❍ 모니터링 결과

- 1단계에 해당하지 않으나 암모니아성질소가 0.1 mg/L 이상과 염소이온이 40 mg/L 이상으로 동시에 검출된 경우 중에서

① 관측정과 유공관의 염소이온 농도(mg/L) 비율이 0.05 이상이면서 관측정의 염소이온 농도가 15 mg/L 이상인 경우

② 유공관내 침출수가 발생하지 않거나 유공관이 없는 경우

❍ 2단계 조치사항

- 월 1회 조사(필요시 TN, TOC 항목 추가, 현장 점검 등)를 2회 이상을 실시하고, 기존의 분기·반기별 조사 결과와 함께 전문가 회의에서 침출수 유출 여부를 판단하여 그 결과에 다른 해당 단계별 조치사항 시행

3 단계 : 침출수 유출이 없는 단계

❍ 모니터링 결과

- 1, 2단계에 해당하지 않는 경우

❍ 3단계 조치사항

- 매몰초기 1년까지 분기 1회, 2~3년까지는 반기 1회 모니터링 실시(필요시 조사기간 연장 실시)

【주의 사항】

❍ 조사 시 유의사항

- 현장점검 시 현장 측정항목{pH, 온도, 냄새 및 색깔 등}을 조사하고, 축산분뇨, 퇴비장, 사체매몰과 같은 외부오염원 여부, 매몰지·관측정과 이격거리, 지하수 흐름방향, 토성, 매몰지 훼손 여부 등의 현장 정밀조사 실시

- 침출수 유출 판정에 필요시 매몰지 지하수 흐름방향 상류에 추가로 관측정을 설치하여 배경 농도를 활용

❍ 매몰지 관리사항

- 침출수 유출 가능성이 있는 매몰지는 침출수 배출 유공관 및 관측정(하류 경계부 관측정)에서 침출수 수거조치를 실시하되 수거 빈도 및 수거량을 확대

- 침출수 유출 가능성이 있는 매몰지, 이용 중인 지하수 관정 인접 매몰지 등에 대해서는 매몰지 이설, 소멸처리 등의 방안 강구

<그림 1>

※ 가축매몰지의 침출수 유출여부 확인 목적에 부합되는 경우에 현장  여건 등에 따라 관측정의 구조, 규격 등을 변경할 수 있음

※ 관측정 깊이는 10m 내외로 하며, 지하수위에 따라 조정

Ⅲ		가축매몰지 환경관리

1. 가축매몰지 침출수의 공공처리장 연계처리(‘11.2.28)

□ (처리방법) 매몰 초기 매몰지 상부로 용출된 용출수(체액 등)와  저류조․배출 유공관으로 수거한 침출수에 대한 처리방법을 구분할 필요

○ (용출수) 톱밥과 섞어 재매몰하고 생석회 등으로 소독

○ (침출수) 수시로 소독제로 소독을 실시하고 수거하여 소각 또는 폐수처리

□ (침출수 이송․처리) 소독한 후 밀폐용기 등에 수집하여 소각처리하거나, 축산분뇨 및 분뇨처리장․관리형매립지 침출수처리장․공공하수처리장 등으로 이송․처리

○ 용출수 및 침출수 중 유분 등은 톱밥과 섞어 소각시설(폐기물 소각시설)에서 소각

○ 고농도의 침출수 처리시 축산분뇨처리장 및 분뇨처리장, 관리형매립지 침출수처리장 등에서 우선적으로 처리

○ 총질소 및 총인 오염부하량 10%이내 범위에서의 처리기준을 준수하여 공공하수처리장에서 처리

※ 용출수 및 침출수를 매몰지 외부로 이송하고자 하는 경우에는 가축전염병 원인체(AI, 구제역바이러스 등)를 검사하여 검출되지 않는 것을 확인

□ 소독 등 기타 유의사항

○ 매몰지에서 처리장으로 이송된 침출수를 저류탱크로 옮기기 전에 처리장 담당자는 이송된 침출수의 pH를 측정하여 소독여부 확인

- 침출수의 pH가 5～10의 범위일 경우 산․알칼리제재를 첨가하여 pH를 5이하 또는 10이상으로 조절하여 구제역바이러스 등 소독 실시

※ 농식품부에서 산․알칼리 제재(pH 5 이하, pH 10 이상)로 처리한 후 폐수처리토록 기 조치(동물방역과-2996호, ‘11.2.17)

- 이송차량으로부터 침출수를 저류탱크로 옮기기 전에 이송차량과 저류탱크 사이의 작업장에 침출수 누출에 대비 생석회를 도포

○ 저류탱크로부터 침출수의 처리장 유입지점 및 유입방법

- 침출수를 처리장으로 유입하기 전에 저류탱크의 침출수 pH가 6.5～8 사이의 범위가 되도록 우선 조절한 후 유입

※ 처리장의 생물 활성을 고려하여 사전에 pH 중화 등 조절

- 저류탱크로부터 침출수를 처리장으로 유입하는 지점은 생활하수가 유입되는 지점(침사지 또는 유량조정조 등)으로 침출수 유입

- 침출수를 공공하수처리시설로 유입할 때에는 침출수의 일시적 유입에 따른 총질소, 총인 오염부하의 충격을 방지하기 위해 각 처리장의 설계용량에 맞도록(최대 10% 이내) 침출수 양을 조절하여 유입

○ 적용 가능한 소독제 선정

- 산성제제 : 구연산(Citric Acid C6H10O8), 복합염류, 염산, 황산

- 염기제제 : 탄산소다(Sodium carbonate), 가성소다(NaOH, Caustic Soda) 등

* 탄산소다(소다): Na2CO3. 무수물(無水物)은 소다회로 백색분말로 흡습성이 강함. 1수화물 ·7수화물 ·10수화물이 알려짐. 100g의 물에 0℃에서 7.1g, 100℃에서 45.5g 용해되며 알코올 ·에테르 등에는 녹지 않는다. Na2CO3＋H2O → NaOH＋NaHCO3 염산 HCl이나 황산 등의 강한 산에 가하면 이산화탄소 CO2를 발생. Na2CO3＋2HCl → 2NaCl＋H2O＋CO2↑

- 산화제 : 차아염소산 등 염소계, 이소시안산나트륨

※ 소독제의 형태: 액상 또는 고체형태

○ 기타 침출수를 공공하수처리시설에서 처리와 관련사항은 “공공하수도시설 운영관리 업무지침(‘11.1.31)”을 준수하여 처리

<참고 1>

국․내외 하수처리장에서의 병원성미생물 제거 사례

① 하수처리과정에서 병원성 오염지표인 총대장균군과 분원성대장균이 대부분 사멸

○ 생물활성 과정, 여과 및 소독 과정을 통해 약 6~7 log, 즉 99.9999% 정도 제거되어 방류(T.M. Scott, 2003)

※ 병원성미생물인 Clostridium perfingens는 약 5 log(생물활성 1.5～2.5 log + 여과․소독 약 3 log) 제거되는 것으로 보고

② 국내외 실험결과에 따르면, 포자를 형성하는 바실러스와 원생동물도 하수처리 방류수 소독(자외선, 염소, 오존 등)으로 1.5 ~ 3 log 처리(96.8~99.9%)되는 것으로 보고

※ 염철민 등(2001), chang et.al.(1985), Qualls et.al.(1985), Karanis et.al(1992), Sommer et.al(1993, 1996)

③ 국내 매몰지 침출수 유입 하수처리장을 대상으로 조사한 결과, 총대장균군, 분원성대장균군 및 대장균의 제거율도 약 5 log(99.999%) 제거되는 것으로 조사(국립환경과학원, ‘11.2)

※ 하수처리수 내 지표미생물인 총대장균군과 분원성대장균을 분석(US EPA)

2. 가축매몰지 악취관리

□ 침출수{용출수(체액 등) 포함} 등으로 인한 악취 방지

○ 매몰지에서 악취가 발생할 경우 매몰지 상부, 가스배출관, 침출수 배출용 유공관, 축사․보관장에 탈취제 살포(투입)를 통하여 침출수 제거, 악취 저감 및 사후관리 철저

○ 침출수 지상 유출로 인한 악취 발생시 톱밥, 흙 등으로 유출, 확산 방지

- 추가적인 성토작업, 탈취제 살포, 비닐하우스 등을 통한 악취발생 최소화

<참고 1> 가스배출관에서의 악취저감

○ 개요

- 가스배출관을 통해서 유출 되는 악취는 가스배출관 중간부분에 탈취카트리지를 끼워 악취를 제거 할 수 있으며, 탈취제(예: 활성탄) 주머니를 만들어 줄을 만들거나 주머니가 연결부위에 끼워지도록 하여 고정하고, 가스배출관 중간부분에 위치하도록 삽입설치

○ 가스배출관용 탈취카트리지의 구성

- 모기장, 양파망 같은 망구조의 소재로 주머니를 만들고 탈취제를 넣음

- 미생물제제는 스폰지나 솜에 젖을 정도로 적셔서 사용

○ 입자상 활성탄은 약 2주에 1회 교체, 미생물제제는 건조해지면 교체

※ 활성탄은 목제원료로 제조되는 미세세공이 잘 발달된 무정형 탄소의 집합체로 1g 당 1000m3 이상의 내부표면적을 가짐. 또한 탄소원자의 관능기가 주위의 액체나 기체에 인력을 작용하여 흡착하는 성질을 가지므로, 공기의 정화, 유기용제흡착, 탄산가스의 정제, 음용주의 정제 등에 활용됨

< 참고 2> 탈취제 이용

○ 개요

- 탈취제의 선택은 악취제거 성능시험을 통하여 확인할 수 있으며 탈취제의 종류와 특성에 따라 사용방법을 확인한 후 사용

- 수도권매립지관리공사 탈취성능시험방법, 한국환경산업기술시험원의 친환경 마크 탈취제 평가기준에 따른 탈취성능 확인 후 사용

- 탈취성능 시험항목 : 암모니아, 트리메틸아민, 황화수소, 메틸메르캅탄 등

※ 탈취제는 비닐하우스 및 탈취상(biocover) 등과 함께 사용 시 효과가 높아짐

○ 탈취제의 구분

- 물리적 탈취제 : 흡착·흡수 등의 물리적 작용에 의하여 냄새성분이 방출되지 못하도록 하는 탈취제

- 화학적 탈취제 : 냄새 성분에 화학적으로 작용하여 분해․변화시켜 악취를 저감하는 탈취제

- 생물학적 탈취제 : 효소 등의 제제가 악취가 심한 중간 분해산물인 취기물질을 악취가 덜한 최종 분해산물로서 생물학적 분해를 촉진하여 악취를 저감하는 탈취제

○ 탈취제에 대한 환경마크 인증기준

- 물리적 탈취제는 흡착 등 고정된 취기물질의 재방출이 일어날 수 있으므로 적용범위에서 제외됨

- 화학적 및 생물학적 탈취제를 대상으로 운영

- 현재 조달청 나라장터 종합쇼핑몰(http://shopping.g2b.go.kr)에 등록된 탈취제를 용도에 맞게 사용하려면 제품의 규격서를 반드시 확인

※ 조달청 분류 : 탈취제로만 구분되어 어떠한 악취물질을 제거할 수 있는지 구분이 없음

<탈취제의 분류와 주요성분>

	구 분
감각적 탈취	방향계	시트랄, 신나믹알데히드, 헬리오트로핀, 보르닐 아세테이트 등
	마스킹제	목초액, 벤질아세테이트, 초산페닐, 파라디클로로벤젠 등
	중화계	Eucalyptus유, 백단향류 등 식물정유와 오렌지유, 레몬유 등 과물정유
화학적 탈취	중화반응	산류(아민산 등), 염류(황산염 등), 알칼리(가성소다 등)
	화학적 산화	오존, 염소, 차아염소산, 과산화수소, 과망간산칼륨 등
	화학적 환원	아황산소다, 티오황산소다 등
	첨가, 중합	메타크릴산 에스테르, 말레인산에스테르 등
	중합, 킬레이트반응	알데히드류, 엽록소, 글리옥살 등
	이온교환반응	등의 양성활성제, 음이온제, 양이온제 등
	가수분해 반응	가수분해 반응: 알칼리 금속 등
물리적 탈취	흡착	활성탄, 섬유계 활성탄, 비드형 활성탄, 제올라이트, 활성 백토, 산 또는 알칼리로 처리한 고착활성탄
	흡수	물, 고비점 용제류, 계면활성제
	광조사	자외선
생물적 탈취	미생물 작용	소화효소, 악취분해균, 효모 등 이용
	미생물+흡착제	악취분해균을 활성탄 및 제올라이트에 공존시킨 것
	방부살균작용	클로라민-T 등의 염소계, 크레졸, 페놀계, 자외선 초음파

< 참고 3> 비닐하우스 이용

○ 개 요

- 비닐하우스를 설치하는 것은 매몰지 표면과 유공관을 통하여 배출되는  악취를 확산되지 않도록 하고 포집된 고농도의 악취는 탈취제 등을 통하여 저감시킬 때 효과적이며, 포집된 고농도의 악취는 자연광(자외선)으로 인한 분해효과와 비닐하우스내의 수분응축 등으로 악취성분을 일차적으로 자연  감소시킬 수 있음

○ 비닐하우스 설치의 장점

- 악취저감을 위해 탈취제(물리화학적, 미생물제제)등을 효과적으로 이용할 수 있고 매몰지에 대한 강우유입 방지효과, 야생동물의 접근방지, 주거지·도로 인접지역에서의 시각적인 효과 등

○ 비닐 하우스내의  탈취제 사용방법

- 탈취제를 골고루 펴서 비치할 수 있는 테이블(철망 바닥 구조)을 준비하고 폴리에틸렌 소재의 천을 깔고 그 위에 탈취제를 도포

- 액상 탈취제는 매몰지표면이 토양피복일 경우 표면에 살포할 수 있음

- 테이블의 크기는 메몰지의 내부 공간크기를 고려하여 적절히 제작

- 탈취제는 제제의 종류별로 사용방법에 따라 사용주기와 방법을 결정

○ 비닐하우스 제원(예시)

<악취제거용 비닐하우스의 기본 제원(예)>

구 분	규 격	비 고
제원	가로 6∼80m, 세로 약 10m	세로 길이는 매몰지의 길이에 따름
지지대	철재, 직경 25mm, 32mm	가로길이에 따라 굵기 선택
기타	배수로	우수배수로를 하우스주변 설치
		상부 배기구, 측면 배기창문 설치

<비닐하우스 개략도>

<가축매몰지 모식도(정면도)>

<가축매몰지 모식도(평면도)>

<참고 4> 탈취상(Biocover) 이용 등

○ 탈취상은 악취물질을 생물학적으로 처리하는 방법 중의 하나로서 미생물을 가공성 담체에 고정화 시켜 미생물의 대사활동에 의해 악취물질을 물, 이산화탄소, 무해한 염으로 분해하는 방법이며, 매몰지 표면과 유공관을 통하여 배출되는 악취는 매몰지 표면에 탈취상을 피복하여 저감할 수 있음. 비닐하우스 내에 설치하여 악취를 제거 할 수도 있음

- 탈취상의 악취제거 효율을 유지하기 해서는 미생물이 생육할 수 있도록 온도와 수분을 유지하며, 탈취상 표면에 탈취제(물리화학적, 미생물제제 등)를 주기적으로 살포하면 악취제거 효과를 증대 시킬 수 있음

3. 가축매몰지 생물학적 안전관리

○ 가축전염병예방법에 따른 매몰지 발굴금지 기간이내에 매몰지   이설 등을 하고자 하는 경우에 매몰지의 각종 병원성 미생물로 인한 생물학적 안전성 여부 조사 실시

○ 구제역· AI 매몰지내 병원성미생물로 인한 생물학적 안전성 여부는 발굴 토양층에서 지표미생물인 클로스트리디움 퍼프링젠스( Clostridium perfringens)의 검출 여부로 판단

- 클로스트리디움 퍼프링젠스의 토양시료 중 분석은 수질오염공정시험기준, 먹는물오염공정시험기준 및 국립산림과학원의 토양 및 식물체 분석법 II(2014) 등을 응용하여 실시(붙임 1)

- 한편, 매몰지 발굴에 따른 생물학적 안전성을 강화하기 위해 보조지표미생물로 가축사체 및 오염토양에서 검출될 수 있는 총대장균군, 분원성대장균(또는 대장균), 대장균 O-157, 살모넬라 등을 검사할 수 있음

※ 보조지표미생물 분석방법: 환경 중 병원성미생물 분석지침(국립환경과학원)

○ 매몰지 토양에서 지표미생물인 클로스트리디움이 매몰지 주변 토양보다 높은 농도로 검출되거나 보조지표미생물이 검출된   경우 발굴에 따른 환경오염 방지 및 작업자 보호 등 소독 등   안전조치

※ 발굴금지 기간 이후 매몰지 발굴 등의 경우 농식품부의 “가축매몰지 사후관리지침”에 따라 생물학적 안전관리 적용

<붙임 1>

미생물(Clostridium perfingens) 분석방법

1. 분석방법

가. 배지

(1) 2배 농후 DRCM배지

효모엑스	6.0g
소고기엑스	20.0g
트립트케이스 또는 트립토스	20.0g
포도당	10.0g
염화나트륨	10.0g
가용성 전분	2.0g
시스테인(염산염)	1.0g
초산 나트륨	6.0g
한천	0.5g
물	1.0L

물 1L에 상기 성분을 넣고 가열 용해하여 실온에서 pH가 6.8±0.2가 되도록 조정한 다음 나선식 마개가 있는 중시험관에 10mL씩 분주해서 121℃에서 15분간 고압 증기멸균한다. 실험 시에는 각각의 시험관에 여과 멸균한 4% 구연산제2철과 7% 아황산나트륨 같은 양을 혼합한 액을 각각 0.4mL 넣는다.

나. 희석액

(1) 인산완충희석액

인산2수소칼륨 34g를 500mL의 물에 녹인 후 수산화나트륨용액(0.5N)으로 실온에서 pH를 7.2±0.2로 조정한 후 물을 넣어 1L가 되도록 만들어 이를 보존용 원액으로 한다. 이 보존용 원액 1.25mL와 염화마그네슘(6수염) 81.1g을 물 1L에 녹여 만든 염화마그네슘용액 5.0mL를 넣은 다음 물로 1L가 되도록 하여 인산완충희석액을 만든다. 인산완충희석액은 99±2mL 또는 9±0.2mL 되도록 나선식 마개가 있는 희석병이나 시험관에 나누어 121℃에서 15분간 고압증기 멸균한다.

(2) 펩톤희석액

물에 10% 펩톤용액을 넣어 펩톤의 최종 농도가 0.1%가 되도록 희석하고, 실온에서 pH가 6.8±0.2가 되도록 조정한 다음 99±2mL 또는 9±0.2mL 되도록 나선식 마개가 있는 희석병이나 시험관에 나누어 121℃에서 15분간 고압증기 멸균한다.

다. 기구 및 장치

(1) 기구 및 장치는 총대장균군 시험과 동일한 것을 사용한다. 이밖에도 다음의 기구가 필요하다.

(2) 시험관

마개가 달린 유리 시험관을 멸균해서 사용하되 150mL 이상의 것을 사용한다.

(3) 항온수욕조

수온을 75±1.0℃로 유지할 수 있는 것을 사용한다.

(4) 토양시료의 조제

채취한 토양을 멸균된 2mm 체에 통과시켜 30g을 사용한다.

2. 시험 방법

토양시료에 대한 Clostridium perfringens 시험은 다음과 같이 시험한다.

가. 토양 시료채취

시료채취 지점은 매립지 중앙과 가장자리 2개 지점 등 3개 지점을 선정하여 경작토양층은 30~50cm까지 토양시료를 채취(총 3개 시료)하고, 발굴토양층은 3개 지점 당 표층, 중층(1m) 및 심층(2m)로 나누어 토양시료를 채취(총 9개 시료)하며, 한 시료당 100 g 이상을 채취하여 멸균된 용기(비닐백 또는 토양채취용 플라스틱 용기)에 담아 냉암용기에 보관하여 실험실로 운반한다.

나. 시료제조

채취된 시료를 혼합한 후 멸균된 2mm 체로 거른다. 걸러진 토양 30g을 멸균된 현탁용액 270mL에 넣고 5분간 잘 섞어준 뒤, 1000rpm에서 1분간 원심분리하여 상층액을 취한다.

다. 아포형성시험

검수 20mL 씩을 5개의 나선식 마개가 있는 시험관에 무균적으로 넣은 후 수온을 75±1.0℃로 유지한 항온수욕조에 10분간 정치한다. 이때 아포를 형성하지 못하는 균은 모두 사멸하고 아포를 형성할 수 있는 세균만 살게 된다.

라. 배양 및 아황산 환원력시험

75±1.0℃의 항온수욕조에서 10분간 정치시킨 5개의 나선식 마개가 있는 시험관을 즉시 20℃ 전후로 냉각한 다음 미리 준비한 2배 농후 DRCM 배지를 각각 20mL씩 넣는다.  그리고 기포가 생기지 않도록 검수와 배지를 혼합한 후 미리 멸균한 액체파라핀을 2～3mL 씩 무균적으로 배지 표면에 넣고 마개를 단단히 닫는다. 그리고 35±0.5℃로 48±3시간 배양한다. 배양 후 배지가 검게 변하게 되면 아황산이 환원된 것으로 아황산환원 혐기성포자 형성균 양성으로 판정하며 5개의 시험관 중 1개라도 양성인 경우 검출되었다고 판정한다. 본 실험은 시험관 1개당 2 g의 토양을 조사하는 것이며, 5개의 시험관에서 모두 음성이면 토양 10 g에 음성인 것으로 간주한다.

본 지침의 해석 및 기술적 질의사항은 아래로 연락주시기 바랍니다.

환경부 토양지하수과  044-201-7186∼7

국립환경과학원 토양지하수연구과 032-560-7924, 8365