2. 저 장 시 설

		1. 수 조

가. 정  의

수조란 건물과 관계없이 독립적으로 물을 저장하기 위하여 축조된 시설을 말하며, 다른 시설과 유기적인 관련을 가지고 일시적으로 저장기능을 하는 시설을 포함한다.

나. 종  류

1) 물을 저장하여 사용하기 위한 수조

2) 내수면 양만‧양식을 위한 수조

다. 내용연수 및 감가율

구 분		내 용 연 수	감 가 방 법	잔존율	감가율	비고
물을 저장하여 사용하기 위한 수조	철 판 탱 크	18년	정액법	10%	0.05
	철 골 탱 크	40년	〃	10%	0.0225
	철근콘크리트조탱크	40년	〃	10%	0.0225
	시멘트벽돌조탱크	30년	〃	10%	0.03
	화학제품(FRP 등)	40년	〃	10%	0.0225
	토조및합성고무제품	40년	〃	10%	0.0225
	S M C	40년	〃	10%	0.0225
	스테인레스(STS)	40년	〃	10%	0.0225
	지 하 암 거	40년	〃	10%	0.0225
내수면 양만‧ 양식을 위한 수조	철근콘크리트조	30년	〃	10%	0.03
	시 멘 트 벽 돌 조	20년	〃	10%	0.045
	철 판 원 형 조	18년	〃	10%	0.05
	기 타 합 성 조	10년	〃	10%	0.09

라. 기준가격표

① 물을 저장하여 사용하기 위한 수조

(단위：천원)

시 설	기 준 가 격
	50㎥ 기준	1㎥ 증감시
철판탱크 (원형)	16,160	199
철판탱크 (각형)	16,720	213
철골탱크 (고가수조)	16,500	117
철근콘크리트조	13,100	107
시멘트 벽돌조	3,280	27
화학제품(FRP 등)	9,970	109
토조 및 합성고무제품	1,180	10
SMC (Sheet Molding Compound)	18,160	162
스테인레스(STS)	20,480	205
지하암거	143,800	103

* 1,000ℓ＝1㎥＝1톤＝5D/M

② 내수면 양만‧양식을 위한 수조

(단위：천원)

시 설	기 준 가 격
	330㎥ 기준	1㎥ 증감시
철 근 콘 크 리 트 조	24,520	76
시 멘 트 벽 돌 조	18,250	55
철 판 원 형 조	18,960	58
기 타 합 성 조	13,600	45

* 면적환산은 시설면적을 뜻함

≪기준가격 산출요령≫

∙ 탱크는 용적(부피)에 의해 과세표준이 결정되므로

∙ 사용자에게 용량을 문의하여 결정하거나(특히 고가수조)

∙ 부피 환산방법에 의하여 결정함

‧ 원형탱크(원통형)：반지름×반지름×3.14×깊이＝부피

‧ 각형탱크：가로×세로×깊이＝부피

* 철근콘크리트 탱크와 벽돌조 탱크는 각형탱크와 같음

마. 시가표준액 산출방법

시가표준액＝{기준가격＋(1㎥증감시 기준가격×증감부피)}×잔가율

※ 잔가율 = 1 - (감가율 × 경과연수)

≪ 산출예시 ≫

◦ 2011년도에 설치한 수조(구조: 원형 철판탱크, 규모: 300㎥) 의 2017년도 시가표준액은?

∙ 감가율：0.05(철판탱크)

∙ 잔가율：1-(0.05×6년)＝0.70

∙ 50㎥기준가격：16,160,000원	A

∙ ㎥당 증가시 기준가격：250㎥×199,000원＝49,750,000원	B

∙ 기준가격 합계：A＋B＝16,160,000원＋49,750,000원＝65,910,000원

∙ 시가표준액：65,910,000원×0.70(잔가율)＝46,137,000원

바. 수조 개수 시가표준액

1) 수조의 개수란 수조의 잔존 내용연수를 연장시키거나 그 가치를 현실적으로 증가시키는 수선(수조 겉면적의 3분의 1 이상을 수선하는 경우에 한함)을 말한다. 다만, 수조의 도장, 기타 사용가능한 상태의 유지 등을 위한 수선은 제외한다.

2) 수조의 개수에 대한 시가표준액은 다음과 같이 계산하며, 잔가율은 1을 적용한다. 겉면적 계산 시 개방형의 경우 개방된 면적을 총 겉면적에서 제외한다.

① 먼저 “라. 기준가격표”에 따라 해당 수조의 시가표준액을 계산한다.

② 산출된 시가표준액에 “개수된 겉면적/해당 수조의 총 겉면적”의 비율을 곱하여 개수된 수조의 시가표준액을 계산한다.

▪ 수조의 시가표준액 × (개수된 겉면적/수조의 총 겉면적) = 개수 시가표준액

수조의 총 겉면적 계산

정육면체 : 가로 × 세로 × 6

직육면체 : (a면의 가로×세로 + b면의 가로×세로 + c면의 가로 × 세로) × 2

원통형  : (πr2×2) + (2πr×높이)

타원형  : (πab×2) + π{5(a+b)/4 – ab/(a+b)}×높이

※ a : 짧은쪽 반지름, b : 긴쪽 반지름

≪ 수조 개수 시가표준액 산출예시(취득원가 산정시) ≫

◦ 수조(구조: 원형 철판탱크, 규모: 300㎥)에서 겉면적의 2분의 1을 개수한 경우 시가표준액은?

∙ 잔가율：1

∙ 기준가격 합계：16,160,000원+199,000원/㎥×250㎥=65,910,000원

∙ 개수비율：1/2=0.5

∙ 개수 시가표준액：65,910,000원×1(잔가율)×0.5=32,955,000원

3) 개수 해당 수조에 대한 신축연도는 기존 신축연도에 개수로 인한 잔존 내용연수 증가분(개수시점의 경과연수의 20%, 소수점이하 절사함)을 가산하여 계산한 연도로 한다.

- (예) 2011년에 설치한 원형 철판탱크 수조를 2017년에 개수한 경우：2011년 + 〔0.20 × 경과연수(6년)〕= 2012년(신축연도)

≪ 산출예시 ≫

◦ 2011년도에 설치한 수조(구조: 원형 철판탱크, 규모: 300㎥)를 2017년에 일부 개수(겉면적의 2분의 1)한 경우 2017년도 시가표준액은?

∙ 감가율：0.05(철판탱크)

∙ 개수 전 잔가율：1－(0.05×6년)＝0.70

∙ 개수 후 신축연도 조정 : 2011년+(6년×0.20)＝2012년

∙ 개수 후 잔가율：1-(0.05×5년)＝0.75

∙ 50㎥기준가격：16,160,000원	A

∙ ㎥당 증가시 기준가격：199,000원×250㎥＝49,750,000원	B

∙ 기준가격 합계：A＋B＝16,160,000원＋49,750,000원＝65,910,000원

∙ 시가표준액：65,910,000원×0.75(잔가율)＝49,432,500원

		2. 저 유 조

가. 정  의

저유조란 유류(휘발유, 경유 등), LPG, LNG 등을 저장하였다가 공급할 수 있는 시설(석유화학제품 포함)을 말하며, 다른 시설과 유기적인 관련을 가지고 일시적으로 저장기능을 하는 시설을 포함한다.

나. 종  류

1) 소형저유조：철판탱크(원형, 각형), 철근콘크리트조, 기타

2) 대형저유조：철판탱크(원형), LNG특수저장조, 지하암거, 기타

※ 저유조는 크기, 설비자재, 제작방식에 따라 구분

다. 내용연수 및 감가율

구 분	내용연수	감가율	감가방법	잔존율	비고
철 판	18년	0.05	정액법	10%
철 근 콘 크 리 트	40년	0.0225	〃	10%
기 타	30년	0.03	〃	10%
LNG특 수 저 장 조	40년	0.0225	〃	10%
지 하 암 거	40년	0.0225	〃	10%

라. 기준가격표

① 소형저유조：1,000배럴 미만

(단위：천원)

시 설	기 준 가 격
	50㎥ 기준	1㎥ 증감시
철 판 탱 크 (원 형)	17,920	218
철 판 탱 크 (각 형)	18,800	241
철 근 콘 크 리 트 조	15,600	116
기타	15,500	223
L N G 특 수 저 장 조	114,400	1,150

② 대형저유조：1,000배럴 이상

(단위：천원)

시 설	용량(기준)	시 가 표 준 액
		기 준 가 격	기준용량이상 배럴당 증감액
철 판 (원 형)	1,000배럴	47,200	27.0
〃	6,000배럴	196,000	18.0
〃	60,000배럴	1,179,000	16.5
〃	100,000배럴	1,848,000	14.5
〃	200,000배럴	3,308,000	11.0
기타	100,000배럴이상	1,663,000	6.9
〃	100,000배럴미만	1,663,000	△6.0
LNG특수저장조	1,000,000배럴이상	57,200,000	50.0
〃	100,000배럴이상	5,540,000	55.0
〃	100,000배럴미만	5,540,000	△39.0
〃	10,000배럴미만	1,640,000	△152.0
지 하 암 거	5,000,000배럴미만	67,040,000	△11.0
〃	5,000,000배럴이상	67,040,000	7.0
〃	10,000,000배럴이상	109,840,000	6.0
〃	20,000,000배럴이상	180,000,000	5.0

* 주：1. 1㎘＝1,000ℓ
2. 대형저유조는 용량을 배럴(barrel)단위 기준으로 표시하기도 함.
1배럴＝0.15898(약 0.16㎘)    1㎘＝약 6.29배럴

마. 시가표준액 산출방법

시가표준액 ＝{기준가격＋(증감시 기준가격×증감부피)}×잔가율

※ 잔가율 = 1 - (감가율 × 경과연수)

≪ 산출예시 ≫

◦ 2011년도에 설치한 대형저유조(구조: 원형철판, 용량: 1,500배럴)의 2017년의 시가표준액은?

∙ 감가율：0.05(철판)

∙ 잔가율：1－(0.05×6년)＝0.70

∙ 1,000배럴 기준가격：47,200,000원	A

∙ 배럴당 증가시 기준가격：27,000원×500배럴＝13,500,000원	B

∙ 기준가격 합계：A＋B＝47,200,000원＋13,500,000원＝60,700,000원

∙ 시가표준액 : 60,700,000원×0.70(잔가율)＝42,490,000원

바. 저유조 개수 시가표준액

1) “저유조의 개수”란 저유조의 잔존 내용연수를 연장시키거나 그 가치를 현실적으로 증가시키는 수선(저유조 겉면적의 3분의 1 이상을 수선하거나 주요 장비 등을 교체ㆍ수리한 경우에 한함)을 말한다. 다만, 저유조의 도장, 기타 사용가능한 상태의 유지 등을 위한 수선은 제외한다.

2) 저유조의 개수에 대한 시가표준액은 다음과 같이 계산하며, 잔가율은 1을 적용한다.

① 개수는 “라. 기준가격표”에 따라 해당 저유조의 시가표준액을 계산하여 그 산출된 시가표준액에 “개수된 겉면적/해당 저유조의 총 겉면적”의 비율을 곱하여 개수된 저유조의 시가표준액을 계산한다.

▪ 저유조의 시가표준액 × (개수된 겉면적/저유조의 총 겉면적)

= 개수 시가표준액

저유조의 총 겉면적 계산

정육면체 : 가로 × 세로 × 6

직육면체 : (a면의 가로×세로 + b면의 가로×세로 + c면의 가로 × 세로) × 2

원통형 : (πr2×2) + (2πr×높이)

타원형 : (πab×2) + π{5(a+b)/4 – ab/(a+b)}×높이

※ a : 짧은쪽 반지름, b : 긴쪽 반지름

② 그 밖에 저유조를 유지･관리하는 주요 장비 등의 부수시설을 교체･수리한 경우에는 시장･군수가 시가 등을 참조하여 수시로 결정한다.

≪ 저유조 개수 시가표준액 산출예시(취득원가 산정시) ≫

◦ 대형저유조(구조: 원형철판, 용량: 1,500배럴)에서 겉면적의 2분의 1을 개수한 경우 시가표준액은?

∙ 잔가율：1

∙ 기준가격 합계：47,200,000원+27,000원/배럴×500배럴=60,700,000원

∙ 개수비율：1/2=0.5

∙ 개수 시가표준액：60,700,000원×1(잔가율)×0.5=30,350,000원

3) 개수 해당 저유조에 대한 신축연도는 기존 신축연도에 개수로 인한 잔존 내용연수 증가분(개수시점의 경과연수의 20%, 소수점이하 절사함)을 가산하여 계산한 연도로 한다.

- (예) 2011년에 설치한 원형 저유조를 2017년에 개수한 경우：

2011년 + 〔0.20 x 경과연수(6년)〕= 2012년(신축연도)

≪ 산출예시 ≫

◦ 2011년도에 설치한 대형저유조(구조: 원형철판, 용량: 1,500배럴)를 2017년도에 일부 개수(겉면적의 2분의 1)한 경우 2017년의 시가표준액은?

∙ 감가율：0.05(철판)

∙ 개수 전 잔가율：1－(0.05×6년)＝0.70

∙ 개수 후 신축연도 조정：2011년+(0.20x6년)＝2012년

∙ 개수 후 잔가율：1－(0.05×5년)＝0.75

∙ 1,000배럴 기준가격：47,200,000원	A

∙ 배럴당 증가시 기준가격：27,000원×500배럴＝13,500,000원	B

∙ 기준가격 합계：A＋B＝47,200,000원＋13,500,000원＝60,700,000원

∙ 시가표준액 : 60,700,000원×0.75(잔가율)＝45,525,000원

		3. 싸 이 로

가. 정  의

싸이로란 가축의 조사료(粗飼料)인 청조(엔시레지) 저장을 위하여 만든 탱크식 창고를 말하며, 다른 시설과 유기적인 관련을 가지고 일시적으로 저장기능을 하는 시설을 포함한다.

나. 종  류

1) 시멘트벽돌조 싸이로

2) 철근콘크리트조 싸이로

다. 내용연수 및 감가율

구 분	내용연수	감가율	감가방법	잔존율	비고
시 멘 트 벽 돌 조	30년	0.03	정액법	10%
철 근 콘 크 리 트 조	40년	0.0225	〃	10%

라. 기준가격표

(단위：천원)

시 설 별	기 준 가 격
시멘트 벽돌조 싸이로	기 준 치	10,430
D4.5m×H9.0m(150㎥기준)	1㎥당 증 감 시	48
철근콘크리트조 싸이로	기 준 치	13,690
D4.5m×H9.0m(150㎥기준)	1㎥당 증 감 시	60

마. 시가표준액 산출방법

시가표준액＝{기준가격＋(1㎥당 증감시 기준가격×증감부피)}×잔가율

※ 잔가율 = 1 - (감가율 × 경과연수)

≪ 시가표준액산출시 고려사항 ≫

1) 사용자에게 구조(시멘트 벽돌조 또는 철근콘크리트조)와 용량을 문의, 확인하거나 용량이 불확실한 경우에는 원통부피환산방식(반지름×반지름×3.14×높이)에 의하여 용량을 산정한다.

2) 납세의무자가 설치하여 사용하고 있는 싸이로중 전체 용량이 150㎥ 이상인 싸이로에 한한다.

≪ 산출예시 ≫

◦ 2011년도에 설치된 싸이로(구조: 철근콘크리트조, 용량：160㎥)의 2017년 시가표준액은?

∙ 감가율：0.0225(철근콘크리트조)

∙ 잔가율：1－(0.0225×6년)＝0.865

∙ 150㎥기준가격：13,690,000원	A

∙ ㎥당 증가시 기준가격：60,000원×10㎥＝600,000원	B

∙ 기준가격 합계 : A＋B＝13,690,000원＋600,000원＝14,290,000원

∙ 시가표준액 : 14,290,000원×0.865(잔가율)＝12,360,850원

바. 싸이로 개수 시가표준액

1) 싸이로의 개수란 싸이로의 잔존 내용연수를 연장시키거나 그 가치를 현실적으로 증가시키는 수선(싸이로 겉면적의 3분의 1 이상을 수선하는 경우에 한함)을 말한다. 다만, 싸이로의 도장, 기타 사용가능한 상태의 유지 등을 위한 수선은 제외한다.

2) 싸이로의 개수에 대한 시가표준액은 다음과 같이 계산하며, 잔가율은 1을 적용한다.

① 먼저 “라. 기준가격표”에 따라 해당 싸이로의 시가표준액을 계산한다.

② 산출된 시가표준액에 “개수된 겉면적/해당 싸이로의 총 겉면적”의 비율을 곱하여 개수된 싸이로의 시가표준액을 계산한다.

▪ 싸이로의 시가표준액×(개수된 겉면적/싸이로의 총 겉면적) = 개수 시가표준액

싸이로의 총 겉면적 계산

정육면체 : 가로 × 세로 × 6

직육면체 : (a면의 가로×세로 + b면의 가로×세로 + c면의 가로 × 세로) × 2

원통형 : (πr2×2) + (2πr×높이)

타원형 : (πab×2) + π{5(a+b)/4 – ab/(a+b)}×높이

※ a : 짧은쪽 반지름, b : 긴쪽 반지름

≪ 싸이로 개수 시가표준액 산출예시(취득원가 산정시) ≫

◦ 싸이로(구조: 철근콘크리트조, 용량：160㎥)에서 겉면적의 2분의 1을 개수한 경우 시가표준액은?

∙ 잔가율：1

∙ 기준가격 합계：13,690,000원+60,000원/㎥×10㎥=14,290,000원

∙ 개수비율：1/2=0.5

∙ 개수 시가표준액：14,290,000원×1(잔가율)×0.5=7,145,000원

3) 개수 해당 싸이로에 대한 신축연도는 기존 신축연도에 개수로 인한 잔존 내용연수 증가분(개수시점의 경과연수의 20%, 소수점이하 절사함)을 가산하여 계산한 연도로 한다.

- (예) 2011년에 설치한 철근콘크리트 싸이로를 2017년에 개수한 경우：2011년 + 〔0.20 x 경과연수(6년)〕= 2012년(신축연도)

≪ 산출예시 ≫

◦ 2011년도에 설치된 싸이로(구조: 철근콘크리트조, 용량：160㎥)를 2017년에 일부 개수(겉면적의 2분의 1)한 경우 2017년 시가표준액은?

∙ 감가율：0.0225(철근콘크리트조)

∙ 개수 전 잔가율：1－(0.0225×6년)＝0.865

∙ 개수 후 신축연도 조정：2011년+(0.20x6년)＝2012년

∙ 개수 후 잔가율：1－(0.0225×5년)＝0.8875

∙ 150㎥기준가격：13,690,000원	A

∙ ㎥당 증가시 기준가격：60,000원×10㎥＝600,000원	B

∙ 기준가격 합계 : A＋B＝13,690,000원＋600,000원＝14,290,000원

∙ 시가표준액 : 14,290,000원×0.8875(잔가율)＝12,682,375원

		4. 저 장 조

가. 정  의

저장조란 곡물, 어류, 과일, 시멘트, 화학제품, 방사성폐기물(중․저준위) 등의 물품을 저장 보관하기 위하여 축조된 시설을 말하며, 다른 시설과 유기적인 관련을 가지고 일시적으로 저장기능을 하는 시설을 포함한다.

나. 종  류

1) 철판탱크

∙ 곡물류 저장용

∙ 화학제품 등 저장용(석유화학제품 제외)

2) 철근콘크리트(일반)

3) 철근콘크리트(방사성폐기물)

4) 콘크리트

5) 아연도금강판

6) 기   타：1)에서 5)까지 해당되는 것 이외의 저장조

다. 내용연수 및 감가율

구 분	내용연수	감가율	감가방법	잔존율	비고
철 판 탱 크	18년	0.05	정액법	10%
철근콘크리트(일반)	40년	0.0225	〃	10%
철근콘크리트 (방사성폐기물)	100년	0.009	〃	10%
아연도금강판	15년	0.06	〃	10%

라. 기준가격표

(단위：천원)

시 설 별	기 준 가 격
철판탱크(곡물류) 200㎥	기 준 치	45,120
	1㎥당 증 감 시	194
철판탱크(화학제품) 10㎥	기 준 치	5,200
	1㎥당 증 감 시	272
철판탱크(축산분뇨) 200㎥	기 준 치	46,480
	1㎥당 증 감 시	207
철근콘크리트 탱크 200㎥	기 준 치	36,050
	1㎥당 증 감 시	99
철근콘크리트 탱크(방사성폐기물)	기 준 치	662,569,000
	1㎥당 증 감 시	-
아연도금강판 200㎥	기 준 치	54,880
	1㎥당 증 감 시	247

* 위 시설에 없는 저장시설은 매년 1. 1. 현재 가격을 과세권자가 조사결정

* 기존의 콘크리트 탱크는 철근콘크리트 탱크로 대체

마. 시가표준액 산출방법

시가표준액＝{기준가격＋(1㎥당 증감시 기준가격×증감부피)}×잔가율

※ 잔가율 = 1 - (감가율 × 경과연수)

≪ 산출예시 ≫

◦ 2007년에 설치된 저장조(구조: 화학제품 저장용 철판탱크, 용량: 20㎥)의 2017년 시가표준액은?

∙ 감가율：0.05(철판)

∙ 잔가율：1－(0.05×10년)＝0.50

∙ 10㎥ 기준가격：5,200,000원	A

∙ ㎥당 증가시 기준가격：272,000원×10㎥＝2,720,000원	B

∙ 기준가격 합계 : A＋B＝5,200,000＋2,720,000＝7,920,000원

∙ 시가표준액 : 7,920,000원×0.50(잔가율)＝3,960,000원

바. 저장조 개수 시가표준액

1) 저장조의 개수란 저장조의 잔존 내용연수를 연장시키거나 그 가치를 현실적으로 증가시키는 수선(저장조 겉면적의 3분의 1 이상을 수선하거나 주요 장비 등을 교체ㆍ수리한 경우에 한함)을 말한다. 다만, 저장조의 도장, 기타 사용가능한 상태의 유지 등을 위한 수선은 제외한다.

2) 저장조의 개수에 대한 시가표준액은 다음과 같이 계산하며, 잔가율은 1을 적용한다.

① 바닥면적이나 벽면적의 개수는 “라. 기준가격표”에 따라 해당 저장조의 시가표준액을 계산하여 그 산출된 시가표준액에 “개수된 겉면적/해당 저장조의 총 겉면적”의 비율을 곱하여 개수된 저장조의 시가표준액을 계산한다.

▪ 저장조의 시가표준액×(개수된 겉면적/저장조의 총 겉면적)

= 개수 시가표준액

저장조의 총 겉면적 계산

정육면체 : 가로 × 세로 × 6

직육면체 : (a면의 가로×세로 + b면의 가로×세로 + c면의 가로 × 세로) × 2

원통형 : (πr2×2) + (2πr×높이)

타원형 : (πab×2) + π{5(a+b)/4 – ab/(a+b)}×높이

※ a : 짧은쪽 반지름, b : 긴쪽 반지름

② 그 밖에 저장조를 유지･관리하는 주요 장비 등의 부수시설을 교체･수리한 경우에는 시장･군수가 시가 등을 참조하여 수시로 결정한다.

≪ 저장조 개수 시가표준액 산출예시(취득원가 산정시) ≫

◦ 저장조(구조: 화학제품 저장용 철판탱크, 용량: 20㎥)에서 겉면적의 2분의 1을 개수한 경우 시가표준액은?

∙ 잔가율：1

∙ 기준가격 합계：5,200,000원+272,000원/㎥×10㎥=7,920,000원

∙ 개수비율：1/2=0.5

∙ 개수 시가표준액：7,920,000원×1(잔가율)×0.5=3,960,000원

3) 개수 해당 저장조에 대한 신축연도는 기존 신축연도에 개수로 인한 잔존 내용연수 증가분(개수시점의 경과연수의 20%, 소수점이하 절사함)을 가산하여 계산한 연도로 한다.

- (예) 2007년에 설치한 화학제품 저장용 철판탱크를 2017년에 개수한 경우：2007년 + 〔0.20 x 경과연수(10년)〕= 2009년(신축연도)

≪ 산출예시 ≫

◦ 2007년에 설치된 저장조(구조: 화학제품 저장용 철판탱크, 용량: 20㎥)를 2017년에 일부 개수(겉면적의 2분의 1)한 경우 2017년 시가표준액은?

∙ 감가율：0.05

∙ 개수 전 잔가율：1－(0.05×10년)＝0.5

∙ 개수 후 신축연도 조정：2007년+(0.20x10년)=2009년

∙ 개수 후 잔가율：1－(0.05×8년)＝0.60

∙ 10㎥ 기준가격：5,200,000원	A

∙ ㎥당 증가시 기준가격：272,000원×10㎥＝2,720,000원	B

∙ 기준가격 합계 : A＋B＝5,200,000원＋2,720,000원＝7,920,000원

∙ 시가표준액 : 7,920,000원×0.60(잔가율)＝4,752,000원

3. 도크  및  접안시설

		1. 도 크

가. 정  의

도크란 배를 건조 또는 수리하기 위하여 설치한 시설 또는 이와 유사한 시설을 말한다.

나. 종  류

1) 건도크(dry dock) : 수면과 접한 육상부를 절토하여 철근콘크리트조로 호를 만들고 수문을 설치한 것

2) 부도크(floating dock) : 도크자체가 잠수 또는 부상하여 선박을 건조할 수 있도록 철재 등에 의하여 건조된 것

다. 내용연수 및 감가율

구 분	시 설 구 조	내용연수	감가방법	감가율	잔존율
건도크(dry dock)	철 근 콘 크 리 트 조	40년	정액법	0.0225	10%
부도크(floating dock)	철 및 기 타 금 속 조	20년	〃	0.045	10%

라. 기준가격표

① 건도크

(단위：천원)

구 분		단 위	기준가격
도 크 용 적	10,000톤 미만 10,000톤 이상 30,000톤 〃 50,000톤 〃 100,000톤 〃 200,000톤 〃 400,000톤 〃	1㎥당 〃 〃 〃 〃 〃 〃	132 120 109 100 85 68 64

※ 도크용적은 지표를 기준으로 가로×세로×높이에 의하여 계산한다.

② 부도크

(단위：천원)

구 분		단 위	기준가격
도 크 용 적	10,000톤 미만 10,000톤 이상 50,000톤 〃 100,000톤 〃 200,000톤 〃 400,000톤 〃	1㎥당 〃 〃 〃 〃 〃	128 120 110 95 85 78

마. 시가표준액 산출방법

시가표준액＝(도크용적×1㎥당 기준가격)×잔가율

※ 잔가율 = 1 - (감가율 × 경과연수)

≪ 산출예시 ≫

◦ 2011년에 설치된 건도크(용적：15,000톤)의 2017년 시가표준액은?

∙ 감가율：0.0225

∙ 잔가율：1－(0.0225×6년)＝0.865

∙ 기준가격：120,000원×15,000㎥＝1,800,000,000원

∙ 시가표준액 : 1,800,000,000원×0.865(잔가율)＝1,557,000,000원

바. 도크 개수 시가표준액

1) 도크의 개수란 도크의 잔존 내용연수를 연장시키거나 그 가치를 현실적으로 증가시키는 수선(도크 겉면적의 3분의 1 이상을 수선하거나 주요 장비 등을 교체‧수리한 경우에 한함)을 말한다. 다만, 도크의 도장이나 도크의 작동에 필요한 기계의 소모된 부품교체, 기타 사용가능한 상태의 유지 등을 위한 수선은 제외한다.

2) 도크의 개수에 대한 시가표준액은 다음과 같이 계산하며, 잔가율은 1을 적용한다.

① 먼저 “라. 기준가격표”에 따라 해당 도크의 시가표준액을 계산하여 그 산출된 시가표준액에 “개수된 겉면적/해당 도크의 총 겉면적”의 비율을 곱하여 개수된 도크의 시가표준액을 계산한다.

▪ 도크의 시가표준액×(개수된 겉면적/도크의 총 겉면적) = 개수 시가표준액

② 그 밖에 도크를 유지･관리하는 주요 장비 등의 부수시설을 교체‧수리한 경우에는 시장･군수가 시가 등을 참조하여 수시로 결정한다.

≪ 도크 개수 시가표준액 산출예시(취득원가 산정시) ≫

◦ 건도크(용적：15,000톤)에서 겉면적의 2분의 1을 개수한 경우 시가표준액은?

∙ 잔가율：1

∙ 15,000톤 기준가격：120,000원/㎥×15,000㎥＝1,800,000,000원

∙ 개수비율：1/2=0.5

∙ 개수 시가표준액：1,800,000,000원×1(잔가율)×0.5=900,000,000원

3) 개수 해당 도크에 대한 신축연도는 기존 신축연도에 개수로 인한 잔존 내용연수 증가분(개수시점의 경과연수의 20%, 소수점이하 절사함)을 가산하여 계산한 연도로 한다.

- (예) 2011년에 설치한 건도크를 2017년에 개수한 경우：

2011년 + 〔0.20 x 경과연수(6년)〕= 2012년(신축연도)

≪ 산출예시 ≫

◦ 2011년에 설치된 건도크(용적：15,000톤)를 2017년에 일부 개수(겉면적의 2분의 1)한 경우 2017년 시가표준액은?

∙ 감가율：0.0225

∙ 개수 전 잔가율：1－(0.0225×6년)＝0.865

∙ 개수 후 신축연도 조정：2011년+(0.20x7년)＝2012년

∙ 개수 후 잔가율：1－(0.0225×5년)＝0.8875

∙ 기준가격：120,000원×15,000㎥＝1,800,000,000원

∙ 시가표준액 : 1,800,000,000원×0.8875(잔가율)＝1,597,500,000원

		2. 조 선 대

가. 정  의

조선대란 선박공사를 하기 위한 설비를 말한다.

나. 종  류

1) 상가선대：중소규모 선박의 신조나 수리를 위해 육상부에서 바다밑으로 레일을 깔아 선박을 육지로 끌어 올리거나 바다로 내릴 수 있도록 설치한 것

2) 신조선대：육상부에 철근콘크리트 구축물을 설치하고 그 위에 레일을 바다 밑까지 연장시켜 신조선을 바다로 하강시킬 수 있도록 설치한 것

다. 내용연수 및 감가율

내 용 년 수	감 가 율	감 가 방 법	잔 존 율	비 고
30년	0.03	정 액 법	10%

라. 기준가격표

(단위：천원)

시 설 별	건 조 능 력	선 대 면 적	기준가격
상 가 선 대	5,000톤 미만 5,000톤 이상	1㎡당 〃	273 296
신 조 선 대	10,000톤 미만 10,000톤 이상	〃 〃	392 432

마. 시가표준액 산출방법

시가표준액＝(선대면적×1㎡당 기준가격)×잔가율

※ 잔가율 = 1 - (감가율 × 경과연수)

※ 선대면적 환산방법

∙ 상가선대 : 레일폭×레일길이＝선대면적(육상부와 수중부에 설치된 총 길이)

∙ 신조선대 : 선대의 가로×세로＝선대면적

≪ 산출예시 ≫

◦ 2011년에 설치된 상가선대(레일폭 3m, 레일길이 100m, 건조능력 5,000톤)의 2017년 시가표준액은?

∙ 감가율：0.03

∙ 잔가율：1－(0.03×6년)＝0.82

∙ 기준가격 : 296,000원×300㎡＝88,800,000원

∙ 시가표준액 : 88,800,000원×0.82(잔가율)＝72,816,000원

마. 조선대 개수 시가표준액

1) 조선대의 개수란 조선대의 잔존 내용연수를 연장시키거나 그 가치를 현실적으로 증가시키는 수선(조선대 면적의 3분의 1 이상을 수선하거나 주요 장비 등을 교체ㆍ수리한 경우에 한함)을 말한다. 다만, 조선대의 도장이나 조선대의 작동에 필요한 기계의 소모된 부품교체, 기타 사용가능한 상태의 유지 등을 위한 수선은 제외한다.

2) 조선대의 개수에 대한 시가표준액은 다음과 같이 계산하며, 잔가율은 1을 적용한다.

① 조선대의 경우 “라. 기준가격표”에 따라 해당 조선대의 시가표준액을 계산한 후에 산출된 시가표준액에 “개수된 면적/해당 조선대의 총면적”의 비율을 곱하여 개수된 조선대의 시가표준액을 계산한다.

▪ 조선대의 시가표준액×(개수된 면적/조선대의 총면적) = 개수 시가표준액

② 그 밖에 조선대를 유지･관리하는 주요 장비 등의 부수시설을 교체‧수리한 경우에는 시장･군수가 시가 등을 참조하여 수시로 결정한다.

≪ 조선대 개수 시가표준액 산출예시(취득원가 산정시) ≫

◦ 상가선대(레일폭: 3m, 레일길이: 100m, 건조능력: 5,000톤)에서 150㎡를 개수한 경우 시가표준액은?

∙ 잔가율：1

∙ 300㎡ 기준가격 : 296,000원/㎡×300㎡＝88,800,000원

∙ 개수비율：150㎡/300㎡=0.5

∙ 개수 시가표준액：88,800,000원×1(잔가율)×0.5=44,400,000원

3) 개수 해당 조선대에 대한 신축연도는 기존 신축연도에 개수로 인한 잔존 내용연수 증가분(개수시점의 경과연수의 20%, 소수점이하 절사함)을 가산하여 계산한 연도로 한다.

- (예) 2011년에 설치한 상가선대를 2017년에 개수한 경우：

2011년 + 〔0.20 x 경과연수(6년)〕= 2012년(신축연도)

≪ 산출예시 ≫

◦ 2011년에 설치된 상가선대(레일폭 3m, 레일길이 100m, 건조능력 5,000톤)를 2017년에 일부 개수(겉면적의 2분의 1)한 경우 2017년 시가표준액은?

∙ 감가율：0.03

∙ 개수 전 잔가율：1－(0.03×6년)＝0.82

∙ 개수 후 신축연도 조정：2011년+(0.20x6년)＝2012년

∙ 개수 후 잔가율：1－(0.03×5년)＝0.85

∙ 기준가격 : 296,000원×300㎡＝88,800,000원

∙ 시가표준액 : 88,800,000원×0.85(잔가율)＝75,480,000원

4. 도 관 시 설

		1. 송 유 관

가. 정  의

송유관이란 주로 원유, 석유화학제품 등을 운반하기 위하여 지하나 지상 또는 고가에 설치된 관을 말하며, 그 연결시설을 포함한다.

나. 종  류 : 주철관, 강철관, 화학제품(PVC, FRP)관

다. 내용연수 및 감가율

구 분	내용연수	감가율	감가방법	잔존율	비 고
주 철 관	30년	0.03	정액법	10%
강 철 관	20년	0.045	〃	10%
화 학 제 품 관	40년	0.0225	〃	10%

라. 기준가격표

(단위：천원)

시 설 별	규 격	단위	기 준 가 격
			주 철 관 (강 철 관)	화 학 제 품 관
송 유 관	D 100㎜ 미만	m당	118(118)	87
(연결시설 및	D 100㎜ 이상	〃	138(138)	96
옥외주유시설 포함)	D 200㎜ 〃	〃	219(219)	147
	D 250㎜ 〃	〃	270(270)	184
	D 300㎜ 〃	〃	319(319)	220
	D 400㎜ 〃	〃	407(407)	278
	D 500㎜ 〃	〃	512(512)	350
	D 600㎜ 〃	〃	588(588)
	D 700㎜ 〃	〃	688(688)
	D 800㎜ 〃	〃	764(764)
	D 900㎜ 〃	〃	840(840)
	D 1,000㎜ 〃	〃	924(924)

* D：관의 직경(Diameter) 약어임

※ 직경은 호칭 관경을 말함

마. 시가표준액 산출방법

시가표준액＝m당 기준가격×송유관 길이(m)×잔가율

※ 잔가율 = 1 - (감가율 × 경과연수)

≪ 산출예시 ≫

◦ 1982년 설치한 송유관(구조: 주철관, 규격: 연결시설을 포함한 100mm, 길이: 2,000m)의 2017년 시가표준액은?

∙ 잔가율：0.10(주철관)

∙ 2,000m 기준가격 : 2,000m×138,000원＝276,000,000원

∙ 시가표준액 : 276,000,000원×0.10(잔가율)＝27,600,000원

바. 송유관 개수 시가표준액

1) 송유관의 개수란 송유관의 잔존 내용연수를 연장시키거나 그 가치를 현실적으로 증가시키는 수선(송유관 길이의 3분의 1 이상을 수선하는 경우에 한함)을 말한다. 다만, 송유관의 도장이나 송유관의 작동에 필요한 기계･밸브의 소모된 부품교체, 기타 사용가능한 상태의 유지 등을 위한 수선은 제외한다.

2) 송유관의 개수에 대한 시가표준액은 다음과 같이 계산하며, 잔가율은 1을 적용한다.

① 송유관을 교체한 경우에는 신규 송유관으로 보아 교체한 길이에 대하여 “라. 기준가격표”에 따라 시가표준액을 계산한다.

② 송유관의 개수에 대한 시가표준액은 “라. 기준가격표”에 따라 계산된 시가표준액에 개수된 비율을 적용하여 계산하며, 잔가율은 1을 적용한다.

개수 시가표준액 ＝ 기준가격 × 잔가율(1) × 개수비율

③ 그 밖에 송유관을 유지･관리하는 주요 장비 등의 부수시설을 교체･수리한 경우에는 시장･군수가 시가 등을 참조하여 수시로 결정한다.

≪ 송유관 개수 시가표준액 산출예시(취득원가 산정시) ≫

◦ 송유관(구조: 주철관, 규격: 연결시설을 포함한 100mm, 길이: 2,000m)에서 1,000m를 개수한 경우 시가표준액은?

∙ 잔가율：1

∙ 2,000m 기준가격：138,000원/m×2,000m＝276,000,000원

∙ 개수비율：1,000m/2,000m = 0.5

∙ 개수 시가표준액：276,000,000원×1(잔가율)×0.5=138,000,000원

3) 개수 해당 송유관에 대한 신축연도는 기존 신축연도에 개수로 인한 잔존 내용연수 증가분(개수시점의 경과연수의 20%, 소수점이하 절사함)을 가산하여 계산한 연도로 한다.

- (예) 1982년에 설치한 주철 송유관을 2017년에 개수한 경우：

1982년 + 〔0.20 x 경과연수(35년)〕= 1989년(신축연도)

≪ 산출예시 ≫

◦ 1982년 설치한 송유관(구조: 주철관, 규격: 연결시설을 포함한 100mm, 길이: 2,000m)을 2017년에 일부 개수(길이: 1,000m)한 경우 2017년 시가표준액은?

∙ 감가율：0.03(주철관)

∙ 개수 전 잔가율：0.10

∙ 개수 후 신축연도 조정：1982년+(0.20x35년)＝1989년

∙ 개수 후 잔가율：1－(0.03×28년)＝0.16

∙ 2,000m 기준가격 : 2,000m×138,000원＝276,000,000원

∙ 시가표준액 : 276,000,000원×0.16(잔가율)＝44,160,000원

		2. 가 스 관

가. 정  의

가스관이란 가스(천연가스, 석유가스, 나프타부생가스, CO2, O2 등 모든 기체 물질과 기체가 액화된 물질을 포함한다)를 운반하기 위하여 지하나 지상 또는 고가 및 다리에 설치한 관을 말하며, 그 연결시설을 포함한다. 다만,「도시가스사업법 시행규칙」제2조에 따른 사용자 공급관과 내관은 제외하되, 공장구내의 관은 포함한다.

※ LPG：액화석유가스(Liquified Petroleum Gas)

※ LNG：액화천연가스(Liquified Natural Gas)

나. 종  류

1) 폴리에틸렌피복강관(PLP)

2) 초저온 스테인레스관

3) 화학제품(PE)관

4) 주철관, 아연관, 강철관

다. 내용연수 및 감가율

구 분	내용연수	감가율	감가방법	잔존율	비고
폴리에틸렌피복강관(PLP)	20년	0.045	정액법	10%
초저온스테인레스관	20년	0.045	“	10%
화학제품(PE)관	20년	0.045	“	10%

라. 기준가격표

(단위：천원)

시설별	규 격	단위	기 준 가 격			비고
			폴리에틸렌 피복강관(PLP)	초저온 스테인레스관	화학제품 (PE)관
가스관 (연결시설포함)	D 100㎜미만	m당	124		83
	100㎜이상	〃	141		95
	150㎜ 〃	〃	169		124
	200㎜이상	m당	218		156
	250㎜ 〃	〃	260		192
	300㎜미만	〃		424
	300㎜이상	〃	304	512	224
	350㎜ 〃	〃	352	680	256
	400㎜ 〃	〃	392	768	300
	450㎜ 〃	〃	432	836
	500㎜ 〃	〃	488	928
	550㎜ 〃	〃	520	1,032
	600㎜ 〃	〃	576	1,144
	650㎜ 〃	〃		1,232
	700㎜ 〃	〃		1,320
	750㎜ 〃	〃		1,416

* D : 관의 직경(Diameter) 약어임

※ 직경은 호칭 관경을 말함

※ 주철관, 아연관, 강철관 등은 PLP관에 준함

마. 시가표준액 산출방법

시가표준액＝{m당 기준가격×가스관길이(m)}×잔가율

※ 잔가율 = 1 - (감가율 × 경과연수)

≪ 산출예시 ≫

◦ 2007년에 설치한 가스관(구조: PLP, 규격: 연결시설을 포함한 D100㎜, 길이: 1,000m)의  2017년 시가표준액은?

∙ 감가율 : 0.045(PLP관)

∙ 잔가율 : 1－(0.045×10년)＝0.55

∙ 1,000m 기준가격 : 1,000m×141,000＝141,000,000원

∙ 시가표준액 : 141,000,000원×0.55(잔가율)＝77,550,000원

바. 가스관 개수 시가표준액

1) “가스관의 개수”란 가스관의 잔존 내용연수를 연장시키거나 그 가치를 현실적으로 증가시키는 수선(가스관 길이의 3분의 1 이상을 수선하는 경우에 한함)을 말한다. 다만, 가스관의 도장이나 가스관의 작동에 필요한 기계･밸브의 소모된 부품교체, 기타 사용가능한 상태의 유지 등을 위한 수선은 제외한다.

2) 가스관의 개수에 대한 시가표준액은 다음과 같이 계산하며, 잔가율은 1을 적용한다.

① 가스관을 교체한 경우에는 신규 가스관으로 보아 교체한 길이에 대하여 “라. 기준가격표”에 따라 시가표준액을 계산한다.

② 가스관의 개수에 대한 시가표준액은 “라. 기준가격표”에 따라 계산된 시가표준액에 개수된 비율을 적용하여 계산하며, 잔가율은 1을 적용한다.

개수 시가표준액 ＝ 기준가격 × 잔가율(1) × 개수비율

③ 그 밖에 가스관을 유지･관리하는 주요 장비 등의 부수시설을 교체･수리한 경우에는 시장･군수가 시가 등을 참조하여 수시로 결정한다.

≪ 가스관 개수 시가표준액 산출예시(취득원가 산정시) ≫

◦ 가스관(구조: PLP, 규격: 연결시설을 포함한 D100㎜, 길이: 1,000m)에서 500m를 개수한 경우 시가표준액은?

∙ 잔가율：1

∙ 1,000m 기준가격 : 141,000원/m×1,000m＝141,000,000원

∙ 개수비율：500m/1,000m = 0.5

∙ 개수 시가표준액：141,000,000원×1(잔가율)×0.5=70,500,000원

3) 개수 해당 가스관에 대한 신축연도는 기존 신축연도에 개수로 인한 잔존 내용연수 증가분(개수시점의 경과연수의 20%, 소수점이하 절사함)을 가산하여 계산한 연도로 한다.

- (예) 2007년에 설치한 PLP 가스관을 2017년에 개수한 경우：

2007년 + 〔0.20 x 경과연수(10년)〕= 2009년(신축연도)

≪ 산출예시 ≫

◦ 2007년에 설치한 가스관(구조: PLP, 규격: 연결시설을 포함한 D100㎜, 길이: 1,000m)을 2017년에 일부 개수(길이: 500m) 한 경우의  2017년 시가표준액은?

∙ 감가율 : 0.045(PLP관)

∙ 개수 전 잔가율：1－(0.045×10년)＝0.55

∙ 개수 후 신축연도 조정：2007년+(0.20x10년)=2009년

∙ 개수 후 잔가율 : 1－(0.045×8년)＝0.64

∙ 1,000m 기준가격 : 1,000m×141,000원＝141,000,000원

∙ 시가표준액 : 141,000,000원×0.64(잔가율)＝90,240,000원

		3. 열 수 송 관

가. 정  의

열수송관이란 열을 수송하기 위하여 지하 또는 지상에 설치된 관을 말하며, 그 연결시설을 포함한다.

나. 내용연수 및 감가율

구 분	내용연수	감가율	감가방법	잔존율	비 고
강 관	20	0.045	정액법	10%

다. 기준가격표

(단위：천원)

규 격	단 위	기준가격	규 격	단 위	기준가격
D 20㎜미만	1m당	95	D 400㎜이상	〃	675
D 20㎜이상	〃	105	D 450㎜이상	〃	760
D 25㎜이상	〃	109	D 500㎜이상	〃	910
D 40㎜이상	〃	125	D 550㎜이상	〃	1,049
D 50㎜이상	〃	142	D 600㎜이상	〃	1,203
D 65㎜이상	〃	157	D 650㎜이상	〃	1,326
D 80㎜이상	〃	182	D 700㎜이상	〃	1,402
D 100㎜이상	〃	205	D 750㎜이상	〃	1,486
D 125㎜이상	〃	222	D 800㎜이상	〃	1,705
D 150㎜이상	〃	250	D 850㎜이상	〃	1,837
D 200㎜이상	〃	310	D 900㎜이상	〃	2,138
D 250㎜이상	〃	391	D 1,000㎜이상	〃	2,354
D 300㎜이상	〃	497	D 1,100㎜이상	〃	3,008
D 350㎜이상	〃	576

* D : 관의 직경(Diameter) 약어임

※ 직경은 호칭 관경을 말함

라. 시가표준액 산출방법

시가표준액 = 열수송관 설치구간(m) × 1m당 기준가격 × 잔가율

※ 잔가율 = 1 - (감가율 × 경과연수)

※ 기준가격 단위인 열수송관 설치구간은 공급관과 회수관 2개로 병행 설치된 길이를 의미하며, 공급관 또는 회수관이 단독 설치된 경우, 설치구간은 단독 설치된 길이에 2분의 1을 곱하여 산정함

≪ 산출예시 ≫

◦ 2007년에 설치된 열수송관(규격: 연결시설을 포함한 D100mm, 병행설치구간 20,000m)의 2017년 시가표준액은?

∙ 감가율 : 0.045(강관)

∙ 잔가율： 1－(0.045×10년)＝0.55

∙ 병행설치 20,000m 기준가격：20,000m×205,000원＝4,100,000,000원

∙ 시가표준액 : 4,100,000,000원×0.55(잔가율)＝2,255,000,000원

◦ 2007년에 설치된 열수송관(규격: 연결시설을 포함한 D100mm, 단독설치구간 20,000m)의 2017년 시가표준액은?

∙ 감가율 : 0.045(강관)

∙ 잔가율： 1－(0.045×10년)＝0.55

∙ 단독설치 20,000m 기준가격：20,000m×205,000원×0.5＝2,050,000,000원

∙ 시가표준액 : 2,050,000,000원×0.55(잔가율)＝1,127,500,000원

마. 열수송관 개수 시가표준액

1) “열수송관의 개수”란 열수송관의 잔존 내용연수를 연장시키거나 그 가치를 현실적으로 증가시키는 수선(열수송관 길이의 3분의 1 이상을 수선하는 경우에 한함)을 말한다. 다만, 열수송관의 도장이나 열수송관의 작동에 필요한 기계･밸브의 소모된 부품교체, 기타 사용가능한 상태의 유지 등을 위한 수선은 제외한다.

2) 열수송관의 개수에 대한 시가표준액은 다음과 같이 계산하며, 잔가율은 1을 적용한다.

① 열수송관을 교체한 경우에는 신규 열수송관으로 보아 교체한 길이에 대하여 “다. 기준가격표”에 따라 시가표준액을 계산한다.

② 열수송관의 개수에 대한 시가표준액은 “다. 기준가격표”에 따라 계산된 시가표준액에 개수된 비율을 적용하여 계산한다.

개수 시가표준액 ＝ 기준가격 × 잔가율(1) × 개수비율

③ 그 밖에 열수송관을 유지･관리하는 주요 장비 등의 부수시설을 교체･수리한 경우에는 시장･군수가 시가 등을 참조하여 수시로 결정한다.

≪ 열수송관 개수 시가표준액 산출예시(취득원가 산정시) ≫

◦ 병행 설치구간 20,000m 열수송관(규격: 연결시설을 포함한 D100mm)에서 병행 설치구간 10,000m를 개수한 경우 시가표준액은?

∙ 잔가율：1

∙ 병행설치 20,000m 기준가격：205,000원/m×20,000m＝4,100,000,000원

∙ 개수비율：10,000m/20,000m = 0.5

∙ 개수 시가표준액：4,100,000,000원×1(잔가율)×0.5=2,050,000,000원

◦ 단독 설치구간 20,000m 열수송관(규격: 연결시설을 포함한 D100mm)에서 단독 설치구간 10,000m를 개수한 경우 시가표준액은?

∙ 잔가율：1

∙ 단독설치 20,000m 기준가격：205,000원/m×20,000m×0.5＝2,050,000,000원

∙ 개수비율：10,000m/20,000m = 0.5

∙ 개수 시가표준액：2,050,000,000원×1(잔가율)×0.5=1,025,000,000원

3) 개수 해당 열수송관에 대한 신축연도는 기존 신축연도에 개수로 인한 잔존 내용연수 증가분(개수시점의 경과연수의 20%, 소수점이하 절사함)을 가산하여 계산한 연도로 한다.

- (예) 2007년에 설치한 열수송관을 2017년에 개수한 경우：

2007년 + 〔0.20 x 경과연수(10년)〕= 2009년(신축연도)

≪ 산출예시 ≫

◦ 2007년에 설치된 열수송관(규격: 연결시설을 포함한 D100mm, 병행설치구간 20,000m)을 2017년에 일부 개수(병행설치구간 10,000m)한 경우의 2017년 시가표준액은?

∙ 감가율 : 0.045(강관)

∙ 개수 전 잔가율：1－(0.045×10년)＝0.55

∙ 개수 후 신축연도 조정：2007년+(0.20x10년)＝2009년

∙ 개수 후 잔가율： 1－(0.045×8년)＝0.64

∙ 병행설치 20,000m 기준가격：20,000m×205,000원＝4,100,000,000원

∙ 시가표준액 : 4,100,000,000원×0.64(잔가율)=2,624,000,000원

◦ 2007년에 설치된 열수송관(규격: 연결시설을 포함한 D100mm, 단독설치구간 20,000m)을 2017년에 일부 개수(단독설치구간 10,000m)한 경우의  2017년 시가표준액은?

∙ 감가율 : 0.045(강관)

∙ 개수 전 잔가율：1－(0.045×10년)＝0.55

∙ 개수 후 신축연도 조정：2007년+(0.20x10년)＝2009년

∙ 개수 후 잔가율： 1－(0.045×8년)＝0.64

∙ 단독설치 20,000m 기준가격：20,000m×205,000원×0.5＝2,050,000,000원

∙ 시가표준액 : 2,050,000,000원×0.64(잔가율)＝1,312,000,000원

5. 급 ․ 배 수 시 설

		1. 송 수 관

가. 정  의

송수관이란 주로 물을 운반하기 위하여 지하나 지상 또는 고가에 설치된 관을 말하며, 그 연결시설을 포함한다.

나. 종  류 : 주철관, 강철관, 화학제품(PVC, FRP)관

다. 내용연수 및 감가율

구 분	내용연수	감가율	감가방법	잔존율	비고
주 철 관	30년	0.03	정액법	10%
강 철 관	20년	0.045	〃	10%
화 학 제 품 관	40년	0.0225	〃	10%

라. 기준가격표

(단위：천원)

시 설 별	규 격	단위	기 준 가 격
			주 철 관 강 철 관	화 학 제 품 관
송 수 관	D 100㎜ 미 만	m당	71	54
(연결시설 포함)	D 100㎜ 이 상	〃	97	76
	D 200㎜ 〃	〃	166	109
	D 250㎜ 〃	〃	211	147
	D 300㎜ 〃	〃	242	195
	D 400㎜ 〃	〃	314	265
	D 500㎜ 〃	〃	383	314
	D 600㎜ 〃	〃	450
	D 700㎜ 〃	〃	556
	D 800㎜ 〃	〃	678
	D 900㎜ 〃	〃	819
	D 1,000㎜ 〃	〃	973

* D：관의 직경 약어임.

※ 직경은 호칭 관경을 말함

마. 시가표준액 산출방법

시가표준액 ＝ m당 기준가격×송수관 길이(m) × 잔가율

※ 잔가율 = 1 - (감가율 × 경과연수)

≪ 산출예시 ≫

◦ 2010년에 설치된 송수관(구분: 주철관, 규격: 연결시설을 포함한 100㎜, 길이: 2,000m)의 2017년 시가표준액은?

∙ 감가율: 0.03(주철관)

∙ 잔가율: 1－(0.03×7년)=0.79

∙ 2,000m 기준가격：97,000원×2,000m＝194,000,000원

∙ 시가표준액 : 194,000,000원×0.79(잔가율)＝153,260,000원

바. 송수관 개수 시가표준액

1) “송수관의 개수”란 송수관의 잔존 내용연수를 연장시키거나 그 가치를 현실적으로 증가시키는 수선(송수관 길이의 3분의 1 이상을 수선하는 경우에 한함)을 말한다. 다만, 송수관의 도장이나 송수관의 작동에 필요한 기계･밸브의 소모된 부품교체, 기타 사용가능한 상태의 유지 등을 위한 수선은 제외한다.

2) 송수관의 개수에 대한 시가표준액은 다음과 같이 계산하며, 잔가율은 1을 적용한다.

① 송수관을 교체한 경우에는 신규 송수관으로 보아 교체한 길이에 대하여 “라. 기준가격표”에 따라 시가표준액을 계산한다.

② 송수관의 개수에 대한 시가표준액은 “라. 기준가격표”에 따라 계산된 시가표준액에 개수된 비율을 적용하여 계산한다.

개수 시가표준액 ＝ 기준가격 × 잔가율(1) × 개수비율

③ 그 밖에 송수관을 유지･관리하는 주요 장비 등의 부수시설을 교체･수리한 경우에는 시장･군수가 시가 등을 참조하여 수시로 결정한다.

≪ 송수관 개수 시가표준액 산출예시(취득원가 산정시) ≫

◦ 송수관(구분: 주철관, 규격: 연결시설을 포함한 D 100㎜, 길이: 2,000m)에서  1,000m를 개수한 경우 시가표준액은?

∙ 잔가율：1

∙ 2,000m 기준가격：97,000원/m×2,000m＝194,000,000원

∙ 개수비율：1,000m/2,000m = 0.5

∙ 개수 시가표준액：194,000,000원×1(잔가율)×0.5=97,000,000원

3) 개수 해당 송수관에 대한 신축연도는 기존 신축연도에 개수로 인한 잔존 내용연수 증가분(개수시점의 경과연수의 20%, 소수점이하 절사함)을 가산하여 계산한 연도로 한다.

- (예) 2010년에 설치한 주철 송수관을 2017년에 개수한 경우：

2010년 + 〔0.20 × 경과연수(7년)〕= 2011년(신축연도)

≪ 산출예시 ≫

◦ 2010년도에 시설한 송수관(구분:주철관, 규격:연결시설포함 100mm, 길이 2,000m)을 2017년에 일부 개수(규격 100mm, 길이 1,000m)한 경우 2017년 시가표준액은?

∙ 감가율：0.03(주철관)

∙ 개수 전 잔가율：1－(0.03×7년)＝0.79

∙ 개수 후 신축연도 조정：2010년+(0.20×7년)=2011년

∙ 개수 후 잔가율：1－(0.03×6년)＝0.82

∙ 2,000m기준가격：97,000원×2,000m=194,000,000원

∙ 시가표준액 : 194,000,000원×0.82(잔가율)＝159,080,000원

		2. 급 ․ 배 수 시 설

〔1〕 옥외 하수도시설

가. 정  의

옥외 하수도시설이란 옥외에서 공용하수도까지 하수를 배수하는 시설을 말한다.

나. 종  류 : 철근콘크리트(맨홀), 콘크리트(맨홀), 석조(암거), 토조(오지관), 시멘트관, 철 및 기타금속(흄관), 기타(화학제품 등)

다. 조사방법

1) 각 시설별 사용자재의 종류에 따라 오지토관, 시멘트관, 흄관을 조사하고 관의 직경(규격) 및 매설길이를 조사하여 환산하고

2) 맨홀과 암거는 윗면의 가로와 세로 및 매설된 깊이를 조사하여 결정한다. (다만, 지하에 매설된 시설로서 사실상 조사가 곤란한 경우에는 시설당시의 설계도면에 의해 확인 조사하여 적용하는 방법도 있음)

라. 내용연수 및 감가율

시 설 별	내용연수	감가방법	감 가 율	잔 존 율
맨 홀(철근콘크리트) 맨 홀(콘크리트) 암 거(석조) 오지관(토조) 시 멘 트 관 흄관(철 및 기타금속) 기 타(화학제품 등)	40년 15년 35년 15년 15년 30년 40년	정액법 〃 〃 〃 〃 〃 〃	0.0225 0.06 0.0257 0.06 0.06 0.03 0.0225	10% 10% 10% 10% 10% 10% 10%

마. 기준가격표

① 토관, 시멘트관, 흄관, 화학제품

(단위：천원)

규 격		단위	기 준 가 격
			토 관	시멘트관	흄 관	화학제품등
D	150m/m 이하	m당	13	12	26	24
D	240m/m 〃	〃	27	23	44	39
D	300m/m 〃	〃	37	32	52	48
D	350m/m 〃	〃	40	36	69	62
D	450m/m 〃	〃	51	44	93	91
D	600m/m 〃	〃	80	69	163	145
D	750m/m 〃	〃	91	80	221	204
D	900m/m 〃	〃	131	116	298	271
D	1,000m/m 〃	〃	138	124	387	347

* D：관의 직경 약어임.

※ 직경은 호칭 관경을 말함

② 맨홀, 암거

(단위：천원)

구 분	규 격	단 위	기 준 가 격
맨 홀	800m/m×800m/m×1.0m	1개소	378
	1,000m/m×1,000m/m×1.2m	〃	404
	1,200m/m×1,200m/m×1.5m	〃	525
	1,500m/m×1,500m/m×2.0m	〃	756
암 거	830m/m×1,026	m당	337
	1,670m/m×1,456	〃	505

바. 시가표준액 산출방법

시가표준액 ＝ 기준가격 × 잔가율

※ 잔가율 = 1 - (감가율 × 경과연수)

≪ 산출예시 ≫

◦ 2011년도에 하수도(구분: 오지관(토조), 규격: 150m/m, 길이: 1,000m)를 설치한 경우 2017년 시가표준액은?

∙ 감가율：0.06(오지관(토조))

∙ 잔가율：1－(0.06×6년)＝0.64

∙ 150m/m 기준가격：13,000×1,000m＝13,000,000원

∙시가표준액 : 13,000,000원×0.64＝8,320,000원

사. 옥외 하수도시설 개수 시가표준액

1) “옥외 하수도시설의 개수”란 해당 시설의 잔존 내용연수를 연장시키거나 그 가치를 현실적으로 증가시키는 수선(옥외 하수도시설 길이의 3분의 1 이상을 수선하는 경우에 한함)을 말한다. 다만, 옥외 하수도시설의 도장이나 옥외 하수도시설의 작동에 필요한 기계･밸브의 소모된 부품교체, 기타 사용가능한 상태의 유지 등을 위한 수선은 제외한다.

2) 옥외 하수도시설의 개수에 대한 시가표준액은 다음과 같이 계산하며, 잔가율은 1을 적용한다.

① 옥외 하수도시설의 관을 교체한 경우에는 신규 급･배수시설로 보아 교체한 길이에 대하여 “마. 기준가격표”에 따라 시가표준액을 계산한다.

② 옥외 하수도시설의 개수에 대한 시가표준액은 “마. 기준가격표”에 따라 계산된 시가표준액에 개수된 비율을 적용하여 계산한다.

개수 시가표준액 ＝ 기준가격 × 잔가율(1) × 개수비율

③ 그 밖에 옥외하수도시설을 유지･관리하는 주요 기계장비나 밸브 등의 부수시설을 교체･수리한 경우에는 시장･군수가 시가 등을 참조하여 수시로 결정한다.

≪ 옥외 하수도시설 개수 시가표준액 산출예시(취득원가 산정시) ≫

◦ 하수도(구분: 토관, 규격: D 150m/m, 길이: 1,000m)에서 500m를 개수한 경우 시가표준액은?

∙ 잔가율：1

∙ 1,000m 기준가격：13,000원/m×1,000m＝13,000,000원

∙ 개수비율：500m/1,000m = 0.5

∙ 개수 시가표준액：13,000,000원×1(잔가율)×0.5=6,500,000원

3) 개수 해당 송수관에 대한 신축연도는 기존 신축연도에 개수로 인한 잔존 내용연수 증가분(개수시점의 경과연수의 20%, 소수점이하 절사함)을 가산하여 계산한 연도로 한다.

- (예) 2011년에 설치한 오지관(토조) 하수도를 2017년에 개수한 경우：2011년 + 〔0.20 × 경과연수(6년)〕= 2012년(신축연도)

≪ 산출예시 ≫

◦ 2011년도에 시설한 하수도(구분:오지관(토조), 규격: 150m/m, 길이: 1,000m)을  2017년에 일부 개수(규격: 150m/m, 길이: 500m)한 경우 2017년 시가표준액은?

∙ 감가율：0.06(오지관(토조))

∙ 개수 전 잔가율：1－(0.06×6년)＝0.64

∙ 개수 후 신축연도 조정：2011+(0.20×6년)=2012년

∙ 개수 후 잔가율：1－(0.06×5년)＝0.70

∙ 150m/m 기준가격 : 13,000원×1,000m=13,000,000원

∙ 시가표준액 : 13,000,000원×0.70(잔가율)＝9,100,000원

〔2〕 지하수 시설

가. 종    류 : 기계관정

○ 착정기계에 의하여 굴착되고 정호벽은 철관 또는 P.V.C로 처리되어 모터펌프에 의해서만 양수될 수 있는 것으로 그 방식에 따라 아래와 같이 분류됨

기계관정방식	적 요
Jetting(젯트굴) Boring(오－가굴) Driving(타입) Drilling(기계굴)	유수(流水)의 원동력을 이용하여 관정하는 방식 인력이나 동력에 의해 오－가로 파헤치는 방식 철관을 쳐박으면서 철관을 이어가는 방식 ㉠ 회전식：굴착철관(Rod) 끝에 비트(bit)를 동력과 연결 회전시켜 깎아 내려 가는 방식 ㉡ 충격식：비트(bit)를 상하로 운동시켜 암석을 부수어 내려가는 방식

※ 10m 이하의 기계관정은 일반적으로 Drilling 방식으로 굴착함.

나. 내용연수 및 감가율

구 분	내용연수	감가방법	감 가 율	잔 존 율
기 계 관 정	30년	정 액 법	0.03	10%

다. 기준가격표

(단위：천원)

규 격	기 준 가 격
	55mm 이하	105mm 이하	155mm 이하	205mm 이하	255mm 이하	255mm 초과
10m기준	709	838	1,001	1,330	1,755	2,160
1m증감시마다	70	83	100	133	175	216

라. 조사방법

지하수시설은 굴착지름과 굴착깊이를 조사하여 적용함.(지하수법 시행규칙 별지 제2호서식 지하수개발․이용허가신청서 및 별지 제7호서식 지하수개발․이용신고서상의 굴착깊이와 굴착지름을 적용)

마. 시가표준액 산출방법

시가표준액 ＝ (기준가격 + 증감시 기준가격) × 잔가율

※ 잔가율 = 1 - (감가율 × 경과연수)

≪ 산출예시 ≫

◦ 2011년에 기계관정(규격: 100mm, 깊이: 15m)을 설치한 경우에 그 시가표준액은?

∙ 감가율: 0.03(기계관정)

∙ 잔가율：1－(0.03×6년)＝0.82

∙ 10m기준가격：838,000원	A

∙ 5m증가시 기준가격：83,000원×5m＝415,000원	B

∙ 기준가격 합계 : A＋B＝838,000원＋415,000원＝1,253,000원

∙ 시가표준액 : 1,253,000원 × 0.82(잔가율) = 1,027,460원

바. 지하수시설 개수 시가표준액

1) “지하수시설의 개수”란 지하수시설의 잔존 내용연수를 연장시키거나 그 가치를 현실적으로 증가시키는 수선(지하수시설 길이의 3분의 1 이상을 수선하는 경우에 한함)을 말한다. 다만, 지하수시설의 도장이나 지하수시설의 작동에 필요한 기계･밸브의 소모된 부품교체, 기타 사용가능한 상태의 유지 등을 위한 수선은 제외한다.

2) 지하수시설의 개수에 대한 시가표준액은 다음과 같이 계산하며, 잔가율은 1을 적용한다.

① 지하수시설의 관을 교체한 경우에는 신규 지하수시설로 보아 교체한 길이에 대하여 “다. 기준가격표”에 따라 시가표준액을 계산한다.

② 지하수시설의 개수에 대한 시가표준액은 “다. 기준가격표”에 따라 계산된 시가표준액에 개수된 비율을 적용하여 계산한다.

개수 시가표준액 ＝ 기준가격 × 잔가율(1) × 개수비율

③ 그 밖에 지하수시설을 유지･관리하는 주요 장비 등의 부수시설을 교체･수리한 경우에는 시장･군수가 시가 등을 참조하여 수시로 결정한다.

≪ 지하수시설 개수 시가표준액 산출예시(취득원가 산정시) ≫

◦ 기계관정(규격: 100mm, 깊이: 15m)에서 7.5m를 개수한 경우 시가표준액은?

∙ 잔가율：1

∙ 기준가격 합계 : 838,000원＋83,000원/m×5m＝1,253,000원

∙ 개수비율：7.5m/15m = 0.5

∙ 개수 시가표준액：1,253,000원×1(잔가율)×0.5=626,500원

3) 개수 해당 지하수시설에 대한 신축연도는 기존 신축연도에 개수로 인한 잔존 내용연수 증가분(개수시점의 경과연수의 20%, 소수점이하 절사함)을 가산하여 계산한 연도로 한다.

- (예) 2011년에 설치한 기계관정을 2017년에 개수한 경우：

2011년 + 〔0.20 × 경과연수(6년)〕= 2012년(신축연도)

≪ 산출예시 ≫

◦ 2011년도에 시설한 기계관정(규격: 100mm, 깊이: 15m) 2017년에 일부 개수(7.5m)한 경우 2017년 시가표준액은?

∙ 감가율：0.03(기계관정)

∙ 개수 전 잔가율：1－(0.03×6년)＝0.82

∙ 개수 후 신축연도 조정：2011년+(0.20×6년)=2012년

∙ 개수 후 잔가율：1－(0.03×5년)＝0.85

∙ 10m기준가격：838,000원	A

∙ 5m증가시 기준가격：83,000원×5m＝415,000원	B

∙ 기준가격 합계 : A＋B＝838,000원＋415,000원＝1,253,000원

∙ 시가표준액 : 1,253,000원×0.85(잔가율)＝1,065,050원

〔3〕 기타시설

가. 정  의

물을 사용하기 위하여 지하 또는 지상에 설치한 시설을 말한다.

나. 종  류 : 철근콘크리트 수로터널 및 수압철관, 강철관

다. 내용연수 및 감가율

구 분	내용연수	감 가 율	감가방법	잔존율
철근콘크리트 수로터널	50년	0.016	정액법	20%
철근콘크리트 수압철관	50년	0.016	정액법	20%
특수강철관	50년	0.016	정액법	20%

라. 기준가격표

(단위：천원)

규 격	단 위	기 준 가 격
		철근콘크리트 수로터널		철근콘크리트 수압철관	강철관
		수 평	수 직
D 2,000 mm 이상	m당	1,256	1,888	6,984	1,160
D 2,500 mm 〃	〃	1,768	2,656	9,816	1,512
D 3,000 mm 〃	〃	2,280	3,424	12,672	1,872
D 3,500 mm 〃	〃	3,080	4,616	17,088
D 4,000 mm 〃	〃	3,904	5,856	21,656
D 4,500 mm 〃	〃	4,912	7,368	27,248
D 5,000 mm 〃	〃	6,168	9,248	34,216
D 5,500 mm 〃	〃	7,432	11,152	41,248
D 6,000 mm 〃	〃	9,072	13,608	50,352
D 6,500 mm 〃	〃	10,616	15,928	58,936
D 7,000 mm 〃	〃	12,528	18,792	69,544
D 7,500 mm 〃	〃	13,440	20,160	74,584
D 8,000 mm 〃	〃	15,280	22,920	84,784

※ D는 내경(I.D : Inside Diameter)임

※ 수로터널의 경사도 15도 미만은 수평 적용, 15도 이상은 수직 적용

※ 철근콘크리트 수로터널 :철관이 없는 수로부분, 철근콘크리트 수압철관 : 철관이 있는 수로부분

※ 강철관 중 ‘D 2,000m/m 미만’ 은 급배수시설 중 송수관 적용

마. 조사방법

시설물별 사용자재의 종류에 따라 철근콘크리트 수압철관, 강철관 구분, 관의 직경, 규격과 매설방법(수평‧수직‧경사) 및 매설길이를 조사함(다만, 지하에 매설된 시설로써 사실상 조사가 곤란한 경우에는 시설당시의 설계도면에 의해 확인조사 적용 할 수 있음)

바. 시가표준액 산출방법

시가표준액 ＝ 기준가격 × 잔가율

※ 잔가율 = 1 - (감가율 × 경과연수)

≪ 산출예시 ≫

◦ 2010년도에 수로터널(구조: 철근콘크리트, 규격: D 7,000m/m, 형식: 수평, 길이 1,000m)를 설치한 경우 2017년의 시가표준액은?

∙ 감가율：0.016(철근콘크리트 수로터널)

∙ 잔가율：1－(0.016×7년)＝0.888

∙ 1,000m 기준가격：12,528,000원×1,000m＝12,528,000,000원

∙ 시가표준액 : 12,528,000,000원×0.888(잔가율)＝11,124,864,000원

사. 기타 급･배수시설 개수 시가표준액

1) “기타 급･배수시설의 개수”란 해당 시설의 잔존 내용연수를 연장시키거나 그 가치를 현실적으로 증가시키는 수선(급·배수시설 길이의 3분의 1 이상을 수선하는 경우에 한함)을 말한다. 다만, 해당 시설물의 도장이나 급･배수시설의 작동에 필요한 기계･밸브의 소모된 부품교체, 기타 사용가능한 상태의 유지 등을 위한 수선은 제외한다.

2) 기타 급･배수시설의 개수에 대한 시가표준액은 다음과 같이 계산하며, 잔가율은 1을 적용한다.

① 시설물의 관을 교체한 경우에는 신규 급･배수시설로 보아 교체한 길이에 대하여 “라. 기준가격표”에 따라 시가표준액을 계산한다.

② 급·배수시설의 개수에 대한 시가표준액은 “라. 기준가격표”에 따라 계산된 시가표준액에 개수된 비율을 적용하여 계산한다.

개수 시가표준액 ＝ 기준가격 × 잔가율(1) × 개수비율

③ 그 밖에 급･배수시설을 유지･관리하는 주요 장비 등의 부수시설을 교체･수리한 경우에는 시장･군수가 시가 등을 참조하여 수시로 결정한다.

≪ 급·배수시설 개수 시가표준액 산출예시(취득원가 산정시) ≫

◦ 수로터널(구조: 철근콘크리트, 규격: D 7,000m/m, 형식: 수평, 길이 1,000m)에서 500m를 개수한 경우 시가표준액은?

∙ 잔가율：1

∙ 1,000m 기준가격：12,528,000/m×1,000m＝12,528,000,000원

∙ 개수비율：500m/1,000m = 0.5

∙ 개수 시가표준액：12,528,000,000원×1(잔가율)×0.5=6,264,000,000원

3) 개수 해당 급·배수시설에 대한 신축연도는 기존 신축연도에 개수로 인한 잔존 내용연수 증가분(개수시점의 경과연수의 20%, 소수점이하 절사함)을 가산하여 계산한 연도로 한다.

- (예) 2010년에 설치한 철근콘크리트 수로터널을 2017년에 개수한 경우：2010년 + 〔0.20 × 경과연수(7년)〕= 2011년(신축연도)

≪ 산출예시 ≫

◦ 2010년도에 시설한 수로터널(구조: 철근콘크리트, 규격: D7,000m/m, 형식: 수평, 길이 1,000m)을 2017년에 일부 개수(규격: D7,000m/m, 형식: 수평, 길이: 500m)한 경우 2017년 시가표준액은?

∙ 감가율：0.016(철근콘크리트 수로터널)

∙ 개수 전 잔가율：1－(0.016×7년)＝0.888

∙ 개수 후 신축연도 조정：2010년+(0.20×7년)=2011년

∙ 개수 후 잔가율：1－(0.016×6년)＝0.904

∙ 1,000m 기준가격 : 12,528,000원×1,000m=12,528,000,000원

∙ 시가표준액 : 12,528,000,000원×0.904(잔가율)＝11,325,312,000원

		3. 복 개 설 비

가. 정  의

복개설비란 하천, 구거 등을 철근콘크리트조 등으로 복개하여 그 상부를 저장 등의 목적으로 토지와 같이 사용할 수 있게 한 시설(야적장을 포함한다)을 말한다.

나. 종  류 : 철근콘크리트조, 콘크리트조, 철 및 기타 금속조, 기타

다. 내용연수 및 감가율

시 설 별	내용연수	감 가 율	감가방법	잔 존 율	비고
철 근 콘 크 리 트 조	40년	0.0225	정액법	10%
콘 크 리 트 조	15년	0.06	〃	10%
철 및 기 타 금 속 조	30년	0.03	〃	10%
기 타	40년	0.0225	〃	10%

라. 기준가격표

(단위：천원)

구 분	규 격	기 준	기 준 가 격
철 근 콘 크 리 트	3m 이상 (높이/길이)	330㎡ 기 준	88,000
		1㎡ 증감시	267
	3m 미만	330㎡ 기 준	67,760
		1㎡ 증감시	205
콘 크 리 트 조	3m 이상	330㎡ 기 준	66,400
		1㎡ 증감시	201
	3m 미만	330㎡ 기 준	50,400
		1㎡ 증감시	153
철 및 기 타 금 속 조	3m 이상	330㎡ 기 준	78,400
		1㎡ 증감시	238
	3m 미만	330㎡ 기 준	60,800
		1㎡ 증감시	184
기 타 조	3m 이상	330㎡ 기 준	44,800
		1㎡ 증감시	136
	3m 미만	330㎡ 기 준	36,800
		1㎡ 증감시	112

마. 시가표준액 산출방법

시가표준액 = (기준가격＋증감시 기준가격) × 잔가율

※ 잔가율 = 1 - (감가율 × 경과연수)

※ 토지와 같이 사용하는 면적과 이를 축조하는데 사용된 시설구조, 높이(깊이) 등을 조사하여 시가표준액을 결정한다.

≪ 산출예시 ≫

◦ 2011년도에 하천을 복개설비(구조: 철근콘크리트, 높이: 2.5m(규격: 3m 미만), 면적: 350㎡)로 복개한 경우 2017년 시가표준액은?

∙ 감가율：0.0225(철근콘크리트조)

∙ 잔가율：1－(0.0225×6년)＝0.865

∙ 330㎡ 기준가격：67,760,000원	A

∙ 20㎡ 증가시 기준가격：20㎡×205,000원＝4,100,000원	B

∙ 기준가격 합계 : A＋B＝67,760,000원＋4,100,000원＝ 71,860,000원

∙ 시가표준액 : 71,860,000원×0.865(잔가율)＝62,158,900원

바. 복개설비 개수 시가표준액

1) “복개설비의 개수”란 복개설비의 잔존 내용연수를 연장시키거나 그 가치를 현실적으로 증가시키는 수선(복개설비 면적의 3분의 1 이상을 수선하는 경우에 한함)을 말하며, 사용가능한 상태의 유지 등을 위한 수선은 제외한다.

2) 복개설비의 수선, 복개설비를 지지･보호하는 시설 등을 수선･교체한 경우 시가표준액은 “라. 기준가격표”에 따라 계산된 시가표준액에 개수된 비율을 적용하여 계산하며, 잔가율은 1을 적용한다.

≪ 복개설비 개수 시가표준액 산출예시(취득원가 산정시) ≫

◦ 복개설비(구조: 철근콘크리트, 높이: 2.5m(규격: 3m 미만), 면적: 350㎡)에서 175㎡를 개수한 경우 시가표준액은?

∙ 잔가율：1

∙ 기준가격 합계：67,760,000원+205,000원/㎡×20㎡＝71,860,000원

∙ 개수비율：175㎡/350㎡ = 0.5

∙ 개수 시가표준액：71,860,000원×1(잔가율)×0.5=35,930,000원

3) 개수 해당 복개설비에 대한 신축연도는 기존 신축연도에 개수로 인한 잔존 내용연수 증가분(개수시점의 경과연수의 20%, 소수점이하 절사함)을 가산하여 계산한 연도로 한다.

- (예) 2011년에 설치한 철근콘크리트 복개설비를 2017년에 개수한 경우：2011년 + 〔0.20 × 경과연수(6년)〕= 2012년(신축연도)

≪ 산출예시 ≫

◦ 2011년도에 설치한 철근콘크리트 복개설비(구조: 철근콘크리트, 높이: 2.5m(규격: 3m미만), 면적: 350㎡)를 2017년에 일부 개수(175㎡)한 경우의 2017년 시가표준액은?

∙ 감가율：0.0225(철근콘크리트조)

∙ 개수 전 잔가율：1－(0.0225×6년)＝0.865

∙ 개수 후 신축연도 조정：2011년+(0.20×6년)=2012년

∙ 개수 후 잔가율：1－(0.0225×5년)＝0.8875

∙ 330㎡ 기준가격：67,760,000원	A

∙ 20㎡ 증가시 기준가격：20㎡×205,000원＝4,100,000원	B

∙ 기준가격 합계 : A＋B＝67,760,000원＋4,100,000원＝71,860,000원

∙ 시가표준액 : 71,860,000원×0.8875(잔가율)＝63,775,750원

6. 에 너 지 공 급 시 설

		1. 주유시설 및 가스충전시설

가. 정  의

1) 주유시설이란 주유기, 유류저장조 등 기름을 주입시키기 위한 일체의 설비를 말한다.

2) 가스충전시설이란 프로판가스, 부탄가스, 천연가스 등을 저장하여 차량이나 타 용기에 공급하기 위한 일체의 설비를 말한다.

나. 종    류

1) 유류저장조	: 방화 및 안전을 고려하여 지하에 콘크리트 구조물을 설치하고 그 안에 철제탱크를 설치한 후 복개하고 유류를 저장하여 차량 등에 유류를 공급하는 시설이며, 철제탱크의 유류저장 용량에 따라 각 규모별로 구분함
2) 주 유 기	: 단식, 복식, 혼합식, 천장식
3) LPG 저장조	: 프로판가스와 부탄가스를 저장하여 차량이나 타용기에 공급할 수 있도록 구조물에 철판탱크를 설치 후 복개한 가스저장시설
4) CNG 저장조	: 압축된 천연가스를 저장할 수 있는 압력용기설비
5) 가스주입기	: 단식, 복식 및 복복식
6) CNG 압축기	: 천연가스를 고압으로 압축하여 저장조에 저장하기 위한 일체의 설비

다. 내용연수 및 감가율

구 분	내용연수	감가방법	잔존율	감가율	비고
저 장 조	18년	정액법	10%	0.05
주 유 기	10년	〃	10%	0.09
LPG저장조	18년	〃	10%	0.05
CNG 저장조	15년	〃	10%	0.06
가 스 주 입 기	10년	〃	10%	0.09
CNG 압축기	10년	〃	10%	0.09

라. 기준가격표

① 저장조

(단위：천원)

용 량 별			기준가격(개소당)
드럼(D/M)	ℓ	TON
10 이 하	2,000	2	4,640
30 〃	6,000	6	5,520
40 〃	8,000	8	6,000
50 〃	10,000	10	6,560
60 〃	12,000	12	7,120
70 〃	14,000	14	7,680
80 〃	16,000	16	8,320
90 〃	18,000	18	8,800
100 〃	20,000	20	9,360
110 〃	22,000	22	9,920
120 〃	24,000	24	10,400
130 〃	26,000	26	10,960
140 〃	28,000	28	11,440
150 〃	30,000	30	11,680
200 〃	40,000	40	14,080
250 〃	50,000	50	15,760
250 이 하		50 초과	15,760
50,000ℓ 초과시 1,000ℓ 증가마다			160

※ 1드럼：200ℓ에 해당

② 주유기

◦ 종 류

∙ 단  식

∙ 복  식

∙ 혼합식

∙ 천장식

마. 주유기 기준가격표

(단위 : 천원)
일련 번호	제작사	모델명	형식1 (속도)	형식2 (단,복식)	형식3 (펌프,액중형)	형식4 (기타)	기준 가격
1	기타	REVO-1000S	고속	복식	액중형	셀프형	8,400
2	기타	REVO-1000S	저속	복식	액중형	셀프형	8,240
3	기타	SG(TC)3921	저속	복식		모터펌프내장형	5,120
4	기타	SG(TC)3942	고속	복식		모터펌프내장형	5,280
5	기타	간이주유소 (수동식)				간이주유소 (수동식)	320
6	기타	간이주유소 (전동식)				간이주유소 (전동식)	640
7	기타	고정식 (계량표시)	고속	단식		고정식 (계량표시)	2,560
8	기타	고정식 (계량표시)	고속	복식		고정식 (계량표시)	4,880
9	기타	고정식 (계량표시)	보통	단식		고정식 (계량표시)	2,000
10	기타	고정식 (계량표시)	보통	복식		고정식 (계량표시)	3,600
11	기타	고정식 (계량표시)	초고속	단식		고정식 (계량표시)	5,120
12	기타	고정식 (요금표시)	고속	단식		고정식 (요금표시)	2,720
13	기타	고정식 (요금표시)	고속	복식		고정식 (요금표시)	5,040
14	기타	고정식 (요금표시)	보통	단식		고정식 (요금표시)	2,080
15	기타	고정식 (요금표시)	보통	복식		고정식 (요금표시)	3,760
16	기타	고정식(전자식)	고속	단식		고정식(전자식)	4,000
17	기타	고정식(전자식)	고속	복식		고정식(전자식)	6,640
18	기타	고정식(전자식)	보통	단식		고정식(전자식)	3,440
19	기타	고정식(전자식)	보통	복식		고정식(전자식)	5,680
20	기타	고정식(전자식)	초고속	단식		고정식(전자식)	6,720
21	기타	이동식				이동식	1,520
22	기타	천장식 (계량표시)				천장형 (계량표시)	6,560
23	기타	천장식 (요금표시)				천장형 (요금표시)	6,400
24	동화프라임㈜ [구,동화계량기㈜]	CASH5012		복식		셀프형	9,280
25	동화프라임㈜ [구,동화계량기㈜]	CASH5112		복식	액중형	셀프형	8,960
26	동화프라임㈜ [구,동화계량기㈜]	ECONO SELF-8040	저속	4복식	펌프형	셀프형	13,600
27	동화프라임㈜ [구,동화계량기㈜]	ECONO SELF-8045	혼합	4복식	펌프형	셀프형	13,920
28	동화프라임㈜ [구,동화계량기㈜]	ECONO SELF-8060	저속	6복식	펌프형	셀프형	15,600
29	동화프라임㈜ [구,동화계량기㈜]	ECONO SELF-8065	혼합	6복식	펌프형	셀프형	15,920
30	동화프라임㈜ [구,동화계량기㈜]	ECONO SELF-8140	저속	4복식	액중형	셀프형	13,600
31	동화프라임㈜ [구,동화계량기㈜]	ECONO SELF-8145	혼합	4복식	액중형	셀프형	13,920
32	동화프라임㈜ [구,동화계량기㈜]	ECONO SELF-8160	저속	6복식	액중형	셀프형	15,600
33	동화프라임㈜ [구,동화계량기㈜]	ECONO SELF-8165	혼합	6복식	액중형	셀프형	15,920
34	동화프라임㈜ [구,동화계량기㈜]	EUROSTAR SELF-6040	저속	4복식	펌프형	셀프형	16,800
35	동화프라임㈜ [구,동화계량기㈜]	EUROSTAR SELF-6045	혼합	4복식	펌프형	셀프형	17,360
36	동화프라임㈜ [구,동화계량기㈜]	EUROSTAR SELF-6060	저속	6복식	펌프형	셀프형	20,000
37	동화프라임㈜ [구,동화계량기㈜]	EUROSTAR SELF-6065	혼합	6복식	펌프형	셀프형	20,640
38	동화프라임㈜ [구,동화계량기㈜]	EUROSTAR SELF-6140	저속	4복식	액중형	셀프형	15,760
39	동화프라임㈜ [구,동화계량기㈜]	EUROSTAR SELF-6145	혼합	4복식	액중형	셀프형	16,160
40	동화프라임㈜ [구,동화계량기㈜]	EUROSTAR SELF-6160	저속	6복식	액중형	셀프형	19,040
41	동화프라임㈜ [구,동화계량기㈜]	EUROSTAR SELF-6165	혼합	6복식	액중형	셀프형	19,360
42	동화프라임㈜ [구,동화계량기㈜]	HIGH SELF-6040	저속	4복식	펌프형	셀프형	15,200
43	동화프라임㈜ [구,동화계량기㈜]	HIGH SELF-6045	혼합	4복식	펌프형	셀프형	15,600
44	동화프라임㈜ [구,동화계량기㈜]	HIGH SELF-6060	저속	6복식	펌프형	셀프형	17,200
45	동화프라임㈜ [구,동화계량기㈜]	HIGH SELF-6065	혼합	6복식	펌프형	셀프형	17,600
46	동화프라임㈜ [구,동화계량기㈜]	HIGH SELF-6140	저속	4복식	액중형	셀프형	14,800
47	동화프라임㈜ [구,동화계량기㈜]	HIGH SELF-6145	혼합	4복식	액중형	셀프형	15,200
48	동화프라임㈜ [구,동화계량기㈜]	HIGH SELF-6160	저속	6복식	액중형	셀프형	16,800
49	동화프라임㈜ [구,동화계량기㈜]	HIGH SELF-6165	혼합	6복식	액중형	셀프형	17,200
50	동화프라임㈜ [구,동화계량기㈜]	LPG 5112		복식		LPG충전기	8,640
51	동화프라임㈜ [구,동화계량기㈜]	LPG 5112ODT		복식		ODT 내장형	11,360
52	동화프라임㈜ [구,동화계량기㈜]	LPG 5114		4복식		ODT 기본형	16,560
53	동화프라임㈜ [구,동화계량기㈜]	LPG ODT		복식		LPG충전기	2,960
54	동화프라임㈜ [구,동화계량기㈜]	LPG5114ODT		4복식		ODT 내장형	20,160
55	동화프라임㈜ [구,동화계량기㈜]	LUX SELF-6040	저속	4복식	펌프형	셀프형	20,800
56	동화프라임㈜ [구,동화계량기㈜]	LUX SELF-6045	혼합	4복식	펌프형	셀프형	21,200
57	동화프라임㈜ [구,동화계량기㈜]	LUX SELF-6060	저속	6복식	펌프형	셀프형	24,000
58	동화프라임㈜ [구,동화계량기㈜]	LUX SELF-6065	혼합	6복식	펌프형	셀프형	24,400
59	동화프라임㈜ [구,동화계량기㈜]	LUX SELF-6140	저속	4복식	액중형	셀프형	20,400
60	동화프라임㈜ [구,동화계량기㈜]	LUX SELF-6145	혼합	4복식	액중형	셀프형	20,800
61	동화프라임㈜ [구,동화계량기㈜]	LUX SELF-6160	저속	6복식	액중형	셀프형	23,600
62	동화프라임㈜ [구,동화계량기㈜]	LUX SELF-6165	혼합	6복식	액중형	셀프형	24,000
63	동화프라임㈜ [구,동화계량기㈜]	M1510	일반	단식		기계식	1,760
64	동화프라임㈜ [구,동화계량기㈜]	M1510NP	일반	단식		기계식	1,680
65	동화프라임㈜ [구,동화계량기㈜]	M1512	일반	복식		기계식	3,120
66	동화프라임㈜ [구,동화계량기㈜]	M1512NP	일반	복식		기계식	2,960
67	동화프라임㈜ [구,동화계량기㈜]	M1515	고속	단식		기계식	2,240
68	동화프라임㈜ [구,동화계량기㈜]	M1515NP	고속	단식		기계식	2,160
69	동화프라임㈜ [구,동화계량기㈜]	M1517	고속	복식		기계식	4,240
70	동화프라임㈜ [구,동화계량기㈜]	M1517NP	고속	복식		기계식	4,080
71	동화프라임㈜ [구,동화계량기㈜]	M1519	혼합	복식		기계식	3,760
72	동화프라임㈜ [구,동화계량기㈜]	M1519NP	혼합	복식		기계식	3,600
73	동화프라임㈜ [구,동화계량기㈜]	MERITSELF8020	저속	4복식	펌프형	셀프형	14,400
74	동화프라임㈜ [구,동화계량기㈜]	MERITSELF8025	저속/ 고속	4복식	펌프형	셀프형	14,720
75	동화프라임㈜ [구,동화계량기㈜]	MERITSELF8060	저속	6복식	펌프형	셀프형	16,880
76	동화프라임㈜ [구,동화계량기㈜]	MERITSELF8065	저속/ 고속	8복식	펌프형	셀프형	17,600
77	동화프라임㈜ [구,동화계량기㈜]	MERITSELF8120	저속	4복식	액중형	셀프형	13,680
78	동화프라임㈜ [구,동화계량기㈜]	MERITSELF8125	저속/ 고속	4복식	액중형	셀프형	14,000
79	동화프라임㈜ [구,동화계량기㈜]	MERITSELF8160	저속	6복식	액중형	셀프형	15,840
80	동화프라임㈜ [구,동화계량기㈜]	MERITSELF8165	저속/ 고속	8복식	액중형	셀프형	16,560
81	동화프라임㈜ [구,동화계량기㈜]	NON1010	저속	단식	펌프형	천장형	8,480
82	동화프라임㈜ [구,동화계량기㈜]	NON1012	저속	복식	펌프형	천장형	15,840
83	동화프라임㈜ [구,동화계량기㈜]	NON1015	고속	단식	펌프형	천장형	9,040
84	동화프라임㈜ [구,동화계량기㈜]	NON1017	고속	복식	펌프형	천장형	17,040
85	동화프라임㈜ [구,동화계량기㈜]	NON1019	저속/ 고속	복식	펌프형	천장형	16,560
86	동화프라임㈜ [구,동화계량기㈜]	NON1110	저속	단식	액중형	천장형	8,640
87	동화프라임㈜ [구,동화계량기㈜]	NON1112	저속	복식	액중형	천장형	16,320
88	동화프라임㈜ [구,동화계량기㈜]	NON1115	고속	단식	액중형	천장형	9,360
89	동화프라임㈜ [구,동화계량기㈜]	NON1117	고속	복식	액중형	천장형	17,760
90	동화프라임㈜ [구,동화계량기㈜]	NON1119	혼합	복식	액중형	천장형	17,040
91	동화프라임㈜ [구,동화계량기㈜]	P-GASPOS				충전소POS	6,800
92	동화프라임㈜ [구,동화계량기㈜]	P150	1.5HP		액중형		1,440
93	동화프라임㈜ [구,동화계량기㈜]	P200	2HP		액중형		1,600
94	동화프라임㈜ [구,동화계량기㈜]	P75	3/4HP		액중형		800
95	동화프라임㈜ [구,동화계량기㈜]	PRIME 8040	저속	4복식	펌프형	4.6.8복식주유기	7,600
96	동화프라임㈜ [구,동화계량기㈜]	PRIME 8045	저속/ 고속	4복식	펌프형	4.6.8복식주유기	7,920
97	동화프라임㈜ [구,동화계량기㈜]	PRIME 8047	고속	4복식	펌프형	4.6.8복식주유기	8,240
98	동화프라임㈜ [구,동화계량기㈜]	PRIME 8145	저속/ 고속	4복식	액중형	4.6.8복식주유기	7,520
99	동화프라임㈜ [구,동화계량기㈜]	PRIME 8147	고속	4복식	액중형	4.6.8복식주유기	7,840
100	동화프라임㈜ [구,동화계량기㈜]	PRIME SELF-8040	저속	4복식	펌프형	셀프형	14,800
101	동화프라임㈜ [구,동화계량기㈜]	PRIME SELF-8045	혼합	4복식	펌프형	셀프형	15,200
102	동화프라임㈜ [구,동화계량기㈜]	PRIME SELF-8060	저속	6복식	펌프형	셀프형	16,800
103	동화프라임㈜ [구,동화계량기㈜]	PRIME SELF-8065	혼합	6복식	펌프형	셀프형	17,200
104	동화프라임㈜ [구,동화계량기㈜]	PRIME SELF-8140	저속	4복식	액중형	셀프형	14,400
105	동화프라임㈜ [구,동화계량기㈜]	PRIME SELF-8145	혼합	4복식	액중형	셀프형	14,800
106	동화프라임㈜ [구,동화계량기㈜]	PRIME SELF-8160	저속	6복식	액중형	셀프형	16,400
107	동화프라임㈜ [구,동화계량기㈜]	PRIME SELF-8165	혼합	6복식	액중형	셀프형	16,800
108	동화프라임㈜ [구,동화계량기㈜]	PRIME4000	일반	4복식	펌프형	전자식	8,640
109	동화프라임㈜ [구,동화계량기㈜]	PRIME4000N		4복식	펌프형	기계실내장형	9,280
110	동화프라임㈜ [구,동화계량기㈜]	PRIME4000NN		복식	펌프형	기계실내장형	6,720
111	동화프라임㈜ [구,동화계량기㈜]	PRIME4010N		복식	펌프형	기계실내장형	6,400
112	동화프라임㈜ [구,동화계량기㈜]	PRIME4013N		복식	펌프형	기계실내장형	7,120
113	동화프라임㈜ [구,동화계량기㈜]	PRIME4015	혼합	4복식	펌프형	전자식	9,040
114	동화프라임㈜ [구,동화계량기㈜]	PRIME4015N		4복식	펌프형	기계실내장형	9,680
115	동화프라임㈜ [구,동화계량기㈜]	PRIME4015NN		복식	펌프형	기계실내장형	7,120
116	동화프라임㈜ [구,동화계량기㈜]	PRIME4019	고속	4복식	펌프형	전자식	9,520
117	동화프라임㈜ [구,동화계량기㈜]	PRIME4100	일반	4복식	액중형	전자식	7,360
118	동화프라임㈜ [구,동화계량기㈜]	PRIME4100N		4복식	액중형	기계실내장형	8,720
119	동화프라임㈜ [구,동화계량기㈜]	PRIME4100NN		복식	액중형	기계실내장형	6,160
120	동화프라임㈜ [구,동화계량기㈜]	PRIME4110N		복식	액중형	기계실내장형	6,560
121	동화프라임㈜ [구,동화계량기㈜]	PRIME4113N		복식	액중형	기계실내장형	6,320
122	동화프라임㈜ [구,동화계량기㈜]	PRIME4115	혼합	4복식	액중형	전자식	7,680
123	동화프라임㈜ [구,동화계량기㈜]	PRIME4115N		4복식	액중형	기계실내장형	9,200
124	동화프라임㈜ [구,동화계량기㈜]	PRIME4115NN		복식	액중형	기계실내장형	6,640
125	동화프라임㈜ [구,동화계량기㈜]	PRIME4119	고속	4복식	액중형	전자식	8,000
126	동화프라임㈜ [구,동화계량기㈜]	PRIME5000N			펌프형	(None-space) 내장형, 기계실2	800
127	동화프라임㈜ [구,동화계량기㈜]	PRIME5005	초고속	단식	펌프형		5,040
128	동화프라임㈜ [구,동화계량기㈜]	PRIME5005A	벌크	단식	펌프형	벌크형	5,120
129	동화프라임㈜ [구,동화계량기㈜]	PRIME5005B	벌크	단식	펌프형	벌크형	5,360
130	동화프라임㈜ [구,동화계량기㈜]	PRIME5010	저속	단식	펌프형	전자식	2,560
131	동화프라임㈜ [구,동화계량기㈜]	PRIME5010N	고속	복식			3,200
132	동화프라임㈜ [구,동화계량기㈜]	PRIME5012	저속	복식	펌프형	전자식	4,240
133	동화프라임㈜ [구,동화계량기㈜]	PRIME5015	고속	단식	펌프형	전자식	2,880
134	동화프라임㈜ [구,동화계량기㈜]	PRIME5017	고속	복식	펌프형	전자식	5,040
135	동화프라임㈜ [구,동화계량기㈜]	PRIME5019	저속/ 고속	복식	펌프형	전자식	4,560
136	동화프라임㈜ [구,동화계량기㈜]	PRIME5100	벌크	단식	액중형	벌크형	4,000
137	동화프라임㈜ [구,동화계량기㈜]	PRIME5102	벌크/ 고속	복식	액중형	벌크형	6,320
138	동화프라임㈜ [구,동화계량기㈜]	PRIME5105	초고속	단식	액중형		3,440
139	동화프라임㈜ [구,동화계량기㈜]	PRIME5106	벌크	복식	액중형	벌크형	7,200
140	동화프라임㈜ [구,동화계량기㈜]	PRIME5107	초고속	복식	액중형		5,680
141	동화프라임㈜ [구,동화계량기㈜]	PRIME5109	초고속/고속	복식	액중형		5,520
142	동화프라임㈜ [구,동화계량기㈜]	PRIME5110	저속	단식	액중형	전자식	2,240
143	동화프라임㈜ [구,동화계량기㈜]	PRIME5110N	저속	단식	액중형	기계실1	2,560
144	동화프라임㈜ [구,동화계량기㈜]	PRIME5112	저속	복식	액중형	전자식	3,760
145	동화프라임㈜ [구,동화계량기㈜]	PRIME5115	고속	단식	액중형	전자식	2,560
146	동화프라임㈜ [구,동화계량기㈜]	PRIME5117	고속	복식	액중형	전자식	4,480
147	동화프라임㈜ [구,동화계량기㈜]	PRIME5119	저속/ 고속	복식	액중형	전자식	4,160
148	동화프라임㈜ [구,동화계량기㈜]	PRIME6020	저속	4복식	펌프형		10,160
149	동화프라임㈜ [구,동화계량기㈜]	PRIME6025	저속/ 고속	4복식	펌프형		10,640
150	동화프라임㈜ [구,동화계량기㈜]	PRIME6027	고속	4복식	펌프형		11,120
151	동화프라임㈜ [구,동화계량기㈜]	PRIME6040	저속	4복식	펌프형	4.6.8 복식 주유기	9,440
152	동화프라임㈜ [구,동화계량기㈜]	PRIME6045	저속/ 고속	4복식	펌프형	4.6.8 복식 주유기	9,840
153	동화프라임㈜ [구,동화계량기㈜]	PRIME6047	고속	4복식	펌프형	4.6.8 복식 주유기	10,240
154	동화프라임㈜ [구,동화계량기㈜]	PRIME6060	저속	6복식	펌프형		11,680
155	동화프라임㈜ [구,동화계량기㈜]	PRIME6065	저속4/ 고속2	6복식	펌프형		12,080
156	동화프라임㈜ [구,동화계량기㈜]	PRIME6080	저속	8복식	펌프형		13,680
157	동화프라임㈜ [구,동화계량기㈜]	PRIME6085	저속4/ 고속4	8복식	펌프형		14,080
158	동화프라임㈜ [구,동화계량기㈜]	PRIME6120	저속	4복식	액중형		8,720
159	동화프라임㈜ [구,동화계량기㈜]	PRIME6125	저속/ 고속	4복식	액중형		9,040
160	동화프라임㈜ [구,동화계량기㈜]	PRIME6127	고속	4복식	액중형		9,440
161	동화프라임㈜ [구,동화계량기㈜]	PRIME6140	저속	4복식	액중형	4.6.8 복식 주유기	8,160
162	동화프라임㈜ [구,동화계량기㈜]	PRIME6145	저속/ 고속	4복식	액중형	4.6.8 복식 주유기	8,560
163	동화프라임㈜ [구,동화계량기㈜]	PRIME6147	고속	4복식	액중형	4.6.8 복식 주유기	8,960
164	동화프라임㈜ [구,동화계량기㈜]	PRIME6160	저속	6복식	액중형		10,160
165	동화프라임㈜ [구,동화계량기㈜]	PRIME6165	저속4/ 고속2	6복식	액중형		10,560
166	동화프라임㈜ [구,동화계량기㈜]	PRIME6180	저속	8복식	액중형		12,160
167	동화프라임㈜ [구,동화계량기㈜]	PRIME6185	저속4/ 고속4	8복식	액중형		12,560
168	동화프라임㈜ [구,동화계량기㈜]	PRIME8010N	저속	복식	펌프형	(None-space) 내장형, 기계실1	7,040
169	동화프라임㈜ [구,동화계량기㈜]	PRIME8010NN	저속	복식	펌프형	(None-space) 내장형, 기계실2	7,360
170	동화프라임㈜ [구,동화계량기㈜]	PRIME8012N	고속	복식	펌프형	(None-space) 내장형, 기계실1	7,520
171	동화프라임㈜ [구,동화계량기㈜]	PRIME8012NN	고속	복식	펌프형	(None-space) 내장형, 기계실2	7,840
172	동화프라임㈜ [구,동화계량기㈜]	PRIME8020	저속	4복식	펌프형		8,720
173	동화프라임㈜ [구,동화계량기㈜]	PRIME8020NN	저속	복식	펌프형	(None-space) 내장형, 기계실2	7,200
174	동화프라임㈜ [구,동화계량기㈜]	PRIME8020N	저속	복식	펌프형	(None-space) 내장형, 기계실1	6,880
175	동화프라임㈜ [구,동화계량기㈜]	PRIME8022N	고속	복식	펌프형	(None-space) 내장형, 기계실1	7,520
176	동화프라임㈜ [구,동화계량기㈜]	PRIME8022NN	고속	복식	펌프형	(None-space) 내장형, 기계실2	7,840
177	동화프라임㈜ [구,동화계량기㈜]	PRIME8025	저속/ 고속	4복식	펌프형		9,120
178	동화프라임㈜ [구,동화계량기㈜]	PRIME8025N	저속/ 고속	4복식	펌프형	(None-space) 내장형, 기계실1	9,840
179	동화프라임㈜ [구,동화계량기㈜]	PRIME8027	고속	4복식	펌프형		10,400
180	동화프라임㈜ [구,동화계량기㈜]	PRIME8032N	저속	단식	액중형	기계실1	2,000
181	동화프라임㈜ [구,동화계량기㈜]	PRIME8040N	저속	4복식	펌프형	(None-space) 내장형, 기계실1	9,520
182	동화프라임㈜ [구,동화계량기㈜]	PRIME8045N	저속/ 고속	4복식	펌프형	(None-space) 내장형, 기계실1	9,840
183	동화프라임㈜ [구,동화계량기㈜]	PRIME8060	저속	6복식	펌프형		10,960
184	동화프라임㈜ [구,동화계량기㈜]	PRIME8065	저속4/ 고속2	6복식	펌프형		11,360
185	동화프라임㈜ [구,동화계량기㈜]	PRIME8080	저속	8복식	펌프형		14,000
186	동화프라임㈜ [구,동화계량기㈜]	PRIME8085	저속/ 고속	8복식	펌프형		14,720
187	동화프라임㈜ [구,동화계량기㈜]	PRIME8110N	저속	복식	액중형	(None-space) 내장형, 기계실1	6,480
188	동화프라임㈜ [구,동화계량기㈜]	PRIME8110NN	저속	복식	액중형	(None-space) 내장형, 기계실2	6,720
189	동화프라임㈜ [구,동화계량기㈜]	PRIME8112N	고속	복식	액중형	(None-space) 내장형, 기계실1	6,880
190	동화프라임㈜ [구,동화계량기㈜]	PRIME8112NN	고속	복식	액중형	(None-space) 내장형, 기계실2	7,200
191	동화프라임㈜ [구,동화계량기㈜]	PRIME8120	고속	4복식	액중형	기계실2	7,600
192	동화프라임㈜ [구,동화계량기㈜]	PRIME8120NN	저속	복식	액중형	(None-space) 내장형, 기계실2	6,720
193	동화프라임㈜ [구,동화계량기㈜]	PRIME8120N	저속	4복식	액중형	(None-space) 내장형, 기계실1	6,320
194	동화프라임㈜ [구,동화계량기㈜]	PRIME8122NN	고속	복식	액중형	(None-space) 내장형, 기계실1	6,880
195	동화프라임㈜ [구,동화계량기㈜]	PRIME8122NN	고속	복식	액중형	(None-space) 내장형, 기계실2	7,280
196	동화프라임㈜ [구,동화계량기㈜]	PRIME8125	저속/ 고속	4복식	액중형		7,840
197	동화프라임㈜ [구,동화계량기㈜]	PRIME8125N	저속/ 고속	4복식	액중형	(None-space) 내장형, 기계실1	9,360
198	동화프라임㈜ [구,동화계량기㈜]	PRIME8127	고속	4복식	액중형		8,720
199	동화프라임㈜ [구,동화계량기㈜]	PRIME8140N	저속	4복식	액중형	(None-space) 내장형, 기계실1	9,600
200	동화프라임㈜ [구,동화계량기㈜]	PRIME8145N	저속/ 고속	4복식	액중형	(None-space) 내장형, 기계실1	10,080
201	동화프라임㈜ [구,동화계량기㈜]	PRIME8160	저속	6복식	액중형		9,840
202	동화프라임㈜ [구,동화계량기㈜]	PRIME8165	저속4/ 고속2	6복식	액중형		10,240
203	동화프라임㈜ [구,동화계량기㈜]	PRIME8180	저속	8복식	액중형		12,640
204	동화프라임㈜ [구,동화계량기㈜]	PRIME8185	저속/ 고속	8복식	액중형		13,280
205	동화프라임㈜ [구,동화계량기㈜]	RF1010	저속	단식	펌프형	(None-space) 내장형	9,440
206	동화프라임㈜ [구,동화계량기㈜]	RF1012	저속	복식	펌프형	(None-space) 내장형	17,840
207	동화프라임㈜ [구,동화계량기㈜]	RF1015	고속	단식	펌프형	(None-space) 내장형	10,240
208	동화프라임㈜ [구,동화계량기㈜]	RF1017	고속	복식	펌프형	(None-space) 내장형	19,360
209	동화프라임㈜ [구,동화계량기㈜]	RF1019	저속/ 고속	복식	펌프형	(None-space) 내장형	18,560
210	동화프라임㈜ [구,동화계량기㈜]	RF1110	저속	단식	액중형	(None-space) 내장형	9,120
211	동화프라임㈜ [구,동화계량기㈜]	RF1112	저속	복식	액중형	(None-space) 내장형	17,200
212	동화프라임㈜ [구,동화계량기㈜]	RF1115	고속	단식	액중형	(None-space) 내장형	9,840
213	동화프라임㈜ [구,동화계량기㈜]	RF1117	고속	복식	액중형	(None-space) 내장형	18,720
214	동화프라임㈜ [구,동화계량기㈜]	RF1119	저속/ 고속	복식	액중형	(None-space) 내장형	18,000
215	동화프라임㈜ [구,동화계량기㈜]	SC				셀프형	1,120
216	동화프라임㈜ [구,동화계량기㈜]	SC옵션				셀프형	1,520
217	동화프라임㈜ [구,동화계량기㈜]	SELF4000		4복식		셀프형	13,280
218	동화프라임㈜ [구,동화계량기㈜]	SELF4015		4복식		셀프형	13,680
219	동화프라임㈜ [구,동화계량기㈜]	SELF4100		4복식		셀프형	12,720
220	동화프라임㈜ [구,동화계량기㈜]	SELF4115		4복식		셀프형	13,200
221	동화프라임㈜ [구,동화계량기㈜]	SELF5012				셀프형	5,760
222	동화프라임㈜ [구,동화계량기㈜]	SELF8010		4복식		셀프형	11,920
223	동화프라임㈜ [구,동화계량기㈜]	SELF8040V		4복식		셀프형	15,440
224	동화프라임㈜ [구,동화계량기㈜]	SELF8045V	저속/ 고속	4복식		일반형	9,600
225	동화프라임㈜ [구,동화계량기㈜]	SELF8045V		4복식		셀프형	16,000
226	동화프라임㈜ [구,동화계량기㈜]	SMART SELF-6040	저속	4복식	펌프형	셀프형	16,800
227	동화프라임㈜ [구,동화계량기㈜]	SMART SELF-6045	혼합	4복식	펌프형	셀프형	17,200
228	동화프라임㈜ [구,동화계량기㈜]	SMART SELF-6060	저속	6복식	펌프형	셀프형	18,800
229	동화프라임㈜ [구,동화계량기㈜]	SMART SELF-6065	혼합	6복식	펌프형	셀프형	19,200
230	동화프라임㈜ [구,동화계량기㈜]	SMART SELF-6140	저속	4복식	액중형	셀프형	16,400
231	동화프라임㈜ [구,동화계량기㈜]	SMART SELF-6145	혼합	4복식	액중형	셀프형	16,800
232	동화프라임㈜ [구,동화계량기㈜]	SMART SELF-6160	저속	6복식	액중형	셀프형	18,400
233	동화프라임㈜ [구,동화계량기㈜]	SMART SELF-6165	혼합	6복식	액중형	셀프형	18,800
234	동화프라임㈜ [구,동화계량기㈜]	SP-IU1HSIP		4복식		ODT 기본형	17,520
235	동화프라임㈜ [구,동화계량기㈜]	Vantage4010		4복식		멀티	9,760
236	동화프라임㈜ [구,동화계량기㈜]	Vantage4015	일반/ 고속	복식		멀티	10,320
237	동화프라임㈜ [구,동화계량기㈜]	Vantage4110		4복식	액중형		8,960
238	동화프라임㈜ [구,동화계량기㈜]	Vantage4115	일반/ 고속	4복식	액중형		9,360
239	동화프라임㈜ [구,동화계량기㈜]	Vantage5010		단식		전자식	3,040
240	동화프라임㈜ [구,동화계량기㈜]	Vantage5012		복식		전자식	5,120
241	동화프라임㈜ [구,동화계량기㈜]	Vantage5015	고속	단식		전자식	3,520
242	동화프라임㈜ [구,동화계량기㈜]	Vantage5017	고속	복식		전자식	6,080
243	동화프라임㈜ [구,동화계량기㈜]	Vantage5019	일반/ 고속	복식		전자식	5,600
244	동화프라임㈜ [구,동화계량기㈜]	Vantage5105		단식	액중형		3,920
245	동화프라임㈜ [구,동화계량기㈜]	Vantage5107		복식	액중형		6,640
246	동화프라임㈜ [구,동화계량기㈜]	Vantage5109	일반/초고속	복식	액중형		5,840
247	동화프라임㈜ [구,동화계량기㈜]	Vantage5110		단식	액중형	전자식	2,720
248	동화프라임㈜ [구,동화계량기㈜]	Vantage5112		복식	액중형	전자식	4,400
249	동화프라임㈜ [구,동화계량기㈜]	Vantage5115	고속	단식	액중형	전자식	3,040
250	동화프라임㈜ [구,동화계량기㈜]	Vantage5117	고속	복식	액중형	전자식	5,920
251	동화프라임㈜ [구,동화계량기㈜]	Vantage5119	일반/ 고속	복식	액중형	전자식	4,880
252	동화프라임㈜ [구,동화계량기㈜]	Winpos21c				주유소POS	6,080
253	동화프라임㈜ [구,동화계량기㈜]	셀프완성형 (펌프/ST-2)		4복식		셀프형	14,560
254	동화프라임㈜ [구,동화계량기㈜]	SOP-5010	저속	단식	펌프형		2,080
255	동화프라임㈜ [구,동화계량기㈜]	SOP-5012	저속	복식	펌프형		3,280
256	동화프라임㈜ [구,동화계량기㈜]	SOP-5015	고속	단식	펌프형		2,320
257	동화프라임㈜ [구,동화계량기㈜]	SOP-5017	고속	복식	펌프형		3,600
258	동화프라임㈜ [구,동화계량기㈜]	SOP-5019	혼합	복식	펌프형		3,440
259	동화프라임㈜ [구,동화계량기㈜]	SOP-5110	저속	단식	액중형		1,840
260	동화프라임㈜ [구,동화계량기㈜]	SOP-5112	저속	복식	액중형		2,960
261	동화프라임㈜ [구,동화계량기㈜]	SOP-5115	고속	단식	액중형		2,080
262	동화프라임㈜ [구,동화계량기㈜]	SOP-5117	고속	복식	액중형		3,200
263	동화프라임㈜ [구,동화계량기㈜]	SOP-5119	혼합	복식	액중형		3,120
264	동화프라임㈜ [구,동화계량기㈜]	SOP-8040	저속	4복식	펌프형		7,120
265	동화프라임㈜ [구,동화계량기㈜]	SOP-8045	혼합	4복식	펌프형		7,440
266	동화프라임㈜ [구,동화계량기㈜]	SOP-8140	저속	4복식	액중형		6,640
267	동화프라임㈜ [구,동화계량기㈜]	SOP-8145	혼합	4복식	액중형		6,880
268	동화프라임㈜ [구,동화계량기㈜]	SK-SELF 6040	저속	4복식	펌프형	셀프형	15,200
269	동화프라임㈜ [구,동화계량기㈜]	SK-SELF 6045	혼합	4복식	펌프형	셀프형	15,600
270	동화프라임㈜ [구,동화계량기㈜]	SK-SELF 6140	저속	4복식	액중형	셀프형	15,200
271	동화프라임㈜ [구,동화계량기㈜]	SK-SELF 6145	혼합	4복식	액중형	셀프형	15,600
272	동화프라임㈜ [구,동화계량기㈜]	SO HIGH SELF-6040	저속	4복식	펌프형	셀프형	15,200
273	동화프라임㈜ [구,동화계량기㈜]	SO HIGH SELF-6045	혼합	4복식	펌프형	셀프형	15,600
274	동화프라임㈜ [구,동화계량기㈜]	SO HIGH SELF-6140	저속	4복식	액중형	셀프형	15,200
275	동화프라임㈜ [구,동화계량기㈜]	SO HIGH SELF-6145	혼합	4복식	액중형	셀프형	15,600
276	동화프라임㈜ [구,동화계량기㈜]	SMART LPG		복식		가스충전기	16,400
277	신한국주유기㈜	NEWSUNNY-EX-H	고속	단식		전자식	3,600
278	신한국주유기㈜	NEWSUNNY-EX-HW	고속	복식		전자식	6,240
279	신한국주유기㈜	NEWSUNNY-EX-LW	혼합	복식		전자식	4,160
280	신한국주유기㈜	NEWSUNNY-EX-R	저속	단식		전자식	3,120
281	신한국주유기㈜	NEWSUNNY-EX-RH	저속/ 고속			전자식	5,760
282	신한국주유기㈜	NEWSUNNY-EX-RW	저속	복식		전자식	5,280
283	페트로비즈 [구,㈜대성주유기]	154-1	저속	단식		기계식 (자가주유용)	1,360
284	페트로비즈 [구,㈜대성주유기]	154-2	고속	단식		기계식 (자가주유용)	1,680
285	페트로비즈 [구,㈜대성주유기]	164-1	저속	단식		기계식	1,440
286	페트로비즈 [구,㈜대성주유기]	164-2	고속	단식		기계식	1,760
287	페트로비즈 [구,㈜대성주유기]	252-1	저속	복식		기계식 (자가주유용)	2,400
288	페트로비즈 [구,㈜대성주유기]	252-2	고속	복식		기계식 (자가주유용)	3,200
289	페트로비즈 [구,㈜대성주유기]	252-3	혼합	복식		기계식 (자가주유용)	2,800
290	페트로비즈 [구,㈜대성주유기]	262-1	저속	복식		기계식	2,560
291	페트로비즈 [구,㈜대성주유기]	262-2	고속	복식		기계식	3,360
292	페트로비즈 [구,㈜대성주유기]	262-3	혼합	복식		기계식	2,960
293	페트로비즈 [구,㈜대성주유기]	BULK4992		단식		모터펌프분리형	5,280
294	페트로비즈 [구,㈜대성주유기]	BULK6992		복식		모터펌프분리형	9,040
295	페트로비즈 [구,㈜대성주유기]	BULK6993		복식		모터펌프분리형	7,840
296	페트로비즈 [구,㈜대성주유기]	BULK6994		복식		모터펌프분리형	8,240
297	페트로비즈 [구,㈜대성주유기]	Bulk주유기용(None-space용)	벌크		액중형	Bulk주유기용(None-space용)	1,600
298	페트로비즈 [구,㈜대성주유기]	CNT0001				디스펜서형(모터 펌프분리형)	240
299	페트로비즈 [구,㈜대성주유기]	DC1220	저속	복식		디스펜서형(모터 펌프분리형)	11,200
300	페트로비즈 [구,㈜대성주유기]	DC1243	혼합	복식		디스펜서형(모터 펌프분리형)	11,600
301	페트로비즈 [구,㈜대성주유기]	DC2220	저속	복식		디스펜서형(모터 펌프분리형)	8,800
302	페트로비즈 [구,㈜대성주유기]	DC2242	고속	복식		디스펜서형(모터 펌프분리형)	10,240
303	페트로비즈 [구,㈜대성주유기]	DC2243	혼합	복식		디스펜서형(모터 펌프분리형)	9,520
304	페트로비즈 [구,㈜대성주유기]	DC4921	저속	단식		디스펜서형(모터 펌프분리형)	2,960
305	페트로비즈 [구,㈜대성주유기]	DC4942	고속	단식		디스펜서형(모터 펌프분리형)	3,360
306	페트로비즈 [구,㈜대성주유기]	DC4992		단식		모터펌프분리형	4,480
307	페트로비즈 [구,㈜대성주유기]	DC4992				디스펜서형(모터 펌프분리형)	3,360
308	페트로비즈 [구,㈜대성주유기]	DC6921	저속	복식		디스펜서형(모터 펌프분리형)	4,960
309	페트로비즈 [구,㈜대성주유기]	DC6942	고속	복식		디스펜서형(모터 펌프분리형)	5,920
310	페트로비즈 [구,㈜대성주유기]	DC6943	혼합	복식		디스펜서형(모터 펌프분리형)	5,440
311	페트로비즈 [구,㈜대성주유기]	DC6992		복식		모터펌프분리형	7,120
312	페트로비즈 [구,㈜대성주유기]	DC6993		복식		모터펌프분리형	6,960
313	페트로비즈 [구,㈜대성주유기]	HC4921	저속	단식		천장형(내장형)	10,000
314	페트로비즈 [구,㈜대성주유기]	HC4942	고속	단식		천장형(내장형)	10,800
315	페트로비즈 [구,㈜대성주유기]	HC6921	저속	복식		천장형(내장형)	18,800
316	페트로비즈 [구,㈜대성주유기]	HC6942	고속	복식		천장형(내장형)	20,400
317	페트로비즈 [구,㈜대성주유기]	HC6943	고속	복식		천장형(내장형)	14,240
318	페트로비즈 [구,㈜대성주유기]	HC6943	혼합	복식		천장형(내장형)	19,600
319	페트로비즈 [구,㈜대성주유기]	NS4921	저속	단식	액중형	천장형(내장형)	10,000
320	페트로비즈 [구,㈜대성주유기]	NS4942	고속	단식	액중형	천장형(내장형)	10,800
321	페트로비즈 [구,㈜대성주유기]	NS6921	저속	복식	액중형	천장형(내장형)	18,800
322	페트로비즈 [구,㈜대성주유기]	NS6942	고속	복식	액중형	천장형(내장형)	20,400
323	페트로비즈 [구,㈜대성주유기]	NS6943	혼합	복식	액중형	천장형(내장형)	19,600
324	페트로비즈 [구,㈜대성주유기]	SL2220-1	저속	복식		기계실내장형(Sky-Land일반형)	5,920
325	페트로비즈 [구,㈜대성주유기]	SL2220-2	저속	4복식		기계실내장형(Sky-Land일반형)	6,000
326	페트로비즈 [구,㈜대성주유기]	SL2242-1	고속	복식		기계실내장형(Sky-Land일반형)	6,880
327	페트로비즈 [구,㈜대성주유기]	SL2242-2	혼합	4복식		기계실내장형(Sky-Land일반형)	6,960
328	페트로비즈 [구,㈜대성주유기]	SL3220-1	저속	복식		기계실내장형(Sky-Land일반형)	10,400
329	페트로비즈 [구,㈜대성주유기]	SL3220-2	저속	4복식		기계실내장형(Sky-Land일반형)	10,480
330	페트로비즈 [구,㈜대성주유기]	SL3243-1	고속	복식		기계실내장형(Sky-Land일반형)	10,960
331	페트로비즈 [구,㈜대성주유기]	SL3243-2	혼합	4복식		기계실내장형(Sky-Land일반형)	11,040
332	페트로비즈 [구,㈜대성주유기]	SLD2220-1	저속	복식		기계실내장형(Sky-Land액중펌프형)	5,520
333	페트로비즈 [구,㈜대성주유기]	SLD2220-2	저속	4복식		기계실내장형(Sky-Land액중펌프형)	5,600
334	페트로비즈 [구,㈜대성주유기]	SLD2242-1	고속	복식		기계실내장형(Sky-Land액중펌프형)	6,160
335	페트로비즈 [구,㈜대성주유기]	SLD2242-2	혼합	4복식		기계실내장형(Sky-Land액중펌프형)	6,240
336	페트로비즈 [구,㈜대성주유기]	SLD3220-1	저속	복식		기계실내장형(Sky-Land액중펌프형)	9,280
337	페트로비즈 [구,㈜대성주유기]	SLD3220-2	저속	4복식		기계실내장형(Sky-Land액중펌프형)	9,360
338	페트로비즈 [구,㈜대성주유기]	SLD3243-1	고속	복식		기계실내장형(Sky-Land액중펌프형)	10,000
339	페트로비즈 [구,㈜대성주유기]	SLD3243-2	혼합	4복식		기계실내장형(Sky-Land액중펌프형)	10,080
340	페트로비즈 [구,㈜대성주유기]	TC1220	저속	복식		모터펌프내장형	13,200
341	페트로비즈 [구,㈜대성주유기]	TC1243	혼합	복식		모터펌프내장형	13,600
342	페트로비즈 [구,㈜대성주유기]	TC1921	저속	단식		모터펌프내장형	3,200
343	페트로비즈 [구,㈜대성주유기]	TC1942	고속	단식		모터펌프내장형	3,680
344	페트로비즈 [구,㈜대성주유기]	TC2220	저속	복식		모터펌프내장형	9,920
345	페트로비즈 [구,㈜대성주유기]	TC2242	고속	복식		모터펌프내장형	11,040
346	페트로비즈 [구,㈜대성주유기]	TC2243	혼합	복식		모터펌프내장형	10,480
347	페트로비즈 [구,㈜대성주유기]	TC3921	저속	복식		모터펌프내장형	5,360
348	페트로비즈 [구,㈜대성주유기]	TC3942	고속	복식		모터펌프내장형	6,320
349	페트로비즈 [구,㈜대성주유기]	TC3943	혼합	복식		모터펌프내장형	5,840
350	페트로비즈 [구,㈜대성주유기]	일반Dispenser용	일반		액중형	일반Dispenser용	1,440
351	페트로비즈 [구,㈜대성주유기]	초고속주유기용	초고속		액중형	초고속주유기용	1,760
352	페트로비즈 [구,㈜대성주유기]	충전기				PLD-3	14,400
353	페트로비즈 [구,㈜대성주유기]	충전기				WLD-3	9,600
354	한국다쓰노㈜	BK-300S	벌크	복식	액중형	이동차량용	4,720
355	한국다쓰노㈜	BK-300W	벌크	복식	액중형	이동차량용	8,400
356	한국다쓰노㈜	BKS+HS	고속	단식	액중형	이동차량용	11,120
357	한국다쓰노㈜	BM-4W		4복식		전자식	11,920
358	한국다쓰노㈜	BM-6W		6복식		전자식	13,840
359	한국다쓰노㈜	BMD2444				BRIGHT MALT	6,160
360	한국다쓰노㈜	EDFT-1221-J				LPG충전기	12,800
361	한국다쓰노㈜	EDFT-1221-V	벌크	복식			14,400
362	한국다쓰노㈜	FN-HW (NEWSUNNY-EX)	고속	복식		전자식	6,720
363	한국다쓰노㈜	FN-LW (NEWSUNNY-EX)	저속	복식		전자식	5,760
364	한국다쓰노㈜	FV-1001				OVER FLOW STOP VALUE	320
365	한국다쓰노㈜	GAUGESENSOR (1기당)				전자식	720
366	한국다쓰노㈜	GDA2221	저속	복식		NEO SUNNY	3,360
367	한국다쓰노㈜	GDA2222	고속	복식		NEO SUNNY	3,520
368	한국다쓰노㈜	GDA2223	혼합	복식		NEO SUNNY	3,440
369	한국다쓰노㈜	GOM-75(본체)				전자식	4,320
370	한국다쓰노㈜	GOM-980C(SENSOR-TANK1기당)				전자식	1,120
371	한국다쓰노㈜	GOM-980C(본체)				전자식	2,800
372	한국다쓰노㈜	GOM-980D(SENSOR-TANK1기당)				전자식	1,360
373	한국다쓰노㈜	GOM-980D(본체)				전자식	3,040
374	한국다쓰노㈜	GSB24421	저속	4복식			15,920
375	한국다쓰노㈜	GSB24423	혼합	4복식			17,440
376	한국다쓰노㈜	HB-HW(HYBRID-MULTI)	고속	복식		전자식	7,280
377	한국다쓰노㈜	HB-LW(HYBRID-MULTI)	저속	복식		전자식	7,040
378	한국다쓰노㈜	JJVRS				유증기 회수장치	2,288
379	한국다쓰노㈜	KDB24421	저속	4복식		New Multi-X Self	25,840
380	한국다쓰노㈜	KDB24421-S	저속	4복식		New MULTI-X	28,080
381	한국다쓰노㈜	KDB24421-V	저속	4복식		New MULTI-X	20,880
382	한국다쓰노㈜	KDB24423-S	혼합	4복식		New MULTI-X	26,880
383	한국다쓰노㈜	KDB24423-V	혼합	4복식		New MULTI-X	21,600
384	한국다쓰노㈜	KDB36621	저속	6복식			17,440
385	한국다쓰노㈜	KDB36621-S	저속	6복식		New MULTI-X	30,400
386	한국다쓰노㈜	KDB36621-V	저속	6복식		New MULTI-X	23,520
387	한국다쓰노㈜	KDB36623	혼합	6복식			17,840
388	한국다쓰노㈜	KDB36623-S	혼합	6복식		New MULTI-X	31,920
389	한국다쓰노㈜	KDB36623-V	혼합	6복식		New MULTI-X	24,320
390	한국다쓰노㈜	KH2000				SELF OPT 부착장치	8,000
391	한국다쓰노㈜	KSB24421-S	저속	4복식		New MULTI-X	27,120
392	한국다쓰노㈜	KSB24421-V	저속	4복식		New MULTI-X	19,760
393	한국다쓰노㈜	KSB24423-S	혼합	4복식		New MULTI-X	26,800
394	한국다쓰노㈜	KSB24423-V	혼합	4복식		New MULTI-X	20,480
395	한국다쓰노㈜	KSB36621	저속	6복식			21,280
396	한국다쓰노㈜	KSB36621-S	저속	6복식		New MULTI-X	29,680
397	한국다쓰노㈜	KSB36621-V	저속	4복식		New MULTI-X	22,000
398	한국다쓰노㈜	KSB36623	혼합	6복식			21,680
399	한국다쓰노㈜	KSB36623-S	혼합	6복식		New MULTI-X	30,560
400	한국다쓰노㈜	KSB36623-V	혼합	4복식		New MULTI-X	22,800
401	한국다쓰노㈜	New SUNNY EX Lw	저속	2복식			8,000
402	한국다쓰노㈜	OPT2400				SELF OPT 부착장치	7,200
403	한국다쓰노㈜	RDM12222				LPG충전기	14,352
404	한국다쓰노㈜	SN-08SHM-J (천정식)	고속	단식		천장형	14,288
405	한국다쓰노㈜	SN-08SM-J (천정식)	저속	단식		천장형	13,624
406	한국다쓰노㈜	SN-08WHM-J (천정식)	고속	복식		천장형	24,752
407	한국다쓰노㈜	SN-08WIM-J (천정식)	혼합	복식		천장형	24,392
408	한국다쓰노㈜	SN-08WM-J (천정식)	저속	복식		천장형	23,920
409	한국다쓰노㈜	SN-87-WM-J (NON-SPACE)	저속	복식		천장형	16,320
410	한국다쓰노㈜	SN-87SHM-J (NON-SPACE)	고속	단식		천장형	9,040
411	한국다쓰노㈜	SN-87SM-J (NON-SPACE)	저속	단식		천장형	8,320
412	한국다쓰노㈜	SN-87WHM-J (NON-SPACE)	고속	복식		천장형	17,760
413	한국다쓰노㈜	SN-87WIM-J (NON-SPACE)	혼합	복식		천장형	17,040
414	한국다쓰노㈜	SN-97-SM-J (NON-SPACE)	저속	복식		천장형	16,320
415	한국다쓰노㈜	SN-97SHM-J (NON-SPACE)	고속	단식		천장형	9,920
416	한국다쓰노㈜	SN-97SHM-S	고속	단식		천장형	9,600
417	한국다쓰노㈜	SN-97SHM-S	저속	복식			11,760
418	한국다쓰노㈜	SN-97SM-J (NON-SPACE)	저속	단식		천장형	9,120
419	한국다쓰노㈜	SN-97SM-S	저속	단식		천장형	8,800
420	한국다쓰노㈜	SN-97SM-S	혼합	복식			13,680
421	한국다쓰노㈜	SN-97WHM-J (NON-SPACE)	고속	복식		천장형	19,520
422	한국다쓰노㈜	SN-97WHM-S	고속	단식			6,480
423	한국다쓰노㈜	SN-97WHM-S	고속	복식		천장형	18,800
424	한국다쓰노㈜	SN-97WIH-S	혼합	복식		천장형	18,000
425	한국다쓰노㈜	SN-97WIM-J (NON-SPACE)	혼합	복식		천장형	18,720
426	한국다쓰노㈜	SN-97WIM-S	고속	복식			12,800
427	한국다쓰노㈜	SN-97WM-J	저속	단식			6,640
428	한국다쓰노㈜	SN-97WM-J	저속/ 고속	복식	펌프형		17,920
429	한국다쓰노㈜	SN-97WM-S	저속	단식			5,920
430	한국다쓰노㈜	SN-97WM-S	저속	복식		천장형	17,200
431	한국다쓰노㈜	WBK-300S	벌크	단식			4,480
432	한국다쓰노㈜	WBK-300W	벌크	복식			8,000
433	한국다쓰노㈜	WBMD24441	저속	4복식			10,920
434	한국다쓰노㈜	WBMD24443	혼합	4복식			11,752
435	한국다쓰노㈜	WBMD36641	저속	6복식			14,248
436	한국다쓰노㈜	WBMD36643	혼합	6복식			14,912
437	한국다쓰노㈜	WBMD48841	저속	8복식			17,840
438	한국다쓰노㈜	WBMDS24423	혼합	4복식		BRIGHT MULTI SELF	19,280
439	한국다쓰노㈜	WBMDS36623	혼합	6복식		BRIGHT MULTI SELF	22,560
440	한국다쓰노㈜	WBMS2443	혼합	4복식			10,152
441	한국다쓰노㈜	WBMS24441	저속	4복식			10,048
442	한국다쓰노㈜	WBMS24443	저속4	복식			10,048
443	한국다쓰노㈜	WBMS36641	저속	6복식			13,000
444	한국다쓰노㈜	WBMS36643	혼합	6복식			13,208
445	한국다쓰노㈜	WBMS36841	저속	복식			9,840
446	한국다쓰노㈜	WBMS48841	저속	8복식			14,240
447	한국다쓰노㈜	WDA-1P2N1	저속	복식		NEO SUNNY	3,920
448	한국다쓰노㈜	WDA-1P2N2	고속	복식		NEO SUNNY	4,880
449	한국다쓰노㈜	WDA11111	저속	단식		NEO SUNNY	3,808
450	한국다쓰노㈜	WDA11112	고속	단식		NEO SUNNY	3,936
451	한국다쓰노㈜	WDA22221	저속	복식		NEO SUNNY	6,144
452	한국다쓰노㈜	WDA22222	고속	복식		NEO SUNNY	6,408
453	한국다쓰노㈜	WDA22223	혼합	복식		NEO SUNNY	6,280
454	한국다쓰노㈜	WDB24441	저속	4복식			9,152
455	한국다쓰노㈜	WDB24442	고속	4복식			9,424
456	한국다쓰노㈜	WDB24443	혼합	4복식			9,680
457	한국다쓰노㈜	WDB36641	저속	6복식			12,328
458	한국다쓰노㈜	WDB36642	고속	6복식			11,200
459	한국다쓰노㈜	WDB36643	혼합	6복식			12,432
460	한국다쓰노㈜	WDBHB12221	저속	복식			6,488
461	한국다쓰노㈜	WDBHB12222	고속	복식			6,728
462	한국다쓰노㈜	WDC11111	초고속	단식		NEO SUNNY	10,088
463	한국다쓰노㈜	WDC22222	초고속	복식		NEO SUNNY	15,600
464	한국다쓰노㈜	WGDB24421 (Neo-Multi Self)	저속	4복식		Neo-Multi Self	16,952
465	한국다쓰노㈜	WGDB24423	혼합	4복식			17,504
466	한국다쓰노㈜	WGDB36621 (Neo-Multi Self)	저속	6복식		Neo-Multi Self	20,384
467	한국다쓰노㈜	WGSB24421 (Neo-Multi Self)	저속	4복식		Neo-Multi Self	16,224
468	한국다쓰노㈜	WGSB36621 (Neo-Multi Self)	저속	6복식		Neo-Multi Self	19,656
469	한국다쓰노㈜	WMDB24421	저속	4복식		Sunny-X self	19,384
470	한국다쓰노㈜	WMDB24423	혼합	4복식		Sunny-X self	19,624
471	한국다쓰노㈜	WSA11111	저속	단식		NEO SUNNY	3,232
472	한국다쓰노㈜	WSA11112	고속	단식		NEO SUNNY	3,336
473	한국다쓰노㈜	WSA22221	저속	복식		NEO SUNNY	5,224
474	한국다쓰노㈜	WSA22222	고속	복식		NEO SUNNY	5,440
475	한국다쓰노㈜	WSA22223	혼합	복식		NEO SUNNY	5,336
476	한국다쓰노㈜	WSB24441	저속	4복식			8,216
477	한국다쓰노㈜	WSB24442	고속	4복식			8,528
478	한국다쓰노㈜	WSB24443	혼합	4복식			8,320
479	한국다쓰노㈜	WSB36641	저속	6복식			10,920
480	한국다쓰노㈜	WSB36642	고속	6복식			10,480
481	한국다쓰노㈜	WSB36643	혼합	6복식			11,080
482	한국다쓰노㈜	액중PUMP	벌크		액중형	이동차량용	1,840
483	한국다쓰노㈜	VRS				유증기회수장치	2,288
484	한국ENE	BS-1200	초고속	단식		천장형(내장형)	4,160
485	한국ENE	BS-1300	벌크	단식		천장형(내장형)	4,800
486	한국ENE	BS-2000	초고속/고속	복식		천장형(내장형)	6,000
487	한국ENE	BS-3000	벌크/ 고속	복식		천장형(내장형)	6,400
488	한국ENE	BS-4000	초고속/고속	복식		천장형(내장형)	6,240
489	한국ENE	BS-5000	벌크/ 고속	복식		천장형(내장형)	6,560
490	한국ENE	BS-6000	벌크	복식		천장형(내장형)	6,800
491	한국ENE	DC-1H	고속	단식	펌프형	디지콤	3,760
492	한국ENE	DC-1HR	저속	복식	액중형	디지콤	3,040
493	한국ENE	DC-1HS	저속	복식	펌프형	디지콤	3,280
494	한국ENE	DC-1S	저속	단식	펌프형	디지콤	3,360
495	한국ENE	DC-1SR	저속	단식	액중형	디지콤	2,640
496	한국ENE	DC-1SS	저속	단식	펌프형	디지콤	3,200
497	한국ENE	DC-2H	고속	복식	펌프형		6,560
498	한국ENE	DC-2HR	고속	복식	액중형	디지콤	5,600
499	한국ENE	DC-2HS	고속	복식	펌프형	디지콤	6,000
500	한국ENE	DC-2S	저속	복식	펌프형		5,680
501	한국ENE	DC-2SR	고속	단식	액중형	디지콤	5,040
502	한국ENE	DC-2SS	고속	단식	펌프형	디지콤	5,600
503	한국ENE	DC-SH	저속/ 고속	복식	펌프형	디지콤	6,000
504	한국ENE	DC-SHR	고속	복식	액중형	디지콤	5,200
505	한국ENE	DC-SHS	저속/ 고속	복식	펌프형	디지콤	5,840
506	한국ENE	EM-2S2HR		4복식	액중형	유로콤	7,600
507	한국ENE	EM-2S2HS	저속/ 고속	4복식	펌프형		8,000
508	한국ENE	EM-2S4HR		6복식	액중형	유로콤	8,800
509	한국ENE	EM-2S4HS		6복식	펌프형	유로콤	9,600
510	한국ENE	EM-4S2HR		6복식	액중형	유로콤	10,400
511	한국ENE	EM-4S2HS		6복식	펌프형	유로콤	9,600
512	한국ENE	EM-4S4HR		8복식	액중형	유로콤	12,160
513	한국ENE	EM-4S4HS		8복식	펌프형	유로콤	14,080
514	한국ENE	EM-4SR		4복식	액중형	유로콤	7,600
515	한국ENE	EM-4SS		4복식	펌프형	유로콤	8,800
516	한국ENE	EM-6S2H-S	저속/ 고속	8복식	펌프형		16,640
517	한국ENE	EM-6S2HR		8복식	액중형	유로콤	11,840
518	한국ENE	EM-6SR		6복식	액중형	유로콤	9,600
519	한국ENE	EM-6SS		6복식	펌프형	유로콤	10,800
520	한국ENE	EM-8SR		8복식	액중형	유로콤	12,960
521	한국ENE	EM-8SS		8복식	펌프형	유로콤	15,840
522	한국ENE	EMS 2S2HR	저속/ 고속	4복식	액중형	셀프형	12,800
523	한국ENE	EMS 2S2HS	저속/ 고속	4복식	펌프형	셀프형	13,600
524	한국ENE	EMS 4S2HS	저속/ 고속	6복식	펌프형	셀프형	15,200
525	한국ENE	EMS 4SS	저속	4복식	펌프형	셀프형	13,200
526	한국ENE	GE1H	고속	단식	펌프형	마이콤	3,200
527	한국ENE	GE1HF	고속	단식		마이콤	2,400
528	한국ENE	GE1S	저속	단식	펌프형	마이콤	2,800
529	한국ENE	GE1SF	저속	단식		마이콤	2,160
530	한국ENE	GE2H	고속	복식	펌프형	마이콤	5,600
531	한국ENE	GE2HF	고속	복식		마이콤	4,240
532	한국ENE	GE2S	저속	복식	펌프형	마이콤	4,640
533	한국ENE	GE2SF	저속	복식		마이콤	3,520
534	한국ENE	GESH	혼합	복식	펌프형	마이콤	5,120
535	한국ENE	GESHF	저속/ 고속	복식		마이콤	3,920
536	한국ENE	GHLSSSD12	12V			홈로리	2,080
537	한국ENE	GHLSSSD24	24V			홈로리	2,160
538	한국ENE	GHPSM-HN	고속	단식		NEW MASTER	2,320
539	한국ENE	GHWPSM-HN	고속	복식		NEW MASTER	4,160
540	한국ENE	GHYM4N-H	고속	4복식		4NOZZLE	7,200
541	한국ENE	GHYM4N-S	저속	4복식		4NOZZLE	6,560
542	한국ENE	GHYM4N-SH	저속/ 고속	4복식		4NOZZLE	6,880
543	한국ENE	GLP2D		복식		LPG충전기	14,400
544	한국ENE	GO1H	고속	단식		천장형	10,080
545	한국ENE	GO1S	저속	단식		천장형	9,360
546	한국ENE	GO2H	일반/ 고속	복식		천장형	19,040
547	한국ENE	GO2S	저속	복식		천장형	17,600
548	한국ENE	GOS1H-M	고속	단식		천장형	7,760
549	한국ENE	GOS1S-M	저속	단식		천장형	7,200
550	한국ENE	GOS2H-M	고속	복식		천장형	14,640
551	한국ENE	GOS2S-M	저속	복식		천장형	13,600
552	한국ENE	GOSH	저속/ 고속	복식		천장형	18,320
553	한국ENE	GOSSH-M	저속/ 고속	복식		천장형	13,760
554	한국ENE	GS1H	고속	단식	액중형	마이콤	2,800
555	한국ENE	GS1S	저속	단식	액중형	마이콤	2,480
556	한국ENE	GS2H	고속	복식	액중형	마이콤	4,960
557	한국ENE	GS2S	저속	복식	액중형	마이콤	4,160
558	한국ENE	GSHPSM-HN	저속/ 고속	복식		NEW MASTER	3,920
559	한국ENE	GSPSM-HN	저속	단식		NEW MASTER	2,080
560	한국ENE	GSSH	혼합	복식	액중형	마이콤	4,480
561	한국ENE	GWPSM-HN	저속	복식		NEW MASTER	3,520
562	한국ENE	HL-BL12	12V			홈로리	2,240
563	한국ENE	HL-BL24	24V			홈로리	2,480
564	한국ENE	HL-BS24	초고속			홈로리	2,480
565	한국ENE	HLSUPER	초고속			홈로리	2,480
566	한국ENE	HP-2H	고속	복식	펌프형	마이콤	5,200
567	한국ENE	LP-2SR		복식		LPG충전기	7,200
568	한국ENE	MD-1HR	고속	단식	액중형	마이콤	1,840
569	한국ENE	MD-1HS	고속	단식	펌프형	마이콤	2,240
570	한국ENE	MD-1SR	저속	단식	액중형	마이콤	1,760
571	한국ENE	MD-1SS	저속	단식	펌프형	마이콤	2,000
572	한국ENE	MD-2HR	고속	복식	액중형	마이콤	3,040
573	한국ENE	MD-2HS	고속	복식	펌프형	마이콤	3,600
574	한국ENE	MD-2SR	저속	복식	액중형	마이콤	2,800
575	한국ENE	MD-2SS	저속	복식	펌프형	마이콤	3,200
576	한국ENE	MD-SHR	혼합	복식	액중형	마이콤	2,960
577	한국ENE	MD-SHS	혼합	복식	펌프형	마이콤	3,440
578	한국ENE	MDS 2S2HR	저속/ 고속	4복식	액중형	셀프형	10,800
579	한국ENE	MDS 2S2HS	저속/ 고속	4복식	펌프형	셀프형	11,600
580	한국ENE	MDS 4SS	저속	4복식	펌프형	셀프형	10,400
581	한국ENE	MO2HO1H	고속		펌프형	천장형(내장형)	7,200
582	한국ENE	MO2SO1S	저속		펌프형	천장형(내장형)	6,480
583	한국ENE	MO2SO1S	저속2/ 고속4				9,440
584	한국ENE	MP-1H	고속	단식	펌프형	마이콤	2,640
585	한국ENE	MP-1HR	고속	단식	액중형	마이콤	2,320
586	한국ENE	MP-1HS	고속	단식	펌프형	마이콤	2,640
587	한국ENE	MP-1S	저속	단식	펌프형	마이콤	2,320
588	한국ENE	MP-1SR	저속	단식	액중형	마이콤	2,080
589	한국ENE	MP-1SS	저속	단식	펌프형	마이콤	2,320
590	한국ENE	MP-2HR	고속	복식	액중형	마이콤	4,080
591	한국ENE	MP-2HS	고속	복식	펌프형	마이콤	4,640
592	한국ENE	MP-2S	저속	복식	펌프형	마이콤	3,840
593	한국ENE	MP-2SR	저속	복식	액중형	마이콤	3,440
594	한국ENE	MP-2SS	저속	복식	펌프형	마이콤	3,840
595	한국ENE	MP-SH	저속/ 고속	복식	펌프형	마이콤	3,760
596	한국ENE	MP-SHR	저속/ 고속	복식	액중형	마이콤	3,760
597	한국ENE	MP-SHS	저속/ 고속	복식	펌프형	마이콤	4,320
598	한국ENE	MS2S4H	저속2/ 고속4	6복식	액중형	멀티콤	10,560
599	한국ENE	MS4D	혼합	4복식	액중형	멀티콤	7,680
600	한국ENE	MS4H	고속	4복식	액중형	멀티콤	7,920
601	한국ENE	MS4S	저속	4복식	액중형	멀티콤	7,200
602	한국ENE	MS4S2H	저속4/ 고속2	6복식	액중형	멀티콤	10,320
603	한국ENE	MS6H	고속	6복식	액중형	멀티콤	10,880
604	한국ENE	MS6S	저속	6복식	액중형	멀티콤	9,840
605	한국ENE	MT-2HR	고속	2복식	액중형	멀티콤	5,440
606	한국ENE	MT-2HS	고속	2복식	펌프형	멀티콤	5,920
607	한국ENE	MT-2S2H	저속/ 고속	4복식	액중형	멀티콤	7,120
608	한국ENE	MT-2S2HR	저속/ 고속	4복식	액중형	멀티콤	6,800
609	한국ENE	MT-2S2HS	저속/ 고속	4복식	펌프형	멀티콤	7,200
610	한국ENE	MT-2S4HR	저속2/ 고속4	6복식	액중형	멀티콤	8,800
611	한국ENE	MT-2S4HS	저속2/ 고속4	6복식	펌프형	멀티콤	9,600
612	한국ENE	MT-2SR	저속	2복식	액중형	멀티콤	5,520
613	한국ENE	MT-2SS	저속	2복식	펌프형	멀티콤	6,080
614	한국ENE	MT-4H	고속	4복식	펌프형	멀티콤	9,840
615	한국ENE	MT-4HR	고속	4복식	액중형	멀티콤	8,000
616	한국ENE	MT-4HS	고속	4복식	펌프형	멀티콤	9,840
617	한국ENE	MT-4S	저속	4복식	펌프형	멀티콤	9,040
618	한국ENE	MT-4S2HR	저속4/ 고속2	6복식	액중형	멀티콤	9,600
619	한국ENE	MT-4S2HS	저속4/ 고속2	6복식	펌프형	멀티콤	11,920
620	한국ENE	MT-4SR	저속	4복식	액중형	멀티콤	7,200
621	한국ENE	MT-4SS	저속	4복식	펌프형	멀티콤	7,600
622	한국ENE	MT-6H	고속	6복식	펌프형	멀티콤	12,720
623	한국ENE	MT-6HR	고속	6복식	액중형	멀티콤	11,520
624	한국ENE	MT-6HS	고속	6복식	펌프형	멀티콤	12,720
625	한국ENE	MT-6S	저속	6복식	펌프형	멀티콤	11,440
626	한국ENE	MT-6SR	저속	6복식	액중형	멀티콤	9,600
627	한국ENE	MT-6SS	저속	6복식	펌프형	멀티콤	10,400
628	한국ENE	MT2S4H	저속2/ 고속4	6복식	펌프형	멀티콤	12,320
629	한국ENE	MT4D	혼합	4복식	펌프형	멀티콤	9,520
630	한국ENE	MT4S2H	저속4/ 고속2	6복식	펌프형	멀티콤	11,920
631	한국ENE	MTS 2S2HR	저속/ 고속	4복식	액중형	셀프형	12,800
632	한국ENE	MTS 2S2HS	저속/ 고속	4복식	펌프형	셀프형	13,600
633	한국ENE	MTS 4SS	저속	4복식	펌프형	셀프형	13,200
634	한국ENE	OH-1HS	고속	단식		천장형	8,160
635	한국ENE	OH-1SS	저속	단식		천장형	8,160
636	한국ENE	OH-2HS	고속	복식		천장형	15,600
637	한국ENE	OH-2SS	저속	복식		천장형	14,240
638	한국ENE	OH-SHS	저속/ 고속	복식		천장형	14,960
639	한국ENE	PUMP	1.5HP		액중형		1,360
640	한국ENE	PUMP	2HP		액중형		2,000
641	한국ENE	SMT4D	저속/ 고속	4복식		셀프형	14,560
642	한국ENE	SMT4H	고속	4복식		셀프형	13,760
643	한국ENE	SMT4S	저속	4복식		셀프형	12,880
644	한국ENE	SP-1000		단식	펌프형		5,680
645	한국ENE	SP-1B1HR1P		복식	액중형		7,040
646	한국ENE	SP-1B1HR2P		혼합복식	액중형		7,200
647	한국ENE	SP-1B1HRIP	초고속/고속	복식			4,800
648	한국ENE	SP-1B1UR2P		복식	액중형		7,680
649	한국ENE	SP-1BR1P		단식	액중형		4,720
650	한국ENE	SP-1BRIP	초고속	단식			3,280
651	한국ENE	SP-1U1HR1P	초고속/고속	복식	액중형		6,080
652	한국ENE	SP-1U1HR2P	초고속/고속	혼합복식	액중형		6,240
653	한국ENE	SP-1U1HRIP	벌크	단식			3,760
654	한국ENE	SP-1U1HS1P		복식	펌프형		7,920
655	한국ENE	SP-1UR1P	초고속	단식	액중형		4,160
656	한국ENE	SP-1URIP	초고속	복식			6,640
657	한국ENE	SP-1US1P		단식	펌프형		5,440
658	한국ENE	SP-2000	초고속	복식	펌프형		13,680
659	한국ENE	SP-2000		복식	펌프형		7,600
660	한국ENE	SP-2BR2P		복식	액중형		8,000
661	한국ENE	SP-2UR2P	초고속	복식	액중형		6,400
662	한국ENE	SPX215	1.5HP		액중형		1,520
663	한국ENE	STD-P1500U1	1.5HP		액중형		1,600
664	한국ENE	STD-P150U1	2HP				2,080
665	한국ENE	STD-P200U1	2HP		액중형		2,720
666	한화주유기㈜	262-2-R-TW-P		복식		디스펜서형	3,680
667	한화주유기㈜	262-2-TW-HD-P	고속			일반형	4,960
668	한화주유기㈜	262-2-TW-P		복식		일반형	4,160
669	한화주유기㈜	262-HD-P	고속			일반형	2,880
670	한화주유기㈜	262A-2-TW-S-P	혼합			일반형	4,480
671	한화주유기㈜	262A-P		단식		일반형	2,480
672	한화주유기㈜	262AR-P		단식		디스펜서형	2,240
673	한화주유기㈜	C-40	저속	단식		전자식	2,320
674	한화주유기㈜	C-40H	고속	단식		전자식	2,640
675	한화주유기㈜	CC-40	저속	복식		전자식	3,920
676	한화주유기㈜	CC-40H	고속	복식		전자식	4,640
677	한화주유기㈜	CC-40IH	혼합	복식		전자식	4,320
678	한화주유기㈜	H324A-P		4복식		일반형	8,080
679	한화주유기㈜	H324AR-P		4복식		디스펜서형	6,800
680	한화주유기㈜	H426A-P		6복식		일반형	9,680
681	한화주유기㈜	H426AR-P		6복식		디스펜서형	9,680
682	한화주유기㈜	MPH-4A		4복식			8,320
683	한화주유기㈜	MPH-4A1H	저속3/ 고속1	4복식		(1H,3S)	8,560
684	한화주유기㈜	MPH-4A2H	저속2/ 고속2	4복식		(2H,2S)	8,800
685	한화주유기㈜	MPH-6A		6복식			10,160
686	한화주유기㈜	MPH-6A2H	저속4/ 고속2	6복식		(2H,4S)	10,640
687	LG산전㈜	GDHLD-P				LPG충전기	10,400
688	LG산전㈜	GE1BFS	초고속	단식		고정식	6,640
689	LG산전㈜	GE2BFS	초고속	복식		고정식	12,640
690	LG산전㈜	GSE1P1-B	초고속	단식	액중형		4,320
691	LG산전㈜	GSE1P1-H	고속	단식	액중형		3,120
692	LG산전㈜	GSE1P1-S	저속	단식	액중형		2,640
693	LG산전㈜	GSE2-2-H	고속	복식	액중형		5,440
694	LG산전㈜	GSE2P2-B	초고속	단식	액중형		8,160
695	LG산전㈜	GSE2P2-S	저속	복식	액중형		4,560
696	LG산전㈜	GSE2P2-SH	저속/ 고속	복식	액중형		5,040
697	LG산전㈜	MP2HOP	고속		펌프형	천장형(내장형)	7,440
698	LG산전㈜	MP2SOP	저속		펌프형	천장형(내장형)	6,640
699	LG산전㈜	MS2S4H	저속/ 고속	6복식	액중형	(2S,4H)	11,920
700	LG산전㈜	MS4D		4복식	액중형		8,880
701	LG산전㈜	MS4H		4복식	액중형		9,680
702	LG산전㈜	MS4S		4복식	액중형		8,160
703	LG산전㈜	MS4S2H	저속/ 고속	6복식	액중형	(2H,4S)	11,120
704	LG산전㈜	MS6H		6복식	액중형		12,640
705	LG산전㈜	MS6S		6복식	액중형		10,400
706	LG산전㈜	MT2S4H	저속/ 고속	6복식		(2S,4H)	12,640
707	LG산전㈜	MT4S2H	저속/ 고속	6복식		(2H,4S)	11,920
708	LG산전㈜	MT6H	고속	6복식		고정식	13,360
709	LG산전㈜	MT6S	저속	6복식		고정식	11,120
710	LG산전㈜	PUMP1.5HP			액중형		1,040
711	LG산전㈜	PUMP2HP			액중형		1,920
712	㈜소모홀딩스엔테크놀러지 [구 ㈜소모정공]	07SO641	혼합	복식		수동식	3,840
713	㈜소모홀딩스엔테크놀러지 [구 ㈜소모정공]	B4992	벌크	단식	액중형		3,200
714	㈜소모홀딩스엔테크놀러지 [구 ㈜소모정공]	B6992	벌크	복식	액중형		5,520
715	㈜소모홀딩스엔테크놀러지 [구 ㈜소모정공]	B6993	벌크/ 고속		액중형		4,800
716	㈜소모홀딩스엔테크놀러지 [구 ㈜소모정공]	B6994	벌크/ 초고속	복식	액중형		5,040
717	㈜소모홀딩스엔테크놀러지 [구 ㈜소모정공]	B6995	벌크	복식	펌프형		4,880
718	㈜소모홀딩스엔테크놀러지 [구 ㈜소모정공]	D2220	저속	4복식	액중형		5,840
719	㈜소모홀딩스엔테크놀러지 [구 ㈜소모정공]	D2242	고속	4복식	액중형		6,560
720	㈜소모홀딩스엔테크놀러지 [구 ㈜소모정공]	D2243	혼합	4복식	액중형		6,240
721	㈜소모홀딩스엔테크놀러지 [구 ㈜소모정공]	D3220	저속	6복식	액중형		7,120
722	㈜소모홀딩스엔테크놀러지 [구 ㈜소모정공]	D3242	고속	6복식	액중형		8,000
723	㈜소모홀딩스엔테크놀러지 [구 ㈜소모정공]	D3243	저속4/ 고속2	6복식	액중형	(2H,4S)	7,520
724	㈜소모홀딩스엔테크놀러지 [구 ㈜소모정공]	D3244	저속2/ 고속4	6복식	액중형	(2S,4H)	7,600
725	㈜소모홀딩스엔테크놀러지 [구 ㈜소모정공]	D4921	저속	단식	액중형		2,480
726	㈜소모홀딩스엔테크놀러지 [구 ㈜소모정공]	D4942	고속	단식	액중형		2,560
727	㈜소모홀딩스엔테크놀러지 [구 ㈜소모정공]	D4992	초고속	단식	액중형		2,640
728	㈜소모홀딩스엔테크놀러지 [구 ㈜소모정공]	D6921	저속	복식	액중형		3,840
729	㈜소모홀딩스엔테크놀러지 [구 ㈜소모정공]	D6942	고속	복식	액중형		3,840
730	㈜소모홀딩스엔테크놀러지 [구 ㈜소모정공]	D6943	혼합	복식	액중형		3,760
731	㈜소모홀딩스엔테크놀러지 [구 ㈜소모정공]	D6992	초고속	복식	액중형		4,320
732	㈜소모홀딩스엔테크놀러지 [구 ㈜소모정공]	D6993	초고속		액중형		4,240
733	㈜소모홀딩스엔테크놀러지 [구 ㈜소모정공]	D6994		복식	액중형		4,320
734	㈜소모홀딩스엔테크놀러지 [구 ㈜소모정공]	D6995	초고속	복식	펌프형		5,040
735	㈜소모홀딩스엔테크놀러지 [구 ㈜소모정공]	DG2220	저속	4복식	액중형		5,840
736	㈜소모홀딩스엔테크놀러지 [구 ㈜소모정공]	DG2242	고속	4복식	액중형		6,000
737	㈜소모홀딩스엔테크놀러지 [구 ㈜소모정공]	DG2243	혼합	4복식	액중형		5,920
738	㈜소모홀딩스엔테크놀러지 [구 ㈜소모정공]	DG4921	저속	단식	액중형		2,480
739	㈜소모홀딩스엔테크놀러지 [구 ㈜소모정공]	DG4942	고속	단식	액중형		2,560
740	㈜소모홀딩스엔테크놀러지 [구 ㈜소모정공]	DG6921	저속	복식	액중형		3,680
741	㈜소모홀딩스엔테크놀러지 [구 ㈜소모정공]	DG6942	고속	복식	액중형		3,440
742	㈜소모홀딩스엔테크놀러지 [구 ㈜소모정공]	DG6943	혼합	복식	액중형		3,360
743	㈜소모홀딩스엔테크놀러지 [구 ㈜소모정공]	DGV2220D	저속	4복식	액중형		7,360
744	㈜소모홀딩스엔테크놀러지 [구 ㈜소모정공]	DGV2220D2	저속	4복식	액중형		8,960
745	㈜소모홀딩스엔테크놀러지 [구 ㈜소모정공]	DGV2243D	혼합	4복식	액중형		7,440
746	㈜소모홀딩스엔테크놀러지 [구 ㈜소모정공]	DGV4921S	저속	단식	액중형		3,520
747	㈜소모홀딩스엔테크놀러지 [구 ㈜소모정공]	DGV6921D	저속	복식	액중형		5,280
748	㈜소모홀딩스엔테크놀러지 [구 ㈜소모정공]	DGV6921S	저속	복식	액중형		4,720
749	㈜소모홀딩스엔테크놀러지 [구 ㈜소모정공]	DGV6943S	혼합	복식	액중형		4,800
750	㈜소모홀딩스엔테크놀러지 [구 ㈜소모정공]	DNF2220	저속	4복식	액중형	셀프형	11,760
751	㈜소모홀딩스엔테크놀러지 [구 ㈜소모정공]	DNF2243	혼합	4복식	액중형	셀프형	12,240
752	㈜소모홀딩스엔테크놀러지 [구 ㈜소모정공]	DNF3220	저속	6복식	액중형	셀프형	13,600
753	㈜소모홀딩스엔테크놀러지 [구 ㈜소모정공]	DNF3243	혼합	6복식	액중형	셀프형	14,320
754	㈜소모홀딩스엔테크놀러지 [구 ㈜소모정공]	DNFV2220DK	저속	4복식	액중형	셀프형	14,320
755	㈜소모홀딩스엔테크놀러지 [구 ㈜소모정공]	DNFV2243DK	혼합	4복식	액중형	셀프형	14,800
756	㈜소모홀딩스엔테크놀러지 [구 ㈜소모정공]	DNFV3220DK	저속	6복식	액중형	셀프형	16,240
757	㈜소모홀딩스엔테크놀러지 [구 ㈜소모정공]	DNFV3220DK2	저속	6복식	액중형	셀프형	17,680
758	㈜소모홀딩스엔테크놀러지 [구 ㈜소모정공]	DNFV3243DK	혼합	6복식	액중형	셀프형	17,040
759	㈜소모홀딩스엔테크놀러지 [구 ㈜소모정공]	DNFV3243DK2	혼합	6복식	액중형	셀프형	18,480
760	㈜소모홀딩스엔테크놀러지 [구 ㈜소모정공]	DV2220D	저속	4복식	액중형		7,840
761	㈜소모홀딩스엔테크놀러지 [구 ㈜소모정공]	DV2220D2	저속	4복식	액중형		9,520
762	㈜소모홀딩스엔테크놀러지 [구 ㈜소모정공]	DV2243D	혼합	4복식	액중형		8,240
763	㈜소모홀딩스엔테크놀러지 [구 ㈜소모정공]	DV3220D	저속	6복식	액중형		9,120
							10,800
					액중형
				6복식
			저속
		DV3220D2
	㈜소모홀딩스엔테크놀러지 [구 ㈜소모정공]
764
							9,600
						(2H,4S)
					액중형
				6복식
			저속4/ 고속2
		DV3243D
	㈜소모홀딩스엔테크놀러지 [구 ㈜소모정공]
765
							11,280
						(2H,4S)
					액중형
				6복식
			저속4/ 고속2
		DV3243D2
	㈜소모홀딩스엔테크놀러지 [구 ㈜소모정공]
766
							9,680
						(2S,4H)
					액중형
				6복식
			저속2/ 고속4
		DV3244D
	㈜소모홀딩스엔테크놀러지 [구 ㈜소모정공]
767
							2,640
					액중형
				단식
			저속
		DV4921S
	㈜소모홀딩스엔테크놀러지 [구 ㈜소모정공]
768
							4,160
					액중형
				복식
			저속
		DV6921D
	㈜소모홀딩스엔테크놀러지 [구 ㈜소모정공]
769
							3,600
					액중형
				복식
			저속
		DV6921S
	㈜소모홀딩스엔테크놀러지 [구 ㈜소모정공]
770
							3,840
					액중형
				복식
			혼합
		DV6943S
	㈜소모홀딩스엔테크놀러지 [구 ㈜소모정공]
771
							1,360
		MTC1942
	㈜소모홀딩스엔테크놀러지 [구 ㈜소모정공]
772
							7,360
						천장형
					펌프형
				단식
			저속
		NON-1010
	㈜소모홀딩스엔테크놀러지 [구 ㈜소모정공]
773
							13,920
						천장형
					펌프형
				복식
			저속
		NON-1012
	㈜소모홀딩스엔테크놀러지 [구 ㈜소모정공]
774
							8,480
						천장형
					펌프형
				단식
			고속
		NON-1015
	㈜소모홀딩스엔테크놀러지 [구 ㈜소모정공]
775
							16,080
						천장형
					펌프형
				복식
			고속
		NON-1017
	㈜소모홀딩스엔테크놀러지 [구 ㈜소모정공]
776
							15,440
						천장형
					펌프형
				복식
			혼합
		NON-1019
	㈜소모홀딩스엔테크놀러지 [구 ㈜소모정공]
777
							6,960
						천장형
					액중형
				단식
			저속
		NON-1110
	㈜소모홀딩스엔테크놀러지 [구 ㈜소모정공]
778
							13,600
						천장형
					액중형
				복식
			저속
		NON-1112
	㈜소모홀딩스엔테크놀러지 [구 ㈜소모정공]
779
780	㈜소모홀딩스엔테크놀러지 [구 ㈜소모정공]	NON-1115	고속	단식	액중형	천장형	8,160
781	㈜소모홀딩스엔테크놀러지 [구 ㈜소모정공]	NON-1117	고속	복식	액중형	천장형	15,520
782	㈜소모홀딩스엔테크놀러지 [구 ㈜소모정공]	NON-1119	혼합	복식	액중형	천장형	14,960
783	㈜소모홀딩스엔테크놀러지 [구 ㈜소모정공]	P0003			액중형		1,200
784	㈜소모홀딩스엔테크놀러지 [구 ㈜소모정공]	S1921	저속	단식	펌프형		2,800
785	㈜소모홀딩스엔테크놀러지 [구 ㈜소모정공]	S1942	고속	단식	펌프형		2,720
786	㈜소모홀딩스엔테크놀러지 [구 ㈜소모정공]	S2220	저속	4복식	펌프형		6,560
787	㈜소모홀딩스엔테크놀러지 [구 ㈜소모정공]	S2242	고속	4복식	펌프형		7,360
788	㈜소모홀딩스엔테크놀러지 [구 ㈜소모정공]	S2243	혼합	4복식	펌프형		6,800
789	㈜소모홀딩스엔테크놀러지 [구 ㈜소모정공]	S3220	저속	6복식	펌프형		8,080
790	㈜소모홀딩스엔테크놀러지 [구 ㈜소모정공]	S3242	고속	6복식	펌프형		8,960
791	㈜소모홀딩스엔테크놀러지 [구 ㈜소모정공]	S3243	저속4/ 고속2	6복식	펌프형	(2H,4S)	8,400
792	㈜소모홀딩스엔테크놀러지 [구 ㈜소모정공]	S3244	저속2/ 고속4	6복식	펌프형	(2S,4H)	8,720
793	㈜소모홀딩스엔테크놀러지 [구 ㈜소모정공]	S3921	저속	복식	펌프형		4,240
794	㈜소모홀딩스엔테크놀러지 [구 ㈜소모정공]	S3942	고속	복식	펌프형		4,400
795	㈜소모홀딩스엔테크놀러지 [구 ㈜소모정공]	S3943	혼합	복식	펌프형		2,880
796	㈜소모홀딩스엔테크놀러지 [구 ㈜소모정공]	SG1921	저속	단식	펌프형		2,800
797	㈜소모홀딩스엔테크놀러지 [구 ㈜소모정공]	SG1942	고속	단식	펌프형		2,880
798	㈜소모홀딩스엔테크놀러지 [구 ㈜소모정공]	SG2220	저속	4복식	펌프형		6,880
799	㈜소모홀딩스엔테크놀러지 [구 ㈜소모정공]	SG2242	고속	4복식	펌프형		6,400
800	㈜소모홀딩스엔테크놀러지 [구 ㈜소모정공]	SG2243	혼합	4복식	펌프형		6,320
801	㈜소모홀딩스엔테크놀러지 [구 ㈜소모정공]	SG3921	저속	복식	펌프형		3,024
802	㈜소모홀딩스엔테크놀러지 [구 ㈜소모정공]	SG3942	고속	복식	펌프형		4,160
803	㈜소모홀딩스엔테크놀러지 [구 ㈜소모정공]	SG3943	혼합	복식	펌프형		4,624
804	㈜소모홀딩스엔테크놀러지 [구 ㈜소모정공]	SGV1921S	저속	단식	펌프형		3,680
805	㈜소모홀딩스엔테크놀러지 [구 ㈜소모정공]	SGV2220D	저속	4복식	펌프형		8,480
806	㈜소모홀딩스엔테크놀러지 [구 ㈜소모정공]	SGV2220D2	저속	4복식	펌프형		10,000
807	㈜소모홀딩스엔테크놀러지 [구 ㈜소모정공]	SGV2243D	혼합	4복식	펌프형		7,840
808	㈜소모홀딩스엔테크놀러지 [구 ㈜소모정공]	SGV3921D	저속	복식	펌프형		5,840
809	㈜소모홀딩스엔테크놀러지 [구 ㈜소모정공]	SGV3921S	저속	복식	펌프형		5,280
810	㈜소모홀딩스엔테크놀러지 [구 ㈜소모정공]	SGV3943S	혼합	복식	펌프형		5,360
811	㈜소모홀딩스엔테크놀러지 [구 ㈜소모정공]	SNF2220	저속	4복식	펌프형	셀프형	14,640
812	㈜소모홀딩스엔테크놀러지 [구 ㈜소모정공]	SNF2243	혼합	4복식	펌프형	셀프형	15,440
813	㈜소모홀딩스엔테크놀러지 [구 ㈜소모정공]	SNF3220	저속	6복식	펌프형	셀프형	16,960
814	㈜소모홀딩스엔테크놀러지 [구 ㈜소모정공]	SNF3243	혼합	6복식	펌프형	셀프형	17,440
815	㈜소모홀딩스엔테크놀러지 [구 ㈜소모정공]	SNFV2220	저속	4복식	펌프형		12,800
816	㈜소모홀딩스엔테크놀러지 [구 ㈜소모정공]	SNFV2220D	저속	4복식			15,120
817	㈜소모홀딩스엔테크놀러지 [구 ㈜소모정공]	SNFV2243DK	혼합	4복식	펌프형	셀프형	14,560
818	㈜소모홀딩스엔테크놀러지 [구 ㈜소모정공]	SNFV3220D	저속	4복식			17,200
819	㈜소모홀딩스엔테크놀러지 [구 ㈜소모정공]	SNFV3220DK2	저속	6복식	펌프형	셀프형	18,320
820	㈜소모홀딩스엔테크놀러지 [구 ㈜소모정공]	SNFV3243DK	혼합	6복식	펌프형	셀프형	17,360
821	㈜소모홀딩스엔테크놀러지 [구 ㈜소모정공]	SNFV3243DK2	혼합	6복식	펌프형	셀프형	18,720
822	㈜소모홀딩스엔테크놀러지 [구 ㈜소모정공]	SV1921S	저속	단식	펌프형		2,400
823	㈜소모홀딩스엔테크놀러지 [구 ㈜소모정공]	SV2220D	저속	4복식	펌프형		7,760
824	㈜소모홀딩스엔테크놀러지 [구 ㈜소모정공]	SV2220D2	저속	4복식	펌프형		9,200
825	㈜소모홀딩스엔테크놀러지 [구 ㈜소모정공]	SV2243D	혼합	4복식	펌프형		8,000
826	㈜소모홀딩스엔테크놀러지 [구 ㈜소모정공]	SV3220D	저속	6복식	펌프형		8,720
827	㈜소모홀딩스엔테크놀러지 [구 ㈜소모정공]	SV3220D2	저속	6복식	펌프형		10,160
828	㈜소모홀딩스엔테크놀러지 [구 ㈜소모정공]	SV3243D	저속4/ 고속2	6복식	펌프형	(2H,4S)	9,040
829	㈜소모홀딩스엔테크놀러지 [구 ㈜소모정공]	SV3243D2	저속4/ 고속2	6복식	펌프형	(2H,4S)	10,480
830	㈜소모홀딩스엔테크놀러지 [구 ㈜소모정공]	SV3244D	저속2/ 고속4	6복식	펌프형	(2S,4H)	9,360
831	㈜소모홀딩스엔테크놀러지 [구 ㈜소모정공]	SV3921D	저속	복식	펌프형		3,920
832	㈜소모홀딩스엔테크놀러지 [구 ㈜소모정공]	SV3921S	저속	복식	펌프형		3,440
833	㈜소모홀딩스엔테크놀러지 [구 ㈜소모정공]	SV3943S	혼합	복식	펌프형		3,680
834	㈜소모홀딩스엔테크놀러지 [구 ㈜소모정공]	F0003				액중펌프	1,056
835	㈜소모홀딩스엔테크놀러지 [구 ㈜소모정공]	SEFV 2220DK	저속	4복식	펌프형	셀프형	10,000
836	㈜소모홀딩스엔테크놀러지 [구 ㈜소모정공]	SEFV 2243DK	혼합	4복식	펌프형	셀프형	10,800
837	㈜소모홀딩스엔테크놀러지 [구 ㈜소모정공]	VRS				유증기회수장치	1,440
838	㈜소모홀딩스엔테크놀러지 [구 ㈜소모정공]	SDFV2220	저속	4복식			17,200
839	㈜소모홀딩스엔테크놀러지 [구 ㈜소모정공]	SDFV2243	혼합	4복식			18,320
840	㈜소모홀딩스엔테크놀러지 [구 ㈜소모정공]	SDFV3220	저속	6복식			16,960
841	㈜소모홀딩스엔테크놀러지 [구 ㈜소모정공]	SDFV3243	혼합	6복식			18,720
842	㈜소모홀딩스엔테크놀러지 [구 ㈜소모정공]	SDFV3244	혼합	6복식			18,720
843	㈜소모홀딩스엔테크놀러지 [구 ㈜소모정공]	SEFV3921	저속	2복식			13,600
844	㈜소모홀딩스엔테크놀러지 [구 ㈜소모정공]	SEFV3943	혼합	2복식			16,000
845	㈜소모홀딩스엔테크놀러지 [구 ㈜소모정공]	SEFV3244	혼합	6복식			17,600
846	길바코비더루트 코리아㈜	Encore S DL-4	저속	4복식	액중형	셀프형	12,960
847	길바코비더루트 코리아㈜	Encore S PL-4	저속	4복식	펌프형	셀프형	13,680
848	길바코비더루 트코리아㈜	Encore S DL-6	저속	6복식	액중형	셀프형	15,120
849	길바코비더루트 코리아㈜	Encore S PL-6	저속	6복식	펌프형	셀프형	15,520
850	길바코비더루트 코리아㈜	Encore S DHL-4	혼합	4복식	액중형	셀프형	13,360
851	길바코비더루트 코리아㈜	Encore S PHL-4	혼합	4복식	펌프형	셀프형	14,160
852	길바코비더루트 코리아㈜	Encore S DHL-6	혼합	6복식	액중형	셀프형	15,520
853	길바코비더루트 코리아㈜	Encore S PHL-6	혼합	6복식	펌프형	셀프형	15,840
854	길바코비더루트 코리아㈜	Endeavor PHS	고속	단식	펌프형	일반형	3,040
855	길바코비더루트 코리아㈜	Endeavor PLS	저속	단식	펌프형	일반형	2,880
856	길바코비더루트 코리아㈜	Endeavor PH	고속	2복식	펌프형	일반형	4,160
857	길바코비더루트 코리아㈜	Endeavor PL	저속	2복식	펌프형	일반형	4,000
858	길바코비더루트 코리아㈜	Endeavor PHL	혼합	2복식	펌프형	일반형	4,080
859	길바코비더루트 코리아㈜	New Advantage PL	저속	4복식	펌프형	일반형	6,800
860	길바코비더루트 코리아㈜	New Advantage PHL	혼합	4복식	펌프형	일반형	6,880
861	길바코비더루트 코리아㈜	Endeavor DHS	고속	단식	액중형	일반형	2,880
862	길바코비더루트 코리아㈜	Endeavor DLS	저속	단식	액중형	일반형	2,800
863	길바코비더루트 코리아㈜	Endeavor DH	고속	2복식	액중형	일반형	3,440
864	길바코비더루트 코리아㈜	Endeavor DLS	저속	2복식	액중형	일반형	3,280
865	길바코비더루트 코리아㈜	Endeavor DHL	혼합	2복식	액중형	일반형	3,360
866	길바코비더루트 코리아㈜	New Advantage DL	저속	4복식	액중형	일반형	6,160
867	길바코비더루트 코리아㈜	New Advantage DHL	혼합	4복식	액중형	일반형	6,240
868	길바코비더루트 코리아㈜	Endeavor PUHS	초고속	단식	펌프형	셀프형	3,360
879	길바코비더루트 코리아㈜	Endeavor PUHH	초고속	2복식	펌프형	셀프형	4,560
870	길바코비더루트 코리아㈜	Endeavor DBS	벌크	단식	액중형	셀프형	4,160
871	길바코비더루트 코리아㈜	Endeavor DBH	벌크	2복식	액중형	셀프형	5,280
872	길바코비더루트 코리아㈜	Endeavor Self PH	고속	단식	펌프형	셀프형	9,760
873	길바코비더루트 코리아㈜	Endeavor Self PL	저속	단식	펌프형	셀프형	10,000
874	길바코비더루트 코리아㈜	Endeavor Self PHL	혼합	2복식	펌프형	셀프형	10,080
875	길바코비더루트 코리아㈜	Endeavor Self DH	고속	단식	액중형	셀프형	9,200
876	길바코비더루트 코리아㈜	Endeavor Self DL	저속	단식	액중형	셀프형	9,520
877	길바코비더루트 코리아㈜	Endeavor Self DHL	혼합	2복식	액중형	셀프형	9,600
878	장위데이타 시스템㈜	J-POS 3000P		복식		가스충전기	12,400

③ L.P.G 저장조

(단위：천원)

용 량	내용중량 (부탄기준)	저장소 개소당 설비 기준가격
7,500ℓ이하(7.5㎥) 10,000ℓ이하 (10㎥) 15,000ℓ이하 (15㎥) 20,000ℓ이하 (20㎥) 40,000ℓ이하 (40㎥) 60,000ℓ이하 (60㎥)	3.75톤 5톤 7.5톤 10톤 20톤 30톤	30,400 43,100 56,500 69,900 106,600 136,700
60,000ℓ이상 1,000ℓ(1㎥)증감시		1,056

④ CNG 저장조

(단위：천원)

용 량	개 당	저장소 개소당 설비 기준가격
Water Volume 585ℓ이하	(0.585㎥×250㎏/㎥=146㎥)/개당	11,600
Water Volume 1,300ℓ이하	(1.3㎥×250㎏/㎥=325㎥)/개당	19,600
Water Volume 2,600ℓ이하	(2.6㎥×250㎏/㎥=650㎥)/개당	38,400

⑤ 가스주입기(LPG)

(단위：천원)

종 류 별	주입기대당 기준가격
단 식	4,400
복 식	10,000
복 복 식	18,000

⑥ 가스주입기(CNG)

(단위：천원)

종 류 별	주입기대당 기준가격
단식	26,400
복식	44,800

⑦ CNG 압축기

(단위：천원)

종 류 별	기준가격
100HP	155,000
250HP	224,000
370HP	272,000

마. 시가표준액 산출방법

시가표준액 = 기준가격 × 잔가율

※ 잔가율 = 1 - (감가율 × 경과연수)

≪ 산출예시 ≫

◦ 저장조의 시설용량：100D/M, 주유기：2대(PRIME SELF-8040), LPG저장조의 용량：60㎥, 가스주입기：단식 2대

◦ 위 시설이 2010년도에 신품으로 설치되었다면 2017년의 시가표준액은?

① 저장시설의 시가표준액계산

∙ 감가율：0.05(저장조)

∙ 잔가율：1－(0.05×7년)＝0.65

∙ 100D/M기준가격 9,360,000원

∙ 시가표준액 : 9,360,000년×0.65(잔가율)＝6,084,000원	A

② 주유기의 시가표준액계산

∙ 감가율：0.09(주유기)

∙ 잔가율：1－(0.09×7년)＝0.37

∙ 2대(PRIME SELF-8040)기준준가격

∙ 기준가격 : 14,800,000원×2대＝29,600,000

∙ 시가표준액 : 29,600,000원×0.37(잔가율)＝10,952,000원	B

③ L.P.G 저장조의 시가표준액계산

∙ 감가율：0.05(LPG 저장조)

∙ 잔가율：1－(0.05×7년)＝0.65

∙ 60㎥ 기준가격 : 136,700,000원

∙ 시가표준액 : 136,700,000원×0.65(잔가율)＝88,855,000원	C

④ 가스주입기의 시가표준액계산

∙ 감가율：0.09(가스주입기)

∙ 잔가율：1－(0.09×7년)＝0.37

∙ 단식 2대 기준가격 : 4,400,000원×2대＝8,800,000원

∙ 시가표준액 : 8,800,000원×0.37(잔가율)＝3,256,000원	D

⑤ 시가표준액 합계

: A(6,084,000)＋B(10,952,000)＋C(88,855,000)＋D(3,256,000)=109,147,000원

바. 주유시설 및 가스충전시설 개수 시가표준액

1) “주유시설 및 가스충전시설의 개수”란 시설물의 잔존 내용연수를 연장시키거나 그 가치를 현실적으로 증가시키는 수선(저장시설의 경우에는 겉면적의 3분의 1 이상을 수선하거나 주요장비 등을 교체ㆍ수리한 경우에 한함)을 말한다. 다만, 주유시설 및 가스충전시설의 도장, 주유시설 및 가스충전시설의 작동에 필요한 소모된 기계･밸브의 부품교체, 기타 사용가능한 상태의 유지 등을 위한 수선은 제외한다.

2) 주유기나 가스주입기의 교체는 신규로 보아 시가표준액을 계산하고, 저장조의 개수에 대한 시가표준액은 다음과 같이 계산하며, 잔가율은 1을 적용한다.

① 저장조의 개수는 “라. 기준가격표”에 따라 해당 저장조의 시가표준액을 계산하여 그 산출된 시가표준액에 “개수된 겉면적/해당 저장조의 총 겉면적”의 비율을 곱하여 개수된 저장조의 시가표준액을 계산한다.

▪ 저장조의 시가표준액×(개수된 겉면적/저장조의 총 겉면적)=개수 시가표준액

저장조의 총 겉면적 계산

정육면체 : 가로 × 세로 × 6

직육면체 : (a면의 가로×세로 + b면의 가로×세로 + c면의 가로 × 세로) × 2

원통형 : (πr2×2) + (2πr×높이)

타원형 : (πab×2) + π{5(a+b)/4 – ab/(a+b)}×높이

※ a : 짧은쪽 반지름, b : 긴쪽 반지름

② 그 밖에 저장조를 유지･관리하는 주요 장비 등의 부수시설을 교체･수리한 경우에는 시장･군수가 시가 등을 참조하여 수시로 결정한다.

≪ 주유시설 및 가스충전시설 개수 시가표준액 산출예시(취득원가 산정시) ≫

◦ LPG 저장조(용량: 65㎥)에서 겉면적의 2분의 1을 개수한 경우 시가표준액은?

∙ 잔가율：1

∙ 65㎥ 기준가격 합계: 136,700,000원+1,056,000원/㎥×5㎥＝141,980,000원

∙ 개수비율：1/2=0.5

∙ 개수 시가표준액：141,980,000원×1(잔가율)×0.5=70,990,000원

3) 개수 해당 주유시설 및 가스충전시설에 대한 신축연도는 기존 신축연도에 개수로 인한 잔존 내용연수 증가분(개수시점의 경과연수의 20%, 소수점이하 절사함)을 가산하여 계산한 연도로 한다.

- (예) 2010년에 설치한 LPG 저장조를 2017년에 개수한 경우：

2010년 + 〔0.20 × 경과연수(7년)〕= 2012년(신축연도)

≪ 산출예시 ≫

◦ 2010년도에 시설한 LPG저장조 60㎡를 2017년에 일부 개수(30㎡)한 경우의 2017년 시가표준액은?

∙ 감가율：0.05(LPG저장조)

∙ 개수 잔가율：1－(0.05×7년)＝0.65

∙ 개수 후 신축연도 조정：2010년+(7년×0.20)=2011년

∙ 개수 후 잔가율：1－(0.05×6년)＝0.70

∙ 60㎡ 기준가격：136,700,000원

∙ 시가표준액 : 136,700,000원×0.70(잔가율)＝95,690,000원

		2. 송 전 철 탑

가. 정  의

송전철탑이란 전력공급을 위한 전력선을 지탱하기 위하여 지상에 설치된 철탑을 말한다(전압 20만볼트 미만을 송전하는 것과 주민들의 요구로 「전기사업법」제72조의 규정에 의하여 이전․설치하는 것은 제외한다).

※ 철탑이란 철근, 철골이나 철주를 소재로 세운 탑이나 철기둥을 말한다.

나. 구  분

◦ 345천볼트, 765천볼트

다. 내용연수 및 감가율

구 분	내용연수	감가방법	잔존율	감가율	비 고
345천볼트	30	정액법	10%	0.03
765천볼트	30	“	10%	0.03

라. 기준가격표

※ 2013.12.31일 이전 신고분 : ‘① 높이기준’ 적용
2014. 1. 1일 이후 신고분 : ‘② 중량기준’ 적용

① 철탑높이

(단위：천원)

철탑높이 구분 회선수		기준높이	기준가격	1m증감시	비고
345천볼트	2회선	30m	152,000	3,180
	4회선	30m	326,800	4,540
765천볼트	1회선	50m	741,800	5,790
	2회선	50m	1,133,400	8,270

② 철탑중량

(단위：천원)

구 분	기준중량	기준가격	1톤증감시
345천볼트	80톤	368,600	4,670
765천볼트	180톤	1,536,000	8,530

마. 적용요령

1) 철탑높이는 지상에서 최저암(전력선의 최하단)까지의 높이를 말한다.

2) 철탑중량은 기초재와 상부재의 합계로 적용한다.

3) 회선수는 3개의 전력선을 1개 회선으로 본다.

4) 전력선은 시가표준액에서 제외한다.

바. 시가표준액 산출방법

시가표준액={철탑시 기준가격(기준높이)+1m 증감시 기준가격}×잔가율

시가표준액={철탑시 기준가격(기준중량)+1톤 증감시 기준가격}×잔가율

※ 잔가율 = 1 - (경과연수 × 0.03)

≪ 산출예시 ≫

◦ 2010년도 설치한 철탑(구분: 345천볼트, 회선수: 2회선, 높이: 35m)의 2017년 시가표준액은?

∙ 감가율：0.03(345천볼트)

∙ 잔가율：1－(0.03×7년)＝0.79

∙ 30m기준가격： 152,000,000원	A

∙ 5m 증가시 기준가격： 3,180,000원 × 5m ＝ 15,900,000원	B

∙ 기준가격 합계 : A＋B＝152,000,000원＋15,900,000원 ＝ 167,900,000원

∙ 시가표준액: 167,900,000원×0.79(잔가율)＝132,641,000원

◦ 2015년도 시설한 345천볼트 82톤의 2017년 시가표준액은?

∙ 감가율：0.03(345천볼트)

∙ 잔가율：1－(0.03× 2년)＝0.94

∙ 80톤 기준가격： 368,600,000원	A

∙ 1톤 증가시 기준가격： 4,670,000원 × 2톤 ＝ 9,340,000원	B

∙ 기준가격 합계 : A＋B＝368,600,000원＋9,340,000원 ＝ 377,940,000원

∙ 시가표준액: 377,940,000원×0.94(잔가율)＝355,263,600원

사. 송전철탑 개수 시가표준액

1) “송전철탑의 개수”란 송전철탑의 잔존 내용연수를 연장시키거나 그 가치를 현실적으로 증가시키는 수선(송전철탑 전체 높이(2014년 이전) 또는 중량(2014년 이후)의 3분의 1 이상을 수선하거나 앵글(angle)을 교체하는 경우에 한함)을 말하며, 송전철탑의 도장이나 기타 사용가능한 상태의 유지 등을 위한 수선은 제외한다.

2) 송전철탑의 개수에 대한 시가표준액은 다음과 같이 계산하며, 잔가율은 1을 적용한다.

① 먼저 “라. 기준가격표”에 따라 해당 송전철탑의 시가표준액을 계산한다.

② 산출된 시가표준액에 “개수된 높이(중량)/해당 송전철탑의 총높이(총중량)”의 비율을 곱하여 개수된 송전철탑의 시가표준액을 계산한다.

≪ 송전철탑 개수 시가표준액 산출예시(취득원가 산정시) ≫

◦ 2014년 이전에 설치한 철탑(구분: 345천볼트, 회선수: 2회선, 높이: 35m)에서 17.5m를 개수한 경우 시가표준액은?

∙ 잔가율：1

∙ 기준가격 합계 : 152,000,000원＋3,180,000원/m×5m ＝ 167,900,000원

∙ 개수비율：17.5m/35m = 0.5

∙ 개수 시가표준액：167,900,000원×1(잔가율)×0.5=83,950,000원

3) 개수 해당 송전철탑에 대한 신축연도는 기존 신축연도에 개수로 인한 잔존 내용연수 증가분(개수시점의 경과연수의 20%, 소수점이하 절사함)을 가산하여 계산한 연도로 한다.

- (예) 2010년에 설치한 345천볼트 철탑을 2017년에 개수한 경우：

2010년 + 〔0.20 × 경과연수(7년)〕= 2012년(신축연도)

≪ 산출예시 ≫

◦ 2010년도에 설치한 철탑(구분: 345천볼트, 회선수: 2회선, 높이: 35m)를 2017년에 일부 개수(17.5m)한 경우의 2017년 시가표준액은?

∙ 감가율：0.03(315천볼트)

∙ 개수 전 잔가율：1－(0.03×7년)＝0.79

∙ 개수 후 신축연도 조정：2010년 +(0.20×7년)=2011년

∙ 개수 후 잔가율：1－(0.03×6년)＝0.82

∙ 30m 기준가격 : 152,000,000원	A

∙ 5m 증가시 기준가격 : 3,180,000원×5m=15,900,000원	B

∙ 기준가격 합계 : A＋B＝152,000,000원＋15,900,000원＝167,900,000원

∙ 시가표준액 : 167,900,000원×0.82(잔가율)＝137,678,000원

7. 기 타 시 설

		1. 잔 교

가. 정  의

잔교(棧橋)란 배와 육지, 절벽과 절벽 등을 연결하여 사람이나 물건의 이동을 위한 구조물을 말하며, 다음과 같이 분류한다.

1) 해안선이 접한 육지나 선창 또는 부두와 선박 사이에 사람이나 차량이 접근하기 쉽도록 설치한 구조물 또는 물품을 운반하기 쉽도록 설치한 구조물

2) 절벽과 절벽사이의 계곡을 가로질러 높이 걸쳐놓은 구조물

3) 앞의 1)과 2)의 구조물과 유사한 구조물

나. 종  류

1) 일반잔교(승객용, 일반화물용, 기타)

2) 특수잔교：송유관(가스관), 광물운반, 차량통행 시설물 등

다. 내용연수 및 감가율

시 설 구 조	내용연수	감가율	감가방법	잔존율	비고
철 골 콘 크 리 트 조	40년	0.0225	정액법	10%
철 근 콘 크 리 트 조	40년	0.0225	〃	10%
콘 크 리 트 조	30년	0.03	〃	10%
철 및 기 타 금 속 조	40년	0.0225	〃	10%
석 조	40년	0.0225	〃	10%
목 조	15년	0.06	〃	10%
기 타	40년	0.0225	〃	10%

라. 기준가격표

① 일반잔교

(단위：천원)

시 설 구 조	단 위	기준가격
철 골 콘 크 리 트 조 철 근 콘 크 리 트 조 콘 크 리 트 조 철 및 기 타 금 속 조 석 조 목 조 기 타	1㎡ 〃 〃 〃 〃 〃 〃	680 560 380 420 380 290 220

② 특수잔교

(단위：천원)

시 설 구 조	단 위	기준가격
◦ 철근콘크리트조 ∙ 송유관(가스관) 시설 ∙ 광물 운반시설 ∙ 차량통행시설 ◦ 철 및 기타금속조 ∙ 광물 운반시설 ◦ 철골･철근 콘크리트조 ∙선박의장용 안벽(잔교식)	1㎡당 〃 〃 〃	850 1,700 2,250 800 2,400

마. 시가표준액 산출방법

수면위의 구조물 면적(폭×길이) × 1㎡당 기준가격 × 잔가율

※ 잔가율 = 1 - (감가율 × 경과연수)

≪ 산출예시 ≫

◦ 2011년에 설치된 일반잔교(구조: 철근콘크리트조, 면적: 10,000㎡)의 2017년도 시가표준액은?

∙ 감 가 율：0.0225(철근콘크리트조)

∙ 잔 가 율：1－(0.0225×6년)＝0.865

∙ 기준가격：10,000㎡×560,000원＝5,600,000,000원

∙ 시가표준액 : 5,600,000,000원×0.865(잔가율)＝4,844,000,000원

바. 잔교 개수 시가표준액

1) “잔교의 개수”란 잔교의 잔존 내용연수를 연장시키거나 그 가치를 현실적으로 증가시키는 수선(잔교 면적의 3분의 1 이상에 해당하는 수선한 경우에 한함)을 말하며, 잔교의 도장이나 기타 사용가능한 상태의 유지 등을 위한 수선은 제외한다.

2) 잔교의 개수에 대한 시가표준액은은 “라. 기준가격표”에 따라 계산된 시가표준액에 개수된 비율을 적용하여 계산하며, 잔가율은 1을 적용한다.

개수 시가표준액 ＝ 기준가격 × 잔가율(1) × 개수비율

≪ 잔교 개수 시가표준액 산출예시(취득원가 산정시) ≫

◦ 일반잔교(구조: 철근콘크리트조, 면적: 10,000㎡)에서 5,000㎡를 개수한 경우 시가표준액은?

∙ 잔가율：1

∙ 10,000㎡ 기준가격：10,000㎡×560,000원＝5,600,000,000원

∙ 개수비율：5,000㎡/10,000㎡ = 0.5

∙ 개수 시가표준액：5,600,000,000원×1(잔가율)×0.5=2,800,000,000원

3) 개수 해당 잔교에 대한 신축연도는 기존 신축연도에 개수로 인한 잔존 내용연수 증가분(개수시점의 경과연수의 20%, 소수점이하 절사함)을 가산하여 계산한 연도로 한다.

- (예) 2011년에 설치한 철근콘크리트조 일반잔교를 2017년에 개수한 경우：2011년 + 〔0.20 × 경과연수(6년)〕= 2012년(신축연도)

≪ 산출예시 ≫

◦ 2011년도에 설치한 일반잔교(구조: 철근콘크리트조, 면적: 10,000㎡)를 2017년에 일부 개수(5,000㎡)한 경우의 2017년 시가표준액은?

∙ 감가율：0.0225(철근콘크리트조)

∙ 개수 전 잔가율：1－(0.0225×6년)＝0.865

∙ 개수 후 신축연도 조정：2011년+(0.20×6년)=2012년

∙ 개수 후 잔가율：1－(0.0225×5년)＝0.8875

∙ 기준가격 : 10,000㎡×560,000원=5,600,000,000원

∙ 시가표준액 : 5,600,000,000원×0.8875(잔가율)=4,970,000,000원

		2. 기계식 또는 철골조립식 주차시설

〔1〕 철골조립식(자주식)주차시설

가. 정  의

운전자가 자동차를 운전하여 주차구획에 주차할 수 있도록 옥외에 설치한 철골 구조물을 말한다.

나. 종  류

1) 아연도금 철골조(철골에 아연도금한 구조물)

2) 페인트 철골조(철골에 페인팅한 구조물)

다. 내용연수 및 감가율

구 분	내용연수	감가방법	잔존율	감가율
아연도금철골조	18	정액법	10%	0.05
페인트철골조	15	“	10%	0.06

라. 기준가격표

(단위：천원)

종 류 별	㎡당 기준가격
아 연 도 금 철 골 조	176
페 인 트 철 골 조	160

마. 시가표준액 산출방법

시가표준액 ＝ ㎡당 기준가격 × 연면적(㎡) × 잔가율

※ 잔가율 = 1 - (감가율 × 경과연수)

〔2〕 옥외 기계식 주차시설

가. 정  의

노외주차장 및 부설주차장에 설치한 주차설비로서 기계장치를 이용하여 자동차를 주차하거나 주차할 장소로 운반 또는 이동 주차할 수 있도록 옥외에 설치한 시설

나. 종  류

1) 수직전환식주차장치：주차에 사용되는 부분(이하 “주차구획”이라 한다)에 자동차를 들어가도록 한 후 그 주차구획을 수직으로 순환이동하여 자동차를 주차하도록 설계한 주차장치

2) 수평순환식주차장치：주차구획에 자동차를 들어가도록 한 후 그 주차구획을 수평으로 순환이동하여 자동차를 주차하도록 설계한 주차장치

3) 다층순환식주차장치：주차구획에 자동차를 들어가도록 한 후 그 주차구획을 여러층으로 된 공간에 아래‧위 또는 수평으로 순환이동하여 자동차를 주차하도록 설계한 주차장치

4) 2단식주차장치：주차구획이 2층으로 배치되어 있고 출입구가 있는 층의 모든 주차구획을 주차장치출입구로 사용할 수 있는 구조로서 그 주차구획을 아래‧위 또는 수평으로 이동하여 자동차를 주차하도록 설계한 주차장치

5) 다단식주차장치：주차구획이 3층이상으로 배치되어 있고 출입구가 있는 층의 모든 주차구획을 주차장치출입구로 사용할 수 있는 구조로서 그 주차구획을 아래‧위로 또는 수평으로 이동하여 자동차를 주차하도록 설계한 주차장치

6) 승강기식주차장치：여러층으로 배치되어 있는 고정된 주차구획에 아래‧위로 이동할 수 있는 운반기에 의하여 자동차를 자동으로 운반이동하여 주차하도록 설계한 주차장치

7) 승강기슬라이드식주차장치：여러층으로 배치되어 있는 고정된 주차구획에 아래‧위 및 옆으로 이동할 수 있는 운반기에 의하여 자동차를 자동으로 운반이동하여 주차하도록 설계한 주차장치

8) 평면왕복식주차장치：평면으로 배치되어 있는 고정된 주차구획에 운반기에 의하여 자동차를 운반이동하여 주차하도록 설계한 주차장치

9) 특수형식주차장치：제1호 내지 제8호 이외의 형식으로 설계한 주차장치

다. 내용연수 및 감가율

내용연수	감가방법	최종년도 잔가율	감 가 율
15년	정액법	10%	0.06

라. 기준가격표(1대당)

① 수직순환식 주차장치

(단위：천원/대)

구 분	기준대수	기준대수까지의 대당 기준가격	기준대수 초과 1대증가시마다 대당 기준가격
소형(16대이하)	10대	5,060	4,224
대형(16대초과)	40대	4,000	3,300

② 수평순환식 및 다층순환식 주차장치

(단위：천원/대)

구 분	2단 이하	3 단	4 단	5 단	6 단
기준가격	4,200	3,590	3,310	3,160	3,040

③ 2단식(1단식 포함)주차장치

(단위：천원/대)

구 분	단 순	경 사	승 강
기준가격	2,400	2,740	3,220

④ 다단식 주차장치

(단위：천원/대)

구 분	3 단	4 단	5단 이상
기준가격	3,470	3,380	3,370

⑤ 승강기식 및 승강슬라이드식 주차장치

(단위：천원/대)

구 분	40대까지 기준가격	40대초과 1대증가시마다 기준가격
기준가격	4,190	3,592

⑥ 평면왕복식

(단위：천원/대)

구분	2단이하	3단	4단	5단	6단	7단	8단	9단
기준가격	4,990	4,320	3,950	3,770	3,670	3,640	3,550	3,500

마. 시가표준액 산출방법

시가표준액 = 기준가격(1대당) × 대수 × 잔가율

※ 잔가율 = 1 - (감가율 × 경과연수)

≪ 산출예시 ≫

◦ 2011년도에 4단 40대의 주차대수를 수용할 수 있는 다층순환식의 자동차용 주차시설을 건물외에 설치하였을 경우 2017년의 시가표준액은?

∙ 감가율：0.06(옥외기계식주차시설)

∙ 1대당 기준가격：3,310,000원

∙ 잔가율：1－(0.06×6년)＝0.64

∙ 시가표준액 : 3,310,000원×40대×0.64(잔가율)＝84,736,000원

바. 주차장 개수 시가표준액

1) “주차시설의 개수”란 주차시설의 잔존 내용연수를 연장시키거나 그 가치를 현실적으로 증가시키는 수선을(주차시설 면적의 3분의 1 이상(철골조립식주차시설) 또는 주차장치 대수의 3분의 1이상(기계식 주차시설)에 해당하는 수선한 경우에 한함)말하며, 주차시설의 도장이나 주차시설을 작동시키는 기계의 소모된 부품교체, 기타 사용가능한 상태의 유지 등을 위한 수선은 제외한다.

2) 철골조립식 주차시설의 개수에 대한 시가표준액은 개수된 면적에 대하여 “[1] 철골조립식 주차시설, 라. 기준가격표”에 따라 계산하며, 잔가율은 1을 적용한다.

3) 기계식 주차시설의 개수에 대한 시가표준액은 교체된 주차장치의 대수별로 “[2] 옥외 기계식 주차시설, 라. 기준가격표”에 따라 계산하며, 잔가율은 1을 적용한다.

개수 시가표준액 ＝ 기준가격 × 잔가율(1) × 개수비율

4) 그 밖에 주차시설을 유지･관리하는 주요 기계장비나 부수시설을 교체･수리한 경우에는 시장･군수가 시가 등을 참조하여 수시로 결정한다.

≪ 주차시설 개수 시가표준액 산출예시(취득원가 산정시) ≫

◦ 건물외에 설치한 자동차용 주차시설(구조: 다층순환식 4단, 규모: 45대)에서 20대의 주차장치를 개수한 경우 시가표준액은?

∙ 잔가율：1

∙ 45대 기준가격：3,310,000원/대×45대=148,950,000원

∙ 개수비율：20대/45대 = 0.4444

∙ 개수 시가표준액：148,950,000원×1(잔가율)×0.4444=66,193,380원

3) 개수 해당 주차시설에 대한 신축연도는 기존 신축연도에 개수로 인한 잔존 내용연수 증가분(개수시점의 경과연수의 20%, 소수점이하 절사함)을 가산하여 계산한 연도로 한다.

- (예) 2011년에 설치한 다층순환식의 자동차용 주차시설을 2017년에 개수한 경우：2011년 + 〔0.20 × 경과연수(6년)〕= 2012년(신축연도)

≪ 산출예시 ≫

◦ 2011년도에 설치한 4단 40대의 주차대수를 수용할 수 있는 다층순환식의 자동차용 주차시설을 2017년에 일부 개수(20대)한 경우의 2017년 시가표준액은?

∙ 감가율：0.06(옥외기계식주차시설)

∙ 개수 전 잔가율：1－(0.06×6년)＝0.64

∙ 개수 후 신축연도 조정：2011년+(0.20×6년)=2012년

∙ 개수 후 잔가율：1－(0.06×5년)＝0.70

∙ 1대당 기준가격 3,310,000원

∙ 시가표준액 : 3,310,000,00원×40대×0.70(잔가율)=92,,680,000원

		3. 방 송 중 계 탑

가. 정  의

방송중계탑이란 「방송법」 제9조에 의하여 허가를 받은 방송사업자가 유･무선방송전파를 송신 또는 수신하기 위하여 지상에 설치한 철탑을 말한다. 다만, 「방송법」 제54조제1항제5호의 규정에 의하여 국가가 필요로 하는 대외방송과 사회교육방송, 「전파법」 제25조제1항 단서의 규정에 의하여 준공검사가 배제되는 것은 제외한다.

※ 철탑이란 철근, 철골이나 철주를 소재로 세운 탑이나 철기둥을 말한다.

나. 내용연수 및 잔가율

구 분	내용연수	감가방법	잔존율	감가율	비 고
철 탑	30	정액법	10%	0.03

다. 기준가격표

(단위：천원)

구 분	기준가격	1m 증가시 기준가격	비 고
10m미만	18,800	1,760
10m이상	18,800	1,760
20m이상	36,400	2,640
30m이상	62,800	2,680
40m이상	89,600	2,224
50m이상	111,840	2,216
60m이상	134,000	1,928

라. 적용요령

철탑높이는 철골구조물의 최하단부터 최상단까지의 높이를 말한다.

마. 시가표준액 산출방법

시가표준액 = {방송중계탑(기준높이) + 1m 증감시 기준가격} × 잔가율

※ 잔가율 = 1 - (경과연수 × 0.03)

≪ 산출예시 ≫

◦ 2011년도 시설한 방송중계철탑(25m)의 2017년 시가표준액은?

∙ 잔가율：1－(0.03× 6년)＝0.82

∙ 20m기준가격： 36,400,000원	A

∙ 5m 증가시 기준가격： 2,640,000원 × 5m ＝ 13,200,000원	B

∙ 기준가격 합계 : A＋B＝36,400,000원＋13,200,000원＝49,600,000원

∙ 시가표준액 : 49,600,000원×0.82(잔가율)＝40,672,000원

바. 방송중계탑 개수 시가표준액

1) “방송중계탑의 개수”란 방송중계탑의 잔존 내용연수를 연장시키거나 그 가치를 현실적으로 증가시키는 수선(방송중계탑 전체 높이의 3분의 1 이상에 해당하는 부분을 수선하거나 앵글(angle)을 교체하는 경우에 한함)을 말하며, 방송중계탑의 도장이나 기타 사용가능한 상태의 유지 등을 위한 수선은 제외한다.

2) 방송중계탑의 개수에 대한 시가표준액은 다음과 같이 계산하며, 잔가율은 1을 적용한다.

① 먼저 “다. 기준가격표”에 따라 해당 방송중계탑의 시가표준액을 계산한다.

② 산출된 시가표준액에 “개수된 높이(길이)/해당 방송중계탑의 총높이(총길이)”의 비율을 곱하여 개수된 방송중계탑의 시가표준액을 계산한다.

개수 시가표준액 ＝ 기준가격 × 잔가율(1) × 개수비율

≪ 방송중계탑 개수 시가표준액 산출예시(취득원가 산정시) ≫

◦ 25m 방송중계철탑에서 12.5m를 개수한 경우 시가표준액은?

∙ 잔가율：1

∙ 기준가격 합계：36,400,000원+2,640,000원/m × 5m＝ 49,600,000원

∙ 개수비율：12.5m/25m = 0.5

∙ 개수 시가표준액：49,600,000원×1(잔가율)×0.5=24,800,000원

3) 개수 해당 방송중계탑에 대한 신축연도는 기존 신축연도에 개수로 인한 잔존 내용연수 증가분(개수시점의 경과연수의 20%, 소수점이하 절사함)을 가산하여 계산한 연도로 한다.

- (예) 2011년에 설치한 방송중계철탑을 2017년에 개수한 경우：

2011년 +〔0.20 × 경과연수(7년)〕= 2012년(신축연도)

≪ 산출예시 ≫

◦ 2011년도에 설치한 방송중계탑(25m)을 2017년에 일부 개수(12.5m)한 경우의 2017년 시가표준액은?

∙ 감가율：0.03(철탑)

∙ 개수 전 잔가율：1－(0.03×6년)＝0.82

∙ 개수 후 신축연도 조정：2011년+(0.20×6년)=2012년

∙ 개수 후 잔가율：1－(0.03×5년)＝0.85

∙ 20m기준가격：36,400,000원	A

∙ 5m 증가시 기준가격：2,640,000원 × 5 ＝ 13,200,000원	B

∙ 기준가격 합계 : A＋B＝36,400,000원＋13,200,00원＝49,600,000원

∙ 시가표준액 : 49,600,000원×0.85(잔가율)＝42,160,000원

		4. 무선통신기지국용 철탑

가. 정  의

1) 무선통신기지국용 철탑이란 무선이동통신 및 무선호출에 이용되는 전파를 무선으로 송신 또는 수신하기 위하여 설치한 철탑을 말한다.

2) 철탑이란 철근, 철골이나 철주를 소재로 세운 탑이나 철기둥을 말한다.

3) 전주형이란 철근콘크리트를 소재로 만든 시설물(기둥)을 말한다.

4) 폴형이란 철파이프를 주기둥으로 사용하여 세운 시설물을 말하며, 보통 건물 옥상에 주기둥을 보강하여 보조재로 주기둥인 철파이프간을 서로 연결하여 4단까지 삼각, 사각 등의 모양으로 세운 시설물도 이에 해당된다.

5) 철주형이란 기초공사 없이 지지선으로 철기둥을 지탱하는 철탑을 말한다.

나. 구  분 : 철탑형, 강관주형(전주형, 폴형, 철주형 제외)

다. 내용연수 및 잔가율

구 분	내용연수	감가방법	잔존율	감가율	비 고
무선기지국용철탑	30	정액법	10%	0.03

라. 기준가격표

① 철탑형

(단위：천원)

구 분	기준가격	1m 증가시 기준가격	비 고
10m미만	10,080	576
10m이상	10,080	576
15m이상	12,960	1,488
20m이상	20,400	1,536
25m이상	28,080	1,408
30m이상	35,120	1,440
35m이상	42,320	1,312
40m이상	48,880	1,600
45m이상	56,880	1,600

② 강관주형

(단위：천원)

구 분	기준가격	1m 증가시 기준가격	비 고
10m미만	11,800	712
10m이상	11,800	712
15m이상	15,360	1,292
20m이상	21,820	1,872
25m이상	31,180	1,556
30m이상	38,960	2,016
35m이상	49,040	1,086
40m이상	54,470	1,086

마. 적용요령

1) 철탑높이는 철골구조물의 최하단부터 최상단까지의 높이를 말한다.

2) 강관주형에서 환경친화용 위장철탑은 기준가격의 1.3배로 적용한다.

바. 시가표준액산출방법

시가표준액 = {철탑시기준가격(기준높이) + 1m 증가시 기준가격} × 잔가율

※ 잔가율 = 1 - (경과연수 × 0.03)

≪ 산출예시 ≫

◦ 2011년도 설치한 무선통신기지국용 철탑(철탑형 17m)의 2017년 시가표준액은?

∙ 감가율：0.03(철탑형)

∙ 잔가율：1－(0.03×6년)＝0.82

∙ 15m이상 기준가격：12,960,000원	A

∙ 2m 증가시 기준가격： 1,488,000원 × 2m＝2,976,000원	B

∙ 기준가격 합계 : A＋B＝12,960,000원＋2,976,000원＝15,936,000원

∙ 시가표준액 : 15,936,000원×0.82(잔가율)＝13,067,520원

사. 무선통신기지국용 철탑 개수 시가표준액

1) “무선통신기지국용 철탑의 개수”란 철탑의 잔존 내용연수를 연장시키거나 그 가치를 현실적으로 증가시키는 수선(무선통신기지국용 철탑은 전체 높이의 3분의 1 이상에 해당하는 부분을 수선하거나 강관･앵글(angle)을 교체하는 경우에 한함)을 말한다. 다만, 무선통신기지국용 철탑의 도장이나 기타 사용가능한 상태의 유지 등을 위한 수선은 제외한다.

2) 무선통신기지국용 철탑의 개수에 대한 시가표준액은 다음과 같이 계산하며, 잔가율은 1을 적용한다.

① 먼저 “라. 기준가격표”에 따라 해당 무선통신기지국용 철탑의 시가표준액을 계산한다.

② 산출된 시가표준액에 “개수된 높이(길이)/해당 무선통신기지국용 철탑의 총높이(총길이)”의 비율을 곱하여 개수된 무선통신기지국용 철탑의 시가표준액을 계산한다.

개수 시가표준액 ＝ 기준가격 × 잔가율(1) × 개수비율

≪ 무선통신기지국용 개수 시가표준액 산출예시(취득원가 산정시) ≫

◦ 17m 무선기지국용 철탑(구조: 철탑형)에서 8.5m를 개수한 경우 시가표준액은?

∙ 잔가율：1

∙ 기준가격 합계：12,960,000원+1,488,000원/m × 2m＝ 15,936,000원

∙ 개수비율：8.5m/17m = 0.5

∙ 개수 시가표준액：15,936,000원×1(잔가율)×0.5=7,968,000원

3) 개수 해당 무선기지국용 철탑에 대한 신축연도는 기존 신축연도에 개수로 인한 잔존 내용연수 증가분(개수시점의 경과연수의 20%, 소수점이하 절사함)을 가산하여 계산한 연도로 한다.

- (예) 2011년에 설치한 철탑형 무선기지국용 철탑을 2017년에 개수한 경우：2011년+〔0.20 × 경과연수(7년)〕= 2012년(신축연도)

≪ 산출예시 ≫

◦ 2011년도에 설치한 무선통신기지국용 철탑(철탑형 17m)를 2017년에 일부 개수(8.5m)한 경우의 2017년 시가표준액은?

∙ 감가율：0.03(철탑형)

∙ 개수 전 잔가율：1－(0.03×6년)＝0.82

∙ 개수 후 신축연도 조정：2011년+(0.20×6년)=2012년

∙ 개수 후 잔가율：1－(0.03×5년)＝0.85

∙ 15m 이상 기준가격：12,960,000원	A

∙ 2m 증가시 기준가격：1,488,000원 × 2 ＝ 2,976,000원	B

∙ 기준가격 합계 : A＋B＝12,960,000원＋2,976,000원＝15,936,000원

∙ 시가표준액 : 15,936,000원×0.85(잔가율)＝13,545,600원

		5. 자동세차시설

가. 정  의

자동세차시설이란 자동프로세스에 의하여 고압펌프에 의한 세척액 분무와 브러쉬 또는 천 등의 회전운동으로 차량 또는 기계장비 등을 자동으로 세차 혹은 세척하는 시설물을 말한다.

나. 종  류

1) 이송방식에 의한 구분

① 문형(roll over type) : 차량은 고정되어 있고 세제혼합액 분무장치, 브러쉬 장치, 물 분사장치, 건조장치 등을 갖춘 세차설비가 이동하면서 세차하는 방식

② 터널형(tunnel type) : 세제혼합액 분무장치, 브러쉬 장치, 물 분사장치, 건조장치 등이 갖추어진 터널형태의 자동세차시설 내를 자동차가 컨베이어 이송장치에 의하여 이동하면서 세차하는 방식

③ 준터널형 : 문형과 터널형을 혼합한 방식

2) 세척방식에 의한 구분

① 브러쉬(융) 방식 : 자동차가 세차장 터널에 들어가면, 자동세차장비가 물을 뿌리면서 브러쉬로 자동차 표면에 묻어 있는 이물질 등을 제거하고 물로 세척하는 방식을 말함

② 고압분사 방식 : 자동차가 세차장 터널에 들어가면, 상하좌우에서 고압의 물줄기가 나오면서 자동차 표면에 묻어 있는 이물질 등을 세차하는 방식을 말함

다. 내용연수 및 잔가율

구 분	내용연수	상각방법	잔존율	감가율
자동세차시설	10년	정액법	10%	0.09

(단위 : 천원)
일련 번호	구분	품명	제조사명	모델명	형식1	형식2	기준가격
1	국산	자동세차기	동양기전㈜/디와이㈜	A-ONE	문형	브러쉬타입	35,000
2	국산	자동세차기	동양기전㈜/디와이㈜	HI-DZⅡ(HI-DUZONE2)	문형	브러쉬타입	45,000
3	국산	대형세차기	동양기전㈜/디와이㈜	PREMIER	문형	브러쉬타입	57,000
4	국산	자동세차기	동양기전㈜/디와이㈜	CASPA R	문형	브러쉬타입	54,000
5	국산	자동세차기	동양기전㈜/디와이㈜	DREAM	문형	브러쉬타입	52,000
6	국산	자동세차기	동양기전㈜/디와이㈜	EVERRUN	문형	브러쉬타입	48,000
7	국산	자동세차기	동양기전㈜/디와이㈜	HI DUZONE	문형	브러쉬타입	47,000
8	국산	자동세차기	동양기전㈜/디와이㈜	Shine	문형	브러쉬타입	40,000
9	국산	자동세차기	동양기전㈜/디와이㈜	SMART	문형	브러쉬타입	52,000
10	국산	자동세차기	동양기전㈜/디와이㈜	DUO PLUS	준터널형	브러쉬타입	62,000
11	국산	자동세차기	동양기전㈜/디와이㈜	CASPA D	준터널형	브러쉬타입	72,000
12	국산	자동세차기	동양기전㈜/디와이㈜	DUET	준터널형	브러쉬타입	68,000
13	국산	자동세차기	동양기전㈜/디와이㈜	DUO	준터널형	브러쉬타입	60,000
14	국산	자동세차기	동양기전㈜/디와이㈜	DUO WIND	준터널형	브러쉬타입	58,000
15	국산	자동세차기	동양기전㈜/디와이㈜	BEST ONE W207SB	터널형	브러쉬타입	85,000
16	국산	자동세차기	동양기전㈜/디와이㈜	BEST ONE W207SD	터널형	브러쉬타입	95,000
17	국산	자동세차기	동양기전㈜/디와이㈜	BEST ONE W207DD	터널형	브러쉬타입	105,000
18	국산	자동세차기	동양기전㈜/디와이㈜	BEST ONE W207DDF	터널형	브러쉬타입	115,000
19	국산	자동세차기	동양기전㈜/디와이㈜	Best & Best(W217)	터널형	브러쉬타입	110,000
20	국산	자동세차기	동양기전㈜/디와이㈜	BEST ONE(W207)	터널형	브러쉬타입	105,000
21	국산	자동세차기	동양기전㈜/디와이㈜	CASPA	터널형	브러쉬타입	120,000
22	국산	자동세차기	동양기전㈜/디와이㈜	MEISTER	터널형	브러쉬타입	110,000
23	국산	자동세차기	동양기전㈜/디와이㈜	MEISTER	문형	브러쉬타입	45,000
24	국산	자동세차기	동양기전㈜/디와이㈜	WORLD BEST	터널형	브러쉬타입	105,000
25	국산	자동세차기	동화프라임㈜	LASERWASH	문형	고압분사타입	150,000
26	국산	자동세차기	동화프라임㈜	PROTOUCH	문형	브러쉬타입	130,000
27	국산	자동세차기	세홍세차기	Elite(버스, 트럭세차기)	문형	브러쉬타입	80,000
28	국산	자동세차기	세홍세차기	SOFTWASH C-9.83m	터널형	브러쉬타입	110,000
29	국산	자동세차기	세홍세차기	SOFTWASH C-14.49m	터널형	브러쉬타입	160,000
30	국산	자동세차기	세홍세차기	SOFTWASH C-20.71m	터널형	브러쉬타입	260,000
31	국산	자동세차기	㈜대양워쉬텍	HOCHDRUCK WASH	문형	고압분사타입	70,000
32	국산	대형세차기	㈜대양워쉬텍	DWC2100	문형	브러쉬타입	55,000
33	국산	자동세차기	㈜대양워쉬텍	CDWT-5100-13m	터널형	브러쉬타입	90,000
34	국산	자동세차기	㈜대양워쉬텍	CDWT-5130-14m	터널형	브러쉬타입	115,000
35	국산	자동세차기	㈜대양워쉬텍	CDWT-5200-14m	터널형	브러쉬타입	115,000
36	국산	자동세차기	㈜대양워쉬텍	CDWT-5230-16m	터널형	브러쉬타입	130,000
37	국산	자동세차기	㈜대양워쉬텍	CDWT-7130-16m	터널형	브러쉬타입	130,000
38	국산	자동세차기	㈜대양워쉬텍	CDWT-7230-18m	터널형	브러쉬타입	150,000
39	국산	자동세차기	㈜대양워쉬텍	CDWT-8230-23m	터널형	브러쉬타입	160,000
40	국산	자동세차기	㈜대양워쉬텍	CDWT-8230W-25m	터널형	브러쉬타입	170,000
41	국산	자동세차기	㈜대양워쉬텍	CDWT-5130-16m	터널형	브러쉬타입	123,000
42	국산	자동세차기	㈜대양워쉬텍	CDWT-5130-18m	터널형	브러쉬타입	138,000
43	국산	자동세차기	㈜대양워쉬텍	CDWT-7130	터널형	브러쉬타입	158,000
44	국산	자동세차기	㈜소모홀딩스 엔테크놀러지	Rainbow - D	문형	브러쉬타입	60,000
45	국산	자동세차기	㈜소모홀딩스 엔테크놀러지	Rainbow - R	문형	브러쉬타입	40,000
46	국산	자동세차기	㈜소모홀딩스 엔테크놀러지	Rainbow - T	터널형	브러쉬타입	90,000
47	국산	자동세차기	㈜우리세차기	SONAGI	문형	브러쉬타입	52,000
48	국산	자동세차기	㈜우리세차기	SONAGI-Ⅱ	문형	브러쉬타입	42,000
49	국산	자동세차기	㈜우리세차기	NALGAE	터널식	브러쉬타입	120,000
50	국산	자동세차기	㈜우리세차기	SONAGI-BUS	문형식	브러쉬타입	68,000
51	국산	자동세차기	㈜우리세차기	SONAGO-TRUCK	터널식	고압분사타입	163,000
52	국산	특수세차기	㈜케이씨떠블유아이	Tsunami	문형	고압분사타입	165,000
53	국산	특수세차기	㈜케이씨떠블유아이	Tsunami-E	문형	고압분사타입	120,000
54	국산	대형세차기	㈜케이씨떠블유아이	Jumbo-350	문형	브러쉬타입	65,000
55	국산	대형세차기	㈜케이씨떠블유아이	Jumbo-390	문형	브러쉬타입	80,000
56	국산	특수세차기	㈜케이씨떠블유아이	경전철용 차체자동 세척기	문형	브러쉬타입	200,000
57	국산	특수세차기	㈜케이씨떠블유아이	Tunnel-4way	준터널형	고압분사타입	110,000
58	국산	세륜시설	㈜케이씨떠블유아이	Tyre Washer	터널형	고압분사타입	190,000
59	국산	자동세차기	한림기계㈜	CLEO PLUS	문형	브러쉬타입	40,000
60	국산	자동세차기	한림기계㈜	CLENS PLUS	문형	브러쉬타입	43,000
61	국산	자동세차기	한림기계㈜	CLENS 500	문형	브러쉬타입	47,000
62	국산	대형세차기	한림기계㈜	POWER ACE	문형	브러쉬타입	75,000
63	국산	자동세차기	한림기계㈜	STAR GATE V	문형	브러쉬타입	57,000
64	국산	자동세차기	한림기계㈜	AQUA MAGIC	문형	브러쉬타입	47,000
65	국산	자동세차기	한림기계㈜	EXPEED	문형	브러쉬타입	40,000
66	국산	자동세차기	한림기계㈜	HAWK	문형	브러쉬타입	40,000
67	국산	자동세차기	한림기계㈜	KLEENPIA	문형	브러쉬타입	40,000
68	국산	자동세차기	한림기계㈜	PROWASH	문형	브러쉬타입	45,000
69	국산	자동세차기	한림기계㈜	SPLASH	준터널형	고압분사타입	25,000
70	국산	자동세차기	한림기계㈜	STAR GATE TRIPLE	준터널형	브러쉬타입	60,000
71	국산	자동세차기	한림기계㈜	TRIMAX	준터널형	브러쉬타입	65,000
72	국산	자동세차기	한림기계㈜	MAGIC KINGDOM NEO 100D	터널형	브러쉬타입	105,000
73	국산	자동세차기	한림기계㈜	MAGIC KINGDOM NEO 100DF	터널형	브러쉬타입	110,000
74	국산	자동세차기	한림기계㈜	MAGIC KINGDOM NEO 200D	터널형	브러쉬타입	115,000
75	국산	자동세차기	한림기계㈜	MAGIC KINGDOM NEO 200DF	터널형	브러쉬타입	120,000
76	국산	자동세차기	한림기계㈜	MEGA GATE PLUS 1000R	터널형	브러쉬타입	110,000
77	국산	자동세차기	한림기계㈜	MEGA GATE PLUS 1000DR	터널형	브러쉬타입	110,000
78	국산	자동세차기	한림기계㈜	MEGA GATE PLUS 2000DR	터널형	브러쉬타입	125,000
79	외산	자동세차기	(주)야스이	MIRACON MAXIMA	문형	브러쉬타입	66,000
80	외산	자동세차기	(주)야스이	MIRACON MAXIMAⅡ	문형	브러쉬타입	69,000
81	외산	자동세차기	(주)야스이	MIRACON MAXIMA PLUS	문형	브러쉬타입	69,000
82	외산	자동세차기	(주)야스이	MIRACON LETZT	준터널형	브러쉬타입	96,000
83	외산	자동세차기	㈜한국로희 /WASHTEC	CK30	문형	브러쉬타입	73,000
84	외산	자동세차기	㈜한국로희 /WASHTEC	SC BRAVO	문형	브러쉬타입	83,000
85	외산	자동세차기	㈜한국로희 /WASHTEC	SC2 PRO	문형	브러쉬타입	130,000
86	외산	대형세차기	㈜한국로희 /WASHTEC	MAXIWASH VARIO	문형	브러쉬타입	138,000
87	외산	자동세차기	㈜한국로희 /WASHTEC	JUNO	준터널형	브러쉬타입	215,000
88	외산	자동세차기	㈜한국로희 /WASHTEC	SL50-15.2m	터널형	브러쉬타입	242,000
89	외산	자동세차기	㈜한국로희 /WASHTEC	SL75-20m	터널형	브러쉬타입	295,000
90	외산	자동세차기	㈜한국로희 /WASHTEC	SL100-21.6m	터널형	브러쉬타입	324,000
91	외산	자동세차기	㈜한국로희 /WASHTEC	SL100-26.4m	터널형	브러쉬타입	503,000
92	외산	자동세차기	㈜한국로희 /WASHTEC	SL100-32.8m	터널형	브러쉬타입	522,000
93	외산	자동세차기	DAIFUKU	AR-5000	문형	브러쉬타입	55,000
94	외산	자동세차기	DAIFUKU	AS-5000	문형	브러쉬타입	65,000
95	외산	자동세차기	DAIFUKU	CMEN-4000	문형	브러쉬타입	50,000
96	외산	자동세차기	DAIFUKU	CMSF-7000	문형	브러쉬타입	60,000
97	외산	자동세차기	DAIFUKU	CMVR-6000	문형	브러쉬타입	80,000
98	외산	자동세차기	DAIFUKU	DRIVE THRU	터널형	브러쉬타입	65,000
99	외산	자동세차기	DAIFUKU	TWIN THRU	터널형	브러쉬타입	75,000
100	외산	자동세차기	DAIFUKU	MAGIC THRU	터널형	브러쉬타입	90,000
101	외산	자동세차기	OTTO CHRIST	AQUATUS(C166)	문형	고압분사타입	145,000
102	외산	자동세차기	OTTO CHRIST	VARISU(C163)	문형	브러쉬타입	95,000
103	외산	대형세차기	OTTO CHRIST	MAGNUM	문형	브러쉬타입	90,000
104	외산	자동세차기	OTTO CHRIST	CENTUS(C164)	문형	브러쉬타입	80,000
105	외산	자동세차기	OTTO CHRIST	GENIUS(C160)	문형	브러쉬타입	95,000
106	외산	자동세차기	OTTO CHRIST	LEANUS(C16E)	문형	브러쉬타입	60,000
107	외산	자동세차기	OTTO CHRIST	MAGNUM + JETSTREAM	문형	브러쉬타입	180,000
108	외산	자동세차기	OTTO CHRIST	MAGNUM 5	문형	브러쉬타입	140,000
109	외산	자동세차기	OTTO CHRIST	PRIMUS(C169)	문형	브러쉬타입	145,000
110	외산	자동세차기	OTTO CHRIST	QUANTUS(C165)	문형	브러쉬타입	160,000
111	외산	자동세차기	OTTO CHRIST	SIRIUS (C16)	문형	브러쉬타입	70,000
112	외산	자동세차기	OTTO CHRIST	SOA	문형	브러쉬타입	380,000
113	외산	자동세차기	OTTO CHRIST	TAURUS	문형	브러쉬타입	90,000
114	외산	자동세차기	OTTO CHRIST	TAURUS+ JETSTREAM	문형	브러쉬타입	180,000
115	외산	자동세차기	OTTO CHRIST	VARIUS 1+1 (C162)	준터널형	브러쉬타입	160,000
116	외산	자동세차기	OTTO CHRIST	VARIUS TACKT (C161)	준터널형	브러쉬타입	160,000
117	외산	자동세차기	OTTO CHRIST	EVOLUTION(상급)	터널	브러쉬타입	600,000
118	외산	자동세차기	OTTO CHRIST	EVOLUTION(중급)	터널	브러쉬타입	450,000
119	외산	자동세차기	OTTO CHRIST	EVOLUTION(하급)	터널	브러쉬타입	300,000
120	국산	자동세차기	에스제이엠	SJM-350SR	문형	브러쉬타입	35,000
121	국산	자동세차기	에스제이엠	SJM-360SR	문형	브러쉬타입	55,000
122	국산	자동세차기	에스제이엠	SJM-370SR	문형	브러쉬타입	65,000
123	국산	자동세차기	에스제이엠	SJM-380SR	문형	브러쉬타입	74,300
124	국산	자동세차기	에스제이엠	SJM-390SR	문형	브러쉬타입	99,500
125	국산	자동세차기	에스제이엠	SJM-C1000	터널형	브러쉬타입	89,000
126	국산	자동세차기	에스제이엠	SJM-C1200	터널형	브러쉬타입	99,500
127	국산	자동세차기	에스제이엠	SJM-C1500	터널형	브러쉬타입	129,900
128	국산	자동세차기	에스제이엠	SJM-C1700	터널형	브러쉬타입	149,500
129	국산	자동세차기	에스제이엠	SJM-C2000	터널형	브러쉬타입	179,500
130	국산	자동세차기	에스제이엠	SJM-C2200	터널형	브러쉬타입	199,500
131	국산	자동세차기	에스제이엠	SJM-405320	문형	브러쉬타입	62,500
132	국산	자동세차기	에스제이엠	SJM-405380	문형	브러쉬타입	65,900
133	국산	자동세차기	에스제이엠	SJM-505320	문형	브러쉬타입	69,500
134	국산	자동세차기	에스제이엠	SJM-505390	문형	브러쉬타입	73,900
135	국산	자동세차기	에스제이엠	SJM-505420	문형	브러쉬타입	79,500
136	국산	자동세차기	지에스엠	challenge GSM2000	터널형	브러쉬타입	85,000
137	국산	자동세차기	지에스엠	challenge GSM1200	문형	브러쉬타입	35,000
138	국산	자동세차기	지에스엠	challenge GSM1500	문형	브러쉬타입	45,000
139	국산	자동세차기	지에스엠	challenge GSMS1500	문형	브러쉬타입	65,000
140	국산	자동세차기	지에스엠	challenge GSM1000	문형	고압분사타입	35,000
141	국산	자동세차기	지에스엠	challenge GSMS1000	문형	고압분사타입	50,000

라. 기준가격표

마. 시가표준액 산출방법

시가표준액 = 기준가격 × 잔가율

※ 잔가율 = 1 - (감가율 × 경과연수)

≪ 산출예시 ≫

◦ 2011년에 설치된 자동세차시설(동양기전(주)제조, CASPA,터널형,브러쉬타입)의 2017년 시가표준액은?

∙ 감가율 : 0.09(자동세차시설)

∙ 잔가율 : 1－(0.09×6년)=0.46

∙ 기준가격 : 120,000,000원

∙ 시가표준액 : 120,000,000원×0.46(잔가율)=55,200,000원

바. 자동세차시설 개수 시가표준액

1) “자동세차시설의 개수”란 세차시설의 잔존 내용연수를 연장시키거나 그 가치를 현실적으로 증가시키는 수선을 말하며, 세차시설의 도장이나 세차시설의 작동에 필요한 기계의 소모된 부품교체, 기타 사용가능한 상태의 유지 등을 위한 수선은 제외한다.

2) 자동세차시설을 유지･관리하는 주요 기계장비나 부수시설을 교체･수리한 경우에는 시장･군수가 시가 등을 참조하여 수시로 결정하며, 잔가율은 1을 적용한다.

개수 시가표준액 ＝ 기준가격 × 잔가율(1) × 개수비율

≪ 자동세차시설 개수 시가표준액 산출예시 ≫

◦ 자동세차시설(동양기전(주)제조, CASPA, 터널형, 브러쉬타입)에서 주요 부품의 2분의 1을 개수한 경우 시가표준액은?

∙ 잔가율：1

∙ 기준가격 : 120,000,000원

∙ 개수비율：1/2 = 0.5

∙ 개수 시가표준액：120,000,000원×1(잔가율)×0.5=60,000,000원

3) 개수 해당 자동세차시설에 대한 신축연도는 기존 신축연도에 개수로 인한 잔존 내용연수 증가분(개수시점의 경과연수의 20%, 소수점이하 절사함)을 가산하여 계산한 연도로 한다.

- (예) 2012년에 설치한 자동세차시설을 2017년에 개수한 경우：

2012년 + 〔0.20 × 경과연수(6년)〕= 2013년(신축연도)

≪ 산출예시 ≫

◦ 2011년도에 설치한 자동세차시설(동양기전(주)제조, CASPA터널형, 브러쉬타입)을 2017년에 일부 개수(주요부품의 2분의 1)한 경우의 2017년 시가표준액은?

∙ 감가율：0.09(자동세차시설)

∙ 개수 전 잔가율：1－(0.09×6년)＝0.46

∙ 개수 후 신축연도 조정：2011년+(0.20×6년)=2012년

∙ 개수 후 잔가율：1－(0.09×5년)＝0.55

∙ 기준가격：120,000,000원

∙ 시가표준액 : 120,000,00원×0.55(잔가율)=66,000,000원

Ⅵ. 부수시설물

《적용요령》

▪부수시설물 중 기준가격표에 기준가격이 없을 때에는 최초의 취득가격에 경과연수별 잔가율을 곱하여 산출한 금액을 시가표준액으로 하되, 최초 취득가격을 알 수 없을 경우에는 실제 거래가격 또는 유사한 종류의 시가표준액을 적용한다.

▪지방세법 제6조제6호 규정에 의한 개수 중 시설물을 수선하는 경우에는 산출된 시가표준액의 20%를 적용한다.

1. 엘 리 베 이 터

		1. 정 의

엘리베이터란 고층건물 등에서 사람이나 화물을 동력에 의해 아래위로 운반하도록 되어있는 장치를 말한다.

		2. 종 류

가. 승객용 엘리베이터

1) 교류기어드(AC-2)：60m/분이하 중속으로서 저속브레이크로 제어되는 방식

2) 직류기어드(DC-GD)：75～105m/분의 중속으로서 감속기에 의하여 제어 정지하는 방식

3) 직류기어레스(DC-GL)：120m/분 이상의 고속용으로 고층빌딩의 승용엘리베이터에 많이 사용되고 완전자동으로 제어되는 방식

4) 인버터 : 전압과 주파수를 동시에 제어함으로써 속도를 조절하는 가변전압 가변주파수 방식을 말하며, VVVF제어라고도 한다

- 기어드(AC-GD)：승강기의 진동소음이 크고, 대용량 고출력을 내는데 부적합하고 기어로 제어되는 방식

- 기어레스(AC-GL)：승강기의 진동소음이 적으며, 대용량 고출력을   내는데 적합하고 주파수로 제어되는 방식

- MRL(Machine Roomless Elevator)：기계실이 없는 엘리베이터

나. 화물용 엘리베이터

교류형(AC)으로서 저속 및 중속 브레이크로 정지되는 제어방식이며 속도에 따라 분당 20m, 30m, 45m, 60m으로 나누어짐

다. 자동차용 엘리베이터

교류형(AC)으로서 분속 20m～60m가 있음(2,000㎏은 소‧중형차용, 2,500㎏은 대형차용)

라. 덤웨이터

사람이 탑승하지 아니하면서 적재용량 1톤미만의 소형화물(서적,음식물 등) 운반에 적합하게 제작된 엘리베이터

마. 침대용 엘리베이터

병원의 병상 운반에 적합하게 제작된 엘리베이터로서 평상시에는 승객용으로도 사용이 가능할 것

		3. 내용연수 및 감가율

구 분	내용연수	감가방법	잔존율	감가율	비 고
승 객 용 엘리베이터	18년	정 액 법	10%	0.05
화 물 용 엘리베이터	18년	정 액 법	10%	0.05
자동차용 엘리베이터	18년	정 액 법	10%	0.05
덤 웨 이 터	18년	정 액 법	10%	0.05
침 대 용 엘리베이터	18년	정 액 법	10%	0.05

		4. 기 준 가 격 표

가. 승객용 엘리베이터

(단위：천원)

		형	교류기어드형(AC-2)			직류기어드형(DC-GD)
속 도 및 층 별			30m/분 6층기준	45m/분 6층기준	60m/분 6층기준	75m/분 6층기준	90m/분 10층기준	105m/분 15층기준
기 준 인 원			10	10	10	10	10	10
엘 리	상		22,080	24,480	26,680	36,480	40,480	62,880
베이터	하		21,480	23,520	24,160	20,080	29,280	36,480
1 층 증 감 시			900	900	1,000	1,100	1,100	1,100
1 인 증 감 시			216	216	279	372	590	590

(단위：천원)

	형	직 류 기 어 레 스 형 (DC-GL)
속도 및 층별		120m/분 15층기준	150m/분 15층기준	150m/분 25층기준	180m/분 25층기준	210m/분 25층기준	240m/분 25층기준	300m/분 26층기준	360m/분 25층기준
기 준 인 원		15	15	18	18	30	30	30	30
엘 리	상	80,480	120,480	123,680	126,480	145,680	168,480	281,280	298,080
베이터	하	64,480	72,480	97,920	99,680	116,480	-	-	-
1 층 증감시		1,080	1,200	1,320	1,560	1,800	1,920	2,040	2,160
1 인 증감시		725	750	776	803	883	910	936	963

(단위：천원)

	형	가변전압 가변주파수 방식(AC-GD)
속도 및 층별		60m/분 6층기준	90m/분 6층기준	105m/분 6층기준	120m/분 15층기준	150m/분 25층기준
기 준 인 원		11	11	11	15	18
엘리베이터		31,120	31,760	36,640	70,470	92,000
1층 증감시		1,310	1,470	1,470	1,840	1,840
1인 증감시		550	550	550	820	820

(단위：천원)

	형	가변전압 가변주파수 방식(AC-GL)
속도 및 층별		180m/분 30층기준	210m/분 30층기준	240m/분 40층기준	300m/분 40층기준	360m/분 40층기준
기 준 인 원		18	20	20	20	20
엘리베이터		188,250	205,600	236,000	568,000	630,400
1층 증감시		2,150	2,200	2,200	2,400	2,400
1인 증감시		890	890	890	960	960

(단위：천원)

	형	Machine Roomless Elevator
속 도 및 층 별		45m/분 6층기준	60m/분 6층기준	90m/분 6층기준	105m/분 6층기준
기 준 인 원		8	11	11	11
엘리베이터		31,440	33,680	35,840	44,270
1 층 증 감 시		1,310	1,310	1,470	1,470
1 인 증 감 시		550	550	550	550

※ 상‧하의 구분

∙ 상：티센크루프코리아(주), 현대엘리베이터(주), LG-OTIS(주) 등의 국내 유명 메이커나 외국산 제품

∙ 하：기타 국내 조립품

나. 화물용 엘리베이터

(단위：천원)

	형	교 류 형 (AC)
속 도		20m/분	30m/분	45m/분	60m/분
3,000 ㎏	상	45,150	46,810	48,070	52,440
5층 기준	하	37,630	39,010	40,060	43,710
1 층 증 감 시		1,950	1,950	1,950	1,950
500 ㎏ 증 감 시		2,080	2,080	2,080	2,080

※ 상‧하 구분

∙ 상(上) : 외국기술 제휴한 국내제품 및 외국상품

∙ 하(下) : 기타 제품

다. 자동차용 엘리베이터

(단위：천원)

	형 별		교 류 형 (AC)
	중량별		2,000㎏				2,500㎏
속도별			20m/분	30m/분	45m/분	60m/분	20m/분	30m/분	45m/분	60m/분
5 층		상	39,580	43,560	45,350	50,320	41,440	45,550	47,530	50,850
기준		하	32,990	36,300	37,790	41,940	34,530	37,960	39,620	42,380
1층 증감시			1,630	1,630	1,630	1,630	1,760	1,760	1,760	1,760

※ 상‧하 구분

∙ 상(上) : 외국기술 제휴 국내생산품 및 외국상품

∙ 하(下) : 기타 국내 조립품

라. 덤웨이터

(단위：천원)

	형 별	교 류 형 (AC)
	중량별	80㎏	100㎏	150㎏	200㎏	300㎏
층 별		4층기준	4층기준	4층기준	4층기준	4층기준
20m/분 엘 리 베 이 터		13,140	13,490	14,060	14,270	14,930
30m/분 엘 리 베 이 터		14,770	15,120	15,750	15,980	16,790
1 층 증 감 시		570	570	570	710	710

마. 침대용 엘리베이터

(단위：천원)

	형 별	교 류 형 (AC)
	기준인원	20인		24인		30인
	속도별	30m/분	60m/분	30m/분	60m/분	30m/분	60m/분
층 별		4층기준	4층기준	4층기준	4층기준	4층기준	4층기준
엘 리 베 이 터		41,610	48,450	43,230	50,640	46,460	54,340
1 층 증 감 시		1,850	1,850	2,090	2,090	2,380	2,380

		5. 시가표준액 산출방법

가. 승객용 엘리베이터

시가표준액 ＝ [기준가격 ＋ 층별증감가격 ＋ 인원증감가격] × 잔가율

※ 잔가율 = 1 - (감가율 × 경과연수)

나. 화물용 엘리베이터

시가표준액 ＝ [기준가격 ＋ 층별증감가격 ＋ 톤수별증감가격] × 잔가율

※ 잔가율 = 1 - (감가율 × 경과연수)

다. 자동차용‧침대용 엘리베이터, 덤웨이터

시가표준액 ＝ [기준가격 ＋ 층별증감가격] × 잔가율

※ 잔가율 = 1 - (감가율 × 경과연수)

≪ 산출예시 ≫

◦ 12층 건물에 승객용 엘리베이터를 2012년도에 설치한 경우 2017년도  시가표준액은? (규격 및 형식：Machine Roomless Elevator 90m/분 15인승 상)

∙ 적용방법 : (기준과표＋층별증감액＋인원증감액)×잔가율

∙ 90m/분 6층 기준가격：35,840,000원	A

∙ 6층 증가기준가격：1,470,000원×6층＝8,820,000원	B

∙ 4인 증가기준가격：550,000원×4인＝2,200,000원	C

∙ 감가율：0.05

∙ 잔가율：1－(0.05×5년)＝0.75

∙ 기준가격 합계 : A＋B＋C = 35,840,000원＋8,820,000원＋2,200,000원＝46,860,000원

∙ 시가표준액 : 46,860,000원×0.75(잔가율)＝35,145,000원

◦ 2013년도에 7층 건물에 화물용 엘리베이터를 설치한 경우 2017년도 시가표준액은? (규격 및 형식：3,000㎏ 45m/분 상)

∙ 3,000㎏ 45m/분 5층 기준가격：48,070,000원

∙ 2층 증가가격：1,950,000원×2층＝3,900,000원

∙ 감가율：0.05

∙ 잔가율：1－(0.05×4년)＝0.80

∙ 기준가격＝48,070,000원＋3,900,000원＝51,970,000원

∙ 시가표준액＝51,970,000원×0.80(잔가율)＝41,576,000원

◦ 2011년도에 5층 건물에 덤웨이터를 설치하였을 경우 2017년도 시가표준액은? (규격 및 형식 : 100㎏ 20m/분)

∙ 100㎏, 20m/분 4층 기준가격＝13,490,000원

∙ 1층 증가기준가격：570,000원

∙ 감가율：0.05

∙ 잔가율：1－(0.05×6)＝0.7

∙ 기준가격： 13,490,000원＋570,000원＝14,060,000원

∙ 시가표준액： 14,060,000원×0.7(잔가율)＝9,842,000원

◦ 2010년도에 8층 병원에 20인승 속도 30m/분의 침대용 엘리베이터를 설치하였을 경우 2017년도 시가표준액은?

∙ 20인승 30m/분 4층 기준가격：41,610,000원

∙ 4층 증가기준가격：1,850,000원×4층＝7,400,000원

∙ 감가율：0.05

∙ 잔가율：1－(0.05×7)＝0.65

∙ 기준가격：41,610,000원＋7,400,000원＝49,010,000원

∙ 시가표준액：49,010,000원×0.65(잔가율)＝31,856,500원

2. 에 스 컬 레 이 터

		1. 정 의

에스컬레이터란 고층건물 등에서 사람이나 화물을 이동시키기 위해 자동적으로 아래‧위 또는 수평으로 움직이도록 설치한 자동운반 시설물로서 「승강기시설 안전관리법 시행규칙」제2조 제1항에서 규정하고 있는 승강기를 말한다.

		2. 종 류

가. 에스컬레이터

에스컬레이터는 유효폭에 따라 1,200㎜(1,200형)과 800㎜(800형)의 두 가지로 분류한다.

나. 수평보행기(AUTO WALKER 또는 MOVING WALKER)

수평보행기는 유효폭에 따라 1,200㎜(1,200형)과 1,000㎜(1,000형) 및 800㎜(800형)의 3가지로 분류한다.

		3. 내용연수 및 감가율

내용연수	감가방법	잔 존 율	감 가 율	비 고
18년	정액법	10%	0.05

		4. 기 준 가 격 표

가. 에스컬레이터

(단위：천원)

층 고 폭		3m이하	4m이하	5m이하	7m이하
800㎜이하	상	53,200	58,070	63,570	80,370
	하	38,480	44,800	52,110	65,880
0.1m 당 증 감 시		320	340	450	670
1,200㎜이하	상	57,350	62,220	68,750	86,590
	하	41,480	48,000	56,360	70,890
0.1m 당 증 감 시		320	340	500	750

※ 상‧하의 구분

∙ 상：외국기술제휴 국내생산품 및 외국산제품

∙ 하：기타제품

나. 수평보행기(AUTO WALKER 또는 MOVING WALKER)

(단위：천원)

층 고 폭		3m이하	4m이하	5m이하	7m이하
800㎜이하	기준가격	69,220	72,640	81,440	112,770
	0.1m당 증감시	340	490	730	1,570
1,000㎜이하	기준가격	70,640	74,120	84,830	117,470
	0.1m당 증감시	350	570	850	1,630
1,200㎜이하	기준가격	72,080	75,650	88,400	122,400
	0.1m당 증감시	360	650	980	1,700

		5. 시가표준액 산출방법

시가표준액 ＝ [기준가격 ＋ (층고 1m증감 시 기준가격 × 길이)] × 잔가율

※ 잔가율 = 1 - (감가율 × 경과연수)

≪ 산출예시 ≫

◦ 2012년도에 폭 1,200㎜ 에스컬레이터 층고 7m를 구입 설치하였을 경우 2017년도 시가표준액은? (규격 및 형식：1,200㎜, 상)

∙ 감가율：0.05

∙ 잔가율：1－(0.05×5년)＝0.75

∙ 기준가격：86,590,000원

∙ 시가표준액 : 86,590,000원×0.75(잔가율)＝64,942,500원

◦ 2013년도에 폭 1,000㎜, 층고 7m의 수평보행기를 설치하였을 경우 2017년도  시가표준액은?

∙ 감가율：0.05

∙ 잔가율：1－(0.05×4년)＝0.80

∙ 기준가격：117,470,000원

∙ 시가표준액：117,470,000원×0.80(잔가율)＝93,976,000원

3. 기 타  승 강 시 설

		1. 정 의

기계장치를 이용하여 자동차를 주차하거나 주차할 장소로 운반 또는 이동주차할 수 있도록 옥내에 설치한 시설

		2. 종 류

가. 수직순환식주차장치

주차에 사용되는 부분(이하 “주차구획”이라 한다)에 자동차를 들어가도록 한 후 그 주차구획을 수직으로 순환이동하여 자동차를 주차하도록 설계한 주차장치

나. 수평순환식주차장치

주차구획에 자동차를 들어가도록 한 후 그 주차구획을 수평으로 순환이동하여 자동차를 주차하도록 설계한 주차장치

다. 다층순환식주차장치

주차구획에 자동차를 들어가도록 한 후 그 주차구획을 여러층으로 된 공간에 아래‧위 또는 수평으로 순환이동하여 자동차를 주차하도록 설계한 주차장치

라. 2단식주차장치

주차구획이 2층으로 배치되어 있고 출입구가 있는 층의 모든 주차구획을 주차장치출입구로 사용할 수 있는 구조로서 그 주차구획을 아래‧위 또는 수평으로 이동하여 자동차를 주차하도록 설계한 주차장치

마. 다단식주차장치

주차구획이 3층이상으로 배치되어 있고 출입구가 있는 층의 모든 주차구획을 주차장치출입구로 사용할 수 있는 구조로서 그 주차구획을 아래‧위 또는 수평으로 이동하여 자동차를 주차하도록 설계한 주차장치

바. 승강기식주차장치

여러층으로 배치되어 있는 고정된 주차구획에 아래‧위로 이동할 수 있는 운반기에 의하여 자동차를 운반하여 주차하도록 설계한 주차장치

사. 승강기슬라이드식주차장치

여러층으로 배치되어 있는 고정된 주차구획에 아래‧위 및 옆으로 이동할 수 있는 운반기에 의하여 자동차를 자동으로 운반이동하여 주차하도록 설계한 주차장치

아. 평면왕복식주차장치

평면으로 배치되어 있는 고정된 주차구획에 운반기에 의하여 자동차를 운반이동하여 주차하도록 설계한 주차장치

자. 특수형식주차장치

제가호 내지 제아호 이외의 형식으로 설계한 주차장치

		3. 내용연수 및 감가율

내 용 연 수	감 가 방 법	잔 존 율	감 가 율
18년	정 액 법	10%	0.05

		4. 기준가격표(1대당 기준가격)

가. 수직순환식 주차장치

(단위：천원/대)

구 분	기준대수	기준대수까지의 대당 기준가격	기준대수 초과 1대증가시마다 대당 기준가격
소형(16대이하)	10대	4,800	4,000
대형(16대초과)	40대	3,800	3,102

나. 수평순환식 및 다층순환식 주차장치

(단위：천원/대)

구 분	2단 이하	3 단	4 단	5 단	6 단
기준가격	4,060	3,450	3,150	2,980	2,890

다. 2단식(1단식포함)주차장치

(단위：천원/대)

구 분	단 순	경 사	승 강
기준가격	2,249	2,570	3,040

라. 다단식 주차장치

(단위：천원/대)

구 분	3 단	4 단	5단 이상
기준가격	3,200	3,140	3,110

마. 승강기식 및 승강기슬라이드식 주차장치

(단위：천원/대)

구 분	40대까지 기준가격	40대초과 1대증가시마다 기준가격
기준가격	3,740	3,200

바. 평면왕복식

(단위：천원/대)

구분	2단이하	3단	4단	5단	6단	7단	8단	9단
기준가격	4,810	4,100	3,780	3,620	3,530	3,480	3,460	3,440

사. 기타 주차장치(특수형식 주차장치포함)

위 종류 이외의 주차시설은 과세권자가 수시 조사 결정한 가격

		5. 시가표준액 산출방법

시가표준액 ＝ 기준가격(1대당) × 대수 × 잔가율

※ 잔가율 = 1 - (감가율 × 경과연수)

≪ 산출예시 ≫

◦ 2011년도에 10대의 주차를 수용할 수 있는 수직순환식의 자동차용 주차시설을 설치하였을 경우 2017년도 시가표준액은?

∙ 감가율：0.05

∙ 잔가율：1－(0.05×6년)＝0.70

∙ 기준가격(1대당)：4,800,000원

∙ 시가표준액：4,800,000원×10대×0.70(잔가율)＝33,600,000원

◦ 2012년도에 평면왕복식의 8단 300대의 자동차용 주차시설을 설치하였을 경우 2017년도 시가표준액은?

∙ 감가율：0.05

∙ 잔가율：1－(0.05×5년)＝0.75

∙ 기준가격(1대당)：3,460,000원

∙ 시가표준액：3,460,000원×300대×0.75(잔가율)＝778,500,000원

4. 휠 체 어 리 프 트

		1. 정 의

장애인이 이용하기에 적합하게 제작된 것으로서 경사 또는 수직인 승강로를 따라 동력으로 오르내리게 한 시설물로서 승강기시설안전관리법 시행규칙 제2조 제1항에서 규정하고 있는 승강기를 말한다.

		2. 종 류

가. 장애인용 경사형 리프트

장애인이 이용하기에 적합하게 제작된 것으로서 경사인 승강로를 따라 동력으로 오르내리게 한 것으로 중량에 따라 225㎏와 300㎏의 두 가지로 분류한다.

나. 장애인용 수직형 리프트

장애인이 이용하기에 적합하게 제작된 것으로서 수직인 승강로를 따라 동력으로 오르내리게 한 것.

		3. 내용연수 및 감가율

내 용 년 수	감 가 방 법	최종연도 잔가율	감 가 율
18년	정 액 법	10%	0.05

		4. 기준가격표

가. 장애인용 경사형 리프트

(단위：천원/대)

구 분	5M 기준가격	5M 초과 1M증가시마다 기준가격
225㎏, 9m/분	18,400	720
300㎏, 9m/분	28,800	924

나. 장애인용 수직형 리프트

(단위：천원/대)

구 분	1M 기준가격	1M 초과 1M증가시마다 기준가격
340㎏, 7m/분	19,120	2,000

		5. 시가표준액 산출방법

시가표준액 ＝ [기준가격 ＋ 1M 증가 시 기준가격] × 잔가율

※ 잔가율 = 1 - (감가율 × 경과연수)

≪ 산출예시 ≫

◦ 2012년도에 장애인용 경사형 리프트(225㎏, 9m/분) 5m를 구입 설치한 경우 2017년도 시가표준액은?

∙ 감가율：0.05

∙ 잔가율：1－(0.05×5년)＝0.75

∙ 기준가격：18,400,000원

∙ 시가표준액 : 18,400,000원×0.75(잔가율)＝13,800,000원

◦ 2011년도에 장애인용 수직형 리프트(340㎏, 7m/분) 3m를 설치하였을 경우 2017년도 시가표준액은?

∙ 감가율：0.05

∙ 잔가율：1－(0.05×6년)＝0.70

∙ 기준가격：19,120,000원

∙ 1M 증가시 기준가격 : 2,000,000원 × 2M = 4,000,000원

∙ 시가표준액：(19,120,000원+4,000,000원)×0.70(잔가율)＝16,184,000원

5. 20KW이상의 발전시설

		1. 정 의

일반조명, 보일러 가동, 급‧배수 등 주로 건물의 유지관리에 사용할 목적으로 설치한 20KW이상의 발전시설을 말하며, 공장 등에서 주로 생산시설의 가동을 위하여 설치한 발전시설은 제외된다.

		2. 내용연수 및 감가율

내용연수	감가방법	잔 존 율	감 가 율	비 고
15년	정액법	10%	0.06

		3. 기 준 가 격 표

(단위：천원)

품 명	규 격	기준가격		1kw증가시 기준가격
		자 동 식	수 동 식	자 동 식	수 동 식
발 전 기	20KW	11,280	9,680	99	99
	50KW	14,240	12,640	112	80
	60KW	15,360	13,440	54	54
	85KW	16,720	14,800	72	53
	115KW	18,880	16,400	85	78
	200KW	26,080	23,040	123	123
	260KW	33,440	30,400	90	92
	300KW	37,040	34,080	105	107
	360KW	43,360	40,480	128	138

품 명	규 격	기준가격		1kw증가시 기준가격
		자 동 식	수 동 식	자 동 식	수 동 식
발 전 기	400KW	48,480	46,000	115	102
	450KW	54,240	51,120	126	123
	500KW	60,560	57,280	104	104
	600KW	70,960	67,680	190	193
	750KW	99,440	96,640	228	236
	1000KW	156,400	155,520	228	199
	1250KW	213,360	205,200	170	173
	1500KW	255,840	248,400	289	285
	2000KW	400,480	391,040	294	290

		4. 시가표준액 산출방법

시가표준액 ＝ [기준가격 ＋ 1kw당 증가시 기준가격] × 잔가율

※ 잔가율 = 1 - (감가율 × 경과연수)

≪ 산출예시 ≫

◦ 자동식발전기(300kw)를 2014년도에 설치한 경우 2017년도 시가표준액은?

∙ 감가율：0.06

∙ 잔가율：1－(0.06×3)＝0.82

∙ 기준가격 : 37,040,000원

∙ 시가표준액 : 37,040,000원×0.82(잔가율)＝30,372,800원

6. 온수 및 열 공급시설

		1. 정 의

온수 및 열 공급시설이란 난방용이나 욕탕용으로 주로 사용되는 온수 및 열 공급시설을 말하며, 공장 등에서 제품생산을 위하여 설치한 것은 시설물로 보지 아니한다.

		2. 종 류

가. 난방용 온수 및 열 공급시설

냉･난방 방식별로 직접증기, 직접온수, 온풍(온풍로식, 코일식), 냉･난방(중앙닥트식, 유니트식), 전기온돌, 전기히트펌프, 가스히트펌프, 지열히트펌프, 공기열히트펌프로 구분한다.

나. 욕탕용 온수 및 열 공급시설

공동탕(대중탕), 가족탕(독탕), 한증막, 증기탕, 사우나탕

		3. 내용연수 및 감가율

구 분	내용연수	감가방법	잔 존 율	감 가 율	비 고
난방용 온수 및 열 공급시설	15년	정액법	10%	0.06
욕탕용 온수 및 열 공급시설	15년	정액법	10%	0.06

		4. 기 준 가 격 표

가. 난방용 온수 및 열 공급시설

(단위：원)

냉 ‧ 난 방 방 식 별	㎡ 당 기준가격
직 접 증 기 난 방 설 비 직 접 온 수 난 방 설 비 온 풍 난 방 설 비 (온 풍 로 식) 온 풍 난 방 설 비 (코 일 식) 냉 ‧ 난 방 (중 앙 닥 트 식) 냉 ‧ 난 방 (유 니 트 식) 전 기 온 돌 난 방 설 비 전 기 히 트 펌 프 가 스 히 트 펌 프 지 열 히 트 펌 프 공 기 열 히 트 펌 프	39,907 39,130 30,309 28,501 60,171 57,952 37,823 40,929 66,571 78,572 42,826

◦ 건물의 용도별․면적별 부과지수표

구분 용도별	건 물 의 시 설 연 면 적 (㎡)
	330 이하	660 이하	990 이하	1,650 이하	2,640 이하	3,300 이하	6,600 이하	9,900 이하	16,500 이하	16,500 초과
사 무 실 은 행 병 원(종 합) 병 원(단 과) 백화점,점포 호 텔 여 관 다방,식당 공장평균 제 과 점 방 송 국 극 장 학 교 연 구 소 예 식 장 별 장 체 육 관 동(식)물온실	1.30 1.35 1.40 1.30 1.25 1.40 1.30 1.40 1.30 1.40 2.00 1.40 1.30 1.30 1.30 1.30 1.40 1.40	1.20 1.30 1.37 1.27 1.20 1.37 1.25 1.35 1.20 1.35 1.80 1.35 1.20 1.25 1.20 1.25 1.35 1.35	1.10 1.30 1.37 1.25 1.10 1.30 1.20 1.30 1.00 1.30 1.70 1.30 1.05 1.20 1.10 1.20 1.30 1.30	1.10 1.10 1.30 1.20 1.10 1.30 1.10 1.25 1.00 1.25 1.60 1.25 1.00 1.15 1.00 1.10 1.25 1.25	0.97 1.00 1.25 1.10 1.00 1.25 1.05 1.00 0.95 1.00 1.60 1.20 1.00 1.10 0.97 1.10 1.20 1.20	0.95 1.00 1.25 1.10 1.00 1.20 1.00 1.00 0.90 1.00 1.60 1.10 0.95 1.00 0.95 1.10 1.00 1.10	0.95 0.97 1.20 1.00 1.00 1.20 1.00 1.00 0.80 1.00 1.50 1.00 0.95 1.00 0.95 1.10 1.00 1.00	0.95 0.97 1.20 1.00 0.97 1.10 1.00 1.00 0.80 1.00 1.50 1.00 0.85 0.95 0.95 1.10 1.00 1.00	0.90 0.95 1.00 0.97 0.95 1.00 1,00 1.00 0.75 1.00 1.40 0.90 0.80 0.90 0.95 1.10 0.90 0.90	0.85 0.90 0.95 0.95 0.80 0.95 1.00 1.00 0.75 1.00 1.20 0.90 0.80 0.90 0.95 1.10 0.90 0.90

나. 욕탕용 온수 및 열 공급시설

(단위：천원)

방 식 별	㎡당 기준가격	방 식 별	㎡당 기준가격
공 동 탕 한 증 막 가 족 탕	59 58 74	증 기 탕 사 우 나 탕	67 84

◦ 면적별 부과지수표

연 면 적	165㎡이하	330㎡이하	660㎡이하	990㎡이하	990㎡초과
지 수	1.20	1.00	0.95	0.90	0.80

		5. 시가표준액 산출방법

시가표준액 ＝ 기준가격 × 부과지수 × 잔가율

※ 잔가율 = 1 - (감가율 × 경과연수)

≪ 산출예시 ≫

◦ 2012년도에 연면적 1,650㎡의 사무실을 신축하였다. 당 사무실의 냉‧난방은 중앙닥트식 냉‧난방시설이다. 2017년도 냉‧난방시설의 시가표준액은?

∙ 감가율：0.06

∙ 잔가율 : 1+(0.06×5년)＝0.70

∙ 1,650㎡ 기준가격：60,171원×1,650㎡＝99,282,150원

∙ 부과지수 적용： 99,282,150원×1.10(부과지수)＝109,210,365원

∙ 시가표준액 : 109,210,365원×0.70(잔가율)＝76,447천원

◦ 연면적 660㎡의 대중목욕탕이 2013년도에 신축되었고 660㎡ 중 330㎡은 잡화상점으로 임대되고 실제 대중목욕탕으로 사용되는 면적은 330㎡이다.  2017년도 욕탕시설에 대한 시가표준액은? (규격 및 형식：공동탕)

∙ 감가율：0.06

∙ 잔가율：1－(0.06×4년)＝0.76

∙ 대중탕 기준가격(㎡당 59,000원)： 59,000원×330㎡＝19,470,000원

∙ 부과지수 적용： 19,470,000원×1.00(부과지수)＝19,470,000원

∙ 시가표준액 : 19,470,000원×0.76(잔가율)＝14,797천원

7. 7,560㎉급 이상의 에어컨

		1. 정 의

기계장치에 의하여 자동적으로 공기의 온도‧습도 등을 조절하는 7,560kcal (2.5R/T) 이상의 에어컨으로서 중앙조절식에 한하여 시설물로 인정한다.

		2. 종 류

1) 중앙집중식 에어컨에 한하며 1실단위의 에어컨은 제외한다.

2) 제품의 구분：공냉식, 수냉식

		3. 내용연수 및 감가율

내용연수	감가방법	잔 존 율	감 가 율	비 고
15년	정액법	10%	0.06

		4. 기 준 가 격 표

(단위：천원)

종 류 구 분	기 준 가 격		비고
	공 냉 식	수 냉 식
3R/T 9,072kcal (1R/T 증가시)	2,890(530)	3,020(670)
5R/T 15,120kcal (1R/T 증가시)	3,950(416)	4,360(342)
10R/T 30,240kcal (1R/T 증가시)	6,030(416)	6,070(322)

(단위：천원)

종 류 구 분	기 준 가 격		비고
	공 냉 식	수 냉 식
15R/T 45,360kcal (1R/T 증가시)	8,110(250)	7,680(598)
20R/T 60,480kcal (1R/T 증가시)	9,360(835)	10,670(548)
40R/T 120,960kcal (1R/T 증가시)	26,050(242)	21,630(191)
50R/T 151,200kcal (1R/T 증가시)	28,470(148)	23,540(230)
60R/T 181,440kcal (1R/T 증가시)	29,950(612)	25,840(360)
100R/T 302,400kcal (1R/T 증가시)	54,440(258)	40,220(309)
120R/T 362,880kcal (1R/T 증가시)	59,590(718)	46,390(203)
150R/T 453,600kcal (1R/T 증가시)	81,120(538)	52,480(178)
200R/T 604,800kcal (1R/T 증가시)	108,000(554)	61,390(629)
270R/T 816,480kcal (1R/T 증가시)	-	105,420(234)
320R/T 967,680kcal (1R/T 증가시)	-	117,140(280)
360R/T 1,088,640kcal (1R/T 증가시)	-	128,340(275)
400R/T 1,209,600kcal (1R/T 증가시)	-	139,340(277)
450R/T 1,360,800kcal (1R/T 증가시)	-	153,200(210)
500R/T 1,512,000kcal (1R/T 증가시)	-	163,680(261)
700R/T 2,116,800kcal (1R/T 증가시)	-	215,840(266)
800R/T 2,419,200kcal (1R/T 증가시)	-	242,430(233)
900R/T 2,721,600kcal (1R/T 증가시)	-	265,710(218)
1,000R/T 3,024,000kcal (1R/T 증가시)	-	287,470(272)
1,250R/T 3,780,000kcal (1R/T 증가시)	-	355,470(224)

		5. 시가표준액 산출방법

시가표준액 ＝ [기준가격 ＋ 1R/T 증가시 기준가격] × 잔가율

※ 잔가율 = 1 - (감가율 × 경과연수)

≪ 산출예시 ≫

◦ 2014년에 160R/T 483,840kcal의 공냉식 에어컨을 설치하였을 경우 2017년 시가표준액은?

∙ 감가율：0.06

∙ 잔가율：1－(0.06×3년)＝0.82

∙ 150R/T 453,600kcal 기준가격：81,120,000원

∙ 10R/T 30,240kcal 증가시 기준가격：5,380,000원

∙ 기준가격 합계 : 81,120,000원＋5,380,000원＝86,500,000원

∙ 시가표준액 : 86,500,000원×0.82(잔가율)＝70,930,000원

8. 부 착 된  금 고

		1. 정 의

부착된 금고란 건물의 일부를 금고시설로 축조한 것으로서, 주로 건물 내부에 설치하며 은행 등에서 사용하고 있는 것을 말한다.

		2. 종 류

1) 편개형：금고문이 1짝인 경우

2) 양개형：금고문이 2짝인 경우

3) 크랭크형：금고문이 1짝이며 손잡이가 원형크랭크로 되어 있음

		3. 내용연수 및 감가율

내 용 년 수	감 가 방 법	잔 존 율	감 가 율	비 고
18년	정 액 법	10%	0.05

		4. 기 준 가 격 표

(단위：천원)

규 격		편개형 후면 철판부	편개형 후면 유리부	양개형 후면 철판부	양개형 후면 유리부	크랭크형 후면 철판부	크랭크형 후면 유리부	크랭크형 스테인 레스	스텐 전동식 슬라이딩	스텐 편개형
750 千㎤	기준과표	3,534	3,934	3,109	3,509	3,781	4,181	6,036	5,974	5,488
	10千㎤ 증감과표	4.7	4.7	4.2	4.2	5.0	5.0	7.2
875 千㎤ 이상	기준과표	4,123	4,523	3,628	4,028	4,411	4,811	6,940	6,970	6,309
	10千㎤ 증가과표	4.7	4.7	3.7	3.7	5.0	5.0	7.2
1,000 千㎤ 이상	기준과표	4,712	5,112	4,094	4,489	5,041	5,441	7,843	7,966	7,130
	10千㎤ 증가과표	4.7	4.7	4.1	4.8	5.1	5.1	7.2
1,085 千㎤ 이상	기준과표	5,113	5,513	4,442	4,899	5,471	5,871	8,457	8,643	7,688
	10千㎤ 증가과표	4.7	4.7	4.8	4.1	5.0	5.0	7.2
1,170 千㎤ 이상	기준과표	5,513	5,913	4,851	5,251	5,899	6,299	9,072	9,319	8,248
	10千㎤ 증가과표	4.7	4.7	4.2	4.2	5.0	5.0	7.2

		5. 조 사 방 법

가. 금고문의 폭, 넓이, 두께를 조사하여 규격을 결정하고 문이 1짝일 경우 편개형, 2짝일 경우 양개형으로 구분

나. 문이 열렸을 때 문뒷면이 유리가 부착되어 있으면 유리부, 철판이 부착되어 있으면 철판부

다. 크랭크형은 전부 문이 1짝이며 손잡이가 원형크랭크로 되어 있고 크랭크형 스테인레스는 금고 전체가 스테인레스로 제작된 것임

		6. 시가표준액 산출방법

시가표준액 ＝ [기준가격 ＋ 증감시 기준가격] × 잔가율

※ 잔가율 = 1 - (감가율 × 경과연수)

≪ 산출예시 ≫

◦ 2012년도에 설치된 금고문의 폭 1,800㎜, 높이 2,100㎜, 두께 300㎜의 스텐전동식슬라이딩 금고의 2017년도 시가표준액은?

∙ 감가율：0.05

∙ 잔가율：1－(0.05×5)＝0.75

∙ 규  격：1,800×2,100×300＝1,134천㎤

∙ 1,085천㎤ 기준가격＝8,643,000원

∙ 시가표준액：8,643,000원×0.75(잔가율)＝6,482천원

9. 교 환 시 설

		1. 정 의

건물에 부속 또는 부착설치된 건축설비로서 교환업무에 제공되는 시설

		2. 종 류

자동식 교환기, 인터폰, 전화기, 간이교환설비

		3. 내용연수 및 감가율

구분 종류별	내용연수	감가방법	잔 존 율	감 가 율	비 고
자동식교환기	10년	정 액 법	10%	0.09
인 터 폰	5년	〃	10%	0.18
전 화 기	5년	〃	10%	0.18
간이교환설비	10년	〃	10%	0.09

		4. 기 준 가 격 표

가. 자동식 교환기

(제조회사：삼성반도체통신, 금성통신, 대우통신, 동양정밀, 대한통신 등)

(단위：천원)

규격별	기준가격	사선1회선 증감시 기준가격		비 고
		1회선감소시	1회선증가시
50회선	7,672	153	143

나. 인 터 폰

(단위：천원)

형 식 별	규 격	기준가격
상 호 식	6 회 선	25
	10 회 선	27
연 립 식	12 회 선	48
	18 회 선	51
	24 회 선	56
연 립 비 화 식	12 회 선	51
	18 회 선	62
	24 회 선	66
모 자 식	10 회 선	50
	가선식(加線式)	49
전 자 식	6 회 선	20
	20 회 선	53
	30 회 선	58
	90 회 선	63

다. 전 화 기

(단위：천원)

형 식 별	기 준 가 격	비 고
공 전 식	18
일 반 자 동 식	25
일 반 버 튼 식	18
자 동 응 답 기	59
무 선 전 화 기	72

라. 간이교환설비

국선이 수용되는 주장치에 구내선 전화기간에 회선을 구성하여 주장치 또는 구내선 전화기의 장치를 조작하여 교환원 없이 통화할 수 있는 교환설비(키폰, 비즈니스폰, 버튼 전화기)를 말하며, 구내선수가 40회선 이하이어야 한다.

(단위：천원)

구 분 형태별 품명		규격(용량)		기준가격
		국 선	사 선	주 장 치	사선1회선당 (사용량)
신 형	DCS-828 IPLDK-50 IPLDK-100 IPLDK-300 IPLDK-600 LDK-50 LDK-50 LDK-100 LDK-300 LDK-828 SKP 308 SKP 616 SKP 816 SKP 828 SKP 1640 SKP 48H-M SKP 60H-M SKP 820VMA SKP - 180 SKP - 408 HKP 206 OfficeServ 7400 OfficeServ 7200 OfficeServ 7070 OfficeServ 7030 IDCS 500P DCS-816i DCS-828 IPLDK-828E IPLDK-60 HTKP-616	0 4 0 0 0 4 8 0 0 4 3 6 8 4 16 4 4 2(ISDN) 0 4 2 0 0 4 0 0 4 0 4 3 4	8 12 0 0 0 12 12 0 0 8 8 16 16 12 40 10 13 20 0 8 6 0 0 12 2 0 4 12 12 8 8	432 635 1,012 1,452 2,792 520 520 616 860 552 360 448 424 544 2,160 592 616 1,040 1,200 400 129 3,136 1,120 840 392 1,080 588 701 665 600 584	15.0 37.0 36.0 22.0 20.0 45.0 26.0 36.0 17.0

(단위：천원)

구 분 형태별 품명		규격(용량)		기준가격
		국 선	사 선	주 장 치	사선1회선당 (사용량)
신 형	HTKP-820V HTKP-824 HTKP-48HD HTKP-66D HTA-500 IPECS-100 IPECS-300 IPECS-600 IPECS-MG10 IPECS-MG30	4 4 4 6	10 12 16 18	356 492 780 920 1,040 1,292 3,540 4,740 1,180 2,960	35.0 29.0 32.4 36.0 18.0

※ 주장치(Control Box)가 건물에 부속 또는 부착설치된 경우에 한함.

		5. 시가표준액 산출방법

가. 자동식 교환기

시가표준액＝{기준가격(50회선)＋(1회선증감시 기준가격×회선수)}×잔가율

※ 잔가율 = 1 - (감가율 × 사용연수)

나. 인터폰

시가표준액 ＝ (1대당기준가격 × 수량) × 잔가율

※ 잔가율 = 1 - (감가율 × 사용연수)

다. 전화기

시가표준액 ＝ (1대당기준가격 × 수량) × 잔가율

※ 잔가율 = 1 - (감가율 × 사용연수)

라. 간이교환설비

시가표준액＝{주장치 기준가격＋(사선1회선당(사용량)기준가격×회선수)}×잔가율

※ 잔가율 = 1 - (감가율 × 사용연수)

≪ 산출예시 ≫

◦ 2015년도 설치한 HKP 206형 교환설비의 2017년도 시가표준액은?

단, 규격은 국선 2, 사선 8임.

∙ 감가율：0.09(간이교환설비)

∙ 잔가율：1－(0.09×2년)＝0.82

∙ 주장치 기준가격：129,000원	A

∙ 사선증가시 기준가격：15,000원×2회선＝30,000원	B

∙ 기준가격 합계 : A＋B＝129,000＋30,000＝159,000원

∙ 시가표준액：159,000원×0.82(잔가율)＝130,000원

10. 구내의 변전 ․ 배전시설

		1. 정 의

구내 변전･배전시설이란 건물구내(울타리 내)에서 시설의 유지관리를 위하여 타인의 전기설비 또는 구내발전설비로부터 전기를 공급받아 구내배전설비로 전기를 공급하기 위한 전기설비로서 전기를 받는 지점(수전지점)으로부터 구내배전설비로 전기를 배전하는 전기설비(배전반)까지의 설비를 말한다.

		2. 종 류

가. 구내 수전시설

한국전력공사나 구내발전시설로부터 전기를 받은 후에 전압을 변경하여 구내로 배전하는 시설로서 구내에 설치한「전기사업법시행규칙」제2조 제6호의 수전시설을 말한다. 다만, 수전용량(계약용량) 100KVA 이상 수전시설에 대하여 적용한다.

나. 변압기

구내의 수전시설에 설치된 변압기를 말한다. 다만, 변압기만을 교체한 경우에 적용하며, 수･배전시설 일체를 설치 또는 교체한 경우에는 “가. 구내 수전시설”을 적용한다.

		3. 조 사 방 법

한국전력공사에 납부한 전기요금 납입영수증에 기재된 계약용량을 조사 확인한다.

		4. 내용연수 및 감가율

구 분	내용연수	감가방법	잔 존 율	감 가 율	비고
구 내 수 전 시 설	15년	정액법	10%	0.06
변 압 기	15년	〃	10%	0.06

		5. 기 준 가 격 표

가. 구내 수전시설

(단위：천원)

품 목 별	시 설 별	기준가격	비고
구내수전시설 공통적용	500KW이하 (100KVA 기준) 1 KVA 증가시 마다	19,502 26
	500KW초과 (500KVA 기준) 1 KVA 초과마다	35,504 17

※ W＝전압(V)×전류(A)

나. 변압기

(단위：천원)

품 목	규 격 별	기준가격		1KVA증가시 기준가격		비고
		단 상	삼 상	단 상	삼 상
변 압 기	50 KVA 100 KVA 150 KVA 200 KVA 250 KVA 300 KVA 350 KVA 400 KVA 500 KVA 600 KVA 750 KVA 1,000 KVA 1,500 KVA 2,000 KVA 2,500 KVA 3,000 KVA 4,000 KVA 5,000 KVA 6,000 KVA 7,500 KVA	3,144 4,320 4,864 5,208 5,408 5,896 6,248 6,600 8,184 9,971 11,584 14,765 18,338 22,737 26,590 30,428 39,757 46,621 54,616	5,721 7,851 8,396 9,248 10,332 11,006 12,273 12,485 14,188 16,371 18,181 22,014 29,070 36,164 42,983 50,907 69,011 79,178 112,938 140,468	24 11 7 4 10 7 7 16 18 11 13 7 9 8 8 9 7 8 10	43 11 17 22 13 25 4 17 22 12 15 14 14 14 16 18 10 34 18 18

		6. 시가표준액 산출방법

가. 구내 수전시설

시가표준액＝{기준가격＋(1KVA증가시 기준가격×증가수량)}×잔가율

※ 잔가율 ＝ 1 － (감가율 × 경과연수)

나. 변압기

시가표준액＝{시설별기준가격＋(1KVA증감시 기준가격×증감수량)}×잔가율

≪ 산출예시 ≫

◦ 2011년도 시설한 변압기의 경우 2017년도 시가표준액은?

단, 규격은 230 KVA, 삼상임.

∙ 감가율：0.06

∙ 잔가율：1－(0.06×6년)＝0.64

∙ 200 KVA(삼상)기준가격＝9,248,000원	A

∙ 1 KVA당 증가시 기준가격 22,000원×30KVA＝660,000원	B

∙ 기준가격 합계 : A＋B＝9,248,000원＋660,000원＝9,908,000원

∙ 시가표준액：9,908,000원×0.64(잔가율)＝6,341,000원

Ⅶ. 입 목

《관련 규정》

▪ 「지방세법 시행령」 제4조제1항제5호

5. 입목(立木): 입목의 종류별·수령별 거래가격 등을 고려하여 정한 기준가격에 입목의 목재 부피, 그루 수 등을 적용한다.

		1. 정 의

1) 입목이란 지상의 과수, 임목(林木), 죽목을 말한다.

2) 지상의 과수란 지상에 생립(生立)하고 있는 과수목을 말한다.

3) 임목이란 일정한 장소에 집단적으로 생립하고 있는 수목의 집단을 말한다.

4) 죽목이란 지상에 생립하고 있는 죽목을 말한다.

		2. 용 어 해 설

가. 재 적(材 積)	：수목의 부피
나. 흉고(胸高)직경	：입목 상태에서 120㎝(사람가슴까지의 높이)높이 부분의 나무직경
다. 수 고(樹 高)	：나무의 지원부(地元部)에서 초두부(初頭部)까지 전체높이
라. 지원부(地元部)	：나무밑둥과 토지가 서로 맞닿는 부분
마. 초두부(梢頭部)	：나무위의 끝부분
바. 재 장(材 長)	：원목의 길이를 말하며, 원목이란 어떤 용도로 쓸 수 있게끔 일정한 크기(길이)로 절단해놓은 상태에 있는 나무를 말함.
사. 간재적(幹材積)	：나무 한본(1本)의 전체부피를 말함.
아. 산림경영기술자 (山林經營技術者)	：산림경영계획서를 작성하고 그 시행에 관한 업무를 수행하는 자로서 산림경영기술자 자격증을 취득하여야 함.
자. 산림경영계획서(營林計劃書)	：모든 산림사업(조림, 육림, 벌채 등)에 대한 계획을 연도별로 시행할 수 있도록 만든 계획서
차. 임지경계(林地境界)	：산(山)의 매필지마다의 경계를 말함.
카. 기설차도(旣設車道)	：차량이 통행할 수 있도록 만든 도로로서 기 개설되어 있는 도로를 말함.
타. 조수입(粗收入)	：주산물 평가액(생산량×농가평균 수취가격)과 주산물 생산과정에서 부차적으로 생산되는 부산물의 평가액을 합계한 총액
파. 경영비(經營費)	：조수입을 획득하기 위해서 외부에서 구입․투자한 일체의 비용
하. 경영비율(經營費律)	：1-(소득/조수입×100)

		3. 종 류

가. 산림목(총5종)

소나무, 잣나무, 낙엽송, 기타침엽수, 기타활엽수

나. 유실수(총16종)

사과, 배, 복숭아, 포도, 감귤, 단감, 유자, 참다래, 자두, 매실, 호두, 앵두, 대추, 살구, 모과, 밤

		4. 시가 조사방법

1) 과수, 임목, 죽목을 수종, 수령, 지역별로 세분하고 구분하여 조사한다.

2) 산림목은 ㎥당 가격을 시장가역산법에 의한다.

3) 유실수는 10a당 과수별 작목에 따른 소득과 경영비를 조사

4) 유실수의 수종별 총경영비, 표준재식주수를 조사

		5. 시가표준액 산출방법

■ 산림목

가. 재적(㎥)이 나타난 경우

시가표준액 ＝ 재적 × ㎥당 단가

1) 재적 : 산림경영기술자가 직접조사, 또는 산림경영계획서상 재적

2) ㎥당 단가 : 시장가역산법에 의하여 산정한 시가표준액

	<산출예시>
○ 취득물건 ‧ 수종명：소나무 ‧재적：125.2㎥ ‧ 소나무 ㎥당 단가 : 62,160원 ○ 취득일시：2017.05.06 ○ 시가표준액 125.2㎥ × 62,160원 ＝ 944,832원

나. 재적(㎥)을 직접 조사할  경우

시가표준액 ＝ 간재적 × 본수 × ㎥당 단가

1) 총재적 : 간재적 × 본수

2) 간재적 : 흉고직경, 수고를 세무공무원이 직접 조사하여 산림청 발행 재적표에서 찾음

	<산출예시>
○ 취득물건 ‧ 수종명：소나무 ‧간재적：0.1242 ‧ 소나무 ㎥당 단가 : 62,160원 ‧ 본 수：20본 ○ 취득일시：2017.05.06 ○ 시가표준액 0.1242 × 20본 × 62,160원 ＝ 154,405원

■ 유실수

시가표준액 ＝ 본당 기준가격 × 본수

	<산출예시>
○ 취득물건 ‧ 수종명：사과나무 15년생 ‧ 사과나무 본당 기준가격 : 75,860원 ‧ 본 수：10본 ○ 취득일시：2017.05.06 ○ 시가표준액 75,860원 × 10본 ＝ 758,600원

		6. 시가표준액 적용요령

가. 산림목

≪재적(㎥)이 나타난 경우≫

1) 산림경영기술자가 조사 산정하여 제출한 자료를 과표에 적용하여야 하며, 산림경영기술자가 제출한 자료가 없을 경우에는 산림경영계획서상 재적으로 한다.

2) 그러나, 산림경영계획서에 명시되지 않았거나 산림경영계획서상 재적이 불합리하다고 인정될 때에는, 세무공무원이 직접 조사하는 방법에 의하여 산정하여야 한다.

≪재적을 직접조사 하는 경우≫

1) 흉고직경과 수고를 측정하여 산림청 발행 입목간재적표에서 입목재적을 구한다.

- 흉고직경은 지상 120㎝부위에서 2㎝단위로 측정하고 수고는 m단위로 조사하며 m이하는 절사한다.

- 재적 조견표에서 수종별, 지역별 구분에 의하여 간재적을 구한다.

- 재적 조견표에 수종별, 지역별, 구분이 명시되지 않은 입목은 유사수종 또는 유사지역을 적용한다.

2) ㎥당 단가는 종류에 따라 조사 결정한 ㎥당 시가표준액에 의한다.

산림목 ㎥당 단가표

(단위：원)

수 종	소나무	잣나무	낙엽송	기타침엽수	기타활엽수
적용가격	62,160	28,320	29,600	12,080	8,160

나. 유실수

1) 유령수

투하비용의 원리금의 합계로 산정하되 실거래가격 수준을 고려하여 가격 결정

2) 성과기 이후 유실수

조수입에서 총경영비, 자가노력비, 자가토지임차비, 경영이윤, 대출원리금 합계를 차감한 과수 귀속 장래 기대순수익을 자본환원하여 평가

3) 위 기준에 따라 수령별 가격을 산출한 후 현실화율(70%)을 적용하여 시가표준액을 산출함.

※ 유실수 중 일부 수종은 소득자료 통계 확인 등이 어려워 전년대비 2016.6월 현 물가상승률을 반영하여 시가표준액을 산출함.

유실수 본당 단가표

(단위：원)

수령별 수종별	5년생 까 지	10년생 까 지	15년생 까 지	20년생 까 지	30년생 까 지	30년생 이 상
사과	17,780	50,750	75,860	82,390	73,920	30,800
배	22,680	71,400	80,640	77,770	66,220	33,530
복숭아	31,280	78,740	56,070	17,220	6,650	-
포도	26,730	44,940	18,900	4,970	-	-
감귤	6,090	11,700	16,450	17,290	16,170	7,980
단감	10,080	32,320	54,880	56,210	36,190	9,380
유자	4,830	36,610	44,100	29,400	12,530	-
참다래	24,570	60,690	78,400	76,790	63,840	18,830
자두	14,980	33,410	43,360	38,730	17,750	7,000
매실	12,740	30,230	39,870	34,510	12,110	4,270
호두	6,090	8,820	11,130	20,230	24,150	23,520
앵두	5,040	8,820	12,250	18,710	32,450	20,280
대추	3,990	5,250	8,750	12,180	9,310	7,280
살구	2,450	4,760	7,140	8,750	10,850	7,980
모과	910	1,960	3,430	5,540	6,230	5,320
밤	2,450	4,060	6,790	9,310	9,030	7,280

* 복숭아는 25년생까지

≪첨부자료≫

■ 산림목

≪시장가역산법≫

1. 시장가역산법 산정공식

시장가역산법이란 시장에서 거래되는 원목가격에서 목재생산비용, 정상적인 기업이윤을 차감하여 산원에서의 입목가격을 산정하는 방식을 말하여, 산정방식은 아래와 같음.

ｘ = f × ( - b)

a

(1 ＋ mp +r)

ｘ: 단위재적당 입목가격(원/㎥)

f : 조재율(소수)                a : 단위재적당 원목시장가격(원/㎥)

m : 자본회수기간(개월수)       p : 월이율(소수)       r : 기업이윤

b : 단위재적당 생산비〔벌출비, 운반비, 기타비용(원/㎥)〕

2. 적용인자 조사내용 및 가격결정

(1) 조재율(f)

조재율(이용률)이란 입목을 벌채, 반출, 가공하여 생산되는 목재재적의 입목 간 재적에 대한 비율임.

[표1] 수종별 조재율

(단위 : %)

수 종	소나무	잣나무	낙엽송	기타침엽수	기타활엽수
조재율	85	79	88	83	75

* 국유림관리소의 평균자료, 산림청 예규 및 한국감정평가협회 발간 수목보상평가자료집(2015)

(2) 단위재적당 원목시장가격(a)

한국임업진흥원 통계조사, 산림조합중앙회 임산물가격유통정보 등을 참작하여 2등급 기준하여 아래와 같이 결정하였음.

(단위:원/㎥)

수종	소나무	잣나무	낙엽송	기타침엽수	기타활엽수
가격	196,500	137,800	138,300	120,700	115,200

(3) 자본회수기간(m)

자금의 평균회수기간은 산물수량 작업방법 및 반출량에 따라 아래와 같으며 3월을 적용함.

매각산물의 수량	자본회수기간
	용재기준	신탄재기준
300㎥미만	0.5월	1월
300㎥ ~ 500㎥	1월	2월
500㎥ ~ 1,000㎥	2월	3월
1,000㎥ ~ 2,000㎥	3월	4월
2,000㎥ ~ 3,000㎥	4월	5월
3,000㎥ ~ 5,000㎥	5월	6월
5,000㎥ 이상	5월	6월

(4) 월 이율(p)

한국은행 가중평균금리 중 기업일반자금대출금리를 기준하여 연3.625% 적용함.

이율	월	적용
3.625%	12	0.00302

(5) 기업이윤(r)

순이익, 결손률, 위험률 등을 고려하여 15% 적용함.

(6) 단위재적당 생산비(b)

가. 벌목조재비

(가) 인건비

공사부분 시중노임단가 중 벌목부임(벌목조재작업) 및 보통인부임(가지치기)을 적용하였음.

벌목부임	보통인부임	합계
133,882/일	94,338/일	228,220/일

* 2016년 상반기 적용 건설업 임금실태조사보고서(한국물가협회)

(나) 기계톱경비

기계경비(감가상각비+유지비+이자)는 기계톱가격에 보정률(0.0084)을 적용하여 산정함.

기계톱가격	보정률	적용가격
840,000	0.0084	7,056/일

* 산림청 예규 및 한국감정평가협회 발간 수목보상평가자료집(2015), 물가정보(2016)

(다) 유류대

유류대는 휘발유와 오일의 ℓ당 가격에 각각의 하루 사용량인 5.6ℓ와 2.3ℓ를 곱하여 산정함.

휘발유		오일		합계
용량(ℓ)/일	원/ℓ	용량(ℓ)/일	원/ℓ
5.6	1,587	2.3	3,710	17,420/일

* 물가정보(2016)

(라) 벌목조재비용 산정

구 분	소나무	잣나무	낙엽송	기타침엽수	기타활엽수
인건비	228,220	228,220	228,220	228,220	228,220
기계톱경비	7,056	7,056	7,056	7,056	7,056
유류대	17,420	17,420	17,420	17,420	17,420
합계	252,696	252,696	252,696	252,696	252,696
작업물량 (㎥/일)	13.57	15.45	13.13	9.33	12.18
벌목조재비 (원/㎥)	18,622	16,356	19,246	27,084	20,747

나. 산지집재

산지집재비는 인건비(보통인부임)에서 수종별 산지집재작업물량으로 나누어 계산함.

구 분	소나무	잣나무	낙엽송	기타침엽수	기타활엽수
보통인부임 (원/인․일)	94,338	94,338	94,338	94,338	94,338
산지집재 작업물량 (㎥/인․일)	4.3	4.6	4.6	4.6	4.3
산지집재비 (원/㎥)	21,939	20,508	20,508	20,508	21,939

다. 운반비

□ 운반비는 크게 중토장에서 제재소 및 펄프공장까지의 대운반비와 토장에서 중토장까지의 운반비인 소운반비로 구분하여 산정함.

□ 한국임업진흥원에서 조사 발표한 2016년 원목 시장가격동향 여름호를 기준하여 적용함.

□ 소운반비의 상차비는 운반거리에 관계없이 침엽수는 4,500원/㎥, 활엽수는 4,500원/㎥으로 나타남.

□ 대운반비의 상차비는 운반거리에 관계없이 침엽수는 5,000원/㎥, 활엽수는 5,000원/㎥으로 나타남.

□ 침엽수와 활엽수는 함수율 등의 차이로 적재량에서 차이가 나기 때문에 구분하여 운반비를 산정함.

침엽수 1㎥ = 0.8톤,   활엽수 1㎥ = 1톤

(가) 소운반비

□ 침엽수

(단위 : 원/㎥)

운반거리	상차비(원)	운반비	계
500m 이내	4,500	9,000	13,500
500 ～ 1000m		13,000	17,500
1000 ～ 2000m		17,000	21,500

□ 활엽수

(단위 : 원/㎥)

운반거리	상차비(원)	운반비	계
500m 이내	4,500	11,300	15,800
500 ～ 1000m		15,500	20,000
1000 ～ 2000m		20,500	25,000

(나) 대운반비

□ 침엽수

(단위 : 원/㎥)

구 분		5 톤			25 톤
운반거리	상차비	적재량	물류비		적재량	물류비
			운반비	계		운반비	계
50km이내	5,000	5톤	9,800	14,800	25톤	9,500	14,500
50～100km			10,800	15,800		10,500	15,500
100～150km			11,300	16,300		12,000	17,000
150～200km			12,800	17,800		13,000	18,000
200～250km			13,300	18,300		15,000	20,000
250~300km			14800	19,800		17,000	22,000
300km 이상			15300	20,300		18,000	23,000

□ 활엽수

(단위 : 원/㎥)

구 분		5 톤			25 톤
운반거리	상차비	적재량	물류비		적재량	물류비
			운반비	계		운반비	계
50km이내	5,000	5톤	12,800	17,800	25톤	11,500	16,500
50～100km			14,100	19,100		13,000	18,000
100～150km			15,300	20,300		14,500	19,500
150～200km			16,500	21,500		16,000	21,000
200～250km			17,700	22,700		18,000	23,000
250~300km			20,000	25,000		21,000	26,000
300km 이상			21,200	26,200		22,500	27,500

라. 기타비용

기타비용은 벌목조재비, 산지집재비, 운반비 합계의 10%를 적용함.

마. 단위재적당 생산비

(단위 : 원/㎥)

구 분		소나무	잣나무	낙엽송	기타침엽수	기타활엽수
벌출비	벌목조재비	18,622	16,356	19,246	27,084	20,747
	산지집재비	21,939	20,508	20,508	20,508	21,939
	소계	40,561	36,864	39,754	47,593	42,686
운반비	소운반비	13,500	13,500	13,500	13,500	15,800
	대운반비	17,000	17,000	17,000	17,000	19,500
	소계	30,500	30,500	30,500	30,500	35,300
소 계		71,061	67,364	70,254	78,093	77,986
기타비용(10%)		7,106	6,736	7,025	7,809	7,799
합 계		78,167	74,100	77,279	85,902	85,784

(7) 시가표준액

위의 각 항목별 수치를 입목가격 산정공식에 대입하여 수종별 시가표준액을 계산함

■ 유실수

1. 산정방식

가. 유령수

투하비용의 원리금의 합계를 기초로, 실거래가격 수준을 고려하고, 성과기의 현금흐름과의 정합성 등을 종합적으로 고려하여 가격 결정

나. 성과기 이후 유실수

조수입에서 총경영비, 자가노력비, 자가토지임차비, 경영이윤, 대출원리금 합계를 차감한 과수 귀속 장래 기대순수익을 자본환원하여 산정

2. 적용인자 조사내용 및 가격산정

가. 수확량 및 판매량

한국감정평가협회 발간 수목보상평가자료집(2015) 등을 기준하여 수령별 수확량을 추정하고 10a당 수확량에 상품화율을 적용하여 판매량 결정.

(kg/10a)

구분	사과	배	복숭아	포도	감귤	단감
5년생	790	1,096	1,000	1,800	550	30
10년생	2,136	2,968	2,300	2,300	2,300	1,000
15년생	2,903	3,600	2,100	1,500	3,400	2,050
20년생	2,903	3,600	1,100	1,000	3,900	2,400
30년생	3,000	3,200	-	-	4,000	1,950
40년생	2,700	3,000	-	-	3,500	1,150

나. 조수입

농촌진흥청 발간 농축산물소득자료집을 기준으로 연생별 조수입을 산정함.

(원/10a)

구분	사과	배	복숭아	포도	감귤	단감
5년생	1,842,283	1,879,665	2,593,008	5,374,824	459,518	46,447
10년생	4,980,626	5,091,051	5,963,918	6,867,831	1,921,622	1,548,218
15년생	6,768,753	6,174,720	5,445,317	4,479,020	2,840,659	3,173,848
20년생	6,768,753	6,174,720	2,852,309	2,986,013	3,258,403	3,715,724
30년생	6,996,012	5,488,640	-	-	3,341,952	3,019,026
40년생	6,296,411	5,145,600	-	-	2,924,208	1,780,451

다. 생산비

농촌진흥청 발간 농축산물소득자료집 상 경영비 및 자가노력비에 경영이윤, 대출원리금, 자가임차료 등의 합계액으로 산정함.

(원/10a)

구분	사과	배	복숭아	포도	감귤	단감
5년생	1,775,199	2,003,318	2,370,617	4,312,884	595,375	472,525
10년생	3,429,834	3,848,425	4,262,998	5,294,705	1,477,252	1,390,807
15년생	4,372,591	4,471,048	3,971,862	3,723,792	2,031,574	2,384,824
20년생	4,372,591	4,471,048	2,516,185	2,741,970	2,283,539	2,716,163
30년생	4,492,409	4,076,860	914,939	-	2,333,932	2,290,155
40년생	4,123,557	3,879,766	-	-	2,081,967	1,532,809

라. 순수익

조수입에서 총경영비를 차감한 장래 기대 순수익을 산정함.(하기 각 연생별 순수익을 현재가치로 할인하여 이를 적산하고 다시 재식 주수로 나누어 특정 연생별 주당가격을 산정)

(원/10a)

구분	사과	배	복숭아	포도	감귤	단감
5년생	67,084	-123,653	222,391	1,061,940	-135,857	-426,078
10년생	1,550,792	1,242,626	1,700,921	1,573,125	444,371	157,411
15년생	2,396,162	1,703,672	1,473,455	755,228	809,085	789,024
20년생	2,396,162	1,703,672	336,124	244,043	974,864	999,561
30년생	2,503,603	1,411,780	-	-	1,008,020	728,870
40년생	2,172,853	1,265,834	-	-	842,241	247,642

마. 가격결정

유령수는 상기의 투하비용의 원리금 합계액으로 산정하되 실거래가격 수준을 고려하여 결정하고 성과기 이후는 상기 순수익을 자본환원하여 산정된 10a당 수익가격을 재식주수로 나누어 주당 가격을 산정함(아래 표 참조). 최종 가격은 여기서 다시 5년 단위로 평균하여 단일 단가를 산정하고 단수정리하여 기재하게 됨.

(원/주)

구분	사과	배	복숭아	포도	감귤	단감
5년생	70,811	79,463	121,083	81,264	12,737	25,348
10년생	109,730	111,721	118,107	50,012	20,874	66,294
15년생	118,540	115,036	51,036	14,406	24,582	86,576
20년생	116,955	107,865	16,414	1,816	24,614	75,027
30년생	90,948	85,590	-	-	20,826	31,913
40년생	36,230	48,621	-	-	12,182	7,178

Ⅷ. 어 업 권

《관련 규정》

▪ 「지방세법 시행령」 제4조제1항제8호

8. 어업권: 인근 같은 종류의 어장 거래가격과 어구 설치비 등을 고려하여 정한 기준가격에 어업의 종류, 어장의 위치, 어구 또는 장치, 어업의 방법, 채취물 또는 양식물 및 면허의 유효기간 등을 고려한다.

		1. 정 의

지방세 과세대상인 어업권은 「수산업법」 또는 「내수면어업법」의 규정에 의한 면허어업을 말한다.

		2. 종 류

가. 수산업법에 의한 면허어업

1) 정치망 어업 : 일정한 수면을 구획하여 대통령령이 정하는 어구(낙망류, 승망류, 죽방렴, 그 밖에 해양수산부장관이 정하여 고시하는 정치성 어구 등)를 일정한 장소에 설치하여 수산동물을 포획하는 어업

2) 해조류 양식어업 : 일정한 수면을 구획하여 그 수면의 바닥을 이용하거나 수중에 필요한 시설을 설치하여 해조류를 양식하는 어업

3) 패류 양식어업 : 일정한 수면을 구획하여 그 수면의 바닥을 이용하거나 수중에 필요한 시설을 설치하여 패류를 양식하는 어업

4) 어류 등 양식어업 : 일정한 수면을 구획하여 그 수면의 바닥을 이용하거나 수중에 필요한 시설을 설치하거나 그 밖의 방법으로 패류 외의 수산동물을 양식하는 어업

5) 복합 양식어업 : 2)～4) 및 6)에 따른 양식어업 외의 어업으로서 양식어장의 특성 등을 고려하여 2)～4)까지의 규정에 따른 서로 다른 양식어업 대상품종을 2종 이상 복합적으로 양식하는 어업

6) 마을 어업 : 일정한 지역에 거주하는 어업인이 해안에 연접한 일정한 수심이내의 수면을 구획하여 패류․해조류 또는 정착성 수산동물을 관리․조성하여 포획․채취하는 어업

7) 협동 양식어업 : 마을어업의 어장 수심의 한계를 초과한 일정한 수심 범위의 수면을 구획하여 2)～5)의 규정에 따른 방법으로 일정한 지역에 거주하는 어업인이 협동하여 양식하는 어업

8) 외해 양식어업 : 외해의 일정한 수면을 구획하여 수중 또는 표층에 필요한 시설을 설치하거나 그 밖의 방법으로 수산동식물을 양식하는 어업

나. 내수면어업법에 의한 면허어업

1) 양식 어업 : 일정한 수면을 구획하여 그 어업에 필요한 시설을 설치하거나 그 밖의 방법으로 수산동식물을 양식하는 어업

2) 정치망 어업 : 일정한 수면을 구획하여 어구를 한 곳에 쳐놓고 수산동물을 포획하는 어업

3) 공동 어업 : 지역주민의 공동이익을 증진하기 위하여 일정한 수면을 전용하여 수산자원을 조성․관리하여 수산동식물을 포획․채취하는 어업

		3. 적 용 요 령

1) 기준가격이 있는 경우

본 기준가격 등은 시가표준액 산정시 적용한다.

	< 산출예시 >
○ 취득물건 ‧ 지역 : 경상남도 거제시 ‧ 어업의 종류：패류 수하식 ‧ 양식방법：연승식 ‧면적：10ha ‧면허취득일：2015. 3. 1. ○ 취득일시：2017. 5. 1. ○ 취득(신고)가격 : 60,000,000원 ○ 기준가격：6,300,000원/ha ○ 당해 어장의 시가표준액 산정 6,300,000원 × 10ha ＝ 63,000,000원(10ha 기준)

2) 기준가격이 없는 경우

○ 본 기준가격이 없는 과세물건에 대하여는 과세사실이 발생할 때의 시가를 기준으로 조사한 금액의 70%를 적용한 가격을 기준가격으로 한다.

○ 어업권의 가격은 다음과 같이 결정한 가격으로 한다.

조사가격	＝	인근동종어장의 매매실례가격	－	당해어장의 어구설치비	－	양식물의 종패 및 치어대

결정가격	＝	조사가격	×	0.7

○ 인근 동종어장의 매매실례가격

- 시장‧군수가 매년 10월 1일을 기준으로 하여 정기적으로 어장의 지역별‧종별‧양식방법별 형성가격을 조사한 가격

○ 당해어장의 어구설치비

- 국립수산과학원의 양식‧품종별‧표준시설 내역서(별표참조)에 의거 시‧군‧구에서 조사한 동종어장의 1ha당 어구값의 시장(市場)가격

- ha당가격×당해어장면적=당해어장의 시장조사 어구값

당해어장의

어구설치비

＝

동종어장의 시장조사

시설별 어구값의 합계액

×

(면허기간 + 연장기간) - 경과연수

면허기간 + 연장기간

- 어구시설이 없는 어장의 경우는 어구설치비 제외

○ 양식물의 종패 및 치어대

- 국립수산과학원의 양식품종별 표준시설 내역서(별표참조)에 의한 동종 어장의 1ha당 표준종패 및 치어대의 시장조사가격

- 1ha당 가격×당해어장면적＝당해어장의 양식물 종패 및 치어대

- 양식물이 없는 경우에는 산정하지 않음

어업권면허 유효기간

구 분	어업의 종류	유효기간	비 고
수산 어업	정 치 망 어 업	10년
	양 식 어 업	〃
	마 을 어 업	〃
내수면 어업	양 식 어 업	10년
	정 치 망 어 업	5년
	공 동 어 업	〃

	< 산출예시 >
○ 취득물건 ‧어장명：해조류양식(미역) ‧면적：10ha ‧면허취득일：2005. 5. 1. ‧취득일시：2017. 5. 25. ‧취득(신고)가격 : 180,000,000원 ○ 동종어장의 매매실례가격조사 결정액：300,000,000원 ○ 당해어장의 어구설치비 - 당해어장의 시설어구비 시장조사액：30,000,000원(10ha) - 어구설치비 : [eqn: 30,000,000원``` TIMES ``` {(10년＋10년)－12년} over {10년＋10년} ``＝``12,000,000원] ○ 당해어장의 종패대 시장조사액 ：8,000,000원(10ha) ○ 조사가격 (매매실례가격) (어구설치비) (종패 및 치어대) 300,000,000원 － 12,000,000원 － 8,000,000원 = 280,000,000원(10ha 기준) ○ 당해 어장의 결정가액 280,000,000원/10ha(조사가격) × 0.7 ＝ 196,000,000원/10ha ※ 결정과표 산출액의 1,000원미만 버림

(단위 : 천원)
시도명	시군구명	어업의 종류		양식방법	양식물의 종류	단위	기준가격
		종별	유형별
충청남도	보령시	패류	바닥식	살포식	바지락	1ha	9,450
충청남도	보령시	패류	바닥식	투석식 등	전복	1ha	35,000
충청남도	보령시	해조류	수하식	건홍식	김	1ha	6,300
충청남도	보령시	해조류	수하식	연승식	미역	1ha	4,900
충청남도	보령시	복합	바닥식	건흥,살포식	김,바지락	1ha	9,800
충청남도	서산시	복합	바닥식	살포식과 투석식	굴,바지락	1ha	7,700
충청남도	서산시	어류등	가두리식	가두리식	-	1ha	70,000
충청남도	서산시	패류	바닥식	살포식	바지락	1ha	7,700
충청남도	서산시	해조류	수하식	연승식	미역	1ha	4,900
충청남도	서천군	복합	바닥식	살포식과 투석식	굴, 바지락	1ha	7,000
충청남도	서천군	어류등	축제식	축제식	-	1ha	59,500
충청남도	서천군	패류	바닥식	살포식	새고막	1ha	4,900
충청남도	서천군	패류	바닥식	살포식	가무락	1ha	7,000
충청남도	서천군	패류	바닥식	살포식	바지락	1ha	7,700
충청남도	서천군	패류	바닥식	투석식 등	굴	1ha	7,700
충청남도	서천군	해조류	수하식	건홍식(부류망홍)	김	1ha	7,000
충청남도	태안군	복합	바닥식	살포식	전복, 해삼	1ha	35,000
충청남도	태안군	복합	바닥식	살포식과 투석식	굴, 바지락	1ha	9,800
충청남도	태안군	복합	수하식	연승식	-	1ha	7,000
충청남도	태안군	복합	혼합	건홍식과 살포식	-	1ha	14,000
충청남도	태안군	어류등	가두리식	가두리식	-	1ha	168,000
충청남도	태안군	어류등	바닥식	살포식	해삼	1ha	28,000
충청남도	태안군	어류등	축제식	축제식	-	1ha	42,000
충청남도	태안군	정치망	-	-	-	1ha	7,000
충청남도	태안군	패류	가두리식	가두리식	전복	1ha	31,500
충청남도	태안군	패류	바닥식	살포식	전복	1ha	35,000
충청남도	태안군	패류	바닥식	살포식	가무락	1ha	7,000
충청남도	태안군	패류	바닥식	살포식	바지락	1ha	9,450
충청남도	태안군	패류	바닥식	살포식	피조개	1ha	7,700
충청남도	태안군	패류	바닥식	투석식 등	굴	1ha	7,700
충청남도	태안군	패류	바닥식	투석식 등	전복	1ha	35,000
충청남도	태안군	패류	수하식	-	굴	1ha	7,700
충청남도	태안군	패류	수하식	연승식	전복	1ha	35,000
충청남도	태안군	해조류	수하식	건홍식(지주망홍)	김	1ha	5,600
충청남도	태안군	해조류	수하식	연승식	-	1ha	6,300

		4. 기 준 가 격 표

양식 품종별 표준시설 목차

일 련 번 호	양 식 품 종	양 식 방 법	시설기준 면 적	비 고
1	굴	수하식	1ha
2	굴	투석식	10ha
3	담치	수하식	1ha
4	피조개	살포식	1ha
5	새꼬막	살포식	1ha
6	꼬막	살포식	1ha
7	바지락	살포식	1ha
8	동죽	살포식	1ha
9	가무락조개	살포식	1ha
10	백합	살포식	1ha
11	진주조개	수하식	1ha
12	큰가리비	수하식	4ha
13	전복	투석식	1ha
14	소라	투석식	1ha
15	김	지주식	1ha
16	김	부류식	1ha
17	미역	수하식	1ha
18	톳	수하식	1ha
19	파래	부류식	1ha
20	대하	축제식	3.3ha

일 련 번 호	양 식 품 종	양 식 방 법	시설기준 면 적	비 고
21	꽃게	축제식	1ha
22	숭어	축제식	1ha
23	조피볼락	해상가두리식	1ha
24	넙치	해상가두리식	1ha
25	농어·돔	해상가두리식	1ha
26	우렁쉥이	수하식	1ha
27	갯지렁이	기타	1ha

※ 시가는 국립수산과학원의 『양식 품종별 표준시설 내역』을 참조하여 시·군·구별로 절차에 따라 조사 결정함

양식 품종별 표준시설 내역

1. 연승수하식(굴) 표준시설 내역

	양식품종 : 굴
	시설기준 : 1ha

항 목	규 격	단 위	수 량	단 가	금 액	비 고
종 묘		연	7,000연 이하			(남해군을 제외한 경남은 5,000연 이하)
<시 설>
간 승	18㎜	m	2,000
종 승	16㎜	m	300
닻 줄	20㎜	m	2,080
부자묶음줄	8㎜	m	2,000
수하연 (코팅사)	3.8㎜	연	2,840
부 자	60ℓ	개	1,016
	200ℓ	개	4
닻	ø15㎝×4m	개	50
인 부
어장시설	남자	명	40
일반인부	여자	명	30
(채묘연 조립)	남자	명	4
(채묘연 수하)	여자	명	16
계

2. 투석식(간석지)(굴) 표준시설 내역

	양식품종 : 굴
	시설기준 : 10ha

항 목	규 격	단 위	수 량	단 가	금 액	비 고
산 석	20㎏	개	100,000			10ha 기준
운 반 비	3톤 (선박)	척	80
운 반 비	4톤 (차량)	대	300
시설인부	남 자	명	400
계

3. 연승수하식(지중해담치) 표준시설 내역

	양식품종 : 지중해담치
	시설기준 : 1ha

항 목	규 격	단 위	수 량	단 가	금 액	비 고
* 자 재
- 부 자	65ℓ	개	1,006			부자 간격 2m 기준
- 표시부자	200ℓ	개	4
- 부자묶음줄	PP 5㎜	m	2,200∼3,500
- 친 승	PP 16㎜	m	2,000
- 종 승	PP 16㎜	m	200
- 말 목	ø15㎝×5m	본	52			친승, 종승 각 4개씩, 사귀 각 3개씩
- 수 하 연	PE rope (120합사)	m	15,000∼20,000
- 폐타이어 (부착기)	15∼20㎝	kg	9,375
* 종 묘
- 채묘기수 (콜렉타)		개	68,640∼80,080
인 부
어장시설	남	명	21
말목부설	남	명	10
부자결속	남	명	13
수하연 조립	남	명	14
수하시설	여	명	90
계

4. 살포식(피조개) 표준시설 내역

	양식품종 : 피조개
	시설기준 : 1ha

항 목	규 격	단 위	수 량	단 가	금 액	비 고
종 패	2㎝ 내외	마리	50만∼70만
부 자	스치로폴 200ℓ	개	8
닻	60kg	개	8
닻 줄	ø18㎜	m	480
사 계 줄	ø18㎜	m	400
작 업 대	12×6m	대	1			수심 20m 기준
선 박 (종패운반 및 살포)	2톤	척	4			수심 20m 기준
어장시설 인부	남	명	5
종패살포 인부	남여	명명	8 20
계

5. 살포식[새꼬막) 표준시설 내역

	양식품종 : 새꼬막
	시설기준 : 1ha

항 목	규 격	단 위	수 량	단 가	금 액	비 고
종 패	각장 1.5∼2㎝	톤	1∼1.5			수심 10m 기준
부 자	스치로폴 200ℓ	개	8
닻	60kg	개	8
닻 줄	ø18㎜	m	240
사 계 줄	ø18㎜	m	400
선 박 (종패운반 및 살포)	2톤	척	3
어장시설 인부	남	명	5
종패살포 인부	남, 여	명	12
계

6. 살포식(꼬막) 표준시설 내역

	양식품종 : 꼬막
	시설기준 : 1ha

항 목	규 격	단 위	수 량	단 가	금 액	비 고
종 패	각장 1∼1.5㎝	톤	3.5∼7
로 프	ø5㎜	m	400
항 목(대)	10㎝×10㎝×6m	개	4
항 목(소)	5㎝×5㎝×2m	개	36
어장시설 인부	남	명	5
종패살포 인부	남, 여	명	16
종패운반 차량	2.5톤 트럭	대	2
종패살포 선박	2톤	척	4
계

7. 살포식(바지락) 표준시설 내역

	양식품종 : 바지락
	시설기준 : 1ha

항 목	규 격	단 위	수 량	단 가	금 액	비 고
종 패	각장 1.0∼2.0㎝	톤	3.5∼7			각장 1㎝는 20㎏포장 각장 2㎝는 30㎏포장
항 목 (참나무, 잡목등)	ø5㎝, 길이 1.5m	본	4
마 대	30㎏들이	장	117∼234
자재 및 종패운반 차량	1.5톤 트럭	대	4
종패살포 선박	2톤	척	3∼5
어장시설 인부	남	명	5
종패살포 인부	남, 여	명	20
계

8. 살포식(간석지)(동죽) 표준시설 내역

	양식품종 : 동죽
	시설기준 : 1ha

항 목	규 격	단 위	수 량	단 가	금 액	비 고
종 패	각장 1.0∼2.0㎝	톤	3.5∼7			각장 1㎝는 20㎏포장 각장 2㎝는 30㎏포장
항 목 (참나무, 잡목등)	ø5㎝, 길이 1.5m	본	4
마 대	30㎏들이	장	117∼234
자재 및 종패운반 차량	1.5톤 트럭	대	4
종패운반 용선	2톤 선박	척	3∼5
어장시설 인부	남	명	5
종패살포 인부	남, 여	명	20
계

9. 살포식(간석지)(가무락조개)표준시설 내역

	양식품종 : 가무락조개
	시설기준 : 1ha

항 목	규 격	단 위	수 량	단 가	금 액	비 고
종 패	각장 2.0∼3.0㎝	톤	3.5∼7
항 목 (참나무, 잡목등)	ø5㎝, 길이 1.5m	본	4
마 대	30㎏들이	장	150∼200
자재 및 종패운반 차량	1.5톤 트럭	대	4
종패살포 선박	2톤	척	5
어장시설 인부	남	명	5
종패살포 인부	남, 여	명	10
계

10. 살포식(간석지)(백합) 표준시설 내역

	양식품종 : 백합
	시설기준 : 1ha

항 목	규 격	단 위	수 량	단 가	금 액	비 고
종 패	각장 1.0∼3.0㎝	톤	1∼3			각장 1㎝는 20kg포장 각장 2㎝는 30kg포장
항 목(철근)	ø3㎝, 길이 1.5m	본	80
럿셀망지	12합 12절	필	2
상단 버팀줄	ø5㎜	m	400
하단 버팀줄	ø3㎜	m	400
결속로프	ø5㎜	m	1,400
마 대	30㎏들이	장	34∼100
자재 및 종패운반 차량	2톤 트럭	대	3
종패운반(용선)	2톤 선박	척	2
어장시설 인부 (조위망제작인부 포함)	남, 여	명	20
종패살포 인부	남, 여	명	10
계

11. 연승수하식(진주조개) 표준시설 내역

	양식품종 : 진주조개
	시설기준 : 1ha

항 목	규 격	단 위	수 량	단 가	금 액	비 고
* 자 재
- 간 승	PP ø5∼18㎜	m	2,000
- 닻 줄	PP ø16㎜	m	900
- 부 자(대)	스티로폴 200ℓ	개	8
- 부 자(소)	스티로폴 70ℓ	개	402
- 닻	철재 (20kg)	개	28
- 부자묶음줄	PP ø9㎜	m	250
- 포켓네트	70×45㎝	개	2,000
- 중간채롱	34×34㎝	개	3,960
- 모패채롱	40×70㎝	개	3,960
- 알빼기 채롱	30×40㎝	개	3,960
- 요 양 기	프라스틱제	개	1,000
- 채롱 수하연	PP ø6㎜ 코팅사	환	20
- 치 패	각장 5㎝ 이하	마리	23,760
- 중 간 패	각장 5∼8㎝	마리	11,880
- 모 패	각장 8㎝ 이상	마리	4,851
- 핵	ø7∼8㎜	관	20
* 인 부
- 어장시설	선박 (1척×5일)	척	5
- 인 부	남자 (10명×5일)	명	50
- 시설인부	남자 (2명×6개월) 여자 (10명×6개월)	명명	12 30
계

12. 연승채롱수하식(큰가리비) 표준시설 내역

	양식품종 : 큰가리비
	시설기준 : 4ha

항 목	규 격	단 위	수 량	단 가	금 액	비 고
표층부자	PVC ø370㎜	개	227			10m간격 1개 시설
사귀부자	스치로폴 200ℓ	개	4			사귀 각 1개 시설
증층부자	PVC ø300㎜	개	737			3m간격 1개 시설
사 각 승	PP로프 ø34㎜	m	800			200m × 4연
멍 줄	PP로프 ø36㎜	m	2,550			75m × 34연
간 승	PP로프 ø32㎜	m	1,800			200m × 9연
표층부자줄	브레이드로프 ø12㎜	m	1,386			6m (수하길이 5m + 묶음줄 1m) × 231개
중층부자줄	PP로프 ø9㎜	m	1,106			1.5m (수하길이 1m+ 묶음줄 0.5m) × 737개
지 승	PP로프 ø9㎜	m	17,600			1m간격시설(200×11×8)
육성기(채롱)	코팅철사 12단	개	2,200			1m간격 시설 (200×11)
멍	콘크리트 4각 12톤	개	34			간승 11연×2 + 종승4연×2 + 사귀
종 묘 (본양성시)	각장 7㎝ 내외	개체	343,200			채롱당 156마리 수용
계

13. 천해투석식(전복)표준시설 내역

	양식품종 : 전복
	시설기준 : 1ha

항 목	규 격	단 위	수 량	단 가	금 액	비 고
표지주 (콘크리트)	1×1m	개	20
부 자	100ℓ	개	20
부자연결줄	PE ø15㎜	m	600
자재운반 차량	4톤 트럭	대	1
종 패	각장 3㎝ 이상	마리	20,000
투석용 석재	300kg	개	3,330
관 리 선	2∼5톤	척	1
시설인부	남	명	4
용 선	5∼10톤	척	1
살포인부	남	명	2
계

14. 천해투석식(소라) 표준시설 내역

	양식품종 : 소라
	시설기준 : 1ha

항 목	규 격	단 위	수 량	단 가	금 액	비 고
어장표지 시설						* 투석후 해조류 증식에 의한 소라 등 패류자원 번식 조장 (따로 종패 살포를 안함)
부 자	스치로폴 ø30㎝	개	8
표 지 주	ø1㎝×1m	개	8
부자연결줄	PE 로프 ø15㎜	m	200
닻	300kg 석재	개	8
투 석
석 재	300kg	개	3,330
선 박	100톤	척	10
석재 운반차량	10톤	대	100
인 부	일반인부 스쿠바다이버	명명	10 10
종 묘	각고 1㎝	마리	20,000
계

15. 건흥식(지주식 망흥)(김) 표준시설 내역

	양식품종 : 김
	시설기준 : 1ha

항 목	규 격	단 위	수 량	단 가	금 액	비 고
패 각	50개/상자	상자	40			1ha당 20책 기준
망	1.8×40m	책	20
부 죽	30본/속	개	8
항목	25척	본	420
매심이줄	PP 160 합사	환	4
관 리 선	1톤급	척	1
계

16. 건흥식(부류식 망흥)(김) 표준시설 내역

	양식품종 : 김
	시설기준 : 1ha

항 목	규 격	단 위	수 량	단 가	금 액	비 고
패 각	50개/상자	상자	50			1ha당 25책 기준
망	1.8×40m	책	25
부 죽	1.8m	개	275
결 착 사	PP 160합사	환	3
어미밧줄	PP 12㎜	m	1,000
부 자	스치로폴 360㎜	개	550
닻	소나무 1m, ø15㎝	본	26
관 리 선	1톤급	척	1
계

17. 연승수하식(미역) 표준시설 내역

	양식품종 : 미역
	시설기준 : 1ha

항 목	규 격	단 위	수 량	단 가	금 액	비 고
종 묘	PP ø12㎜	m	3,000			친승의 1.5배
친 승	PP ø12㎜	m	2,000
닻 줄	PP 150합사	m	2,000
부 자 줄	크레모나 18합사	m	500∼1,000
종묘감는줄 (씨줄)		m	3,000
부 자	PVC ø18㎝	개	450
닻	ø15㎝×1m소나무	본	50
관 리 선	1.5G/T	척	1
계

18. 연승수하식(톳) 표준시설 내역

	양식품종 : 톳
	시설기준 : 1ha

항 목	규 격	단 위	수 량	단 가	금 액	비 고
종 묘	5∼10㎝	kg	300∼400
친 승	PP ø12㎜	m	2,000
닻 줄	PP ø12㎜	m	800
부자줄 및 침자묶음줄	PE ø3㎜	m	400
종 묘 줄	PP 스트링 ø5㎜	m	2,000
종묘줄친승	구라롱사 20합사	m	3,000
결 착
부 자	ø18㎜	개	260
닻	소나무 1m ø15㎝	개	40
관 리 선	1.5G/T	척	1
계

19. 건흥식(부류식)(파래) 표준시설 내역

	양식품종 : 파래
	시설기준 : 1ha

항 목	규 격	단 위	수 량	단 가	금 액	비 고
망	1.8×40m	책	25
로 프	ø15㎜	m	400
로 프	ø12㎜	m	200
닻	8관	계	42			수심 7m 기준
닻 줄	ø18㎜	m	900
항 목		본	100
부죽(大)	1.8m	개	275			25책×11개/책
부죽(小)		개	300
부 자	스치로폴(大)	개	44
PP사	30합사	관	10
채 취 선	0.8톤	척	1
계

20. 축제식(대하) 표준시설 내역

	양식품종 : 대하
	시설기준 : 3.3ha

항 목	규 격	단 위	수 량	단 가	금 액	비 고
<토목공사>
1. 방조제
성 토		㎡	41,800
돌 붙 임		㎡	3,110
사 석		㎡	4,400
줄 떼		㎡	1,584
콘크리트		㎡	625
거푸집		㎡	308
철 근		톤	1.32
2. 내 방 제
성 토		㎡	53,922
콘크리트		㎡	1,544
거 푸 집		㎡	245
3. 구조물공사
취배수문	3×3m	개소	2
<건축공사>
1. 사료처리장	블 럭 조	평	50
2. 사 무 실	블 럭 조	평	30
3. 관 리 사	벽돌양옥	평	36
<양성관>
1. 치 하	체장 2㎝ 내외	미	600,000			ha당 200,000미
2. 사 료	배합사료	kg	150,000
계

21. 축제식(꽃게) 표준시설 내역

	양식품종 : 꽃게
	시설기준 : 1ha

항 목	규 격	단 위	수 량	단 가	금 액	비 고
종 묘	330g/미	kg	4,000
사 료	어 분	kg	4,000
PP 그물망	35×35㎜	필	2
백관(pipe)	ø50㎜, 길이 2m	개	200
철 선	# 8	m	416
지 지 항	ø12㎝, 길이1.8m	개	28
시 멘 트	40kg	포	15
선 박	2톤	척	1
계

22. 축제식양식(숭어) 표준시설 내역

	양식품종 : 숭어
	시설기준 : 1ha

항 목	규 격	단 위	수 량	단 가	금 액
방조제 성토		㎡	100,000
방조제 돌붙임		㎡	4,000
방조제 사석		㎡	5,000
주, 배수문	ø1000㎜×15	개소	2
관 리 사	콘크리트블럭 건물	평	100
사 료	배합사료	kg	20,000
약 품	포르마린 등	ℓ	200
관 리 선	소형 전마선	대	1
관 리 인	남	명	3
기 술 자	양식기사	명	1
계

23. 해상가두리(조피볼락) 표준시설 내역

	양식품종 : 조피볼락
	시설기준 : 1ha

항 목	규 격	단 위	수 량	단 가	금 액	비 고
부 자	스티로폴 (400ℓ)	개	240			수심 10m 기준
목 재	각목 (10㎝×12㎝×6m)	개	160
그 물	나이론 38합사 8절	필	6
그 물	나이론 15합사 12절	필	6
그 물	나이론 9합사 20절	필	6
부자결착줄	PP사ø8㎜	m	1,000
닻	철재 75kg	개	34
닻 줄	PPø22㎜	m	1,020
힘줄 로프	PE사 ø8㎜	m	800
볼트, 넛트	22㎝×4부	개	640
관리사 및 작업대	5×5m	조	12
관 리 선	선외기 (0.5톤)	척	1
시설제작인부	특수인부	명	180
계

24. 해상가두리식(넙치) 표준시설 내역

	양식품종 : 넙치
	시설기준 : 1ha

항 목	규 격	단 위	수 량	단 가	금 액	비 고
1. 자 재
목 재	아비동
부 자	(12㎝×15㎝×10m)	개	240
닻	대형 (400ℓ)	개	420
닻 줄	철제 75kg	개	26
사 육 망	PP로프 ø40㎜	m	1,170			수심 15m 기준
(방오처리망)	모지망 105경	조	5			5×5×3m
	무결절 30합 8절	조	40			〃
	무결절 15합 12절	조	40			〃
	무결절 12합 18절	조	10			10×10×3m
	무결절 9합 20절	조	10			〃
부자결착줄	PE로프 ø10㎜	m	2,400
볼트, 낫트	33㎝×6부	개	1,440
저망고정테두리	아연 pipe ø11㎜	개	40			5×5m
저망고정테두리	아연 pipe ø11㎜	개	10			10×10m
2. 기타시설
작 업 대	10×10m	대	1
관 리 사	4×6m	동	1
사료저장고	3평	동	1
MP 제작기	대형	대	1
어망세척기	고압	대	1
3. 인 부
가두리 제작 및 시설	남	명	120			8명×15일 (20조 제작)
어망결착	남	명	20
계

25. 해상가두리식(농어/돔) 표준시설 내역

	양식품종 : 농어/돔
	시설기준 : 1ha

항 목	규 격	단 위	수 량	단 가	금 액	비 고
1. 자 재
목 재	12㎝×15㎝×10m	개	240
부 자	대형 (400ℓ)	개	420
닻	철제 75kg	개	26
닻 줄	PP로프 ø40㎜	m	1,170			수심 15m 기준
사 육 망	모지망 105경	조	5			5×5×5m
(방오처리망)	무결절 30합 8절	조	40			5×5×3m
	무결절 15합 12절	조	40			5×5×5m
	무결절 12합 18절	조	10			10×10×7m
	무결절 9합 20절	조	10			10×10×7m
부자결착줄	PE로프 ø10㎜	m	2,400			10×10×7m
볼트, 낫트	33㎝×6부	개	1,440
2. 기타시설
작 업 대	10×10m	대	1
관 리 사	4×6m	동	1			10×10×7m
사료저장고	3평	동	1
MP 제작기	대형	대	1
어망세척기	고압	대	1
3. 인 부
가두리 제작 및 시설	남	명	120			8명×15일 (20조 제작)
어망결착	남	명	20
계

26. 연승수하식(우렁쉥이) 표준시설 내역

	양식품종 : 우렁쉥이
	시설기준 : 1ha

항 목	규 격	단 위	수 량	단 가	금 액	비 고
1. 자 재
* 부 자
- 소 형	개량부자 65ℓ	개	660
- 중 형	스치로폴 200ℓ	개	4			어장표시용
* 로 프
- 사 각 줄	ø18㎜	m	400			닻 100개×45m
- 닻 줄	ø18㎜	m	4,500			18줄×100m
- 연 승 줄	ø18㎜	m	1,800
- 허 리 줄	ø18㎜	m	100
- 부자줄 및 부자묶음줄	ø9㎜	m	4,000
- 수하연 묶음줄	ø9㎜	m	3,000
- 천 로 프	ø30㎜	m	5,000
- 종 묘	m당 100미	m	71,000
- 말치는 장비 (항타기)	-
- 말 목(닻)	소나무 ø15㎝×5m	대	1
2. 인 부		개	100
* 어장시설 (말목박기)
* 연승나르기 및 사각묶기	남자(고용) (자가)	명	3, 1			8명×10일
* 종묘감기 및 본양성	남자(고용) (자가)	명	2, 1			2명×3일
* 수하연 육상제작	여자(고용),남자(자가)	명	80, 10			2일×1척
* 종묘운반	여자(고용),남자(자가)	명	6, 3			1명×2일
* 종묘운반작업대	동력선(자가) 2.5톤	척	2			1명×2일
* 종묘운반 인부	5×8m	대	1
3. 부대시설	남자(고용),남자(자가)	명	2, 2
* 관 리 선		척	1
* 작 업 대	동력선(자가) 5×8m(자가)	대	1
계

27. 기타 (갯지렁이) 표준시설 내역

	양식품종 : 갯지렁이
	시설기준 : 1ha

항 목	규 격	단 위	수 량	단 가	금 액	비 고
표 지 철 주	ø22㎜×2m	본	4
철 주	ø16㎜×1.5m	본	140
세 망	방충망 폭 70㎝	m	4,200
목 부 자	ø50㎜	개	13,800
갯 지 렁 이	모 충	kg	400
버 리 줄	PE rope ø6㎜	m	14,800
트 와 잉 사	PE rope ø5㎜	m	1,400
대 부 자	스치로플 ø30×50㎝	개	70
소 부 자	스치로플 ø30㎝	개	60
부자연결줄	PE rope ø5㎜	m	700
그물작업인부	남 자	명	80
자 재 운 반	4.5톤 트럭	대	1
시 설 인 부	남 자	명	200
계

Ⅸ. 광 업 권

《관련 규정》

▪ 「지방세법 시행령」 제4조제1항제7호

7. 광업권 : 광구의 광물매장량, 광물의 톤당 순 수입가격, 광업권 설정비, 광산시설비 및 인근 광구의 거래가격 등을 고려하여 정한 기준가격에서 해당 광산의 기계 및 시설취득비, 기계설비이전비 등을 뺀다.

		1. 정 의

광업권은 등록을 한 일정한 토지의 구역(광구)에서 등록을 한 광물과 이와 동일광상 중에 부존하는 다른 광물을 채굴 및 취득하는 권리를 말한다.

		2. 광업권의 대상

지하에 매몰되어 있거나 지상에 노출되어 있는 광물 중 인류에게 유용하다고 인정되어 법률로 정하여 놓은 광물이 광업권의 설정대상임

		3. 용 어 해 설

1) 광업(鑛業)：지하에 매몰되었거나 표토층에 노출되어 있는 광물을 찾아내고 이를 채굴하는 것과 이에 부속되는 선광(選鑛), 제련(製鍊) 기타의 사업을 말함

2) 광산(鑛山)：광업권을 기본으로 하여 광물자원을 개발하는 작업이 실행되는 장소

3) 광상(鑛床)：지반(地盤)의 일부에 유용광물이 밀집된것

4) 탐광(探鑛)：광산․탄전 등의 개발을 위하여 광상을 발견하고, 그 성질, 상태, 규모 등을 알아내는 작업

5) 채광(採鑛)：목적 광물의 채굴․선광․제련과 이를 위한 시설을 하는 것을 말함

6) 선광(選鑛)：광석이나 그 밖의 공업원료 광물을 다른 목적광물 또는 무가치한 성분에서 물리적, 기계적 방법 등으로 분리하여 경제적 가치를 높이는 과정

7) 제련(製鍊)：채광된 광석 혹은 정광을 녹여서 우리가 일상생활에 쉽게 사용할 수 있도록 제조하는 과정

		4. 적 용 요 령

○ 광업권의 가격은 다음과 같이 조사 결정한 가격으로 한다. 이외의 과세물건에 대하여는 과세사실이 발생할 때의 시가를 기준으로 조사한 금액의 70% 가격을 기준가격으로 한다.

가. 정상적으로 생산중에 휴업한 광산과 조업중인 광산으로서 거래사례가 있는 경우(가채광량포함)

조사가격	＝[	①(톤당순수입가격×매장량) 또는 ②인근광구의 비준가격
	－(③기계 및 시설비＋④기계설비이전비)]×0.7

○ 가채광량(可採鑛量)을 알 수 있을 때：[ⓛ－(③＋④)]×0.7

○ 가채광량(可採鑛量)을 알 수 없을 때：[②－(③＋④)]×0.7

≪적용요령≫

1) 톤당 순수입가격=톤당판매가격-생산단가(인건비,채광비,선광비,제련비등)

2) 기계류(차량 및 운반구, 건설기계, 기계장비, 채광시설)：감가액 감안 적용

3) 시설비：가건물은 감가액만 감안하고 구축물은 전액적용

4) 인근 광구의 비준가격 적용시에는 기계시설비와 그 시설에 대한 이전비 제외

5) 기계시설이전비：기계시설 설치비의 10%계상

6) 확정매장량의 현실화율 70%를 감안하여 0.7%를 승함

나. 탐광단계에 있으나 광물의 생산량이 없는 광산과 채광 미착수 광산인 경우

조사가격	＝[	①(광업권 설정비＋시설비)+③(매장량×톤당순수입가격)
	－(④기계 및 시설비＋⑤기계설비이전비)]×0.7

≪적용요령≫

1) 광업권설정비：등록시 소요경비

2) 시설비：시추작업비

3) 인근광구의 비준가격 적용시에는 기계시설비와 그 시설에 대한 이전비를 제외함

4) 톤당 순수입가격=톤당판매가격-생산단가(인건비,채광비,선광비,제련비등)

5) 기계류(차량 및 운반구, 건설기계, 기계장비, 채광시설)：감가액 감안적용

6) 시설비：가건물은 감가액만 감안, 구축물은 전액적용

7) 기계시설이전비：기계 및 시설 설치비의 10%계상

8) 확정매장량의 현실화율 70%를 감안하여 0.7%를 승함

X. 회 원 권

《관련 규정》

▪ 「지방세법 시행령」 제4조제1항제9호

9. 골프회원권, 승마회원권, 콘도미니엄 회원권, 종합체육시설 이용회원권 및 요트회원권 : 분양 및 거래가격을 고려하여 정한 기준가격에「소득세법」에 따른 기준시가 등을 고려한다.

		1. 정 의

지방세 과세대상인 회원권은 「지방세법」 제6조에서 규정하는 각종 회원권을 말한다.

		2. 종 류

가. 골프회원권

골프회원권이란「체육시설의 설치·이용에 관한 법률」에 따른 회원제 골프장의 회원으로서 골프장을 이용할 수 있는 권리를 말한다. (지방세법 제6조 제14호)

나. 콘도미니엄 회원권

콘도미니엄 회원권이란「관광진흥법」에 따른 콘도미니엄과 이와 유사한 휴양시설로서 대통령령으로 정하는 시설을 이용할 수 있는 권리를 말한다. (지방세법 제6조 제16호)

다. 종합체육시설 이용회원권

종합체육시설 이용회원권이란「체육시설의 설치·이용에 관한 법률」에 따른 회원제 종합 체육시설업에서 그 시설을 이용할 수 있는 회원의 권리를 말한다. (지방세법 제6조 제17호)

라. 승마회원권

승마회원권이란「체육시설의 설치·이용에 관한 법률」에 따른 회원제 승마장의 회원으로서 승마장을 이용할 수 있는 권리를 말한다. (지방세법 제6조 제15호)

마. 요트회원권

요트회원권이란「체육시설의 설치·이용에 관한 법률」에 따른 회원제 요트장의 회원으로서 요트장을 이용할 수 있는 권리를 말한다. (지방세법 제6조 제18호)

		3. 시가표준액

※ 기준가격표 : 붙임

		4. 적 용 요 령

가. 본 기준가격 등은 취득세의 시가표준액 산정 시 적용한다.

나. 본 표에 없는 과세물건에 대하여는 과세사실이 발생할 때의 분양가 또는 시가를 기준으로 조사한 금액의 90%로 하되, 분양가 또는 시가가 6억원을 초과하는 경우에는 조사한 금액의 95% 가격을 기준가격으로 한다.

다. 시장·군수·구청장은 행정자치부 장관이 정한 조정기준에 따른 기준가격이 불합리하다고 판단되는 경우 시·도지사의 승인을 얻어 해당 기준가격의 30% 범위 내에서 하향 조정하여 결정할 수 있으며, 그 범위를 초과 시에는 행정자치부장관의 승인을 얻어 시·도지사가 변경 결정·고시하여 적용할 수 있다.

기 준 가 격 표

1. 골프회원권

2. 콘도미니엄 회원권

XI. 지 하 자 원

		1. 정 의

지하자원이란 채광된 광물을 말한다. 다만, 석탄과 「광업법 시행령」 제58조에 따른 광산 중 연간매출액이 10억원 이하인 광산에서 채광된 광물은 제외한다. (지방세법 시행령 제136조 제3호)

		2. 지하자원(광물)의 종류

금광, 은광, 백금광, 동광, 연광(鉛鑛), 아연광, 창연광(蒼鉛鑛), 주석광(朱錫鑛), 안티몬광, 수은광, 철광, 크롬철광, 티탄철광, 유화철광(硫化鐵鑛), 망간광, 니켈광, 코발트광, 텅스텐광, 몰리브덴광, 비소광(砒素鑛), 인광(燐鑛), 붕소광(硼素鑛), 보크사이트, 마그네사이트, 석탄, 흑연, 금강석, 석유(천연피치 및 가연성 천연가스를 포함한다), 운모[견운모(絹雲母) 및 질석(蛭石)을 포함한다], 유황, 석고(石膏), 납석(蠟石), 활석(滑石), 홍주석[홍주석. 규선석(硅線石) 및 남정석(藍晶石)을 포함한다], 형석(螢石), 명반석(明礬石), 중정석(重晶石), 하석(霞石), 규조토(硅藻土), 장석(長石), 불석(沸石), 사문석(蛇紋石), 수정(水晶), 연옥(軟玉), 고령토[도석(陶石), 벤토나이트, 산성백토(酸性白土), 와목점토(蛙目粘土), 목절점토(木節粘土) 및 반토혈암(礬土頁岩)을 포함한다], 석회석[백운석(白雲石) 및 규회석(硅灰石)을 포함한다], 사금(砂金), 규석, 규사, 우라늄광, 리튬광, 카드뮴광, 토륨광, 베릴륨광, 탄탈륨광, 니오비움광, 지르코늄광, 바나듐광 및 희토류광[세륨, 란타늄, 이트륨, 프라세오디뮴, 네오디뮴, 프로메튬, 사마륨, 유로퓸, 가돌리늄, 테르븀, 디스프로슘, 홀뮴, 에르븀, 툴륨, 이터븀, 루테튬, 스칸듐을 함유하는 토석을 말한다] 중 어느 하나에 해당하는 물질을 말하며, 그 물질의 폐광(廢鑛) 또는 광재(광재: 제련하고 난 찌꺼기)로서 토지에 붙어 있는 것은 광물로 본다.(광업법 제3조 제1호)

		3. 관련 용어해설

○ 광산(鑛山)：광업권을 기본으로 하여 광물자원을 개발하는 작업이 실행되는 장소

○ 광상(鑛床)：지반(地盤)의 일부에 유용광물이 밀집된것

○ 채광(採鑛)：목적 광물의 채굴․선광․제련과 이를 위한 시설을 하는 것을 말함

○ 선광(選鑛)：광석이나 그 밖의 공업원료 광물을 다른 목적광물 또는 무가치한 성분에서 물리적, 기계적 방법 등으로 분리하여 경제적 가치를 높이는 과정

○ 제련(製鍊)：채광된 광석 혹은 정광을 녹여서 우리가 일상생활에 쉽게 사용할 수 있도록 제조하는 과정

		4. 적 용 요 령

○ 본 표에 없는 과세물건은 거래당시 시가를 기준으로 조사한 금액으로 한다.

○ 법인의 경우는 입증된 장부상 거래가액으로 하되 장부상가액이 없을 경우 본표의 결정 고시한 가격으로 한다.

		5. 기 준 가 격 표

			(단위 : 원/톤)
시도명	광물	품위	기준가격
충청남도	고령토	B	10,000
충청남도	고령토	B(도석)	14,000
충청남도	고령토	SK 16 이상(도석)	28,000
충청남도	고령토	SK 18, Al₂O₃ 16%	14,000
충청남도	고령토	SK 28, Al₂O₃ 28%	18,000
충청남도	고령토	WD(B급)	14,000
충청남도	규사	SiO₂ 90%	20,000
충청남도	규사	SiO₂ 92% (건조사)	36,000
충청남도	규사	SiO₂ 92% (세척사)	18,000
충청남도	규사	SiO₂ 93.8%	18,000
충청남도	금(g)	Au 99.9	24,100
충청남도	석회석	(백운석) MgO 21%	5,500
충청남도	석회석	B	5,700
충청남도	석회석	CaO 51-53%	9,000
충청남도	석회석	CaO 54%	7,000
충청남도	운모	B급	75,000
충청남도	장석	Fe₂O₃ 0.5% 이하	57,000
충청남도	장석	R₂O 11%	42,000
충청남도	장석	R₂O 7%	30,000
충청남도	장석	R₂O 8-10, SK 8	12,000
충청남도	장석	W65, SK 16UP	22,000
충청남도	활석	MgO 25%	22,000