	대기환경 모니터링 결과

1		현 황

□ 측정지점 : 서산시 지곡면 무장산업로 263-38(오토밸리어린이집)

□ 측정구분 : 무장산업단지 민원

□ 측정항목 : PM10, PM2.5, NO2, SO2, CO, O3 등

□ 측정방법 : 이동측정시스템 이용 24시간 연속측정

□ 측정기간 : 2018. 11. 1.～ 11. 8.(8일간)

측정일	11. 1	11. 2 ~ 11. 8	비 고
조치사항	예비측정	정상측정

1. 온도 : 평균 11.2 ℃ 2. 습도 : 평균 84.9 % 3. 주풍향 : 북서풍, 북풍 4. 풍속 : 평균 0.7 m/s, 시간최대 2.3 m/s

<그림 1. 풍배도 및 기상상태, 측정지점 위치>

2		측정 결과

<일반항목>

□ PM10 : 일평균 농도는 33∼68㎍/㎥로 24시간 도 환경기준(80 ㎍/㎥) 만족함

□ PM2.5 : 일평균 농도는 23∼51㎍/㎥로 24시간 도 환경기준 (40 ㎍/㎥) 1회 초과

□ NO₂: 일평균 농도 범위는 0.013～0.025ppm으로 1시간 도 환경기준(0.08ppm) 및 24시간 도 환경기준(0.04ppm) 모두 만족함

□ SO2 : 일평균측정값은 0.001~0.005ppm으로 1시간 도 환경기준(0.10ppm) 및

24시간 도 환경기준(0.03ppm) 모두 만족함

표 1. 대기오염물질 측정결과(일반항목)

항목 날짜	SO2 (ppm)	NO2 (ppm)	PM10 (㎍/㎥)	PM2.5 (㎍/㎥)	O3 (ppm)	CO (ppm)	비고
11.2	0.005	0.024	35	25	0.027	0.6
11.3	0.004	0.019	40	28	0.033	0.6
11.4	0.003	0.013	33	23	0.032	0.5
11.5	0.003	0.018	47	31	0.027	0.6
11.6	0.002	0.017	55	38	0.025	0.7
11.7	0.002	0.021	68	51	0.026	0.6
11.8	0.001	0.025	47	29	0.010	0.6
환경기준	0.05 / 일 0.15 / 시간	0.06 / 일 0.1 / 시간	100 / 일	35 / 일	0.06 / 8시간 0.1 / 시간	9 / 8시간 25 / 시간
충청남도 환경기준	0.03 / 일 0.10/ 시간	0.04 / 일 0.08 / 시간	80 / 일	40 / 일	0.06 / 8시간 0.1 / 시간	5/ 8시간 10 / 시간

<VOCs 등 기타항목>

□ 벤젠은 0.5 ㎍/㎥으로 충청남도 환경기준(3 ㎍/㎥)을 만족함

□ 다른 VOCs에서는 톨루엔 0.6, 에틸벤젠 0.1, 스틸렌 0.1 ppb 검출

표 2. 대기오염물질 측정결과(기타항목)

구분		Benzene (㎍/㎥)	Toluene (ppb)	Ethylbenzene (ppb)	Styrene (ppb)
측정기간평균		0.5	0.6	0.1	0.1
환경기준	충남도	3.0	해 당 없 음
	국가	5.0	해 당 없 음

<그림 2.  Benzene, Toluene 풍향별 농도 변화 >

3		인접 대기오염측정소와 농도 비교

<입자상 물질>

□ PM10의 측정기간 평균농도는 46 ㎍/㎥로 주변 동문동 48 ㎍/㎥, 태안읍 46 ㎍/㎥과 비슷함

□ PM2.5는 32 ㎍/㎥로 동문동 28 ㎍/㎥, 태안읍 29㎍/㎥보다 다소 높음

□ 미세먼지(PM10)의 시간별 농도변화는 주변 측정소와 비슷한 경향을 보임(그림 3, 4참조)

□ 11월 5~8일 대기 정체로 축적된 국내 생성 미세먼지에 국외에서 유입되는 미세먼지가 더해져 충남지역의 PM10, PM2.5 농도가 다소 높음.

표 3. 인접 대기오염측정소 측정값과 농도 비교(입자상 물질)

날짜	PM10(㎍/㎥)			PM2.5(㎍/㎥)
	이동차	동문동	태안읍	이동차	동문동	태안읍
11.2	35	51	46	25	25	26
11.3	40	48	40	28	25	24
11.4	33	39	40	23	22	23
11.5	47	58	60	31	32	35
11.6	55	64	55	38	44	41
11.7	68	51	57	51	38	36
11.8	47	27	26	29	13	19
평균	46	48	46	32	28	29

※ 도 환경기준 80 ㎍/㎥

<그림 3. PM10 시간 변화 >

※ 도 환경기준 40 ㎍/㎥

<그림 4. PM2.5 시간 변화 >

<가스상 물질>

□ SO2 농도는 0.003 ppm으로 동문동 0.003 ppm, 태안읍 0.004 ppm과 비슷함

□ NO2 농도는 0.020 ppm으로 동문동 0.032 ppm보다 낮고, 태안읍 0.020 ppm과 비슷함

□ O3은 0.026 ppm으로 동문동 0.014 ppm, 태안읍 0.022 ppm보다 다소 높음

□ CO는 0.6 ppm으로 동문동 1.2 ppm보다 낮고, 태안읍 0.8 ppm과 비슷함

표 4. 인접 대기오염측정소 측정값과 농도 비교(가스상 물질)

날짜	SO2(ppm)			NO2(ppm)
	이동차	동문동	태안읍	이동차	동문동	태안읍
11.2	0.005	0.004	0.005	0.024	0.038	0.027
11.3	0.004	0.004	0.004	0.019	0.037	0.022
11.4	0.003	0.003	0.003	0.013	0.032	0.019
11.5	0.003	0.003	0.004	0.018	0.037	0.022
11.6	0.002	0.003	0.003	0.017	0.031	0.019
11.7	0.002	0.003	0.004	0.021	0.026	0.021
11.8	0.001	0.003	0.002	0.025	0.023	0.012
평균	0.003	0.003	0.004	0.020	0.032	0.020

날짜	O3(ppm)			CO(ppm)
	이동차	동문동	태안읍	이동차	동문동	태안읍
11.2	0.027	0.012	0.016	0.6	1.2	0.8
11.3	0.033	0.013	0.024	0.6	1.2	0.8
11.4	0.032	0.014	0.026	0.5	1.1	0.8
11.5	0.027	0.012	0.023	0.6	1.3	0.9
11.6	0.025	0.012	0.021	0.7	1.3	0.9
11.7	0.026	0.018	0.020	0.6	1.2	0.9
11.8	0.010	0.014	0.021	0.6	1.0	0.7
평균	0.026	0.014	0.022	0.6	1.2	0.8