	대기환경 모니터링 결과

1		현 황

□ 측정지점 : 서산시 성연면 마루들길 15(성연면사무소)

□ 측정구분 : 농공단지, 산업단지 민원

□ 측정항목 : PM10, PM2.5, NO2, SO2, CO, O3 등

□ 측정방법 : 이동측정시스템 이용 24시간 연속측정

□ 측정기간 : 2018. 11. 8.～ 11. 15.(8일간)

측정일	11. 8	11. 9 ~ 11. 15	비 고
조치사항	예비측정	정상측정

1. 온도 : 평균 7.5 ℃ 2. 습도 : 평균 85.1 % 3. 주풍향 : 남서풍 4. 풍속 : 평균 0.8 m/s, 시간최대 2.5 m/s

<그림 1. 풍배도 및 기상상태, 측정지점 위치>

2		측정 결과

<일반항목>

□ PM10 : 일평균 농도는 29∼52㎍/㎥로 24시간 도 환경기준(80 ㎍/㎥) 만족함

□ PM2.5 : 일평균 농도는 17∼32㎍/㎥로 24시간 도 환경기준 (40 ㎍/㎥) 만족함

□ NO₂: 일평균 농도 범위는 0.013～0.021ppm으로 1시간 도 환경기준(0.08ppm) 및 24시간 도 환경기준(0.04ppm) 모두 만족함

□ SO2 : 일평균측정값은 0.001~0.003ppm으로 1시간 도 환경기준(0.10ppm) 및

24시간 도 환경기준(0.03ppm) 모두 만족함

표 1. 대기오염물질 측정결과(일반항목)

항목 날짜	SO2 (ppm)	NO2 (ppm)	PM10 (㎍/㎥)	PM2.5 (㎍/㎥)	O3 (ppm)	CO (ppm)	비고
11.9	0.003	0.015	44	27	0.025	0.7
11.10	0.003	0.014	52	32	0.021	0.7
11.11	0.002	0.013	42	24	0.014	0.7
11.12	0.003	0.015	29	18	0.014	0.5
11.13	0.002	0.016	38	21	0.015	0.6
11.14	0.003	0.021	42	26	0.015	0.7
11.15	0.001	0.017	39	17	0.005	0.7
환경기준	0.05 / 일 0.15 / 시간	0.06 / 일 0.1 / 시간	100 / 일	35 / 일	0.06 / 8시간 0.1 / 시간	9 / 8시간 25 / 시간
충청남도 환경기준	0.03 / 일 0.10/ 시간	0.04 / 일 0.08 / 시간	80 / 일	40 / 일	0.06 / 8시간 0.1 / 시간	5/ 8시간 10 / 시간

<VOCs 등 기타항목>

□ 벤젠은 0.4 ㎍/㎥으로 충청남도 환경기준(3 ㎍/㎥)을 만족함

□ 다른 VOCs에서는 톨루엔 0.2, 에틸벤젠 0.1, 스틸렌 0.1 ppb 검출

표 2. 대기오염물질 측정결과(기타항목)

구분		Benzene (㎍/㎥)	Toluene (ppb)	Ethylbenzene (ppb)	Styrene (ppb)
측정기간평균		0.4	0.2	0.1	0.1
환경기준	충남도	3.0	해 당 없 음
	국가	5.0	해 당 없 음

<그림 2.  Benzene, Toluene 풍향별 농도 변화 >

3		인접 대기오염측정소와 농도 비교

<입자상 물질>

□ PM10의 측정기간 평균농도는 41 ㎍/㎥로 주변 동문동 48 ㎍/㎥, 태안읍 48 ㎍/㎥보다 낮음

□ PM2.5는 24 ㎍/㎥로 동문동 23 ㎍/㎥, 태안읍 24㎍/㎥와 비슷함

□ 미세먼지(PM10)의 시간별 농도변화는 주변 측정소와 비슷한 경향을 보임(그림 3, 4참조)

□ 11월 측정기간 동안 국외 미세먼지 유입과 전일부터 축적된 국·내외 미세먼지에 국외 미세먼지가 추가적으로 유입되어 충남지역의 PM2.5 농도가 다소 높음.

□ PM2.5가 다른 측정소보다 다소 높은 원인은 풍하방향(남서풍)인 서산 테크노밸리 산업단지의 영향으로 보임

표 3. 인접 대기오염측정소 측정값과 농도 비교(입자상 물질)

날짜	PM10(㎍/㎥)			PM2.5(㎍/㎥)
	이동차	동문동	태안읍	이동차	동문동	태안읍
11.9	44	-	57	27	21	26
11.10	52	-	67	32	31	35
11.11	42	-	51	24	29	26
11.12	29	-	23	18	10	10
11.13	38	-	45	21	21	21
11.14	42	52	46	26	25	23
11.15	39	44	49	17	23	26
평균	41	48	48	24	23	24

※ 11월 9 ~ 13일 동문동측정소 PM10 장비의 동작불량으로 데이터 사용 불가함

※ 환경기준 100 ㎍/㎥

<그림 3. PM10 시간 변화 >

※ 환경기준 35 ㎍/㎥

<그림 4. PM2.5 시간 변화 >

<가스상 물질>

□ SO2 농도는 0.002 ppm으로 동문동 0.005 ppm, 태안읍 0.004 ppm보다 낮음

□ NO2 농도는 0.016 ppm으로 동문동 0.029 ppm보다 낮고, 태안읍 0.017 ppm보다 낮음

□ O3은 0.016 ppm으로 동문동 0.016 ppm, 태안읍 0.016 ppm과 같음

□ CO는 0.7 ppm으로 동문동 0.9 ppm보다 낮고, 태안읍 0.8 ppm과 비슷함

표 4. 인접 대기오염측정소 측정값과 농도 비교(가스상 물질)

날짜	SO2(ppm)			NO2(ppm)
	이동차	동문동	태안읍	이동차	동문동	태안읍
11.9	0.003	0.005	0.003	0.015	0.018	0.014
11.10	0.003	0.005	0.004	0.014	0.024	0.019
11.11	0.002	0.005	0.004	0.013	0.028	0.018
11.12	0.003	0.005	0.004	0.015	0.022	0.008
11.13	0.002	0.005	0.004	0.016	0.030	0.017
11.14	0.003	0.005	0.005	0.021	0.038	0.021
11.15	0.001	0.005	0.004	0.017	0.041	0.024
평균	0.002	0.005	0.004	0.016	0.029	0.017

날짜	O3(ppm)			CO(ppm)
	이동차	동문동	태안읍	이동차	동문동	태안읍
11.9	0.025	0.023	0.020	0.7	0.9	0.8
11.10	0.021	0.020	0.018	0.7	1.0	0.9
11.11	0.014	0.013	0.013	0.7	1.0	0.8
11.12	0.014	0.017	0.019	0.5	0.7	0.5
11.13	0.015	0.013	0.013	0.6	0.9	0.8
11.14	0.015	0.013	0.016	0.7	1.0	0.8
11.15	0.005	0.016	0.015	0.7	0.9	0.8
평균	0.016	0.016	0.016	0.7	0.9	0.8