	대기환경 모니터링 결과

1		현 황

□ 측정지점 : 홍성군 홍성읍 충서로 206-15 (솔스빌아파트)

□ 측정구분 : 건설폐기물 사업장 민원

□ 측정항목 : PM10, PM2.5, NO2, SO2, CO, O3 등

□ 측정방법 : 이동측정시스템 이용 24시간 연속측정

□ 측정기간 : 2018. 11. 15.～ 11. 22.(8일간)

측정일	11. 15	11. 16 ~ 11. 22	비 고
조치사항	예비측정	정상측정

1. 온도 : 평균 5.4 ℃ 2. 습도 : 평균 76.3 % 3. 주풍향 : 북풍 4. 풍속 : 평균 0.9 m/s, 시간최대 2.7 m/s

<그림 1. 풍배도 및 기상상태, 측정지점 위치>

2		측정 결과

<일반항목>

□ PM10 : 일평균 농도는 28∼68㎍/㎥로 24시간 도 환경기준(80 ㎍/㎥) 만족함

□ PM2.5 : 일평균 농도는 14∼46㎍/㎥로 24시간 도 환경기준 (40 ㎍/㎥) 1회 초과

□ NO₂: 일평균 농도 범위는 0.015～0.023ppm으로 1시간 도 환경기준(0.08ppm) 및 24시간 도 환경기준(0.04ppm) 모두 만족함

□ SO2 : 일평균측정값은 0.002~0.003ppm으로 1시간 도 환경기준(0.10ppm) 및

24시간 도 환경기준(0.03ppm) 모두 만족함

표 1. 대기오염물질 측정결과(일반항목)

항목 날짜	SO2 (ppm)	NO2 (ppm)	PM10 (㎍/㎥)	PM2.5 (㎍/㎥)	O3 (ppm)	CO (ppm)	비고
11.16	0.003	0.023	68	46	0.016	0.7
11.17	0.003	0.019	29	16	0.012	0.6
11.18	0.003	0.020	41	27	0.011	0.7
11.19	0.003	0.017	54	33	0.019	0.7
11.20	0.003	0.022	56	27	0.014	0.6
11.21	0.002	0.020	43	24	0.014	0.6
11.22	0.002	0.015	28	14	0.007	0.7
환경기준	0.05 / 일 0.15 / 시간	0.06 / 일 0.1 / 시간	100 / 일	35 / 일	0.06 / 8시간 0.1 / 시간	9 / 8시간 25 / 시간
충청남도 환경기준	0.03 / 일 0.10/ 시간	0.04 / 일 0.08 / 시간	80 / 일	40 / 일	0.06 / 8시간 0.1 / 시간	5/ 8시간 10 / 시간

<VOCs 등 기타항목>

□ 벤젠은 0.5 ㎍/㎥으로 충청남도 환경기준(3 ㎍/㎥)을 만족함

□ 다른 VOCs에서는 톨루엔 0.6, 에틸벤젠 0.1, 스틸렌 0.1 ppb 검출

표 2. 대기오염물질 측정결과(기타항목)

구분		Benzene (㎍/㎥)	Toluene (ppb)	Ethylbenzene (ppb)	Styrene (ppb)
측정기간평균		0.5	0.6	0.1	0.1
환경기준	충남도	3.0	해 당 없 음
	국가	5.0	해 당 없 음

<그림 2.  Benzene, Toluene 풍향별 농도 변화 >

3		인접 대기오염측정소와 농도 비교

<입자상 물질>

□ PM10의 측정기간 평균농도는 46 ㎍/㎥로 주변 홍성읍 45 ㎍/㎥, 주교면 51 ㎍/㎥과 비슷함

□ PM2.5는 27 ㎍/㎥로 홍성읍 32 ㎍/㎥, 주교면 32 ㎍/㎥보다 낮음

□ 미세먼지(PM10, PM2.5)의 시간별 농도변화는 주변 측정소와 비슷한 경향을 보임(그림 3, 4참조)

□ 측정기간 동안 대기정체로 전일부터 축적된 국내 미세먼지에 국외 미세먼지가 유입되어 충남지역의 PM10, PM2.5 농도가 다소 높음.

표 3. 인접 대기오염측정소 측정값과 농도 비교(입자상 물질)

날짜	PM10(㎍/㎥)			PM2.5(㎍/㎥)
	이동차	홍성읍	주교면	이동차	홍성읍	주교면
11.16	68	71	82	46	59	58
11.17	29	30	31	16	21	18
11.18	41	47	50	27	36	35
11.19	54	50	57	33	35	36
11.20	56	48	59	27	27	32
11.21	43	43	51	24	29	28
11.22	28	24	30	14	16	17
평균	46	45	51	27	32	32

※ 환경기준 100 ㎍/㎥

<그림 3. PM10 시간 변화 >

※ 환경기준 35 ㎍/㎥

<그림 4. PM2.5 시간 변화 >

<가스상 물질>

□ SO2 농도는 0.003 ppm으로 홍성읍 0.004 ppm, 주교면 0.003 ppm과 비슷함

□ NO2 농도는 0.019 ppm으로 홍성읍 0.023 ppm보다 낮고, 주교면 0.015 ppm보다 높음

□ O3은 0.013 ppm으로 홍성읍 0.014 ppm과 비슷하고, 주교면 0.023 ppm보다 낮음

□ CO는 0.7 ppm으로 홍성읍 0.7 ppm, 주교면 0.9 ppm과 비슷함

표 4. 인접 대기오염측정소 측정값과 농도 비교(가스상 물질)

날짜	SO2(ppm)			NO2(ppm)
	이동차	홍성읍	주교면	이동차	홍성읍	주교면
11.16	0.003	0.005	0.004	0.023	0.026	0.017
11.17	0.003	0.005	0.003	0.019	0.021	0.015
11.18	0.003	0.004	0.004	0.020	0.025	0.016
11.19	0.003	0.004	0.004	0.017	0.018	0.012
11.20	0.003	0.003	0.003	0.022	0.024	0.020
11.21	0.002	0.003	0.003	0.020	0.026	0.016
11.22	0.002	0.003	0.002	0.015	0.018	0.012
평균	0.003	0.004	0.003	0.019	0.023	0.015

날짜	O3(ppm)			CO(ppm)
	이동차	홍성읍	주교면	이동차	홍성읍	주교면
11.16	0.016	0.014	0.027	0.7	0.8	0.9
11.17	0.012	0.013	0.021	0.6	0.6	0.8
11.18	0.011	0.007	0.015	0.7	0.8	1.0
11.19	0.019	0.019	0.027	0.7	0.7	1.0
11.20	0.014	0.017	0.019	0.6	0.6	0.9
11.21	0.014	0.013	0.027	0.6	0.6	0.9
11.22	0.007	0.015	0.026	0.7	0.5	0.7
평균	0.013	0.014	0.023	0.7	0.7	0.9