	대기환경 모니터링 결과

1		현 황

□ 측정지점 : 서천군 장항읍 성화로 26-6 (서천군민체육관)

□ 측정구분 : 공업단지 민원

□ 측정항목 : PM10, PM2.5, NO2, SO2, CO, O3 등

□ 측정방법 : 이동측정시스템 이용 24시간 연속측정

□ 측정기간 : 2018. 11. 22.～ 11. 29.(8일간)

측정일	11. 22	11. 23 ~ 11. 29	비 고
조치사항	예비측정	정상측정

1. 온도 : 평균 6.2 ℃ 2. 습도 : 평균 70.7 % 3. 주풍향 : 북동풍 4. 풍속 : 평균 1.5 m/s, 시간최대 3.4 m/s

<그림 1. 풍배도 및 기상상태, 측정지점 위치>

2		측정 결과

<일반항목>

□ PM10 : 일평균 농도는 29∼104㎍/㎥로 24시간 도 환경기준(80 ㎍/㎥) 1회 초과

□ PM2.5 : 일평균 농도는 16∼36㎍/㎥로 24시간 도 환경기준 (40 ㎍/㎥) 만족함

□ NO₂: 일평균 농도 범위는 0.001～0.023ppm으로 1시간 도 환경기준(0.08ppm) 및 24시간 도 환경기준(0.04ppm) 모두 만족함

□ SO2 : 일평균측정값은 0.002~0.006ppm으로 1시간 도 환경기준(0.10ppm) 및

24시간 도 환경기준(0.03ppm) 모두 만족함

표 1. 대기오염물질 측정결과(일반항목)

항목 날짜	SO2 (ppm)	NO2 (ppm)	PM10 (㎍/㎥)	PM2.5 (㎍/㎥)	O3 (ppm)	CO (ppm)	비고
11.23	0.002	0.002	29	16	0.020	0.4
11.24	0.002	0.001	36	22	0.015	0.5
11.25	0.002	0.001	33	21	0.019	0.5
11.26	0.006	0.012	53	36	0.020	0.9
11.27	0.004	0.023	46	29	0.016	0.6
11.28	0.003	0.015	104	23	0.018	0.4
11.29	0.004	0.020	70	18	0.011	0.6
환경기준	0.05 / 일 0.15 / 시간	0.06 / 일 0.1 / 시간	100 / 일	35 / 일	0.06 / 8시간 0.1 / 시간	9 / 8시간 25 / 시간
충청남도 환경기준	0.03 / 일 0.10/ 시간	0.04 / 일 0.08 / 시간	80 / 일	40 / 일	0.06 / 8시간 0.1 / 시간	5/ 8시간 10 / 시간

<VOCs 등 기타항목>

□ 벤젠은 0.3 ㎍/㎥으로 충청남도 환경기준(3 ㎍/㎥)을 만족함

□ 다른 VOCs에서는 톨루엔 0.2, 에틸벤젠 0.1, 스틸렌 0 ppb 검출

표 2. 대기오염물질 측정결과(기타항목)

구분		Benzene (㎍/㎥)	Toluene (ppb)	Ethylbenzene (ppb)	Styrene (ppb)
측정기간평균		0.3	0.2	0.1	0
환경기준	충남도	3.0	해 당 없 음
	국가	5.0	해 당 없 음

<그림 2.  Benzene, Toluene 풍향별 농도 변화 >

3		인접 대기오염측정소와 농도 비교

<인접 대기오염측정소>

- 서 면 : 서면 서인로 761, 보건지소 옥상

- 서천읍 : 서천읍 서천로 14번길 20, 문예의전당 공터

<입자상 물질>

□ PM10의 측정기간 평균농도는 53 ㎍/㎥로 주변 서면 66 ㎍/㎥보다 낮고, 서천읍 56 ㎍/㎥과 비슷함

□ PM2.5는 24 ㎍/㎥로 서면 26 ㎍/㎥, 서천읍 27 ㎍/㎥과 비슷함

□ 미세먼지(PM10, PM2.5)의 시간별 농도변화는 주변 측정소와 비슷한 경향을 보임(그림 3, 4참조)

□ 11월 28일 황사를 포함한 국내외 미세먼지의 영향으로 PM10 농도가 다소 높음

□ 11월 26~28일 대기정체로 국내 생성 미세먼지가 축적되고, 국외 미세먼지가 더해져 PM2.5 농도가 다소 높음

표 3. 인접 대기오염측정소 측정값과 농도 비교(입자상 물질)

날짜	PM10(㎍/㎥)			PM2.5(㎍/㎥)
	이동차	서면	서천읍	이동차	서면	서천읍
11.23	29	27	32	16	14	16
11.24	36	46	47	22	28	30
11.25	33	36	41	21	23	23
11.26	53	50	59	36	34	35
11.27	46	56	59	29	33	37
11.28	104	148	80	23	25	23
11.29	70	98	76	18	24	28
평균	53	66	56	24	26	27

※ 환경기준 100 ㎍/㎥

<그림 3. PM10 시간 변화 >

※ 환경기준 35 ㎍/㎥

<그림 4. PM2.5 시간 변화 >

<가스상 물질>

□ SO2 농도는 0.003 ppm으로 서면 0.003 ppm, 서천읍 0.003 ppm과 비슷함

□ NO2 농도는 0.011 ppm으로 서면 0.015 ppm, 서천읍 0.021 ppm보다 낮음

□ O3은 0.017 ppm으로 서면 0.027 ppm보다 낮고, 서천읍 0.012 ppm보다 높음

□ CO는 0.6 ppm으로 서면 0.6 ppm, 서천읍 0.5 ppm과 비슷함

표 4. 인접 대기오염측정소 측정값과 농도 비교(가스상 물질)

날짜	SO2(ppm)			NO2(ppm)
	이동차	서면	서천읍	이동차	서면	서천읍
11.23	0.002	0.003	0.003	0.002	0.012	0.018
11.24	0.002	0.003	0.003	0.001	0.014	0.018
11.25	0.002	0.003	0.003	0.001	0.013	0.017
11.26	0.006	0.003	0.003	0.012	0.014	0.019
11.27	0.004	0.003	0.003	0.023	0.015	0.026
11.28	0.003	0.003	0.003	0.015	0.015	0.021
11.29	0.004	0.004	0.003	0.020	0.020	0.026
평균	0.003	0.003	0.003	0.011	0.015	0.021

날짜	O3(ppm)			CO(ppm)
	이동차	서면	서천읍	이동차	서면	서천읍
11.23	0.020	0.029	0.014	0.4	0.6	0.5
11.24	0.015	0.025	0.009	0.5	0.6	0.4
11.25	0.019	0.027	0.009	0.5	0.6	0.4
11.26	0.020	0.033	0.010	0.9	0.6	0.5
11.27	0.016	0.032	0.015	0.6	0.6	0.6
11.28	0.018	0.025	0.016	0.4	0.6	0.5
11.29	0.011	0.018	0.013	0.6	0.7	0.6
평균	0.017	0.027	0.012	0.6	0.6	0.5