	대기환경 모니터링 결과

1		현 황

□ 측정지점 : 천안시 동남구 목천읍 목천안터1길 15(농업기술센터)

□ 측정구분 : 민원지역 대기질 모니터링

□ 측정항목 : PM10, PM2.5, NO2, SO2, CO, O3 등

□ 측정방법 : 이동측정시스템 이용 24시간 연속측정

□ 측정기간 : 2018. 11. 29.～ 12. 5.(7일간)

측정일	11. 29	11. 30 ~ 12. 5	비 고
조치사항	예비측정	정상측정

1. 온도 : 평균 5.6 ℃ 2. 습도 : 평균 75.5 % 3. 주풍향 : 북동풍 4. 풍속 : 평균 0.6 m/s, 시간최대 1.6 m/s

<그림 1. 풍배도 및 기상상태, 측정지점 위치>

2		측정 결과

<일반항목>

□ PM10 : 일평균 농도는 21∼66㎍/㎥로 24시간 도 환경기준(80 ㎍/㎥) 만족함

□ PM2.5 : 일평균 농도는 8∼32㎍/㎥로 24시간 도 환경기준 (40 ㎍/㎥) 만족함

□ SO2 : 일평균측정값은 0.002~0.004ppm으로 1시간 도 환경기준(0.10ppm) 및

24시간 도 환경기준(0.03ppm) 모두 만족함

□ CO : 일평균 농도 범위는 0.4～0.7ppm으로 1시간 도 환경기준(10 ppm) 및 8시간 도 환경기준(5 ppm) 모두 만족함

표 1. 대기오염물질 측정결과(일반항목)

항목 날짜	SO2 (ppm)	PM10 (㎍/㎥)	PM2.5 (㎍/㎥)	O3 (ppm)	CO (ppm)	비고
11.30	0.004	66	30	0.010	0.7
12.1	0.002	43	24	0.010	0.6
12.2	0.002	53	32	0.012	0.6
12.3	0.002	37	22	0.013	0.5
12.4	0.002	34	14	0.019	0.5
12.5	0.002	21	8	0.018	0.4
환경기준	0.05 / 일 0.15 / 시간	100 / 일	35 / 일	0.06 / 8시간 0.1 / 시간	9 / 8시간 25 / 시간
충청남도 환경기준	0.03 / 일 0.10/ 시간	80 / 일	40 / 일	0.06 / 8시간 0.1 / 시간	5/ 8시간 10 / 시간

<VOCs 등 기타항목>

□ 벤젠은 0.3 ㎍/㎥으로 충청남도 환경기준(3 ㎍/㎥)을 만족함

□ 다른 VOCs에서는 톨루엔 1.0, 에틸벤젠 0.1, 스틸렌 0.1 ppb 검출

표 2. 대기오염물질 측정결과(기타항목)

구분		Benzene (㎍/㎥)	Toluene (ppb)	Ethylbenzene (ppb)	Styrene (ppb)
측정기간평균		0.3	1.0	0.1	0.1
환경기준	충남도	3.0	해 당 없 음
	국가	5.0	해 당 없 음

<그림 2.  Benzene, Toluene 풍향별 농도 변화 >

3		인접 대기오염측정소와 농도 비교

<인접 대기오염측정소>

- 백석동 : 백석산업단지

- 성성동 : 서북부대로변(성성동 1-70)

<입자상 물질>

□ PM10의 측정기간 평균농도는 42 ㎍/㎥로 주변 백석동 56 ㎍/㎥, 성성동 66 ㎍/㎥ 보다 낮았음

□ PM2.5는 22 ㎍/㎥로 백석동 29 ㎍/㎥, 성성동 34 ㎍/㎥보다 낮았음

□ 미세먼지(PM10, PM2.5)의 시간별 농도변화는 주변 측정소와 비슷한 경향을 보임(그림 3, 4참조)

□ 11월 30일 ~ 12월 2일  대기정체로 황사를 포함한 국내·외 미세먼지가 축적되어 PM10, PM2.5농도가 다소 높음

표 3. 인접 대기오염측정소 측정값과 농도 비교(입자상 물질)

날짜	PM10(㎍/㎥)			PM2.5(㎍/㎥)
	이동차	백석동	성성동	이동차	백석동	성성동
11.30	66	80	96	30	33	38
12.1	43	64	78	24	34	42
12.2	53	65	73	32	34	42
12.3	37	41	45	22	-	33
12.4	34	44	46	14	-	25
12.5	21	41	58	8	13	22
평균	42	56	66	22	29	34

※백석동 PM2.5 장비점검으로 데이터 사용불가

※ 환경기준 100 ㎍/㎥

<그림 3. PM10 시간 변화 >

※ 환경기준 35 ㎍/㎥

<그림 4. PM2.5 시간 변화 >

<가스상 물질>

□ SO2 농도는 0.002 ppm으로 백석동 0.004 ppm, 성성동 0.004 ppm보다 낮음

□ O3은 0.014 ppm으로 백석동 0.015 ppm과 비슷하고, 성성동 0.008 ppm보다 높음

□ CO는 0.6 ppm으로 백석동 0.5 ppm, 성성동 0.6 ppm과 비슷함

표 4. 인접 대기오염측정소 측정값과 농도 비교(가스상 물질)

날짜	SO2(ppm)			O3(ppm)			CO(ppm)
	이동차	백석동	성성동	이동차	백석동	성성동	이동차	백석동	성성동
11.30	0.004	0.006	0.005	0.010	0.012	0.002	0.7	0.5	0.8
12.1	0.002	0.004	0.004	0.010	0.010	0.004	0.6	0.5	0.7
12.2	0.002	0.003	0.004	0.012	0.017	0.010	0.6	0.5	0.7
12.3	0.002	0.003	0.003	0.013	0.016	0.011	0.5	0.5	0.5
12.4	0.002	0.004	0.003	0.019	0.021	0.014	0.5	0.5	0.5
12.5	0.002	0.003	0.003	0.018	0.012	0.006	0.4	0.4	0.5
평균	0.002	0.004	0.004	0.014	0.015	0.008	0.6	0.5	0.6