	대기환경 모니터링 결과

1		현 황

□ 측정지점 : 아산시 음봉면 아산온천로 517 (음봉초등학교)

□ 측정구분 : 대기환경 피해민원

□ 측정항목 : PM10, PM2.5, NO2, SO2, CO, O3 등

□ 측정방법 : 이동측정시스템 이용 24시간 연속측정

□ 측정기간 : 2019. 1. 19.～ 1. 25.(7일간)

측정일	1. 18	1. 19 ~ 1. 25	비 고
조치사항	예비측정	정상측정

1. 온도 : 평균 –0.9 ℃ 2. 습도 : 평균 65.3 % 3. 주풍향 : 북서풍 4. 풍속 : 평균 0.8 m/s, 시간최대 2.6 m/s

<그림 1. 풍배도 및 기상상태, 측정지점 위치>

2		측정 결과

<일반항목>

□ PM10 : 일평균 농도는 38∼90㎍/㎥로 24시간 도 환경기준(80 ㎍/㎥) 1회 초과

□ PM2.5 : 일평균 농도는 20∼58㎍/㎥로 24시간 도 환경기준 (40 ㎍/㎥) 1회 초과

□ NO₂: 일평균 농도 범위는 0.009～0.022ppm으로 1시간 도 환경기준(0.08ppm) 및 24시간 도 환경기준(0.04ppm) 모두 만족함

□ SO2 : 일평균측정값은 0.003~0.005ppm으로 1시간 도 환경기준(0.10ppm) 및

24시간 도 환경기준(0.03ppm) 모두 만족함

표 1. 대기오염물질 측정결과(일반항목)

항목 날짜	SO2 (ppm)	NO2 (ppm)	PM10 (㎍/㎥)	PM2.5 (㎍/㎥)	O3 (ppm)	CO (ppm)	비고
1.19	0.004	0.021	90	58	0.034	0.7
1.20	0.004	0.009	61	26	0.046	0.5
1.21	0.003	0.015	40	20	0.037	0.6
1.22	0.003	0.018	67	33	0.032	0.8
1.23	0.004	0.019	67	33	0.036	0.9
1.24	0.005	0.022	44	25	0.027	0.9
1.25	0.003	0.016	38	23	0.025	1.0
환경기준	0.05 / 일 0.15 / 시간	0.06 / 일 0.1 / 시간	100 / 일	35 / 일	0.06 / 8시간 0.1 / 시간	9 / 8시간 25 / 시간
충청남도 환경기준	0.03 / 일 0.10/ 시간	0.04 / 일 0.08 / 시간	80 / 일	40 / 일	0.06 / 8시간 0.1 / 시간	5/ 8시간 10 / 시간

<VOCs 등 기타항목>

□ 벤젠은 0.7 ㎍/㎥으로 충청남도 환경기준(3 ㎍/㎥)을 만족함

□ 다른 VOCs에서는 톨루엔 5.3 ppb으로 다소 높았고, 에틸벤젠 1.2 ppb검출

□ 톨루엔은 측정위치의 서풍방향에서 농도가 높게 나타남

표 2. 대기오염물질 측정결과(기타항목)

구분		Benzene (㎍/㎥)	Toluene (ppb)	Ethylbenzene (ppb)
측정기간평균		0.7	5.3	1.2
환경기준	충남도	3.0	해 당 없 음
	국가	5.0	해 당 없 음

<그림 2.  Benzene, Toluene 풍향별 농도 변화 >

3		인접 대기오염측정소와 농도 비교

<인접 대기오염측정소>

- 모종동 : 아산시 번영로 224번길 20, 아산시보건소

- 둔포면 : 둔포면 석곡리 1481 (중앙공원로 43)

<입자상 물질>

□ PM10의 측정기간 평균농도는 58 ㎍/㎥로 주변 모종동 70 ㎍/㎥, 둔포면 76 ㎍/㎥보다 낮음

□ PM2.5는 31 ㎍/㎥로 모종동 45 ㎍/㎥, 둔포면 43 ㎍/㎥보다 낮음

□ 미세먼지(PM10, PM2.5)의 시간별 농도변화는 주변 측정소와 비슷한 경향을 보임(그림 3, 4참조)

□ 1월 19, 23일 대기 정체와 국외 미세먼지 유입 영향으로 국내·외 미세먼지가 축적되어 PM10, PM2.5 농도가 높음

표 3. 인접 대기오염측정소 측정값과 농도 비교(입자상 물질)

날짜	PM10(㎍/㎥)			PM2.5(㎍/㎥)
	이동차	모종동	둔포면	이동차	모종동	둔포면
1.19	90	124	128	58	92	88
1.20	61	66	70	26	39	39
1.21	40	42	49	20	24	20
1.22	67	72	76	33	41	34
1.23	67	84	88	33	56	54
1.24	44	46	60	25	27	27
1.25	38	55	61	23	38	40
평균	58	70	76	31	45	43

※ 환경기준 100 ㎍/㎥

<그림 3. PM10 시간 변화 >

※ 환경기준 35 ㎍/㎥

<그림 4. PM2.5 시간 변화 >

<가스상 물질>

□ SO2 농도는 0.004 ppm으로 모종동 0.005 ppm, 둔포면 0.005 ppm과 비슷함

□ NO2 농도는 0.017 ppm으로 모종동 0.029 ppm, 둔포면 0.024 ppm보다 낮음

□ O3는 0.034 ppm으로 모종동 0.015 ppm, 둔포면 0.021 ppm보다 높음

□ CO는 0.8 ppm으로 모종동 0.8 ppm과 비슷하고, 둔포면 0.6 ppm보다 높음

표 4. 인접 대기오염측정소 측정값과 농도 비교(가스상 물질)

날짜	SO₂(ppm)			NO₂(ppm)
	이동차	모종동	둔포면	이동차	모종동	둔포면
1.19	0.004	0.005	0.004	0.021	0.036	0.033
1.20	0.004	0.005	0.004	0.009	0.013	0.010
1.21	0.003	0.003	0.004	0.015	0.016	0.016
1.22	0.003	0.005	0.004	0.018	0.027	0.023
1.23	0.004	0.007	0.005	0.019	0.034	0.022
1.24	0.005	0.007	0.007	0.022	0.037	0.028
1.25	0.003	0.004	0.004	0.016	0.039	0.033
평균	0.004	0.005	0.005	0.017	0.029	0.024

날짜	O₃(ppm)			CO(ppm)
	이동차	모종동	둔포면	이동차	모종동	둔포면
1.19	0.034	0.010	0.017	0.7	1.1	0.9
1.20	0.046	0.023	0.027	0.5	0.6	0.5
1.21	0.037	0.018	0.022	0.6	0.6	0.5
1.22	0.032	0.015	0.019	0.8	0.9	0.6
1.23	0.036	0.014	0.023	0.9	0.9	0.7
1.24	0.027	0.011	0.016	0.9	0.8	0.6
1.25	0.025	0.015	0.020	1.0	1.0	0.6
평균	0.034	0.015	0.021	0.8	0.8	0.6