	대기환경 모니터링 결과

1		현 황

□ 측정지점 : 당진시 송악읍 신복운로 41(복운공원 공터)

□ 측정구분 : 대기환경 피해민원

□ 측정항목 : PM10, PM2.5, NO2, SO2, CO, O3 등

□ 측정방법 : 이동측정시스템 이용 24시간 연속측정

□ 측정기간 : 2019. 2. 1.～ 2. 7.(7일간)

측정일	1. 31	2. 1 ~ 2. 7	비 고
조치사항	예비측정	정상측정

1. 온도 : 평균 1.7 ℃ 2. 습도 : 평균 68.4 % 3. 주풍향 : 북풍 4. 풍속 : 평균 0.4 m/s, 시간최대 1.2 m/s

<그림 1. 풍배도 및 기상상태, 측정지점 위치>

2		측정 결과

<일반항목>

□ PM10 : 일평균 농도는 39∼112㎍/㎥로 24시간 도 환경기준(80 ㎍/㎥) 3회 초과

□ PM2.5 : 일평균 농도는 20∼49㎍/㎥로 24시간 도 환경기준 (40 ㎍/㎥) 1회 초과

□ NO₂: 일평균 농도 범위는 0.009～0.025ppm으로 1시간 도 환경기준(0.08ppm) 및 24시간 도 환경기준(0.04ppm) 모두 만족함

□ SO2 : 일평균측정값은 0.002~0.003ppm으로 1시간 도 환경기준(0.10ppm) 및

24시간 도 환경기준(0.03ppm) 모두 만족함

표 1. 대기오염물질 측정결과(일반항목)

항목 날짜	SO2 (ppm)	NO2 (ppm)	PM10 (㎍/㎥)	PM2.5 (㎍/㎥)	O3 (ppm)	CO (ppm)	비고
2.1	0.003	0.019	39	20	0.034	0.4
2.2	0.003	0.025	61	36	0.034	0.4
2.3	0.002	0.017	46	27	0.032	0.4
2.4	0.003	0.013	73	31	0.041	0.4
2.5	0.002	0.025	95	37	0.040	0.5
2.6	0.003	0.025	112	38	0.033	0.5
2.7	0.003	0.009	105	49	0.034	0.6
환경기준	0.05 / 일 0.15 / 시간	0.06 / 일 0.1 / 시간	100 / 일	35 / 일	0.06 / 8시간 0.1 / 시간	9 / 8시간 25 / 시간
충청남도 환경기준	0.03 / 일 0.10/ 시간	0.04 / 일 0.08 / 시간	80 / 일	40 / 일	0.06 / 8시간 0.1 / 시간	5/ 8시간 10 / 시간

<VOCs>

□ 벤젠은 0.3 ㎍/㎥으로 충청남도 환경기준(3 ㎍/㎥)을 만족함

□ 다른 VOCs에서는 톨루엔 4.3 ppb으로 다소 높았고, 에틸벤젠 1.0 ppb검출

표 2. 대기오염물질 측정결과(VOCs항목)

구분		Benzene (㎍/㎥)	Toluene (ppb)	Ethylbenzene (ppb)
측정기간평균		0.3	4.3	1.0
환경기준	충남도	3.0	해 당 없 음
	국가	5.0	해 당 없 음

<그림 2.  Benzene, Toluene 풍향별 농도 변화 >

<기타항목>

표 3. 대기오염물질 측정결과(NH3)

	2.1	2.2	2.3	2.4	2.5	2.6	2.7	평균
NH3	10.8	19.0	20.9	6.0	13.4	25.5	13.3	15.8
환경기준	해 당 없 음

3		인접 대기오염측정소와 측정기간 평균농도 비교

<인접 대기오염측정소>

- 송산면 : 송산면 유곡리 342-37, 공공하폐수처리시설

- 당진시청사 : 시청1로 당진시청 3층 야외공간

<입자상 물질>

□ PM10는 76 ㎍/㎥로 주변 송산면 90 ㎍/㎥보다 낮고, 당진시청사 66 ㎍/㎥보다 높음

□ PM2.5는 34 ㎍/㎥로 송산면 40 ㎍/㎥보다 낮고, 당진시청사 33 ㎍/㎥과 비슷함

□ 미세먼지(PM10, PM2.5)의 시간별 농도변화는 주변 측정소와 비슷한 경향을 보임(그림 3, 4참조)

□ 2월 2일 대기 정체로 국내·외 미세먼지가 축적되어 한반도 중서부지역을 중심으로 PM2.5농도가 높음

□ 2월 3일 약한 황사(전일 중국 내몽골 고원에서 발원)발생

□ 2월 4~7일 황사의 잔류 영향과 국외 미세먼지 유입, 대기 정체로 국내 생성 미세먼지가 축적되어 PM10, PM2.5농도가 높음

표 4. 인접 대기오염측정소 측정값과 농도 비교(입자상 물질)

날짜	PM10(㎍/㎥)			PM2.5(㎍/㎥)
	이동차	송산면	당진시청사	이동차	송산면	당진시청사
2.1	39	47	35	20	23	22
2.2	61	71	56	36	44	36
2.3	46	64	45	27	42	33
2.4	73	112	75	31	41	35
2.5	95	110	110	37	41	43
2.6	112	113	86	38	44	32
2.7	105	111	58	49	45	32
평균	76	90	66	34	40	33

※ 환경기준 100 ㎍/㎥

<그림 3. PM10 시간 변화 >

※ 환경기준 35 ㎍/㎥

<그림 4. PM2.5 시간 변화 >

<가스상 물질>

□ SO2 농도는 0.003 ppm으로 송산면 0.008 ppm보다 낮고, 당진시청사 0.004 ppm과 비슷함

□ NO2 농도는 0.019 ppm으로 송산면 0.016 ppm, 당진시청사 0.014 ppm보다 높음

□ O3 농도는 0.035 ppm으로 송산면 0.028 ppm, 당진시청사 0.026 ppm보다 높음

□ CO 농도는 0.5 ppm으로 송산면 0.9 ppm보다 낮고, 당진시청사 0.5 ppm과 비슷함

표 5. 인접 대기오염측정소 측정값과 농도 비교(가스상 물질)

날짜	SO₂(ppm)			NO₂(ppm)
	이동차	송산면	당진시청사	이동차	송산면	당진시청사
2.1	0.003	0.007	0.004	0.019	0.014	0.018
2.2	0.003	0.004	0.005	0.025	0.014	0.015
2.3	0.002	0.005	0.004	0.017	0.015	0.012
2.4	0.003	0.017	0.004	0.013	0.017	0.013
2.5	0.002	0.004	0.004	0.025	0.012	0.018
2.6	0.003	0.005	0.004	0.025	0.018	0.015
2.7	0.003	0.017	0.005	0.009	0.019	0.007
평균	0.003	0.008	0.004	0.019	0.016	0.014

날짜	O₃(ppm)			CO(ppm)
	이동차	송산면	당진시청사	이동차	송산면	당진시청사
2.1	0.034	0.025	0.017	0.4	0.6	0.5
2.2	0.034	0.029	0.026	0.4	0.6	0.5
2.3	0.032	0.027	0.025	0.4	0.8	0.6
2.4	0.041	0.028	0.024	0.4	1.3	0.5
2.5	0.040	0.030	0.024	0.5	0.7	0.6
2.6	0.033	0.030	0.030	0.5	0.7	0.5
2.7	0.034	0.029	0.033	0.6	1.4	0.5
평균	0.035	0.028	0.026	0.5	0.9	0.5