	대기환경 모니터링 결과

1		현 황

□ 측정지점 : 아산시 온천대로 1122번길 16-4(득산농공단지 관리사무소)

□ 측정구분 : 대기환경 피해민원

□ 측정항목 : PM10, PM2.5, NO2, SO2, CO, O3, 중금속 등

□ 측정방법 : 이동측정시스템 이용 24시간 연속측정

□ 측정기간 : 2019. 2. 22.～ 2. 28.(7일간)

측정일	2. 21	2. 22 ~ 2. 28	비 고
조치사항	예비측정	정상측정

1. 온도 : 평균 3.4 ℃ 2. 습도 : 평균 64.2 % 3. 주풍향 : 북서풍 4. 풍속 : 평균 0.5 m/s, 시간최대 1.4 m/s

<그림 1. 풍배도 및 기상상태, 측정지점 위치>

2		측정 결과

<일반항목>

□ PM10 : 일평균 농도는 51∼105㎍/㎥로 24시간 도 환경기준(80 ㎍/㎥) 3회 초과

□ PM2.5 : 일평균 농도는 31∼75㎍/㎥로 24시간 도 환경기준 (40 ㎍/㎥) 6회 초과

□ SO2 : 일평균측정값은 0.003~0.006ppm으로 1시간 도 환경기준(0.10ppm) 및

24시간 도 환경기준(0.03ppm) 모두 만족함

□ NO₂: 일평균 농도 범위는 0.021～0.036ppm으로 1시간 도 환경기준(0.08ppm) 및 24시간 도 환경기준(0.04ppm) 모두 만족함

표 1. 대기오염물질 측정결과(일반항목)

항목 일자		PM10 (㎍/㎥)	PM2.5 (㎍/㎥)	SO2 (ppm)	NO2 (ppm)	O3 (ppm)	CO (ppm)	비고
2.22		80	63	0.004	0.034	0.035	0.7
2.23		75	57	0.003	0.031	0.034	0.7
2.24		73	61	0.004	0.021	0.048	0.7
2.25		105	75	0.005	0.027	0.043	0.8
2.26		51	31	0.006	0.034	0.038	0.5
2.27		74	52	0.005	0.035	0.039	0.7
2.28		96	68	0.004	0.036	0.035	0.7
환경기준	국가	100 / 일	35 / 일	0.05 / 일 0.15 / 시간	0.06 / 일 0.1 / 시간	0.06 / 8시간 0.1 / 시간	9 / 8시간 25 / 시간
	충청남도	80 / 일	40 / 일	0.03 / 일 0.10/ 시간	0.04 / 일 0.08 / 시간	0.06 / 8시간 0.1 / 시간	5/ 8시간 10 / 시간

<VOCs>

□ VOCs(벤젠, 톨루엔, 에틸벤젠 등)는 장비 이상으로 데이터 사용불가

<기타항목>

□ NH3 일평균농도는 17.1~36.0 ppb, 측정기간 평균농도는 25.2 ppb 이였음.

표 2. 대기오염물질 측정결과(NH3)

일자 항목	2.22	2.23	2.24	2.25	2.26	2.27	2.28	평균
NH3 (ppb)	17.1	22.3	24.9	23.7	25.1	36.0	27.5	25.2
환경기준	해 당 없 음

<중금속>

□ 중금속류의 측정기간 평균 농도분포는 Fe > Al > Zn > Ca 순으로 나타났고, Fe가 가장 높은 농도분포를 보였음(그림 2.)

□ 납(Pb)의 일평균농도는 0.0309~0.0478 ㎍/㎥, 측정기간 평균농도는 0.0361 ㎍/㎥으로 연평균 환경기준(0.5 ㎍/㎥)을 만족함(표 3.)

<그림 2. 중금속류 측정기간 평균 농도분포>

<그림 3. 납 측정기간 농도, 풍향별 농도장미>

표 3. 대기오염물질 측정결과(중금속 19종)

(단위 : ㎍/㎥)

항목 일자	LEAD	ALUMINIUM	CALCIUM	TITANIUM	VANADIUM	CHROMIUM	MANGANESE	IRON	COBALT	NICKEL	COPPER	ZINC	ARSENIC	SELENIUM	PALLADIUM	SILVER	CADMIUM	TIN	ANTIMONY
	Pb	Al	Ca	Ti	V	Cr	Mn	Fe	Co	Ni	Cu	Zn	As	Se	Pd	Ag	Cd	Sn	Sb
2.22	0.0366	0.3173	0.0686	0.0147	0.0054	0.0050	0.0273	0.4053	0.0000	0.0028	0.0157	0.1275	0.0053	0.0037	0.0099	0.0036	0.0017	0.0010	0.0028
2.23	0.0327	0.1486	0.0852	0.0122	0.0026	0.0222	0.0206	0.2960	0.0002	0.0028	0.0226	0.0853	0.0057	0.0030	0.0091	0.0035	0.0010	0.0002	0.0027
2.24	0.0309	0.1372	0.0555	0.0090	0.0104	0.0015	0.0131	0.2443	0.0000	0.0036	0.0077	0.0903	0.0055	0.0055	0.0101	0.0033	0.0008	0.0006	0.0019
2.25	0.0478	0.2758	0.0896	0.0133	0.0091	0.0013	0.0276	0.4443	0.0000	0.0036	0.0100	0.1212	0.0079	0.0046	0.0073	0.0036	0.0015	0.0197	0.0028
2.26	0.0326	0.1125	0.0656	0.0121	0.0030	0.0117	0.0176	0.2477	0.0001	0.0011	0.0127	0.0589	0.0059	0.0013	0.0115	0.0035	0.0003	0.0012	0.0028
평균	0.0361	0.1983	0.0729	0.0123	0.0061	0.0083	0.0212	0.3275	0.0001	0.0028	0.0137	0.0966	0.0061	0.0036	0.0096	0.0035	0.0011	0.0045	0.0026
환경기준 (연평균)	국가 0.5	해 당 없 음
	충청남도 0.3

※ 2.27.~2.28. 장비 이상으로 데이터 사용불가

3		인접 대기오염측정소와 측정기간 평균농도 비교

<인접 대기오염측정소>

- 모종동 : 아산시 번영로 224번길 20, 아산시보건소

- 배방읍 : 아산시 배방읍 배방로 38, 배방읍 행정복지센터

<입자상 물질>

□ PM10는 79 ㎍/㎥로 주변 모종동 90 ㎍/㎥, 배방읍 88 ㎍/㎥보다 낮음

□ PM2.5는 58 ㎍/㎥로 모종동 63 ㎍/㎥, 배방읍 63 ㎍/㎥보다 낮음

□ 미세먼지(PM10, PM2.5)의 시간별 농도변화는 주변 측정소와 비슷한 경향을 보임(그림 4, 5참조)

□ 2월 22~25, 27~28일 서쪽지역으로 국외 미세먼지가 유입되고, 대기 정체로 국내 생성 미세먼지가 더해져 대부분 지역에서 미세먼지 농도가 높음

표 4. 인접 대기오염측정소 측정값과 농도 비교(입자상 물질)

일자	PM10(㎍/㎥)			PM2.5(㎍/㎥)
	이동차	모종동	배방읍	이동차	모종동	배방읍
2.22	80	92	90	63	68	69
2.23	75	94	87	57	67	66
2.24	73	81	80	61	61	64
2.25	105	107	96	75	80	73
2.26	51	52	59	31	28	32
2.27	74	74	76	52	47	50
2.28	96	133	127	68	93	90
평균	79	90	88	58	63	63

※ 환경기준 100 ㎍/㎥

<그림 4. PM10 시간 변화 >

※ 환경기준 35 ㎍/㎥

<그림 5. PM2.5 시간 변화 >

<가스상 물질>

□ SO2 농도는 0.004 ppm으로 모종동 0.006 ppm, 배방읍 0.005 ppm보다 낮음

□ NO2 농도는 0.031 ppm으로 모종동 0.033 ppm, 배방읍 0.033 ppm과 비슷함

□ O3 농도는 0.039 ppm으로 모종동 0.020 ppm, 배방읍 0.021 ppm보다 높음

□ CO 농도는 0.7 ppm으로 모종동 0.8 ppm, 배방읍 0.7 ppm과 비슷함

표 5. 인접 대기오염측정소 측정값과 농도 비교(가스상 물질)

일자	SO₂(ppm)			NO₂(ppm)
	이동차	모종동	배방읍	이동차	모종동	배방읍
2.22	0.004	0.005	0.005	0.034	0.038	0.040
2.23	0.003	0.005	0.004	0.031	0.035	0.038
2.24	0.004	0.006	0.005	0.021	0.027	0.029
2.25	0.005	0.007	0.006	0.027	0.029	0.030
2.26	0.006	0.006	0.006	0.034	0.028	0.026
2.27	0.005	0.006	0.005	0.035	0.036	0.033
2.28	0.004	0.008	0.007	0.036	0.037	0.035
평균	0.004	0.006	0.005	0.031	0.033	0.033

일자	O₃(ppm)			CO(ppm)
	이동차	모종동	배방읍	이동차	모종동	배방읍
2.22	0.035	0.013	0.014	0.7	0.9	0.8
2.23	0.034	0.015	0.014	0.7	1.0	0.8
2.24	0.048	0.028	0.030	0.7	0.7	0.6
2.25	0.043	0.023	0.025	0.8	0.9	0.7
2.26	0.038	0.020	0.020	0.5	0.7	0.6
2.27	0.039	0.015	0.017	0.7	0.7	0.6
2.28	0.035	0.023	0.024	0.7	1.0	0.8
평균	0.039	0.020	0.021	0.7	0.8	0.7