	대기환경 모니터링 결과

1		현 황

□ 측정지점 : 서산시 지곡면 무장산업로 26(오토밸리 어린이집)

□ 측정구분 : 무장산업단지 피해민원

□ 측정항목 : PM10, PM2.5, NO2, SO2, CO, O3 등

□ 측정방법 : 이동측정시스템 이용 24시간 연속측정

□ 측정기간 : 2019. 3. 20.～ 3. 26.(7일간)

측정일	3. 19	3. 20 ~ 3. 26	비 고
조치사항	예비측정	정상측정

1. 온도 : 평균 6.0 ℃ 2. 습도 : 평균 73.2 % 3. 주풍향 : 남서풍 또는 북서풍 4. 풍속 : 평균 2.7 m/s, 시간최대 7.8 m/s

<그림 1. 풍배도 및 기상상태, 측정지점 위치>

2		측정 결과

<일반항목>

□ PM10 : 일평균 농도는 24∼68㎍/㎥로 24시간 도 환경기준(80 ㎍/㎥) 만족함

□ PM2.5 : 일평균 농도는 11∼36㎍/㎥로 24시간 도 환경기준 (40 ㎍/㎥) 만족함

□ SO2 : 일평균측정값은 0.002~0.011ppm으로 1시간 도 환경기준(0.10ppm) 및

24시간 도 환경기준(0.03ppm) 모두 만족함

□ NO₂: 일평균 농도 범위는 0.005～0.026ppm으로 1시간 도 환경기준(0.08ppm) 및 24시간 도 환경기준(0.04ppm) 모두 만족함

표 1. 대기오염물질 측정결과(일반항목)

항목 일자		PM10 (㎍/㎥)	PM2.5 (㎍/㎥)	SO2 (ppm)	NO2 (ppm)	O3 (ppm)	CO (ppm)	비고
3.20		63	34	0.003	0.017	0.034	0.4
3.21		29	17	0.002	0.006	0.042	0.4
3.22		34	12	0.002	0.005	0.040	0.3
3.23		24	12	0.004	0.009	0.041	0.3
3.24		26	11	0.004	0.008	0.044	0.3
3.25		58	31	0.011	0.026	0.040	0.4
3.26		68	36	0.010	0.023	0.041	0.4
환경기준	국가	100 / 일	35 / 일	0.05 / 일 0.15 / 시간	0.06 / 일 0.1 / 시간	0.06 / 8시간 0.1 / 시간	9 / 8시간 25 / 시간
	충청남도	80 / 일	40 / 일	0.03 / 일 0.10/ 시간	0.04 / 일 0.08 / 시간	0.06 / 8시간 0.1 / 시간	5/ 8시간 10 / 시간

<VOCs>

□ 벤젠은 일평균농도 0.2~2.1 ㎍/㎥, 측정기간 평균 0.7 ㎍/㎥로 충청남도 환경기준(3.0 ㎍/㎥)을 만족하였음

□ 톨루엔 1.5 ㎍/㎥, 그 외 에틸벤젠 0.3, m,p-자일렌 0.5, o-자일렌 0.2, 스티렌 0.4 ㎍/㎥이 검출되었음

표 2. VOCs항목 측정결과

구분		Benzene (㎍/㎥)	Toluene (㎍/㎥)	Ethylbenzene (㎍/㎥)	m,p-Xylene (㎍/㎥)	o-Xylene (㎍/㎥)	Styrene (㎍/㎥)
3.20		0.7	3.3	0.7	1.6	0.6	0.6
3.21		0.7	1.6	0.2	0.4	0.2	0.4
3.22		0.6	0.9	0.2	0.3	0.1	0.2
3.23		0.3	0.8	0.1	0.2	0.2	0.2
3.24		0.2	0.8	0.1	0.2	0.2	0.1
3.25		0.7	0.9	0.2	0.3	0.2	0.2
3.26		2.1	1.2	0.0	0.5	0.5	0.0
측정기간 평균		0.7	1.5	0.3	0.5	0.2	0.4
환경기준 (연평균)	국가	5.0	해 당 없 음
	충청 남도	3.0	해 당 없 음

<기타항목>

□ H2S 일평균농도는 0.002~0.004 ppm, 측정기간 평균농도는 0.003 ppm 이였음

□ CO2 일평균농도는 403.01~430.10 ppm, 측정기간 평균농도는 421.15 ppm 이였음

□ CH4 일평균농도는 1.929~2.126 ppm, 측정기간 평균농도는 2.002 ppm 이였음

표 3. 대기오염물질 측정결과(H2S, CO2, CH4)

구분		H2S	CO2	CH4
3.20		0.003	429.38	2.023
3.21		0.002	418.96	1.970
3.22		0.002	416.54	1.957
3.23		0.003	419.95	1.978
3.24		0.003	420.29	1.987
3.25		0.004	430.10	2.126
3.26		0.004	403.01	1.929
측정기간 평균		0.003	421.15	2.002
환경기준	국가	해 당 없 음
	충청 남도	해 당 없 음

3		인접 대기오염측정소와 측정기간 평균농도 비교

<인접 대기오염측정소>

- 동문동 : 서산시 중앙로 38-1, 서산초등학교

- 태안읍 : 태안군 태안읍 군청6길, 태안군장애인복지관

<입자상 물질>

□ PM10는 43 ㎍/㎥로 주변 동문동 34 ㎍/㎥, 태안읍 37 ㎍/㎥보다 다소 높음

□ PM2.5는 22 ㎍/㎥로 동문동 13 ㎍/㎥, 태안읍 14 ㎍/㎥보다 다소 높음

□ 미세먼지(PM10, PM2.5)의 시간별 농도변화는 주변 측정소와 비슷한 경향을 보임(그림 4, 5참조)

□ 3월 20일 대기 정체로 국내·외 미세먼지가 축적되어 농도가 높았으며, 밤부터 강수와 대기 확산이 원활하여 점차 농도가 낮아졌음

□ 이동차의 3월 25일~26일 PM10, PM2.5 농도가 다른 측정소보다 다소 높았음

표 4. 인접 대기오염측정소 측정값과 농도 비교(입자상 물질)

일자	PM10(㎍/㎥)			PM2.5(㎍/㎥)
	이동차	동문동	태안읍	이동차	동문동	태안읍
3.20	63	43	52	34	21	23
3.21	29	31	33	17	18	17
3.22	34	41	47	12	11	13
3.23	24	25	29	12	8	12
3.24	26	30	30	11	7	7
3.25	58	34	28	31	11	9
3.26	68	35	40	36	14	14
평균	43	34	37	22	13	14

※ 환경기준 100 ㎍/㎥

<그림 4. PM10 시간 변화 >

※ 환경기준 35 ㎍/㎥

<그림 5. PM2.5 시간 변화 >

<가스상 물질>

□ SO2 농도는 0.005 ppm으로 동문동 0.003 ppm, 태안읍 0.003 ppm보다 다소 높음

□ NO2 농도는 0.013 ppm으로 동문동 0.011 ppm, 태안읍 0.008 ppm보다 다소 높음

□ O3 농도는 0.040 ppm으로 동문동 0.040 ppm과 같고, 태안읍 0.026 ppm보다 높음

□ CO 농도는 0.4 ppm으로 동문동 0.4 ppm, 태안읍 0.5 ppm과 비슷함

표 5. 인접 대기오염측정소 측정값과 농도 비교(가스상 물질)

일자	SO₂(ppm)			NO₂(ppm)
	이동차	동문동	태안읍	이동차	동문동	태안읍
3.20	0.003	0.003	0.003	0.017	0.026	0.017
3.21	0.002	0.003	0.002	0.006	0.009	0.008
3.22	0.002	0.003	0.004	0.005	0.005	0.006
3.23	0.004	0.003	0.003	0.009	0.009	0.007
3.24	0.004	0.002	0.003	0.008	0.010	0.008
3.25	0.011	0.003	0.003	0.026	0.008	0.006
3.26	0.010	0.003	0.003	0.023	0.008	0.006
평균	0.005	0.003	0.003	0.013	0.011	0.008

일자	O₃(ppm)			CO(ppm)
	이동차	동문동	태안읍	이동차	동문동	태안읍
3.20	0.034	0.033	0.027	0.4	0.6	0.6
3.21	0.042	0.044	0.033	0.4	0.5	0.5
3.22	0.040	0.042	0.025	0.3	0.3	0.4
3.23	0.041	0.037	0.023	0.3	0.3	0.4
3.24	0.044	0.037	0.023	0.3	0.3	0.4
3.25	0.040	0.043	0.026	0.4	0.4	0.4
3.26	0.041	0.041	0.028	0.4	0.4	0.5
평균	0.040	0.040	0.026	0.4	0.4	0.5