	대기환경 모니터링 결과

1		현 황

□ 측정지점 : 당진시 송악읍 신복운로 41(복운공원 공터)

□ 측정구분 : 주변 산업단지 대기환경 피해민원

□ 측정항목 : PM10, PM2.5, NO2, SO2, CO, O3, BTEX, 중금속 등

□ 측정방법 : 이동측정시스템 이용 24시간 연속측정

□ 측정기간 : 2019. 7. 30. ~ 8. 5.(7일간)

측정일	7. 29	7. 30 ~ 8. 5	비 고
조치사항	예비측정	정상측정

1. 온도 : 평균 28.0 ℃ 2. 습도 : 평균 86.6 % 3. 주풍향 : 북풍 4. 풍속 : 평균 0.5 m/s, 시간최대 1.7 m/s

<그림 1. 풍배도 및 기상상태, 측정지점 위치>

2		측정 결과

<일반항목>

□ PM10 : 일평균 농도는 16∼55㎍/㎥로 24시간 도 환경기준(80 ㎍/㎥) 만족함

□ PM2.5 : 일평균 농도는 7∼37㎍/㎥로 24시간 도 환경기준(40 ㎍/㎥) 만족함

□ SO2 : 일평균측정값은 0.002~0.004ppm으로 1시간 도 환경기준(0.10ppm) 및

24시간 도 환경기준(0.03ppm) 모두 만족함

□ NO₂: 일평균 농도 범위는 0.006～0.015ppm으로 1시간 도 환경기준(0.08ppm) 및 24시간 도 환경기준(0.04ppm) 모두 만족함

표 1. 대기오염물질 측정결과(일반항목)

항목 일자		PM10 (㎍/㎥)	PM2.5 (㎍/㎥)	SO2 (ppm)	NO2 (ppm)	O3 (ppm)	CO (ppm)	비고
7.30		16	7	0.002	0.006	0.018	0.5
7.31		17	7	0.002	0.008	0.014	0.5
8.1		17	9	0.002	0.011	0.007	0.5
8.2		27	15	0.004	0.013	0.014	0.7
8.3		30	17	0.003	0.014	0.031	0.7
8.4		38	25	0.003	0.012	0.023	0.6
8.5		55	37	0.003	0.015	0.026	0.6
환경기준	국가	100 / 일	35 / 일	0.05 / 일 0.15 / 시간	0.06 / 일 0.1 / 시간	0.06 / 8시간 0.1 / 시간	9 / 8시간 25 / 시간
	충청남도	80 / 일	40 / 일	0.03 / 일 0.10/ 시간	0.04 / 일 0.08 / 시간	0.06 / 8시간 0.1 / 시간	5/ 8시간 10 / 시간

<VOCs>

□ 벤젠은 일평균농도 0.7~1.1 ㎍/㎥, 측정기간 평균 0.9 ㎍/㎥로 충청남도 환경기준(3.0 ㎍/㎥)을 만족함

□ 톨루엔 6.2 ㎍/㎥, 에틸벤젠 2.0, m,p-자일렌 2.9, o-자일렌 4.8, 스티렌 1.9 ㎍/㎥으로 검출되었음

□ 벤젠, 톨루엔은 서풍을 제외한 지역에서 높게 나타남

표 2. 휘발성유기화합물질(VOCs) 측정결과(일평균)

(단위 : ㎍/㎥)

항목 일자		Benzene	Toluene	Ethylbenzene	m,p-Xylene	o-Xylene	Styrene
7.30		1.0	5.7	1.4	0.3	4.6	2.5
7.31		0.7	4.7	1.4	0.2	4.1	3.0
8.1		0.8	5.0	2.1	0.4	8.2	1.3
8.2		1.1	8.6	2.2	2.1	5.1	4.8
8.3		1.0	8.7	3.0	6.9	3.7	0.4
8.4		1.1	5.1	1.8	5.8	3.3	0.3
8.5		0.7	5.8	2.2	6.1	4.4	0.4
측정기간 평균		0.9	6.2	2.0	2.9	4.8	1.9
환경기준 (연평균)	국가	5.0	해 당 없 음
	충청 남도	3.0	해 당 없 음

<그림 2. 풍향별 벤젠, 톨루엔 농도 분포>

<기타항목>

□ NH3 일평균농도는 12.2~19.3 ppb, 측정기간 평균농도는 14.1 ppb 이였음.

표 3. 대기오염물질 측정결과(NH3)

일자 항목	7.30	7.31	8.1	8.2	8.3	8.4	8.5	평균
NH3 (ppb)	19.3	14.0	13.2	12.5	14.0	12.5	12.2	14.1
환경기준	해 당 없 음

<중금속>

□ 중금속류의 측정기간 평균 농도분포는 Al > Fe > Zn > Ca 순으로 나타났고, Al가 가장 높은 농도분포를 보였음

□ 납(Pb)의 일평균농도는 0.0022~0.0182 ㎍/㎥, 측정기간 평균농도는 0.0105 ㎍/㎥으로 연평균 환경기준(0.5 ㎍/㎥)을 만족함(표 4.)

<그림 3. 중금속류 측정기간 평균 농도분포>

<그림 4. 납, 철 측정기간 농도>

표 4. 대기오염물질 측정결과(중금속 19종)

(단위 : ㎍/㎥)

항목 일자	LEAD	ALUMINIUM	CALCIUM	TITANIUM	VANADIUM	CHROMIUM	MANGANESE	IRON	COBALT	NICKEL	COPPER	ZINC	ARSENIC	SELENIUM	PALLADIUM	SILVER	CADMIUM	TIN	ANTIMONY
	Pb	Al	Ca	Ti	V	Cr	Mn	Fe	Co	Ni	Cu	Zn	As	Se	Pd	Ag	Cd	Sn	Sb
7.29	0.0022	0.2702	0.0189	0.0018	0.0019	0.0011	0.0015	0.0312	0.0000	0.0005	0.0007	0.0040	0.0002	0.0004	0.0157	0.0038	0.0006	0.0000	0.0024
-
8.1	0.0087	0.3815	0.0356	0.0033	0.0415	0.0000	0.0177	0.2154	0.0000	0.0111	0.0028	0.0517	0.0007	0.0003	0.0106	0.0042	0.0021	0.0004	0.0336
8.2	0.0150	0.4045	0.1138	0.0043	0.0166	0.0007	0.0082	0.4110	0.0000	0.0045	0.0045	0.0922	0.0012	0.0018	0.0117	0.0027	0.0006	0.0002	0.0009
8.3	0.0182	0.3002	0.0525	0.0048	0.0190	0.0005	0.0081	0.2029	0.0000	0.0054	0.0051	0.1167	0.0027	0.0010	0.0108	0.0032	0.0019	0.0000	0.0024
8.4	0.0095	0.3843	0.0542	0.0042	0.0151	0.0003	0.0055	0.1823	0.0000	0.0043	0.0033	0.0712	0.0015	0.0030	0.0085	0.0043	0.0008	0.0000	0.0018
8.5	0.0077	0.4440	0.0496	0.0040	0.0299	0.0001	0.0036	0.1262	0.0000	0.0083	0.0051	0.0360	0.0015	0.0024	0.0064	0.0039	0.0004	0.0000	0.0010
평균	0.0105	0.3723	0.0562	0.0039	0.0194	0.0004	0.0064	0.1934	0.0000	0.0054	0.0038	0.0657	0.0014	0.0019	0.0099	0.0038	0.0009	0.0001	0.0042
환경기준 (연평균)	국가 0.5	해 당 없 음
	충청남도 0.3

※ 7.30 ~ 31 중금속 측정장비 이상으로 데이터 사용불가

3		인접 대기오염측정소와 측정기간 평균농도 비교

<인접 대기오염측정소>

- 송산면 : 송산면 유곡리 342-37, 공공하폐수처리시설

- 당진시청사 : 시청1로 당진시청 3층 야외공간

<입자상 물질>

□ PM10는 29 ㎍/㎥로 송산면 33 ㎍/㎥보다 낮고, 당진시청사 26 ㎍/㎥보다 높음

□ PM2.5는 17 ㎍/㎥로 송산면 18 ㎍/㎥, 당진시청사 17 ㎍/㎥와 비슷함

□ 미세먼지(PM10, PM2.5)의 시간별 농도변화는 주변 측정소와 비슷한 경향을 보임(그림 5, 6참조)

□ 8월 4일부터 대기 정체로 미세먼지가 축적되어 PM2.5 농도가 높았음

□ 송산면 측정소에서 PM10, PM2.5 농도가 다소 높게 나타남

표 5. 인접 대기오염측정소 측정값과 농도 비교(입자상 물질)

일자	PM10(㎍/㎥)			PM2.5(㎍/㎥)
	이동차	송산면	당진시청사	이동차	송산면	당진시청사
7.30	16	13	13	7	4	6
7.31	17	12	13	7	4	5
8.1	17	11	10	9	4	4
8.2	27	43	22	15	20	16
8.3	30	46	29	17	24	22
8.4	38	50	39	25	28	28
8.5	55	57	53	37	43	37
평균	29	33	26	17	18	17

※ 환경기준 100 ㎍/㎥

<그림 5. PM10 시간 변화 >

※ 환경기준 35 ㎍/㎥

<그림 6. PM2.5 시간 변화 >

<가스상 물질>

□ SO2 농도는 0.003 ppm으로 송산면 0.008 ppm, 당진시청사 0.006 ppm 보다 낮음

□ NO2 농도는 0.011 ppm으로 송산면 0.008 ppm, 당진시청사 0.007 ppm보다 높음

□ O3 농도는 0.019 ppm으로 송산면 0.028 ppm, 당진시청사 0.021 ppm보다 낮음

□ CO 농도는 0.6 ppm으로 송산면 0.5 ppm, 당진시청사 0.3 ppm보다 높음

표 6. 인접 대기오염측정소 측정값과 농도 비교(가스상 물질)

일자	SO₂(ppm)			NO₂(ppm)
	이동차	송산면	당진시청사	이동차	송산면	당진시청사
7.30	0.002	0.003	0.006	0.006	0.003	0.003
7.31	0.002	0.003	0.005	0.008	0.003	0.003
8.1	0.002	0.004	0.005	0.011	0.005	0.004
8.2	0.004	0.015	0.007	0.013	0.011	0.009
8.3	0.003	0.012	0.006	0.014	0.014	0.010
8.4	0.003	0.013	0.008	0.012	0.011	0.009
8.5	0.003	0.006	0.005	0.015	0.010	0.011
평균	0.003	0.008	0.006	0.011	0.008	0.007

일자	O₃(ppm)			CO(ppm)
	이동차	송산면	당진시청사	이동차	송산면	당진시청사
7.30	0.018	0.026	0.019	0.5	0.3	0.2
7.31	0.014	0.027	0.020	0.5	0.3	0.2
8.1	0.007	0.018	0.015	0.5	0.3	0.2
8.2	0.014	0.020	0.022	0.7	1.0	0.3
8.3	0.031	0.046	0.036	0.7	0.6	0.4
8.4	0.023	0.036	0.027	0.6	0.8	0.3
8.5	0.026	0.021	0.006	0.6	0.4	0.3
평균	0.019	0.028	0.021	0.6	0.5	0.3