	대기환경 모니터링 결과

1		현 황

□ 측정지점 : 천안시 동남구 목천읍 관동마을길 94-5

□ 측정구분 : 영흥산업환경 민원

□ 측정항목 : PM10, PM2.5, NO2, SO2, CO, O3 등

□ 측정방법 : 이동측정시스템 이용 24시간 연속측정

□ 측정기간 : 2019. 9. 20.～ 10. 1.(12일간)

측정일	9. 19.	9. 20. ~ 10. 1.	비 고
조치사항	예비측정	정상측정

1. 온도 : 평균 18.1 ℃ 2. 습도 : 평균 87.1 % 3. 주풍향 : 남풍 4. 풍속 : 평균 0.7 m/s, 시간최대 2.5 m/s

<그림 1. 풍배도 및 기상상태, 측정지점 위치>

2		측정 결과

<일반항목>

□ PM10 : 일평균 농도는 6∼47 ㎍/㎥로 24시간 도 환경기준(80 ㎍/㎥) 만족함

□ PM2.5 : 일평균 농도는 3∼29 ㎍/㎥로 24시간 도 환경기준 (40 ㎍/㎥) 만족함

□ SO2 : 일평균측정값은 0.002~0.003ppm으로 1시간 도 환경기준(0.10ppm) 및

24시간 도 환경기준(0.03ppm) 모두 만족함

□ NO₂: 일평균 농도 범위는 0.011～0.020ppm으로 1시간 도 환경기준(0.08ppm) 및 24시간 도 환경기준(0.04ppm) 모두 만족함

표 1. 대기오염물질 측정결과(일반항목)

항목 일자		PM10 (㎍/㎥)	PM2.5 (㎍/㎥)	SO2 (ppm)	NO2 (ppm)	O3 (ppm)	CO (ppm)	비고
9.20		26	9	0.002	0.020	0.019	0.2
9.21		18	6	0.002	0.014	0.024	0.1
9.22		6	3	0.002	0.011	0.039	0.1
9.23		14	5	0.002	0.012	0.020	0.2
9.24		23	12	0.003	0.014	0.022	0.4
9.25		30	17	0.002	0.014	0.026	0.4
9.26		23	13	0.002	0.012	0.020	0.3
9.27		26	14	0.002	0.014	0.024	0.3
9.28		38	26	0.003	0.014	0.033	0.4
9.29		41	26	0.003	0.012	0.035	0.4
9.30		43	29	0.002	0.013	0.039	0.6
10.1		47	27	0.002	0.017	0.019	0.4
환경기준	국가	100 / 일	35 / 일	0.05 / 일 0.15 / 시간	0.06 / 일 0.1 / 시간	0.06 / 8시간 0.1 / 시간	9 / 8시간 25 / 시간
	충청남도	80 / 일	40 / 일	0.03 / 일 0.10/ 시간	0.04 / 일 0.08 / 시간	0.06 / 8시간 0.1 / 시간	5/ 8시간 10 / 시간

<VOCs>

□ 벤젠은 일평균농도 0.5~1.3 ㎍/㎥, 측정기간 평균 0.8 ㎍/㎥로 충청남도 환경기준(3.0 ㎍/㎥)을 만족함

□ 톨루엔 36.7 ㎍/㎥으로 다소 높은 농도가 검출되었으며, 그 외 에틸벤젠 1.3, m,p-자일렌 2.0, o-자일렌 0.8, 스티렌 1.9 ㎍/㎥이 검출되었음

□ 벤젠, 톨루엔은 북동풍, 남서풍에서 높게 나타남

표 2. VOCs항목 측정결과

(단위 : ㎍/㎥)

항목 일자		Benzene	Toluene	Ethylbenzene	m,p-Xylene	o-Xylene	Styrene
9.20		1.0	35.1	1.6	2.4	0.9	1.7
9.21		0.8	27.4	1.0	1.9	0.7	1.8
9.22		0.5	4.9	0.4	0.7	0.3	1.3
9.23		0.6	14.7	0.6	1.0	0.4	1.4
9.24		0.9	49.2	1.6	2.4	0.9	1.8
9.25		0.9	45.3	1.8	2.7	1.0	1.7
9.26		0.8	80.5	1.6	2.7	0.9	2.1
9.27		0.7	46.4	1.6	2.3	0.8	2.2
9.28		0.8	61.4	1.8	2.6	0.9	2.7
9.29		1.0	7.8	1.0	1.5	0.6	1.9
9.30		1.0	12.7	1.1	1.5	0.6	1.8
10.1		1.3	70.8	1.9	2.8	1.0	1.9
측정기간 평균		0.8	36.7	1.3	2.0	0.8	1.9
환경기준 (연평균)	국가	5.0	해 당 없 음
	충청 남도	3.0	해 당 없 음

<그림 2. 풍향별 벤젠, 톨루엔 농도 분포>

<기타항목>

□ H2S 일평균농도는 0.002~0.003 ppm, 측정기간 평균농도는 0.003 ppm 이였음

□ CO2 일평균농도는 406.38~488.54 ppm, 측정기간 평균농도는 443.31 ppm 이였음

□ CH4 일평균농도는 1.966~2.323 ppm, 측정기간 평균농도는 2.116 ppm 이였음

표 3. 대기오염물질 측정결과(H2S, CO2, CH4)

구분		H2S	CO2	CH4
9.20		0.003	430.20	2.104
9.21		0.003	418.00	2.036
9.22		0.002	406.38	1.966
9.23		0.002	421.08	2.048
9.24		0.003	448.80	2.125
9.25		0.003	455.22	2.146
9.26		0.003	436.40	2.092
9.27		0.003	439.93	2.110
9.28		0.003	455.41	2.184
9.29		0.003	471.46	2.161
9.30		0.003	469.03	2.197
10.1		0.003	488.54	2.323
측정기간 평균		0.003	443.31	2.116
환경기준	국가	해 당 없 음
	충청 남도	해 당 없 음

3		인접 대기오염측정소와 측정기간 평균농도 비교

<인접 대기오염측정소>

- 백석동 : 천안시 백석동 555-57번지, 백성농공단지

- 성황동 : 천안시 동남구 복자1길 24, 문성어린이집 문성시립보육시설

<입자상 물질>

□ PM10는 28 ㎍/㎥로 주변 백석동 28 ㎍/㎥과 비슷하고, 성황동 35 ㎍/㎥보다 낮음

□ PM2.5는 16 ㎍/㎥로 백석동 16 ㎍/㎥과 비슷하고, 성황동 23 ㎍/㎥보다 낮음

□ 미세먼지(PM10, PM2.5)의 시간별 농도변화는 주변 측정소와 비슷한 경향을 보임(그림 3, 4참조)

□ 대기 확산이 원활하여 대기 상태가 대체로 청정하였으나, 28일부터 대기 정체로 국내·외 미세먼지가 축적되어 PM2.5의 농도가 다소 높았음

표 4. 인접 대기오염측정소 측정값과 농도 비교(입자상 물질)

일자	PM10(㎍/㎥)			PM2.5(㎍/㎥)
	이동차	백석동	성황동	이동차	백석동	성황동
9.20	26	23	31	9	11	15
9.21	18	14	19	6	6	10
9.22	6	6	9	3	2	7
9.23	14	14	17	5	6	11
9.24	23	26	30	12	13	17
9.25	30	34	34	17	19	23
9.26	23	24	32	13	15	18
9.27	26	28	33	14	15	20
9.28	38	42	46	26	25	32
9.29	41	44	48	26	28	33
9.30	43	52	61	29	35	41
10.1	47	-	65	27	-	49
평균	28	28	35	16	16	23

※ 환경기준 100 ㎍/㎥

<그림 3. PM10 시간 변화 >

※ 환경기준 35 ㎍/㎥

<그림 4. PM2.5 시간 변화 >

<가스상 물질>

□ SO2 농도는 0.002 ppm으로 백석동 0.003 ppm, 성황동 0.003 ppm과 비슷함

□ NO2 농도는 0.014 ppm으로 백석동 0.022 ppm, 성황동 0.026 ppm보다 낮음

□ O3 농도는 0.027 ppm으로 백석동 0.030 ppm보다 낮고, 성황동 0.024 ppm보다 높음

□ CO 농도는 0.3 ppm으로 백석동 0.5 ppm, 성황동 0.5 ppm보다 낮음

표 5. 인접 대기오염측정소 측정값과 농도 비교(가스상 물질)

일자	SO₂(ppm)			NO₂(ppm)
	이동차	백석동	성황동	이동차	백석동	성황동
9.20	0.002	0.003	0.003	0.020	0.022	0.021
9.21	0.002	0.003	0.002	0.014	0.016	0.013
9.22	0.002	0.003	0.002	0.011	0.009	0.011
9.23	0.002	0.003	0.002	0.012	0.019	0.019
9.24	0.003	0.004	0.004	0.014	0.024	0.025
9.25	0.002	0.003	0.003	0.014	0.035	0.031
9.26	0.002	0.003	0.002	0.012	0.027	0.024
9.27	0.002	0.003	0.003	0.014	0.026	0.029
9.28	0.003	0.005	0.004	0.014	0.020	0.026
9.29	0.003	0.004	0.004	0.012	0.016	0.023
9.30	0.002	0.003	0.003	0.013	0.026	0.040
10.1	0.002	-	0.003	0.017	-	0.047
평균	0.002	0.003	0.003	0.014	0.022	0.026

일자	O₃(ppm)			CO(ppm)
	이동차	백석동	성황동	이동차	백석동	성황동
9.20	0.019	0.023	0.019	0.2	0.4	0.4
9.21	0.024	0.030	0.027	0.1	0.3	0.4
9.22	0.039	0.042	0.033	0.1	0.3	0.4
9.23	0.020	0.028	0.019	0.2	0.4	0.4
9.24	0.022	0.027	0.022	0.4	0.5	0.5
9.25	0.026	0.024	0.021	0.4	0.5	0.6
9.26	0.020	0.020	0.018	0.3	0.5	0.5
9.27	0.024	0.022	0.017	0.3	0.5	0.5
9.28	0.033	0.039	0.031	0.4	0.6	0.6
9.29	0.035	0.044	0.036	0.4	0.6	0.6
9.30	0.039	0.027	0.030	0.6	0.7	0.7
10.1	0.019	-	0.009	0.4	-	0.7
평균	0.027	0.030	0.024	0.3	0.5	0.5