	대기환경 모니터링 결과

1		현 황

□ 측정지점 : 당진시 석문면 초락1로 147(초락2리 마을회관)

□ 측정구분 : 대산석유화학단지 피해민원

□ 측정항목 : PM10, PM2.5, NO2, SO2, CO, O3, BTEX 등

□ 측정방법 : 이동측정시스템 이용 24시간 연속측정

□ 측정기간 : 2019. 10. 25. ~ 11. 7.(14일간)

측정일	10. 24	10. 25 ~ 11. 7	비 고
조치사항	예비측정	정상측정

1. 온도 : 평균 12.8 ℃ 2. 습도 : 평균 76.8 % 3. 주풍향 : 북서풍 4. 풍속 : 평균 0.7 m/s, 시간최대 1.9 m/s

<그림 1. 풍배도 및 기상상태, 측정지점 위치>

2		측정 결과

<일반항목>

□ PM10 : 일평균 농도는 24∼104㎍/㎥로 24시간 도 환경기준(80 ㎍/㎥) 2회 초과

□ PM2.5 : 일평균 농도는 11∼21㎍/㎥로 24시간 도 환경기준(40 ㎍/㎥) 만족함

□ SO2 : 일평균측정값은 0.002~0.008ppm으로 1시간 도 환경기준(0.10ppm) 및

24시간 도 환경기준(0.03ppm) 모두 만족함

□ NO₂: 일평균 농도 범위는 0.004～0.014ppm으로 1시간 도 환경기준(0.08ppm) 및 24시간 도 환경기준(0.04ppm) 모두 만족함

표 1. 대기오염물질 측정결과(일반항목)

항목 일자		PM10 (㎍/㎥)	PM2.5 (㎍/㎥)	SO2 (ppm)	NO2 (ppm)	O3 (ppm)	CO (ppm)	비고
10.25		29	15	0.003	0.014	0.041	0.2
10.26		41	21	0.003	0.005	0.044	0.3
10.27		25	15	0.003	0.006	0.044	0.2
10.28		26	14	0.003	0.005	0.043	0.3
10.29		102	16	0.003	0.004	0.042	0.3
10.30		24	11	0.002	0.005	0.033	0.6
10.31		77	-	0.002	0.004	0.036	0.7
11.1		104	-	0.003	0.005	0.040	0.7
11.2		75	-	0.004	0.010	0.030	0.6
11.3		63	-	0.004	0.009	0.039	0.6
11.4		40	-	0.003	0.011	0.032	0.7
11.5		39	-	0.004	0.007	0.034	0.6
11.6		41	11	0.008	0.007	0.033	0.9
11.7		37	15	0.003	0.005	0.053	0.4
환경기준	국가	100 / 일	35 / 일	0.05 / 일 0.15 / 시간	0.06 / 일 0.1 / 시간	0.06 / 8시간 0.1 / 시간	9 / 8시간 25 / 시간
	충청남도	80 / 일	40 / 일	0.03 / 일 0.10/ 시간	0.04 / 일 0.08 / 시간	0.06 / 8시간 0.1 / 시간	5/ 8시간 10 / 시간

※ 장비이상으로 30일 11시~6일 20시 PM2.5데이터 사용불가

<VOCs>

□ 벤젠은 일평균농도 0.7~10.4 ㎍/㎥, 측정기간 평균 2.2 ㎍/㎥로 충청남도 환경기준(3.0 ㎍/㎥)을 2회 초과함

□ 톨루엔 3.6 ㎍/㎥, 에틸벤젠 0.7, m,p-자일렌 2.3, o-자일렌 1.8 스티렌 0.7 ㎍/㎥으로 검출되었음

표 2. 휘발성유기화합물질(VOCs) 측정결과(일평균)

(단위 : ㎍/㎥)

항목 일자		Benzene	Toluene	Ethylbenzene	m,p-Xylene	o-Xylene	Styrene
10.25		0.8	10.1	0.3	3.2	3.7	0.3
10.26		10.4	4.1	0.3	2.2	1.4	0.2
10.27		3.6	2.5	0.3	1.6	1.1	0.2
10.28		1.0	1.8	0.3	1.4	1.2	0.2
10.29		0.9	1.4	0.7	1.8	1.0	0.7
10.30		1.1	2.2	0.7	2.4	1.9	0.7
10.31		0.7	1.6	0.5	1.5	1.4	0.3
11.1		1.6	2.1	0.6	1.9	1.2	0.8
11.2		2.1	6.9	0.8	3.3	2.7	0.9
11.3		2.1	5.3	0.9	2.8	2.0	1.1
11.4		1.3	4.2	1.1	2.8	1.8	1.3
11.5		1.4	2.6	0.9	2.8	2.2	1.3
11.6		2.1	2.6	1.0	2.5	2.4	1.0
11.7		1.3	1.0	1.1	1.9	1.4	1.2
측정기간 평균		2.2	3.6	0.7	2.3	1.8	0.7
환경기준 (연평균)	국가	5.0	해 당 없 음
	충청 남도	3.0	해 당 없 음

<기타항목>

□ NH3 일평균농도는 7.2~14.0 ppb, 측정기간 평균농도는 9.8 ppb 이였음.

표 3. 대기오염물질 측정결과(NH3)

일자 항목	10.25	10.26	10.27	10.28	10.29	10.30	10.31
NH3 (ppb)	14.0	-	-	-	-	11.8	13.2
환경기준	해 당 없 음

일자 항목	11.1	11.2	11.3	11.4	11.5	11.6	11.7	평균
NH3 (ppb)	8.3	9.5	8.8	9.1	8.9	7.7	7.2	9.8
환경기준	해 당 없 음

※장비이상으로 25일 18시~30일 10시 NH3 데이터 사용불가

<중금속>

□ 장비이상으로 데이터 사용불가

3		인접 대기오염측정소와 측정기간 평균농도 비교

<인접 대기오염측정소>

- 대산리 : 서산시 대산읍 충의로 1942, 대산종합시장

- 당진시청사 : 시청1로 당진시청 3층 야외공간

<입자상 물질>

□ PM10는 52 ㎍/㎥로 주변 대산리 45 ㎍/㎥보다 높고, 당진시청사 52 ㎍/㎥와 비슷함

□ PM2.5는 15 ㎍/㎥로 대산리 19 ㎍/㎥, 당진시청사 26 ㎍/㎥보다 낮음

□ 미세먼지(PM10, PM2.5)의 시간별 농도변화는 주변 측정소와 비슷한 경향을 보임(그림 3, 4참조)

□ 26일 이동차 주변에서 소각이 있었음으로 판단되어 이상데이터 처리하였음

□ 27일, 28일 몽골 남부와 중국 북부지역에서 황사가 발원하였고,  29일 황사가 남동진 하면서 PM10 농도가 높았음

□ 31일 잔류 황사가 유입되어 미세먼지 농도가 높았고, 저녁에 국외 초미세먼지가 유입되어 농도가 높았음

□ 11월 1~3일 국내·외 미세먼지가 기류 수렴으로 축적되어 농도가 높았음

표 4. 인접 대기오염측정소 측정값과 농도 비교(입자상 물질)

일자	PM10(㎍/㎥)			PM2.5(㎍/㎥)
	이동차	대산리	당진시청사	이동차	대산리	당진시청사
10.25	29	32	34	15	16	18
10.26	41	25	30	21	13	17
10.27	25	25	37	15	14	25
10.28	26	28	33	14	15	19
10.29	102	100	88	16	18	21
10.30	24	28	33	11	12	16
10.31	77	70	59	-	22	19
11.1	104	77	88	-	24	32
11.2	75	53	83	-	28	47
11.3	63	50	91	-	27	62
11.4	40	24	30	-	13	17
11.5	39	41	40	-	25	24
11.6	41	37	50	11	19	27
11.7	37	38	36	15	19	20
평균	52	45	52	15	19	26

※ 10월 30일 11시~11월 6일 20시 PM2.5 장비이상으로 데이터 사용불가함

※ 환경기준 100 ㎍/㎥

<그림 2. PM10 시간 변화 >

※ 환경기준 35 ㎍/㎥

<그림 3. PM2.5 시간 변화 >

<가스상 물질>

□ SO2 농도는 0.003 ppm으로 대산리 0.003 ppm, 당진시청사 0.004 ppm과 비슷함

□ NO2 농도는 0.007 ppm으로 대산리 0.014 ppm, 당진시청사 0.017 ppm보다 낮음

□ O3 농도는 0.039 ppm으로 대산리 0.030 ppm, 당진시청사 0.022 ppm보다 높음

□ CO 농도는 0.5 ppm으로 대산리 0.5 ppm, 당진시청사 0.5 ppm과 비슷함

표 5. 인접 대기오염측정소 측정값과 농도 비교(가스상 물질)

일자	SO₂(ppm)			NO₂(ppm)
	이동차	대산리	당진시청사	이동차	대산리	당진시청사
10.25	0.003	0.003	0.004	0.014	0.012	0.017
10.26	0.003	0.002	0.004	0.005	0.009	0.011
10.27	0.003	0.003	0.004	0.006	0.011	0.015
10.28	0.003	0.002	0.004	0.005	0.010	0.012
10.29	0.003	0.002	0.003	0.004	0.010	0.012
10.30	0.002	0.003	0.004	0.005	0.014	0.016
10.31	0.002	0.002	0.004	0.004	0.011	0.012
11.1	0.003	0.006	0.004	0.005	0.018	0.019
11.2	0.004	0.003	0.004	0.010	0.019	0.023
11.3	0.004	0.004	0.005	0.009	0.016	0.022
11.4	0.003	0.004	0.004	0.011	0.016	0.017
11.5	0.004	0.003	0.004	0.007	0.017	0.019
11.6	0.008	0.003	0.004	0.007	0.017	0.019
11.7	0.003	0.004	0.003	0.005	0.010	0.020
평균	0.003	0.003	0.004	0.007	0.014	0.017

일자	O₃(ppm)			CO(ppm)
	이동차	대산리	당진시청사	이동차	대산리	당진시청사
10.25	0.041	0.035	0.025	0.2	0.6	0.5
10.26	0.044	0.028	0.024	0.3	0.4	0.4
10.27	0.044	0.031	0.019	0.2	0.4	0.4
10.28	0.043	0.041	0.032	0.3	0.4	0.3
10.29	0.042	0.029	0.025	0.3	0.4	0.3
10.30	0.033	0.025	0.016	0.6	0.4	0.4
10.31	0.036	0.044	0.032	0.7	0.5	0.4
11.1	0.040	0.030	0.030	0.7	0.6	0.6
11.2	0.030	0.023	0.020	0.6	0.6	0.6
11.3	0.039	0.030	0.021	0.6	0.5	0.7
11.4	0.032	0.022	0.015	0.7	0.5	0.4
11.5	0.034	0.025	0.020	0.6	0.6	0.5
11.6	0.033	0.024	0.020	0.9	0.7	0.6
11.7	0.053	0.035	0.010	0.4	0.5	0.5
평균	0.039	0.030	0.022	0.5	0.5	0.5