	대기환경 모니터링 결과

1		현 황

□ 측정지점 : 홍성군 홍성읍 충서로 206-15 (솔스빌아파트)

□ 측정구분 : 건설폐기물 사업장 민원

□ 측정항목 : PM10, PM2.5, NO2, SO2, CO, O3 등

□ 측정방법 : 이동측정시스템 이용 24시간 연속측정

□ 측정기간 : 2019. 10. 30.～ 11. 5.(7일간)

측정일	10. 29	10. 30 ~ 11. 5	비 고
조치사항	예비측정	정상측정

1. 온도 : 평균 12.1 ℃ 2. 습도 : 평균 80.7 % 3. 주풍향 : 북풍 4. 풍속 : 평균 1.1 m/s, 시간최대 3.2 m/s

<그림 1. 풍배도 및 기상상태, 측정지점 위치>

2		측정 결과

<일반항목>

□ PM10 : 일평균 농도는 32∼86 ㎍/㎥로 24시간 도 환경기준(80 ㎍/㎥) 2회 초과

□ PM2.5 : 일평균 농도는 15∼41 ㎍/㎥로 24시간 도 환경기준 (40 ㎍/㎥) 2회 초과

□ SO2 : 일평균측정값은 0.002~0.003ppm으로 1시간 도 환경기준(0.10ppm) 및

24시간 도 환경기준(0.03ppm) 모두 만족함

□ NO₂: 일평균 농도 범위는 0.012～0.021ppm으로 1시간 도 환경기준(0.08ppm) 및 24시간 도 환경기준(0.04ppm) 모두 만족함

표 1. 대기오염물질 측정결과(일반항목)

항목 일자		PM10 (㎍/㎥)	PM2.5 (㎍/㎥)	SO2 (ppm)	NO2 (ppm)	O3 (ppm)	CO (ppm)	비고
10.30		32	15	0.003	0.014	0.017	0.5
10.31		52	19	0.003	0.012	0.031	0.5
11.1		86	30	0.003	0.021	0.033	0.6
11.2		81	41	0.003	0.019	0.025	0.7
11.3		65	41	0.003	0.016	0.024	0.7
11.4		34	23	0.002	0.014	0.022	0.5
11.5		38	25	0.002	0.014	0.007	0.6
환경기준	국가	100 / 일	35 / 일	0.05 / 일 0.15 / 시간	0.06 / 일 0.1 / 시간	0.06 / 8시간 0.1 / 시간	9 / 8시간 25 / 시간
	충청남도	80 / 일	40 / 일	0.03 / 일 0.10/ 시간	0.04 / 일 0.08 / 시간	0.06 / 8시간 0.1 / 시간	5/ 8시간 10 / 시간

<VOCs>

□ 벤젠은 일평균농도 1.1~2.3 ㎍/㎥, 측정기간 평균 1.7 ㎍/㎥로 충청남도 환경기준(3.0 ㎍/㎥)을 만족함

□ 톨루엔 8.5 ㎍/㎥, 그 외 에틸벤젠 1.2, m,p-자일렌 1.5, o-자일렌 0.8, 스티렌 1.0 ㎍/㎥이 검출되었음

표 2. VOCs항목 측정결과

(단위 : ㎍/㎥)

항목 일자		Benzene	Toluene	Ethylbenzene	m,p-Xylene	o-Xylene	Styrene
10.30		1.1	7.7	0.9	1.3	0.8	0.6
10.31		1.2	4.2	1.0	1.4	0.9	0.8
11.1		2.3	7.8	1.4	2.0	1.0	1.6
11.2		2.2	8.1	1.3	1.7	0.9	0.9
11.3		2.3	10.9	1.3	1.5	0.8	1.6
11.4		1.4	7.8	1.0	1.3	0.7	1.0
11.5		1.4	19.8	1.3	1.5	0.7	0.0
측정기간 평균		1.7	8.5	1.2	1.5	0.8	1.0
환경기준 (연평균)	국가	5.0	해 당 없 음
	충청 남도	3.0	해 당 없 음

<기타항목>

□ H2S 일평균농도는 0.004~0.007 ppm, 측정기간 평균농도는 0.005 ppm 이였음

□ CO2 일평균농도는 439.29~490.86 ppm, 측정기간 평균농도는 455.21 ppm 이였음

□ CH4 일평균농도는 2.234~2.778 ppm, 측정기간 평균농도는 2.441 ppm 이였음

표 3. 대기오염물질 측정결과(H2S, CO2, CH4)

구분		H2S	CO2	CH4
10.30		0.006	445.69	2.362
10.31		0.005	443.77	2.399
11.1		0.005	445.92	2.272
11.2		0.006	470.59	2.577
11.3		0.006	472.62	2.672
11.4		0.004	439.29	2.234
11.5		0.007	490.86	2.778
측정기간 평균		0.005	455.21	2.441
환경기준	국가	해 당 없 음
	충청 남도	해 당 없 음

3		인접 대기오염측정소와 측정기간 평균농도 비교

<인접 대기오염측정소>

- 홍성읍 : 홍성군 홍성읍 내포로 136번길 29, 느티나무 어린이집

- 내  포 : 홍성군 홍북읍 홍예공원로 8, 충남보건환경연구원

<입자상 물질>

□ PM10는 55 ㎍/㎥로 주변 홍성읍 57 ㎍/㎥보다 낮고, 내포 55 ㎍/㎥와 비슷함

□ PM2.5는 28 ㎍/㎥로 홍성읍 35 ㎍/㎥보다 낮고, 내포 28 ㎍/㎥과 비슷함

□ 미세먼지(PM10, PM2.5)의 시간별 농도변화는 주변 측정소와 비슷한 경향을 보임(그림 2, 3참조)

□ 31일 잔류 황사가 유입되어 미세먼지 농도가 높았고, 저녁에 국외 초미세먼지가 유입되어 농도가 높았음

□ 11월 1~3일 국내·외 미세먼지가 기류 수렴으로 축적되어 농도가 높았음

표 4. 인접 대기오염측정소 측정값과 농도 비교(입자상 물질)

일자	PM10(㎍/㎥)			PM2.5(㎍/㎥)
	이동차	홍성읍	내포	이동차	홍성읍	내포
10.30	32	27	26	15	17	13
10.31	52	55	61	19	24	21
11.1	86	80	83	30	39	31
11.2	81	82	84	41	50	42
11.3	65	79	74	41	59	48
11.4	34	38	22	23	25	15
11.5	38	41	37	25	31	27
평균	55	57	55	28	35	28

※ 환경기준 100 ㎍/㎥

<그림 2. PM10 시간 변화 >

※ 환경기준 35 ㎍/㎥

<그림 3. PM2.5 시간 변화 >

<가스상 물질>

□ SO2 농도는 0.003 ppm으로 홍성읍 0.004 ppm보다 낮고, 내포 0.003 ppm과 비슷함

□ NO2 농도는 0.016 ppm으로 홍성읍 0.019 ppm보다 낮고, 내포 0.012 ppm보다 높음

□ O3 농도는 0.023 ppm으로 홍성읍 0.020 ppm보다 높고, 내포 0.027 ppm보다 낮음

□ CO 농도는 0.6 ppm으로 홍성읍 0.5 ppm, 내포 0.5 ppm보다 다소 높음

표 5. 인접 대기오염측정소 측정값과 농도 비교(가스상 물질)

일자	SO₂(ppm)			NO₂(ppm)
	이동차	홍성읍	내포	이동차	홍성읍	내포
10.30	0.003	0.003	0.003	0.014	0.016	0.009
10.31	0.003	0.004	0.003	0.012	0.016	0.010
11.1	0.003	0.004	0.003	0.021	0.020	0.011
11.2	0.003	0.004	0.003	0.019	0.022	0.014
11.3	0.003	0.004	0.003	0.016	0.019	0.014
11.4	0.002	0.004	0.003	0.014	0.019	0.011
11.5	0.002	0.003	0.003	0.014	0.019	0.016
평균	0.003	0.004	0.003	0.016	0.019	0.012

일자	O₃(ppm)			CO(ppm)
	이동차	홍성읍	내포	이동차	홍성읍	내포
10.30	0.017	0.018	0.023	0.5	0.4	0.5
10.31	0.031	0.027	0.033	0.5	0.4	0.4
11.1	0.033	0.031	0.038	0.6	0.6	0.4
11.2	0.025	0.022	0.029	0.7	0.6	0.5
11.3	0.024	0.022	0.031	0.7	0.6	0.5
11.4	0.022	0.017	0.025	0.5	0.4	0.4
11.5	0.007	0.004	0.007	0.6	0.5	0.6
평균	0.023	0.020	0.027	0.6	0.5	0.5