	대기환경 모니터링 결과

1		현 황

□ 측정지점 : 서산시 대산읍 죽엽로 197(대죽1리 마을회관)

□ 측정구분 : 대산석유화학단지 모니터링

□ 측정항목 : PM10, PM2.5, NO2, SO2, CO, O3 등

□ 측정방법 : 이동측정시스템 이용 24시간 연속측정

□ 측정기간 : 2019. 11. 20.～ 11. 27.(8일간)

측정일	11. 19	11. 20 ~ 11. 27	비 고
조치사항	예비측정	정상측정

1. 온도 : 평균 6.3 ℃ 2. 습도 : 평균 72.9 % 3. 주풍향 : 남동풍 4. 풍속 : 평균 2.0 m/s, 시간최대 8.3 m/s

<그림 1. 풍배도 및 기상상태, 측정지점 위치>

2		측정 결과

<일반항목>

□ PM10 : 일평균 농도는 22∼41 ㎍/㎥로 24시간 도 환경기준(80 ㎍/㎥) 만족함

□ PM2.5 : 일평균 농도는 11∼25 ㎍/㎥로 24시간 도 환경기준 (40 ㎍/㎥) 만족함

□ SO2 : 일평균측정값은 0.003~0.008ppm으로 1시간 도 환경기준(0.10ppm) 및

24시간 도 환경기준(0.03ppm) 모두 만족함

□ NO₂: 일평균 농도 범위는 0.015～0.036ppm으로 1시간 도 환경기준(0.08ppm) 및 24시간 도 환경기준(0.04ppm) 모두 만족함

표 1. 대기오염물질 측정결과(일반항목)

항목 일자		PM10 (㎍/㎥)	PM2.5 (㎍/㎥)	SO2 (ppm)	NO2 (ppm)	O3 (ppm)	CO (ppm)	비고
11.20		22	11	0.007	0.015	0.023	0.4
11.21		40	22	0.004	0.036	0.009	0.6
11.22		41	25	0.003	0.026	0.014	0.6
11.23		29	21	0.004	0.019	0.017	0.5
11.24		26	18	0.003	0.015	0.020	0.5
11.25		27	17	0.008	0.017	0.018	0.5
11.26		24	16	0.004	0.024	0.017	0.6
11.27		27	14	0.008	0.016	0.025	0.5
환경기준	국가	100 / 일	35 / 일	0.05 / 일 0.15 / 시간	0.06 / 일 0.1 / 시간	0.06 / 8시간 0.1 / 시간	9 / 8시간 25 / 시간
	충청남도	80 / 일	40 / 일	0.03 / 일 0.10/ 시간	0.04 / 일 0.08 / 시간	0.06 / 8시간 0.1 / 시간	5/ 8시간 10 / 시간

<VOCs>

□ 벤젠은 일평균농도 1.4~4.6 ㎍/㎥, 측정기간 평균 2.8 ㎍/㎥로 충청남도 환경기준(3.0 ㎍/㎥)을 만족함

□ 톨루엔 17.3 ㎍/㎥, 그 외 에틸벤젠 1.8, m,p-자일렌 2.7, o-자일렌 0.9, 스티렌 1.2 ㎍/㎥이 검출되었음

□ 벤젠과 스티렌은 북풍에서 농도가 높았음

표 2. VOCs항목 측정결과

(단위 : ㎍/㎥)

항목 일자		Benzene	Toluene	Ethylbenzene	m,p-Xylene	o-Xylene	Styrene
11.20		1.4	2.5	0.6	0.8	0.3	0.7
11.21		1.5	49.0	3.5	5.8	1.7	0.8
11.22		1.5	23.5	2.3	3.4	1.1	0.8
11.23		4.5	9.4	1.8	2.3	0.8	1.0
11.24		3.1	7.4	1.6	2.3	0.8	2.0
11.25		2.1	5.4	0.7	1.1	0.4	1.6
11.26		4.6	29.8	2.6	3.5	1.0	1.4
11.27		4.0	2.6	0.6	1.3	0.4	1.7
측정기간 평균		2.8	17.3	1.8	2.7	0.9	1.2
환경기준 (연평균)	국가	5.0	해 당 없 음
	충청 남도	3.0	해 당 없 음

<그림 2. 풍향별 벤젠, 스티렌 농도 분포>

<기타항목>

□ H2S 일평균농도는 0.002~0.003 ppm, 측정기간 평균농도는 0.003 ppm 이였음

□ CO2 일평균농도는 431.63~451.20 ppm, 측정기간 평균농도는 442.78 ppm 이였음

□ CH4 일평균농도는 2.015~2.163 ppm, 측정기간 평균농도는 2.094 ppm 이였음

표 3. 대기오염물질 측정결과(H2S, CO2, CH4)

구분		H2S	CO2	CH4
11.20		0.002	431.63	2.015
11.21		0.003	450.00	2.159
11.22		0.003	446.60	2.163
11.23		0.003	442.21	2.128
11.24		0.002	438.74	2.061
11.25		0.002	442.62	2.038
11.26		0.003	451.20	2.124
11.27		0.003	434.22	2.029
측정기간 평균		0.003	442.78	2.094
환경기준	국가	해 당 없 음
	충청 남도	해 당 없 음

3		인접 대기오염측정소와 측정기간 평균농도 비교

<인접 대기오염측정소>

- 동문동 : 서산시 중앙로 38-1, 서산초등학교

- 이원면 : 태안군 이원면 분지길 14, 이원면사무소

<입자상 물질>

□ PM10는 30 ㎍/㎥로 주변 동문동 36 ㎍/㎥보다 낮고, 이원면 31 ㎍/㎥과 비슷함

□ PM2.5는 18 ㎍/㎥로 동문동 18 ㎍/㎥과 비슷하고, 이원면 16 ㎍/㎥보다 높음

□ 미세먼지(PM10, PM2.5)의 시간별 농도변화는 주변 측정소와 비슷한 경향을 보임(그림 3, 4참조)

□ 원활한 대기 확산으로 대기 상태가 대체로 '보통' 수준이었음

□ 22~24일 대기 정체로 국내 생성 미세먼지가 축적되어 PM2.5 농도가 다소 높았음

표 4. 인접 대기오염측정소 측정값과 농도 비교(입자상 물질)

일자	PM10(㎍/㎥)			PM2.5(㎍/㎥)
	이동차	동문동	이원면	이동차	동문동	이원면
11.20	22	31	21	11	12	8
11.21	40	43	44	22	18	17
11.22	41	47	40	25	24	19
11.23	29	36	31	21	21	17
11.24	26	32	28	18	24	18
11.25	27	29	25	17	13	15
11.26	24	31	28	16	15	14
11.27	27	35	31	14	20	18
평균	30	36	31	18	18	16

※ 환경기준 100 ㎍/㎥

<그림 3. PM10 시간 변화 >

※ 환경기준 35 ㎍/㎥

<그림 4. PM2.5 시간 변화 >

<가스상 물질>

□ SO2 농도는 0.005 ppm으로 동문동 0.004 ppm, 이원면 0.003 ppm보다 높음

□ NO2 농도는 0.021 ppm으로 동문동 0.028 ppm보다 낮고, 이원면 0.017 ppm보다 높음

□ O3 농도는 0.018 ppm으로 동문동 0.016 ppm, 이원면 0.016 ppm보다 높음

□ CO 농도는 0.5 ppm으로 동문동 0.5 ppm과 비슷하고, 이원면 0.6 ppm보다 낮음

표 5. 인접 대기오염측정소 측정값과 농도 비교(가스상 물질)

일자	SO₂(ppm)			NO₂(ppm)
	이동차	동문동	이원면	이동차	동문동	이원면
11.20	0.007	0.004	0.003	0.015	0.023	0.006
11.21	0.004	0.003	0.002	0.036	0.036	0.032
11.22	0.003	0.004	0.003	0.026	0.035	0.017
11.23	0.004	0.004	0.004	0.019	0.028	0.012
11.24	0.003	0.003	0.003	0.015	0.020	0.007
11.25	0.008	0.004	0.003	0.017	0.016	0.007
11.26	0.004	0.003	0.003	0.024	0.023	0.019
11.27	0.008	0.004	0.002	0.016	0.042	0.032
평균	0.005	0.004	0.003	0.021	0.028	0.017

일자	O₃(ppm)			CO(ppm)
	이동차	동문동	이원면	이동차	동문동	이원면
11.20	0.023	0.019	0.024	0.4	0.5	0.5
11.21	0.009	0.010	0.008	0.6	0.5	0.8
11.22	0.014	0.014	0.019	0.6	0.5	0.5
11.23	0.017	0.016	0.019	0.5	0.5	0.4
11.24	0.020	0.021	0.023	0.5	0.6	0.4
11.25	0.018	0.023	0.019	0.5	0.4	0.6
11.26	0.017	0.019	0.015	0.6	0.5	0.6
11.27	0.025	0.004	0.004	0.5	0.7	0.7
평균	0.018	0.016	0.016	0.5	0.5	0.6