	대기환경 모니터링 결과

1		현 황

□ 측정지점 : 당진시 송산면 무수들길 240-91(가곡1리 마을회관)

□ 측정구분 : 당진 현대제철 주변 대기환경 피해민원

□ 측정항목 : PM10, PM2.5, NO2, SO2, CO, O3, BTEX 등

□ 측정방법 : 이동측정시스템 이용 24시간 연속측정

□ 측정기간 : 2019. 11. 22. ~ 11. 28.(7일간)

측정일	11. 21	11. 22 ~ 11. 28	비 고
조치사항	예비측정	정상측정

1. 온 도 : 평균 7.0 ℃ 2. 습도 : 평균 74.7 % 3. 주풍향 : 북풍 4. 풍속 : 평균 1.6 m/s, 시간최대 5.3 m/s

<그림 1. 풍배도 및 기상상태, 측정지점 위치>

2		측정 결과

<일반항목>

□ PM10 : 일평균 농도는 33∼56㎍/㎥로 24시간 도 환경기준(80 ㎍/㎥) 만족함

□ PM2.5 : 일평균 농도는 14∼37㎍/㎥로 24시간 도 환경기준(40 ㎍/㎥) 만족함

□ SO2 : 일평균측정값은 0.003~0.005ppm으로 1시간 도 환경기준(0.10ppm) 및

24시간 도 환경기준(0.03ppm) 모두 만족함

□ NO₂: 일평균 농도 범위는 0.010～0.034ppm으로 1시간 도 환경기준(0.08ppm) 및 24시간 도 환경기준(0.04ppm) 모두 만족함

표 1. 대기오염물질 측정결과(일반항목)

항목 일자		PM10 (㎍/㎥)	PM2.5 (㎍/㎥)	SO2 (ppm)	NO2 (ppm)	O3 (ppm)	CO (ppm)	비고
11.22		56	37	0.005	0.034	0.020	0.5
11.23		47	26	0.004	0.025	0.020	0.5
11.24		42	23	0.003	0.014	0.024	0.5
11.25		33	15	0.004	0.016	0.021	0.6
11.26		40	20	0.004	0.025	0.016	0.6
11.27		40	15	0.004	0.010	0.030	0.7
11.28		42	14	0.004	0.014	0.024	0.7
환경기준	국가	100 / 일	35 / 일	0.05 / 일 0.15 / 시간	0.06 / 일 0.1 / 시간	0.06 / 8시간 0.1 / 시간	9 / 8시간 25 / 시간
	충청남도	80 / 일	40 / 일	0.03 / 일 0.10/ 시간	0.04 / 일 0.08 / 시간	0.06 / 8시간 0.1 / 시간	5/ 8시간 10 / 시간

<VOCs>

□ 벤젠은 일평균농도 1.2~2.4 ㎍/㎥, 측정기간 평균 1.6 ㎍/㎥로 충청남도 환경기준(3.0 ㎍/㎥)을 만족함

□ 톨루엔 15.8 ㎍/㎥, 에틸벤젠 0.4, m,p-자일렌 4.4, o-자일렌 4.7 스티렌 0.5 ㎍/㎥으로 검출되었음

□ 톨루엔은 남서풍~서풍에서 농도가 높게 나타남

표 2. 휘발성유기화합물질(VOCs) 측정결과(일평균)

(단위 : ㎍/㎥)

항목 일자		Benzene	Toluene	Ethylbenzene	m,p-Xylene	o-Xylene	Styrene
11.22		2.0	22.7	0.5	6.8	7.0	0.4
11.23		1.7	16.8	0.3	5.9	7.3	0.7
11.24		1.8	10.4	0.4	4.0	4.4	0.8
11.25		1.2	14.4	0.5	3.5	3.4	0.5
11.26		2.4	33.2	0.4	7.4	8.0	0.5
11.27		1.3	3.9	0.2	1.0	0.9	0.1
11.28		1.3	9.2	0.3	2.4	2.0	0.3
측정기간 평균		1.6	15.8	0.4	4.4	4.7	0.5
환경기준 (연평균)	국가	5.0	해 당 없 음
	충청 남도	3.0	해 당 없 음

<그림 2. 풍향별 벤젠, 톨루엔 농도 분포>

<기타항목>

□ NH3 일평균농도는 5.2~13.2 ppb, 측정기간 평균농도는 8.6 ppb 이였음.

표 3. 대기오염물질 측정결과(NH3)

일자 항목	11.22	11.23	11.24	11.25	11.26	11.27	11.28	평균
NH3 (ppb)	10.0	13.2	12.7	5.5	8.1	5.2	5.7	8.6
환경기준	해 당 없 음

<중금속>

□ 중금속류의 측정기간 평균 농도분포는 Fe > K > Si > Zn 순으로 나타났고, Fe가 가장 높은 농도분포를 보였음

□ 납(Pb)의 일평균농도는 0.0159~0.0634 ㎍/㎥, 측정기간 평균농도는 0.0329 ㎍/㎥으로 연평균 환경기준(0.5 ㎍/㎥)을 만족함(표 3.)

<그림 3. 측정기간 평균 농도분포>

<그림 4. Fe(철)의 시간별 변화>

표 4. 대기오염물질 측정결과(중금속 19종)

(단위 : ㎍/㎥)

항목 일자	LEAD	ALUMINIUM	SILICON	POTA SSIUM	CALCIUM	TITANIUM	VANADIUM	CHROMIUM	MANGANESE	IRON	NICKEL	COPPER	ZINC	ARSENIC	SELENIUM	PALLADIUM	SILVER	CADMIUM	TIN
	Pb	Al	Si	K	Ca	Ti	V	Cr	Mn	Fe	Ni	Cu	Zn	As	Se	Pd	Ag	Cd	Sn
11.21	0.0222	0.1126	0.1524	0.1999	0.0776	0.0518	0.0003	0.0146	0.1056	0.5687	0.0048	0.0237	0.1674	0.0033	0.0007	0.0122	0.0017	0.0026	0.0083
11.22	0.0221	0.1064	0.1932	0.3519	0.1113	0.0242	0.0005	0.0097	0.0555	0.5148	0.0038	0.0165	0.2262	0.0047	0.0012	0.0103	0.0012	0.0019	0.0099
11.23	0.0279	0.0979	0.0351	0.3253	0.0460	0.0082	0.0058	0.0016	0.0164	0.1914	0.0030	0.0046	0.0601	0.0036	0.0015	0.0106	0.0021	0.0021	0.0128
11.24	0.0634	0.0209	0.0189	0.2853	0.0310	0.0052	0.0016	0.0007	0.0074	0.1094	0.0011	0.0025	0.0296	0.0048	0.0019	0.0103	0.0014	0.0039	0.0143
11.25	0.0176	0.0366	0.1694	0.2432	0.0677	0.0116	0.0013	0.0030	0.0129	0.2479	0.0015	0.0080	0.0783	0.0045	0.0005	0.0121	0.0021	0.0012	0.0098
11.26	0.0159	0.0426	0.1092	0.2192	0.0567	0.0115	0.0034	0.0025	0.0186	0.2577	0.0024	0.0090	0.0714	0.0048	0.0009	0.0076	0.0020	0.0025	0.0082
11.27	0.0484	0.0092	0.1448	0.2892	0.0633	0.0094	0.0014	0.0010	0.0079	0.1770	0.0010	0.0017	0.0484	0.0081	0.0013	0.0122	0.0022	0.0026	0.0076
11.28	0.0430	0.0241	0.4192	0.3207	0.0999	0.0122	0.0019	0.0011	0.0093	0.2178	0.0010	0.0062	0.0609	0.0173	0.0008	0.0082	0.0026	0.0024	0.0091
평균	0.0329	0.0546	0.1507	0.2760	0.0672	0.0165	0.0021	0.0041	0.0284	0.2772	0.0023	0.0088	0.0878	0.0063	0.0011	0.0105	0.0019	0.0024	0.0100
환경기준 (연평균)	국가 0.5	해 당 없 음
	충청남도 0.3

3		인접 대기오염측정소와 측정기간 평균농도 비교

<인접 대기오염측정소>

- 송산면 : 송산면 유곡리 342-37, 공공하폐수처리시설

- 당진시청사 : 시청1로 당진시청 3층 야외공간

<입자상 물질>

□ PM10는 43 ㎍/㎥로 주변 송산면 53 ㎍/㎥, 당진시청사 47 ㎍/㎥보다 낮음

□ PM2.5는 21 ㎍/㎥로 송산면 34 ㎍/㎥, 당진시청사 28 ㎍/㎥보다 낮음

□ 미세먼지(PM10, PM2.5)의 시간별 농도변화는 주변 측정소와 비슷한 경향을 보임(그림 5, 6참조)

□ 22~24일 대기 정체로 국내 생성 미세먼지가 축적되어 PM2.5 농도가 다소 높았음

□ 원활한 대기 확산으로 대기 상태가 대체로 '보통' 수준이었음

표 5. 인접 대기오염측정소 측정값과 농도 비교(입자상 물질)

일자	PM10(㎍/㎥)			PM2.5(㎍/㎥)
	이동차	송산면	당진시청사	이동차	송산면	당진시청사
11.22	56	60	65	37	37	37
11.23	47	48	49	26	34	31
11.24	42	57	40	23	40	28
11.25	33	46	37	15	28	20
11.26	40	49	45	20	34	30
11.27	40	60	45	15	35	25
11.28	42	50	47	14	28	26
평균	43	53	47	21	34	28

※ 환경기준 100 ㎍/㎥

<그림 5. PM10 시간 변화 >

※ 환경기준 35 ㎍/㎥

<그림 6. PM2.5 시간 변화 >

<가스상 물질>

□ SO2 농도는 0.004 ppm으로 송산면 0.009 ppm보다 낮고, 당진시청사 0.004 ppm와 비슷함

□ NO2 농도는 0.020 ppm으로 송산면 0.018 ppm보다 높고, 당진시청사 0.020 ppm과 비슷함

□ O3 농도는 0.022 ppm으로 송산면 0.015ppm, 당진시청사 0.014ppm보다 높음

□ CO 농도는 0.6 ppm으로 송산면 0.5 ppm, 당진시청사 0.4 ppm보다 높음

표 6. 인접 대기오염측정소 측정값과 농도 비교(가스상 물질)

일자	SO₂(ppm)			NO₂(ppm)
	이동차	송산면	당진시청사	이동차	송산면	당진시청사
11.22	0.005	0.004	0.004	0.034	0.021	0.033
11.23	0.004	0.004	0.003	0.025	0.018	0.025
11.24	0.003	0.008	0.003	0.014	0.013	0.013
11.25	0.004	0.012	0.004	0.016	0.015	0.014
11.26	0.004	0.008	0.003	0.025	0.020	0.023
11.27	0.004	0.017	0.005	0.010	0.020	0.012
11.28	0.004	0.013	0.005	0.014	0.022	0.022
평균	0.004	0.009	0.004	0.020	0.018	0.020

일자	O₃(ppm)			CO(ppm)
	이동차	송산면	당진시청사	이동차	송산면	당진시청사
11.22	0.020	0.012	0.007	0.5	0.4	0.4
11.23	0.020	0.011	0.010	0.5	0.4	0.3
11.24	0.024	0.015	0.017	0.5	0.7	0.3
11.25	0.021	0.014	0.016	0.6	0.4	0.3
11.26	0.016	0.011	0.010	0.6	0.7	0.4
11.27	0.030	0.021	0.024	0.7	0.5	0.4
11.28	0.024	0.018	0.011	0.7	0.6	0.5
평균	0.022	0.015	0.014	0.6	0.5	0.4