	대기환경 모니터링 결과

1		현 황

□ 측정지점 : 태안군 이원면 포지리 1086-2(이원양수장)

□ 측정구분 : 태안화력발전소 모니터링

□ 측정항목 : PM10, PM2.5, NO2, SO2, CO, O3 등

□ 측정방법 : 이동측정시스템 이용 24시간 연속측정

□ 측정기간 : 2019. 11. 28.～ 12. 3.(6일간)

측정일	11. 27	11. 28 ~ 12. 3	비 고
조치사항	예비측정	정상측정

1. 온 도 : 평균 4.9 ℃ 2. 습도 : 평균 68.1 % 3. 주풍향 : 북서풍 4. 풍속 : 평균 2.2 m/s, 시간최대 4.7 m/s

<그림 1. 풍배도 및 기상상태, 측정지점 위치>

2		측정 결과

<일반항목>

□ PM10 : 일평균 농도는 12∼29 ㎍/㎥로 24시간 도 환경기준(80 ㎍/㎥) 만족함

□ PM2.5 : 일평균 농도는 6∼20 ㎍/㎥로 24시간 도 환경기준 (40 ㎍/㎥) 만족함

□ SO2 : 일평균측정값은 0.003~0.009ppm으로 1시간 도 환경기준(0.10ppm) 및

24시간 도 환경기준(0.03ppm) 모두 만족함

□ NO₂: 일평균 농도 범위는 0.005～0.017ppm으로 1시간 도 환경기준(0.08ppm) 및 24시간 도 환경기준(0.04ppm) 모두 만족함

표 1. 대기오염물질 측정결과(일반항목)

항목 일자		PM10 (㎍/㎥)	PM2.5 (㎍/㎥)	SO2 (ppm)	NO2 (ppm)	O3 (ppm)	CO (ppm)	비고
11.28		24	9	0.004	0.006	0.035	0.2
11.29		13	6	0.003	0.005	0.037	0.2
11.30		29	20	0.004	0.017	0.024	0.4
12.1		20	17	0.003	0.007	0.031	0.4
12.2		17	7	0.009	0.010	0.032	0.5
12.3		12	6	0.003	0.006	0.030	0.3
환경기준	국가	100 / 일	35 / 일	0.05 / 일 0.15 / 시간	0.06 / 일 0.1 / 시간	0.06 / 8시간 0.1 / 시간	9 / 8시간 25 / 시간
	충청남도	80 / 일	40 / 일	0.03 / 일 0.10/ 시간	0.04 / 일 0.08 / 시간	0.06 / 8시간 0.1 / 시간	5/ 8시간 10 / 시간

<VOCs>

□ 벤젠은 일평균농도 0.5~1.3 ㎍/㎥, 측정기간 평균 0.8 ㎍/㎥로 충청남도 환경기준(3.0 ㎍/㎥)을 만족함

□ 톨루엔 3.5 ㎍/㎥, 그 외 에틸벤젠 0.6, m,p-자일렌 0.8, o-자일렌 0.3, 스티렌  0.1 ㎍/㎥이 검출되었음

표 2. VOCs항목 측정결과

(단위 : ㎍/㎥)

항목 일자		Benzene	Toluene	Ethylbenzene	m,p-Xylene	o-Xylene	Styrene
11.28		0.7	1.0	0.2	0.4	0.2	0.4
11.29		0.5	0.9	0.2	0.4	0.2	0.2
11.30		1.3	12.6	1.7	2.3	0.8	0.1
12.1		1.2	2.1	0.6	0.7	0.3	0.0
12.2		0.5	0.9	0.3	0.3	0.2	0.0
12.3		0.5	1.1	0.3	0.4	0.2	0.1
측정기간 평균		0.8	3.5	0.6	0.8	0.3	0.1
환경기준 (연평균)	국가	5.0	해 당 없 음
	충청 남도	3.0	해 당 없 음

<기타항목>

□ H2S 일평균농도는 0.001~0.002 ppm, 측정기간 평균농도는 0.002 ppm 이였음

□ CO2 일평균농도는 414.04~473.11 ppm, 측정기간 평균농도는 433.08 ppm 이였음

□ CH4 일평균농도는 1.953~1.999 ppm, 측정기간 평균농도는 1.973 ppm 이였음

표 3. 대기오염물질 측정결과(H2S, CO2, CH4)

구분		H2S	CO2	CH4
11.28		0.002	415.60	1.962
11.29		0.002	414.04	1.953
11.30		0.002	436.42	1.999
12.1		0.002	424.09	1.988
12.2		0.001	473.11	1.961
12.3		0.002	419.00	1.970
측정기간 평균		0.002	433.08	1.973
환경기준	국가	해 당 없 음
	충청 남도	해 당 없 음

3		인접 대기오염측정소와 측정기간 평균농도 비교

<인접 대기오염측정소>

- 이원면 : 태안군 이원면 분지길 14, 이원면사무소

- 태안읍 : 태안군 태안읍 군청6길, 태안군 장애인복지관

<입자상 물질>

□ PM10는 19 ㎍/㎥로 주변 이원면 22 ㎍/㎥, 태안읍 30 ㎍/㎥보다 낮음

□ PM2.5는 11 ㎍/㎥로 이원면 10 ㎍/㎥보다 높고, 태안읍 15 ㎍/㎥보다 낮음

□ 미세먼지(PM10, PM2.5)의 시간별 농도변화는 주변 측정소와 비슷한 경향을 보임(그림 2, 3참조)

□ 30일~12월 1일 대기 정체로 국외 미세먼지 유입에 국내 생성 미세먼지가 축적되어 PM2.5 농도가 높았음

표 4. 인접 대기오염측정소 측정값과 농도 비교(입자상 물질)

일자	PM10(㎍/㎥)			PM2.5(㎍/㎥)
	이동차	이원면	태안읍	이동차	이원면	태안읍
11.28	24	31	35	9	13	13
11.29	13	14	23	6	6	11
11.30	29	33	45	20	15	22
12.1	20	24	42	17	13	24
12.2	17	17	20	7	7	9
12.3	12	12	15	6	6	9
평균	19	22	30	11	10	15

※ 환경기준 100 ㎍/㎥

<그림 2. PM10 시간 변화 >

※ 환경기준 35 ㎍/㎥

<그림 3. PM2.5 시간 변화 >

<가스상 물질>

□ SO2 농도는 0.004 ppm으로 이원면 0.003 ppm, 태안읍 0.004 ppm과 비슷함

□ NO2 농도는 0.009 ppm으로 이원면 0.005 ppm보다 높고, 태안읍 0.013 ppm보다 낮음

□ O3 농도는 0.032 ppm으로 이원면 0.024 ppm, 태안읍 0.018 ppm보다 높음

□ CO 농도는 0.3 ppm으로 이원면 0.6 ppm, 태안읍 0.6 ppm보다 낮음

표 5. 인접 대기오염측정소 측정값과 농도 비교(가스상 물질)

일자	SO₂(ppm)			NO₂(ppm)
	이동차	이원면	태안읍	이동차	이원면	태안읍
11.28	0.004	0.004	0.006	0.006	0.005	0.011
11.29	0.003	0.003	0.004	0.005	0.004	0.014
11.30	0.004	0.004	0.005	0.017	-	0.022
12.1	0.003	0.002	0.004	0.007	-	0.015
12.2	0.009	0.004	0.003	0.010	-	0.006
12.3	0.003	0.003	0.003	0.006	-	0.007
평균	0.004	0.003	0.004	0.009	0.005	0.013

※장비점검으로 11.30~12.3 이원면 NO2  데이터 사용불가

일자	O₃(ppm)			CO(ppm)
	이동차	이원면	태안읍	이동차	이원면	태안읍
11.28	0.035	0.024	0.019	0.2	0.6	0.6
11.29	0.037	0.028	0.020	0.2	0.5	0.5
11.30	0.024	0.016	0.014	0.4	0.7	0.6
12.1	0.031	0.023	0.014	0.4	0.6	0.7
12.2	0.032	0.028	0.025	0.5	0.6	0.5
12.3	0.030	0.022	0.015	0.3	0.7	0.6
평균	0.032	0.024	0.018	0.3	0.6	0.6