	대기환경 모니터링 결과

1		현 황

□ 측정지점 : 논산시 가야곡면 야촌리 465-2

□ 측정구분 : 가야곡 산업단지(삼영기계) 민원

□ 측정항목 : PM10, PM2.5, NO2, SO2, CO, O3 등

□ 측정방법 : 이동측정시스템 이용 24시간 연속측정

□ 측정기간 : 2019. 12. 14.～ 12. 20.(7일간)

측정일	12. 13	12. 14 ~ 12. 20	비 고
조치사항	예비측정	정상측정

1. 온도 : 평균 4.1 ℃ 2. 습도 : 평균 73.1 % 3. 주풍향 : 북풍 4. 풍속 : 평균 0.8 m/s, 시간최대 2.3 m/s

<그림 1. 풍배도 및 기상상태, 측정지점 위치>

2		측정 결과

<일반항목>

□ PM10 : 일평균 농도는 17∼32 ㎍/㎥로 24시간 도 환경기준(80 ㎍/㎥) 만족함

□ PM2.5 : 일평균 농도는 12∼27 ㎍/㎥로 24시간 도 환경기준 (40 ㎍/㎥) 만족함

□ SO2 : 일평균측정값은 0.002~0.003ppm으로 1시간 도 환경기준(0.10ppm) 및

24시간 도 환경기준(0.03ppm) 모두 만족함

□ NO₂: 일평균 농도 범위는 0.012～0.019ppm으로 1시간 도 환경기준(0.08ppm) 및 24시간 도 환경기준(0.04ppm) 모두 만족함

표 1. 대기오염물질 측정결과(일반항목)

항목 일자		PM10 (㎍/㎥)	PM2.5 (㎍/㎥)	SO2 (ppm)	NO2 (ppm)	O3 (ppm)	CO (ppm)	비고
12.14		29	21	0.003	0.019	0.015	0.3
12.15		29	22	0.002	0.018	0.016	0.2
12.16		28	20	0.002	0.018	0.015	0.1
12.17		26	19	0.002	0.019	0.013	0.2
12.18		32	27	0.002	0.013	0.021	0.2
12.19		17	12	0.003	0.012	0.022	0.1
12.20		21	17	0.002	0.018	0.015	0.2
환경기준	국가	100 / 일	35 / 일	0.05 / 일 0.15 / 시간	0.06 / 일 0.1 / 시간	0.06 / 8시간 0.1 / 시간	9 / 8시간 25 / 시간
	충청남도	80 / 일	40 / 일	0.03 / 일 0.10/ 시간	0.04 / 일 0.08 / 시간	0.06 / 8시간 0.1 / 시간	5/ 8시간 10 / 시간

<VOCs>

□ 벤젠은 일평균농도 1.1~1.9 ㎍/㎥, 측정기간 평균 1.6 ㎍/㎥로 충청남도 환경기준(3.0 ㎍/㎥)을 만족함

□ 톨루엔 3.9 ㎍/㎥, 그 외 에틸벤젠 0.8, m,p-자일렌 1.3, o-자일렌 0.3, 스티렌 0.0 ㎍/㎥이 검출되었음

표 2. VOCs항목 측정결과

(단위 : ㎍/㎥)

항목 일자		Benzene	Toluene	Ethylbenzene	m,p-Xylene	o-Xylene	Styrene
12.14		1.7	5.6	1.2	1.7	0.5	0.0
12.15		1.5	2.2	0.5	1.1	0.2	0.0
12.16		1.5	1.4	0.4	1.1	0.1	0.0
12.17		1.7	8.0	0.9	1.7	0.0	0.0
12.18		1.9	4.1	1.0	1.4	0.4	0.0
12.19		1.2	2.3	0.5	1.1	0.3	0.0
12.20		1.1	4.1	0.6	1.2	0.4	0.0
측정기간 평균		1.6	3.9	0.8	1.3	0.3	0.0
환경기준 (연평균)	국가	5.0	해 당 없 음
	충청 남도	3.0	해 당 없 음

<기타항목>

□ H2S 일평균농도는 0.002~0.003 ppm, 측정기간 평균농도는 0.002 ppm 이였음

□ CO2 일평균농도는 431.51~442.86 ppm, 측정기간 평균농도는 437.35 ppm 이였음

□ CH4 일평균농도는 2.029~2.148 ppm, 측정기간 평균농도는 2.091 ppm 이였음

표 3. 대기오염물질 측정결과(H2S, CO2, CH4)

구분		H2S	CO2	CH4
12.14		0.002	441.88	2.148
12.15		0.002	438.61	2.086
12.16		0.002	436.17	2.071
12.17		0.003	442.86	2.118
12.18		0.002	433.77	2.068
12.19		0.002	431.51	2.029
12.20		0.003	435.63	2.145
측정기간 평균		0.002	437.35	2.091
환경기준	국가	해 당 없 음
	충청 남도	해 당 없 음

3		인접 대기오염측정소와 측정기간 평균농도 비교

<인접 대기오염측정소>

- 논  산 : 논산시 시민로 389(취암/부창동 행정복지센터)

- 엄사면 : 계룡시 엄사면 번영7길 17(엄사도서관)

<입자상 물질>

□ PM10는 26 ㎍/㎥로 주변 논산 38 ㎍/㎥, 엄사면 32 ㎍/㎥보다 낮음

□ PM2.5는 20 ㎍/㎥로 논산 18 ㎍/㎥보다 높고, 엄사면 20 ㎍/㎥과 비슷함

□ 14일~15일 국내 발생 미세먼지가 축적되고 국외 미세먼지가 유입으로 PM2.5 농도가 높았음

□ 18일 기류 수렴 및 대기 정체로 PM2.5 농도가 다소 높았음

□ 16~18일 : 14시~22시에 이동차의 PM10, PM2.5가 높아지는 것으로 나타남

표 4. 인접 대기오염측정소 측정값과 농도 비교(입자상 물질)

일자	PM10(㎍/㎥)			PM2.5(㎍/㎥)
	이동차	논산	엄사면	이동차	논산	엄사면
12.14	29	34	35	21	16	23
12.15	29	48	37	22	21	23
12.16	28	50	32	20	22	20
12.17	26	37	26	19	19	17
12.18	32	40	39	27	19	27
12.19	17	27	29	12	13	19
12.20	21	31	26	17	14	14
평균	26	38	32	20	18	20

※ 환경기준 100 ㎍/㎥

<그림 2. PM10 시간 변화 >

※ 환경기준 35 ㎍/㎥

<그림 3. PM2.5 시간 변화 >

<가스상 물질>

□ SO2 농도는 0.002 ppm으로 논산 0.003 ppm, 엄사면 0.003 ppm과 비슷함

□ NO2 농도는 0.017 ppm으로 논산 0.023 ppm, 엄사면 0.023 ppm보다 낮음

□ O3 농도는 0.017 ppm으로 논산 0.014 ppm, 엄사면 0.016 ppm보다 높음

□ CO 농도는 0.2 ppm으로 논산 0.6 ppm, 엄사면 0.4 ppm보다 낮음

표 5. 인접 대기오염측정소 측정값과 농도 비교(가스상 물질)

일자	SO₂(ppm)			NO₂(ppm)
	이동차	논산	엄사면	이동차	논산	엄사면
12.14	0.003	0.004	0.004	0.019	0.023	0.021
12.15	0.002	0.004	0.003	0.018	0.027	0.030
12.16	0.002	0.003	0.003	0.018	0.028	0.034
12.17	0.002	0.003	0.002	0.019	0.022	0.022
12.18	0.002	0.003	0.003	0.013	0.016	0.016
12.19	0.003	0.004	0.003	0.012	0.020	0.019
12.20	0.002	0.003	0.003	0.018	0.022	0.016
평균	0.002	0.003	0.003	0.017	0.023	0.023

일자	O₃(ppm)			CO(ppm)
	이동차	논산	엄사면	이동차	논산	엄사면
12.14	0.015	0.014	0.017	0.3	0.6	0.4
12.15	0.016	0.012	0.009	0.2	0.7	0.5
12.16	0.015	0.010	0.010	0.1	0.7	0.4
12.17	0.013	0.010	0.016	0.2	0.8	0.3
12.18	0.021	0.024	0.020	0.2	0.6	0.4
12.19	0.022	0.019	0.018	0.1	0.5	0.5
12.20	0.015	0.007	0.020	0.2	0.4	0.4
평균	0.017	0.014	0.016	0.2	0.6	0.4