	대기환경 모니터링 결과

1		현 황

□ 측정지점 : 아산시 인주면 관암리 318-1 (은현교회)

□ 측정구분 : 주변 사업장 대기환경 피해민원

□ 측정항목 : PM10, PM2.5, NO2, SO2, CO, O3 등

□ 측정방법 : 이동측정시스템 이용 24시간 연속측정

□ 측정기간 : 2020. 1. 21.～ 1. 27.(7일간)

측정일	1. 20	1. 21 ~ 1. 27	비 고
조치사항	예비측정	정상측정

1. 온도 : 평균 2.8 ℃ 2. 습도 : 평균 72.2 % 3. 주풍향 : 북동풍 4. 풍속 : 평균 1.1 m/s, 시간최대 4.0 m/s

<그림 1. 풍배도 및 기상상태, 측정지점 위치>

2		측정 결과

<일반항목>

□ PM10 : 일평균 농도는 11∼83 ㎍/㎥로 24시간 도 환경기준(80 ㎍/㎥) 1회 초과

□ PM2.5 : 일평균 농도는 7∼64 ㎍/㎥로 24시간 도 환경기준 (40 ㎍/㎥) 3회 초과

□ SO2 : 일평균측정값은 0.003~0.005ppm으로 1시간 도 환경기준(0.10ppm) 및

24시간 도 환경기준(0.03ppm) 모두 만족함

□ NO₂: 일평균 농도 범위는 0.006～0.036ppm으로 1시간 도 환경기준(0.08ppm) 및 24시간 도 환경기준(0.04ppm) 모두 만족함

표 1. 대기오염물질 측정결과(일반항목)

항목 일자		PM10 (㎍/㎥)	PM2.5 (㎍/㎥)	SO2 (ppm)	NO2 (ppm)	O3 (ppm)	CO (ppm)	비고
1.21		43	27	0.004	0.025	0.024	0.7
1.22		51	37	0.003	0.036	0.011	0.9
1.23		67	46	0.005	0.033	0.027	1.2
1.24		75	53	0.004	0.015	0.037	1.1
1.25		83	64	0.003	0.020	0.023	1.1
1.26		39	27	0.003	0.013	0.027	0.9
1.27		11	7	0.003	0.006	0.036	0.6
환경기준	국가	100 / 일	35 / 일	0.05 / 일 0.15 / 시간	0.06 / 일 0.1 / 시간	0.06 / 8시간 0.1 / 시간	9 / 8시간 25 / 시간
	충청남도	80 / 일	40 / 일	0.03 / 일 0.10/ 시간	0.04 / 일 0.08 / 시간	0.06 / 8시간 0.1 / 시간	5/ 8시간 10 / 시간

<VOCs>

□ 벤젠은 일평균농도 1.4~3.1 ㎍/㎥, 측정기간 평균 2.4 ㎍/㎥로 충청남도 환경기준(3.0 ㎍/㎥)을 만족함

□ 톨루엔 14.4 ㎍/㎥, 그 외 에틸벤젠 0.1, m,p-자일렌 0.9, o-자일렌 0.0, 스티렌 0.4 ㎍/㎥이 검출되었음

□ 톨루엔은 남서풍에서 농도가 높았음

표 2. VOCs항목 측정결과

(단위 : ㎍/㎥)

항목 일자		Benzene	Toluene	Ethylbenzene	m,p-Xylene	o-Xylene	Styrene
1.21		1.4	11.0	0.5	0.7	0.1	0.4
1.22		3.1	53.9	0.0	2.0	0.0	0.7
1.23		2.6	25.0	0.3	1.8	0.1	0.6
1.24		2.6	2.9	0.1	0.5	0.0	0.2
1.25		2.8	3.4	0.0	0.5	0.0	0.3
1.26		2.3	3.7	0.0	0.5	0.0	0.3
1.27		2.0	0.9	0.0	0.1	0.0	0.2
측정기간 평균		2.4	14.4	0.1	0.9	0.0	0.4
환경기준 (연평균)	국가	5.0	해 당 없 음
	충청 남도	3.0	해 당 없 음

<그림 2. 풍향별 톨루엔 농도 분포>

<기타항목>

□ H2S 일평균농도는 0.002~0.004 ppm, 측정기간 평균농도는 0.003 ppm 이였음

□ CO2 일평균농도는 417.23~457.28 ppm, 측정기간 평균농도는 442.92 ppm 이였음

□ CH4 일평균농도는 1.981~2.278 ppm, 측정기간 평균농도는 2.136 ppm 이였음

표 3. 대기오염물질 측정결과(H2S, CO2, CH4)

구분		H2S	CO2	CH4
1.21		0.003	434.74	2.071
1.22		0.004	450.18	2.278
1.23		0.003	456.36	2.149
1.24		0.002	445.51	2.122
1.25		0.003	457.28	2.233
1.26		0.002	439.13	2.116
1.27		0.002	417.23	1.981
측정기간 평균		0.003	442.92	2.136
환경기준	국가	해 당 없 음
	충청 남도	해 당 없 음

3		인접 대기오염측정소와 측정기간 평균농도 비교

<인접 대기오염측정소>

- 모종동 : 아산시 모종동 573-2 (보건소 옥상)

- 인주면 : 아산시 인주면 인주산단로 23-28 (스틸하우스)

<입자상 물질>

□ PM10는 53 ㎍/㎥로 주변 모종동 62 ㎍/㎥, 인주면 60 ㎍/㎥보다 낮음

□ PM2.5는 37 ㎍/㎥로 모종동 45 ㎍/㎥, 인주면 42 ㎍/㎥보다 낮음

□ 미세먼지(PM10, PM2.5)의 시간별 농도변화는 주변 측정소와 비슷한 경향을 보임(그림 3, 4참조)

□ 21~23일 대기정체로 국내발생 미세먼지 축적, 24일 기류 수렴으로 오전에 국외 미세먼지 유입, 25~26일 오전 대기 정체로 전일 유입된 국외 미세먼지와 국내 발생 미세먼지가 축적되어 PM2.5 농도가 높았음

□ 27일은 원활한 대기 확산과 강수의 영향으로 대기 상태가 청정하였으나 20시에 이동차 PM10, PM2.5 농도가 일시적으로 높았음

표 4. 인접 대기오염측정소 측정값과 농도 비교(입자상 물질)

일자	PM10(㎍/㎥)			PM2.5(㎍/㎥)
	이동차	모종동	인주면	이동차	모종동	인주면
1.21	43	47	52	27	28	30
1.22	51	65	64	37	41	42
1.23	67	73	73	46	50	50
1.24	75	89	85	53	68	62
1.25	83	92	87	64	74	68
1.26	39	51	46	27	42	34
1.27	11	16	15	7	11	7
평균	53	62	60	37	45	42

※ 환경기준 100 ㎍/㎥

<그림 3. PM10 시간 변화 >

※ 환경기준 35 ㎍/㎥

<그림 4. PM2.5 시간 변화 >

<가스상 물질>

□ SO2 농도는 0.004 ppm으로 모종동 0.003 ppm, 인주면 0.003 ppm과 비슷함

□ NO2 농도는 0.021 ppm으로 모종동 0.028 ppm, 인주면 0.024 ppm보다 낮음

□ O3는 0.026 ppm으로 모종동 0.015 ppm, 인주면 0.018 ppm보다 높음

□ CO는 0.9 ppm으로 모종동 0.7 ppm, 인주면 0.4 ppm보다 높음

표 5. 인접 대기오염측정소 측정값과 농도 비교(가스상 물질)

일자	SO₂(ppm)			NO₂(ppm)
	이동차	모종동	인주면	이동차	모종동	인주면
1.21	0.004	0.004	0.004	0.025	0.031	0.027
1.22	0.003	0.003	0.003	0.036	0.040	0.038
1.23	0.005	0.004	0.004	0.033	0.037	0.038
1.24	0.004	0.003	0.003	0.015	0.026	0.021
1.25	0.003	0.003	0.003	0.020	0.030	0.023
1.26	0.003	0.002	0.002	0.013	0.021	0.014
1.27	0.003	0.002	0.002	0.006	0.013	0.005
평균	0.004	0.003	0.003	0.021	0.028	0.024

일자	O₃(ppm)			CO(ppm)
	이동차	모종동	인주면	이동차	모종동	인주면
1.21	0.024	0.015	0.018	0.7	0.6	0.3
1.22	0.011	0.003	0.004	0.9	0.7	0.4
1.23	0.027	0.016	0.017	1.2	0.8	0.5
1.24	0.037	0.023	0.024	1.1	0.8	0.5
1.25	0.023	0.008	0.011	1.1	0.9	0.6
1.26	0.027	0.014	0.018	0.9	0.6	0.3
1.27	0.036	0.029	0.034	0.6	0.3	0.1
평균	0.026	0.015	0.018	0.9	0.7	0.4