	대기환경 모니터링 결과

1		현 황

□ 측정지점 : 당진시 송악읍 송악로 1024 (상록초등학교)

□ 측정구분 : 라돈침대 해체 관련 민원

□ 측정항목 : PM10, PM2.5, NO2, SO2, CO, O3 등

□ 측정방법 : 이동측정시스템 이용 24시간 연속측정

□ 측정기간 : 2018. 7. 26.～ 7. 30.(5일간)

측정일	7. 25	7. 26 ~ 7. 30	비 고
조치사항	예비측정	정상측정

1. 온도 : 평균 29.2 ℃ 2. 습도 : 평균 77.7 % 3. 주풍향 : 북서풍 4. 풍속 : 평균 1.1 m/s, 시간최대 2.7 m/s

<그림 1. 풍배도 및 기상상태, 측정지점 위치>

2		측정 결과

<일반항목>

□ PM10 : 일평균 농도는 27∼44 ㎍/㎥로 24시간 도 환경기준(80 ㎍/㎥) 만족함

□ PM2.5 : 일평균 농도는 13∼30 ㎍/㎥로 24시간 도 환경기준 (40 ㎍/㎥) 만족함

□ SO2 : 일평균측정값은 0.002~0.006ppm으로 1시간 도 환경기준(0.10ppm) 및

24시간 도 환경기준(0.03ppm) 모두 만족함

□ NO₂: 일평균 농도 범위는 0.009～0.013ppm으로 1시간 도 환경기준(0.08ppm) 및 24시간 도 환경기준(0.04ppm) 모두 만족함

표 1. 대기오염물질 측정결과(일반항목)

항목 일자		PM10 (㎍/㎥)	PM2.5 (㎍/㎥)	SO2 (ppm)	NO2 (ppm)	O3 (ppm)	CO (ppm)	비고
7.26		35	23	0.003	0.009	0.020	0.3
7.27		44	30	0.006	0.013	0.023	0.4
7.28		43	25	0.003	0.010	0.022	0.3
7.29		32	17	0.004	0.010	0.031	0.2
7.30		27	13	0.002	0.013	0.021	0.2
환경기준	국가	100 / 일	35 / 일	0.05 / 일 0.15 / 시간	0.06 / 일 0.1 / 시간	0.06 / 8시간 0.1 / 시간	9 / 8시간 25 / 시간
	충청남도	80 / 일	40 / 일	0.03 / 일 0.10/ 시간	0.04 / 일 0.08 / 시간	0.06 / 8시간 0.1 / 시간	5/ 8시간 10 / 시간

3		인접 대기오염측정소와 측정기간 평균농도 비교

<인접 대기오염측정소>

- 당진시청사 : 당진시 시청1로 1 (당진시청사)

- 송  산  면 : 당진시 송산면 유곡로 342-27 (공공하폐수처리시설)

<입자상 물질>

□ PM10는 36 ㎍/㎥로 주변 당진시청사 32 ㎍/㎥보다 높고, 송산면 48 ㎍/㎥보다 낮음

□ PM2.5는 22 ㎍/㎥로 당진시청사 19 ㎍/㎥보다 높고, 송산면 22 ㎍/㎥과 비슷함

□ 미세먼지(PM10, PM2.5)의 시간별 농도변화는 당진시청사 측정소와 비슷한 경향을 보임(그림 2, 3참조)

□ 28일 오후 대기정체로 전일부터 국내 대기오염물질이 축적되어 PM2.5 농도가 다소 높았음

□ 대기 확산이 원활하여 대기 상태가 대부분 ‘보통’ 수준이었음

표 2. 인접 대기오염측정소 측정값과 농도 비교(입자상 물질)

일자	PM10(㎍/㎥)			PM2.5(㎍/㎥)
	이동차	당진시청사	송산면	이동차	당진시청사	송산면
7.26	35	34	24	23	21	15
7.27	44	41	86	30	26	32
7.28	43	40	63	25	26	31
7.29	32	27	37	17	16	20
7.30	27	16	28	13	7	13
평균	36	32	48	22	19	22

※ 환경기준 100 ㎍/㎥

<그림 2. PM10 시간 변화 >

※ 환경기준 35 ㎍/㎥

<그림 3. PM2.5 시간 변화 >

<가스상 물질>

□ SO2 농도는 0.004 ppm으로 당진시청사 0.004 ppm와 비슷하고, 송산면 0.013 ppm보다 낮음

□ NO2 농도는 0.011 ppm으로 당진시청사 0.008 ppm보다 높고, 송산면 0.015 ppm보다 낮음

□ O3 농도는 0.023 ppm으로 당진시청사 0.043 ppm보다 낮고, 송산면 0.024 ppm와 비슷함

□ CO 농도는 0.3 ppm으로 당진시청사 0.3 ppm와 비슷하고, 송산면 0.9 ppm보다 낮음

표 3. 인접 대기오염측정소 측정값과 농도 비교(가스상 물질)

일자	SO₂(ppm)			NO₂(ppm)
	이동차	당진시청사	송산면	이동차	당진시청사	송산면
7.26	0.003	0.004	0.007	0.009	0.008	0.003
7.27	0.006	0.005	0.027	0.013	0.010	0.024
7.28	0.003	0.005	0.014	0.010	0.008	0.017
7.29	0.004	0.003	0.009	0.010	0.007	0.017
7.30	0.002	0.002	0.006	0.013	0.009	0.016
평균	0.004	0.004	0.013	0.011	0.008	0.015

일자	O₃(ppm)			CO(ppm)
	이동차	당진시청사	송산면	이동차	당진시청사	송산면
7.26	0.020	0.037	0.023	0.3	0.3	0.5
7.27	0.023	0.054	0.020	0.4	0.3	2.0
7.28	0.022	0.039	0.020	0.3	0.4	1.1
7.29	0.031	0.039	0.025	0.2	0.4	0.6
7.30	0.021	0.044	0.033	0.2	0.3	0.5
평균	0.023	0.043	0.024	0.3	0.3	0.9