	대기환경 모니터링 결과

1		현 황

□ 측정지점 : 서산시 대산읍 평신1로 595-10(한국건설생활환경시험연구원)

□ 측정구분 : 대산석유화학단지 모니터링

□ 측정항목 : PM10, PM2.5, NO2, SO2, CO, O3, BTEX 등

□ 측정방법 : 이동측정시스템 이용 24시간 연속측정

□ 측정기간 : 2020. 2. 6. ~ 2. 12.(7일간)

측정일	2. 5	2. 6 ~ 2. 12	비 고
조치사항	예비측정	정상측정

1. 온 도 : 평균 2.3 ℃ 2. 습도 : 평균 68.1 % 3. 주풍향 : 북동풍 또는 북풍 4. 풍속 : 평균 1.5 m/s, 시간최대 5.3 m/s

<그림 1. 풍배도 및 기상상태, 측정지점 위치>

2		측정 결과

<일반항목>

□ PM10 : 일평균 농도는 20∼69㎍/㎥로 24시간 도 환경기준(80 ㎍/㎥) 만족함

□ PM2.5 : 일평균 농도는 14∼43㎍/㎥로 24시간 도 환경기준(40 ㎍/㎥) 1회 초과

□ SO2 : 일평균측정값은 0.003~0.005ppm으로 1시간 도 환경기준(0.10ppm) 및

24시간 도 환경기준(0.03ppm) 모두 만족함

□ NO₂: 일평균 농도 범위는 0.005～0.023ppm으로 1시간 도 환경기준(0.08ppm) 및 24시간 도 환경기준(0.04ppm) 모두 만족함

표 1. 대기오염물질 측정결과(일반항목)

항목 일자		PM10 (㎍/㎥)	PM2.5 (㎍/㎥)	SO2 (ppm)	NO2 (ppm)	O3 (ppm)	CO (ppm)	비고
2.6		20	14	0.004	0.011	0.039	0.3
2.7		24	16	0.003	0.008	0.034	0.2
2.8		42	28	0.004	0.007	0.047	0.4
2.9		33	18	0.004	0.005	0.044	0.2
2.10		69	43	0.005	0.015	0.038	0.4
2.11		65	35	0.004	0.013	0.034	0.4
2.12		51	36	0.004	0.023	0.028	0.4
환경기준	국가	100 / 일	35 / 일	0.05 / 일 0.15 / 시간	0.06 / 일 0.1 / 시간	0.06 / 8시간 0.1 / 시간	9 / 8시간 25 / 시간
	충청남도	80 / 일	40 / 일	0.03 / 일 0.10/ 시간	0.04 / 일 0.08 / 시간	0.06 / 8시간 0.1 / 시간	5/ 8시간 10 / 시간

※ 이동차 6일 01~20시, 10일 01~19시, 11일 08~21시 PM10 장비이상으로 데이터 사용불가

<VOCs>

□ 벤젠은 일평균농도 1.8~10.3 ㎍/㎥, 측정기간 평균 3.9 ㎍/㎥로 충청남도 환경기준(3.0 ㎍/㎥)을 2회 초과함

□ 톨루엔 5.6 ㎍/㎥, 에틸벤젠 0.5, m,p-자일렌 1.1, o-자일렌 0.3, 스티렌 2.2 ㎍/㎥으로 검출되었음

□ 벤젠은 북서풍, 톨루엔은 동풍에서 농도가 높게 나타남

표 2. 휘발성유기화합물질(VOCs) 측정결과(일평균)

(단위 : ㎍/㎥)

항목 일자		Benzene	Toluene	Ethylbenzene	m,p-Xylene	o-Xylene	Styrene
2.6		2.6	3.8	0.6	1.8	0.4	1.2
2.7		2.2	2.6	0.4	0.9	0.2	1.4
2.8		10.3	2.1	0.4	1.4	0.2	2.7
2.9		1.8	1.3	0.4	0.9	0.5	0.9
2.10		6.0	3.3	0.6	1.0	0.5	1.8
2.11		2.7	2.7	0.5	1.0	0.4	1.7
2.12		2.1	23.5	0.3	0.9	0.2	5.8
측정기간 평균		3.9	5.6	0.5	1.1	0.3	2.2
환경기준 (연평균)	국가	5.0	해 당 없 음
	충청 남도	3.0	해 당 없 음

<그림 2. 풍향별 벤젠, 톨루엔 농도 분포>

<기타항목>

□ NH3 일평균농도는 1.8~12.9 ppb, 측정기간 평균농도는 5.1 ppb 이였음.

표 3. 대기오염물질 측정결과(NH3)

일자 항목	2.6	2.7	2.8	2.9	2.10	2.11	2.12	평균
NH3 (ppb)	1.8	2.8	3.2	2.8	5.6	6.5	12.9	5.1
환경기준	해 당 없 음

<중금속>

□ 중금속류의 측정기간 평균 농도분포는 K > Fe > Si > Ca 순으로 나타났고, K 가 가장 높은 농도분포를 보였음

□ 납(Pb)의 일평균농도는 0.0089~0.0177 ㎍/㎥, 측정기간 평균농도는 0.0123 ㎍/㎥으로 연평균 환경기준(0.5 ㎍/㎥)을 만족함(표 4.)

표 4. 대기오염물질 측정결과(중금속 19종)

(단위 : ㎍/㎥)

항목 일자	LEAD	ALUMINIUM	SILICON	POTA SSIUM	CALCIUM	TITANIUM	VANADIUM	CHROMIUM	MANGANESE	IRON	NICKEL	COPPER	ZINC	ARSENIC	SELENIUM	PALLADIUM	SILVER	CADMIUM	TIN
	Pb	Al	Si	K	Ca	Ti	V	Cr	Mn	Fe	Ni	Cu	Zn	As	Se	Pd	Ag	Cd	Sn
2.6	0.0098	0.0351	0.1102	0.1289	0.0529	0.0064	0.0002	0.0003	0.0044	0.1046	0.0005	0.0063	0.0248	0.0021	0.0004	0.0102	0.0015	0.0020	0.0084
2.7	0.0089	0.0417	0.0267	0.1488	0.0318	0.0039	0.0015	0.0002	0.0038	0.1101	0.0008	0.0018	0.0289	0.0025	0.0002	0.0087	0.0020	0.0013	0.0085
2.8	0.0113	0.0099	0.0575	0.2864	0.0363	0.0095	0.0011	0.0001	0.0057	0.1190	0.0009	0.0050	0.0248	0.0046	0.0012	0.0134	0.0015	0.0025	0.0085
2.9	0.0089	0.0235	0.0788	0.2249	0.0293	0.0120	0.0011	0.0001	0.0034	0.0854	0.0006	0.0020	0.0164	0.0045	0.0004	0.0122	0.0017	0.0031	0.0085
2.10	0.0125	0.0106	0.0561	0.5365	0.0654	0.0117	0.0024	0.0010	0.0121	0.1425	0.0023	0.0072	0.0286	0.0047	0.0018	0.0140	0.0012	0.0022	0.0097
2.11	0.0177	0.0622	0.0615	0.3437	0.0705	0.0088	0.0002	0.0002	0.0104	0.1834	0.0005	0.0215	0.0565	0.0041	0.0024	0.0132	0.0019	0.0027	0.0082
2.12	0.0168	0.1000	0.0540	0.3245	0.0340	0.0075	0.0014	0.0021	0.0153	0.2172	0.0022	0.0264	0.0770	0.0030	0.0025	0.0112	0.0011	0.0016	0.0089
평균	0.0123	0.0404	0.0636	0.2848	0.0457	0.0085	0.0011	0.0006	0.0079	0.1375	0.0011	0.0100	0.0367	0.0036	0.0013	0.0119	0.0016	0.0022	0.0087
환경기준 (연평균)	국가 0.5	해 당 없 음
	충청남도 0.3

3		인접 대기오염측정소와 측정기간 평균농도 비교

<인접 대기오염측정소>

- 동문동 : 서산시 중앙로 38-1, 서산초등학교

- 이원면 : 태안군 이원면 분지길 14, 이원면사무소

<입자상 물질>

□ PM10는 43 ㎍/㎥로 주변 동문동 45 ㎍/㎥보다 낮고, 이원면 37 ㎍/㎥보다 높음

□ PM2.5는 27 ㎍/㎥로 동문동 24 ㎍/㎥, 이원면 20 ㎍/㎥보다 높음

□ 미세먼지(PM10, PM2.5)의 시간별 농도변화는 주변 측정소와 비슷한 경향을 보임(그림 3, 4참조)

□ 8일 대기 정체로 국내 발생 미세먼지가 축적되고 오전에 국외 미세먼지가 더해져 농도가 높았음

□ 10일 국외 미세먼지가 유입되었고, 11~12일 전일 유입된 미세먼지 일부가 잔류하고, 대기 정체로 국내 발생 미세먼지가 더해져 농도가 높았음

표 5. 인접 대기오염측정소 측정값과 농도 비교(입자상 물질)

일자	PM10(㎍/㎥)			PM2.5(㎍/㎥)
	이동차	동문동	이원면	이동차	동문동	이원면
2.6	20	37	25	14	11	8
2.7	24	35	23	16	16	13
2.8	42	39	39	28	21	24
2.9	33	35	28	18	17	14
2.10	69	60	63	43	33	35
2.11	65	63	43	35	31	24
2.12	51	-	40	36	36	20
평균	43	45	37	27	24	20

※ 환경기준 100 ㎍/㎥

<그림 3. PM10 시간 변화 >

※ 환경기준 35 ㎍/㎥

<그림 4. PM2.5 시간 변화 >

<가스상 물질>

□ SO2 농도는 0.004 ppm으로 동문동 0.004 ppm, 이원면 0.003 ppm과 비슷함

□ NO2 농도는 0.012 ppm으로 동문동 0.023 ppm보다 낮고, 이원면 0.011 ppm보다 높음

□ O3 농도는 0.038ppm으로 동문동 0.023ppm, 이원면 0.023ppm보다 높음

□ CO 농도는 0.3 ppm으로 동문동 0.8 ppm, 이원면 0.5 ppm보다 낮음

표 6. 인접 대기오염측정소 측정값과 농도 비교(가스상 물질)

일자	SO₂(ppm)			NO₂(ppm)
	이동차	동문동	이원면	이동차	동문동	이원면
2.6	0.004	0.005	0.003	0.011	0.017	0.012
2.7	0.003	0.003	0.002	0.008	0.021	0.010
2.8	0.004	0.003	0.003	0.007	0.011	0.006
2.9	0.004	0.003	0.003	0.005	0.017	0.005
2.10	0.005	0.005	0.003	0.015	0.031	0.012
2.11	0.004	0.005	0.003	0.013	0.035	0.010
2.12	0.004	0.003	0.002	0.023	0.026	0.020
평균	0.004	0.004	0.003	0.012	0.023	0.011

일자	O₃(ppm)			CO(ppm)
	이동차	동문동	이원면	이동차	동문동	이원면
2.6	0.039	0.020	0.022	0.3	0.7	0.4
2.7	0.034	0.019	0.020	0.2	0.7	0.4
2.8	0.047	0.037	0.027	0.4	0.6	0.5
2.9	0.044	0.028	0.027	0.2	0.7	0.4
2.10	0.038	0.021	0.024	0.4	0.9	0.6
2.11	0.034	0.019	0.027	0.4	1.0	0.5
2.12	0.028	0.017	0.017	0.4	0.8	0.6
평균	0.038	0.023	0.023	0.3	0.8	0.5