	대기환경 모니터링 결과

1		현 황

□ 측정지점 : 서산시 대산읍 죽엽로 197(대죽1리 마을회관)

□ 측정구분 : 대산석유화학단지 모니터링

□ 측정항목 : PM10, PM2.5, NO2, SO2, CO, O3 등

□ 측정방법 : 이동측정시스템 이용 24시간 연속측정

□ 측정기간 : 2020. 2. 12.～ 2. 18.(7일간)

측정일	2. 11	2. 12 ~ 2. 18	비 고
조치사항	예비측정	정상측정

1. 온도 : 평균 3.4 ℃ 2. 습도 : 평균 81.9 % 3. 주풍향 : 북서풍 4. 풍속 : 평균 2.9 m/s, 시간최대 7.8 m/s

<그림 1. 풍배도 및 기상상태, 측정지점 위치>

2		측정 결과

<일반항목>

□ PM10 : 일평균 농도는 18∼82 ㎍/㎥로 24시간 도 환경기준(80 ㎍/㎥) 1회 초과

□ PM2.5 : 일평균 농도는 10∼53 ㎍/㎥로 24시간 도 환경기준 (40 ㎍/㎥) 2회 초과

□ SO2 : 일평균측정값은 0.002~0.007ppm으로 1시간 도 환경기준(0.10ppm) 및

24시간 도 환경기준(0.03ppm) 모두 만족함

□ NO₂: 일평균 농도 범위는 0.008～0.027ppm으로 1시간 도 환경기준(0.08ppm) 및 24시간 도 환경기준(0.04ppm) 모두 만족함

표 1. 대기오염물질 측정결과(일반항목)

항목 일자		PM10 (㎍/㎥)	PM2.5 (㎍/㎥)	SO2 (ppm)	NO2 (ppm)	O3 (ppm)	CO (ppm)	비고
2.12		43	36	0.003	0.026	0.021	0.2
2.13		48	27	0.003	0.011	0.040	0.1
2.14		72	53	0.007	0.027	0.028	0.2
2.15		82	51	0.003	0.023	0.026	0.2
2.16		26	10	0.002	0.009	0.034	0.1
2.17		37	12	0.002	0.008	0.037	0.1
2.18		18	10	0.003	0.009	0.034	0.3
환경기준	국가	100 / 일	35 / 일	0.05 / 일 0.15 / 시간	0.06 / 일 0.1 / 시간	0.06 / 8시간 0.1 / 시간	9 / 8시간 25 / 시간
	충청남도	80 / 일	40 / 일	0.03 / 일 0.10/ 시간	0.04 / 일 0.08 / 시간	0.06 / 8시간 0.1 / 시간	5/ 8시간 10 / 시간

<VOCs>

□ 벤젠은 일평균농도 0~2.3 ㎍/㎥, 측정기간 평균 1.5 ㎍/㎥로 충청남도 환경기준(3.0 ㎍/㎥)을 만족함

□ 톨루엔 9.8 ㎍/㎥, 그 외 에틸벤젠 1.0, m,p-자일렌 1.2, o-자일렌 0.4, 스티렌 0.3 ㎍/㎥이 검출되었음

□ 벤젠은 남서풍, 톨루엔은 남풍·동풍에서 농도가 높았음

표 2. VOCs항목 측정결과

(단위 : ㎍/㎥)

항목 일자		Benzene	Toluene	Ethylbenzene	m,p-Xylene	o-Xylene	Styrene
2.12		2.0	30.2	1.6	2.4	0.9	0.2
2.13		1.8	2.0	0.8	0.5	0.2	0.3
2.14		2.0	11.3	1.6	1.9	0.7	0.7
2.15		2.3	18.1	1.8	2.3	0.6	0.2
2.16		1.3	0.7	0.2	0.4	0	0
2.17		0.4	0.2	0.3	0.0	0	0.1
2.18		0	0.9	0.9	0.1	0	0.6
측정기간 평균		1.5	9.8	1.0	1.2	0.4	0.3
환경기준 (연평균)	국가	5.0	해 당 없 음
	충청 남도	3.0	해 당 없 음

<그림 2. 풍향별 벤젠, 톨루엔 농도 분포>

<기타항목>

□ H2S 일평균농도는 0.002~0.003 ppm, 측정기간 평균농도는 0.002 ppm 이였음

□ CO2 일평균농도는 425.49~464.16 ppm, 측정기간 평균농도는 440.84 ppm 이였음

□ CH4 일평균농도는 2.049~2.220 ppm, 측정기간 평균농도는 2.121 ppm 이였음

표 3. 대기오염물질 측정결과(H2S, CO2, CH4)

구분		H2S	CO2	CH4
2.12		0.003	449.89	2.172
2.13		0.002	430.66	2.073
2.14		0.003	464.16	2.176
2.15		0.002	451.63	2.220
2.16		0.002	428.28	2.062
2.17		0.002	425.49	2.049
2.18		0.002	428.61	2.058
측정기간 평균		0.002	440.84	2.121
환경기준	국가	해 당 없 음
	충청 남도	해 당 없 음

3		인접 대기오염측정소와 측정기간 평균농도 비교

<인접 대기오염측정소>

- 동문동 : 서산시 중앙로 38-1, 서산초등학교

- 이원면 : 태안군 이원면 분지길 14, 이원면사무소

<입자상 물질>

□ PM10는 47 ㎍/㎥로 주변 동문동 41 ㎍/㎥, 이원면 42 ㎍/㎥보다 높음

□ PM2.5는 28 ㎍/㎥로 동문동 39 ㎍/㎥보다 낮고, 이원면 19 ㎍/㎥보다 높음

□ 미세먼지(PM10, PM2.5)의 시간별 농도변화는 주변 측정소와 비슷한 경향을 보임(그림 3, 4참조)

□ 12일 전일 미세먼지가 일부 잔류하고 대기 정체로 국내 발생 미세먼지가 더해져 농도가 높았음

□ 13~15일 대기 정체로 전일 미세먼지와 국내 발생 미세먼지가 축적되고, 국외 미세먼지가 상층으로 유입되어 농도가 높았음

□ 16일 이후 강수의 영향과 원활한 대기 확산으로 대기 상태가 대체로 청정하였음

표 4. 인접 대기오염측정소 측정값과 농도 비교(입자상 물질)

일자	PM10(㎍/㎥)			PM2.5(㎍/㎥)
	이동차	동문동	이원면	이동차	동문동	이원면
2.12	43	40	40	36	32	20
2.13	48	43	38	27	43	19
2.14	72	80	63	53	80	34
2.15	82	67	76	51	67	33
2.16	26	13	23	10	13	10
2.17	37	27	34	12	27	9
2.18	18	24	21	10	6	9
평균	47	41	42	28	39	19

※ 환경기준 100 ㎍/㎥

<그림 3. PM10 시간 변화 >

※ 환경기준 35 ㎍/㎥

<그림 4. PM2.5 시간 변화 >

<가스상 물질>

□ SO2 농도는 0.003 ppm으로 동문동 0.004 ppm, 이원면 0.003 ppm과 비슷함

□ NO2 농도는 0.016 ppm으로 동문동 0.017 ppm보다 낮고, 이원면 0.014 ppm보다 높음

□ O3 농도는 0.031 ppm으로 동문동 0.031 ppm과 비슷하고, 이원면 0.023 ppm보다 높음

□ CO 농도는 0.2 ppm으로 동문동 0.7 ppm, 이원면 0.5 ppm보다 낮음

표 5. 인접 대기오염측정소 측정값과 농도 비교(가스상 물질)

일자	SO₂(ppm)			NO₂(ppm)
	이동차	동문동	이원면	이동차	동문동	이원면
2.12	0.003	0.003	0.002	0.026	0.026	0.020
2.13	0.003	0.003	0.002	0.011	0.014	0.011
2.14	0.007	0.005	0.003	0.027	0.028	0.021
2.15	0.003	0.005	0.003	0.023	0.029	0.021
2.16	0.002	0.003	0.002	0.009	0.008	0.008
2.17	0.002	0.003	0.005	0.008	0.007	0.009
2.18	0.003	0.003	0.003	0.009	0.006	0.006
평균	0.003	0.004	0.003	0.016	0.017	0.014

일자	O₃(ppm)			CO(ppm)
	이동차	동문동	이원면	이동차	동문동	이원면
2.12	0.021	0.017	0.017	0.2	0.8	0.6
2.13	0.040	0.036	0.027	0.1	0.7	0.6
2.14	0.028	0.028	0.021	0.2	0.9	0.6
2.15	0.026	0.024	0.018	0.2	1.0	0.7
2.16	0.034	0.036	0.026	0.1	0.6	0.4
2.17	0.037	0.038	0.026	0.1	0.6	0.4
2.18	0.034	0.036	0.026	0.3	0.6	0.4
평균	0.031	0.031	0.023	0.2	0.7	0.5