	대기환경 모니터링 결과

1		현 황

□ 측정지점 : 서산시 해미면 웅소성 1길 52

□ 측정구분 : 콘크리트 제품 제조업 및 농산물 가공공장 민원

□ 측정항목 : PM10, PM2.5, NO2, SO2, CO, O3 등

□ 측정방법 : 이동측정시스템 이용 24시간 연속측정

□ 측정기간 : 2020. 2. 19.～ 2. 24.(6일간)

측정일	2. 18	2. 19 ~ 2. 24	비 고
조치사항	예비측정	정상측정

1. 온 도 : 평균 3.8 ℃ 2. 습도 : 평균 76.4 % 3. 주풍향 : 북동풍 또는 남서풍 4. 풍속 : 평균 1.4 m/s, 시간최대 5.6 m/s

<그림 1. 풍배도 및 기상상태, 측정지점 위치>

2		측정 결과

<일반항목>

□ PM10 : 일평균 농도는 15∼64 ㎍/㎥로 24시간 도 환경기준(80 ㎍/㎥) 만족함

□ PM2.5 : 일평균 농도는 8∼29 ㎍/㎥로 24시간 도 환경기준 (40 ㎍/㎥) 만족함

□ SO2 : 일평균측정값은 0.002ppm으로 1시간 도 환경기준(0.10ppm) 및

24시간 도 환경기준(0.03ppm) 모두 만족함

□ NO₂: 일평균 농도 범위는 0.006～0.013ppm으로 1시간 도 환경기준(0.08ppm) 및 24시간 도 환경기준(0.04ppm) 모두 만족함

표 1. 대기오염물질 측정결과(일반항목)

항목 일자		PM10 (㎍/㎥)	PM2.5 (㎍/㎥)	SO2 (ppm)	NO2 (ppm)	O3 (ppm)	CO (ppm)	비고
2.19		25	16	0.002	0.012	0.031	0.3
2.20		31	23	0.002	0.013	0.032	0.3
2.21		37	28	0.002	0.012	0.037	0.3
2.22		64	29	0.002	0.007	0.045	0.4
2.23		22	12	0.002	0.006	0.041	0.2
2.24		15	8	0.002	0.010	0.032	0.2
환경기준	국가	100 / 일	35 / 일	0.05 / 일 0.15 / 시간	0.06 / 일 0.1 / 시간	0.06 / 8시간 0.1 / 시간	9 / 8시간 25 / 시간
	충청남도	80 / 일	40 / 일	0.03 / 일 0.10/ 시간	0.04 / 일 0.08 / 시간	0.06 / 8시간 0.1 / 시간	5/ 8시간 10 / 시간

<기타항목>

□ H2S 일평균농도는 0.002 ppm, 측정기간 평균농도는 0.002 ppm 이였음

□ CO2 일평균농도는 421.45~434.77 ppm, 측정기간 평균농도는 429.32 ppm 이였음

□ CH4 일평균농도는 2.064~2.167 ppm, 측정기간 평균농도는 2.115 ppm 이였음

표 2. 대기오염물질 측정결과(H2S, CO2, CH4)

구분		H2S	CO2	CH4
2.19		0.002	433.16	2.144
2.20		0.002	430.75	2.167
2.21		0.002	434.77	2.134
2.22		0.002	425.84	2.073
2.23		0.002	421.45	2.064
2.24		0.002	430.86	2.096
측정기간 평균		0.002	429.32	2.115
환경기준	국가	해 당 없 음
	충청 남도	해 당 없 음

3		인접 대기오염측정소와 측정기간 평균농도 비교

<인접 대기오염측정소>

- 동문동 : 서산시 중앙로 38-1, 서산초등학교

- 성연면 : 서산시 성연면 마루들길 15, 보건지소

<입자상 물질>

□ PM10는 32 ㎍/㎥로 주변 동문동 40 ㎍/㎥, 성연면 39 ㎍/㎥보다 낮음

□ PM2.5는 19 ㎍/㎥로 동문동 19 ㎍/㎥과 비슷하고, 성연면 23 ㎍/㎥보다 낮음

□ 미세먼지(PM10, PM2.5)의 시간별 농도변화는 주변 측정소와 비슷한 경향을 보임(그림 2, 3참조)

□ 20일 중국 북부지역과 몽골 남부지역에서 황사가 발원하였음

□ 20~21일 대기 정체로 국내 발생 미세먼지가 축적되고, 상층으로 유입되는 국외 미세먼지가 더해져 PM2.5 농도가 다소 높았음

□ 22일 국외 미세먼지와 황사가 유입되어 북서풍을 타고 남동진하며 PM10, PM2.5 농도가 높았음

표 3. 인접 대기오염측정소 측정값과 농도 비교(입자상 물질)

일자	PM10(㎍/㎥)			PM2.5(㎍/㎥)
	이동차	동문동	성연면	이동차	동문동	성연면
2.19	25	32	22	16	14	15
2.20	31	42	31	23	26	22
2.21	37	39	45	28	30	31
2.22	64	80	85	29	31	41
2.23	22	26	23	12	6	12
2.24	15	22	25	8	7	16
평균	32	40	39	19	19	23

환경기준 100 ㎍/㎥

<그림 2. PM10 시간 변화 >

환경기준 35 ㎍/㎥

<그림 3. PM2.5 시간 변화 >

<그림 4. 풍향별 PM10, PM2.5 농도 분포 >

<가스상 물질>

□ SO2 농도는 0.002 ppm으로 동문동 0.004 ppm보다 낮고, 성연면 0.002 ppm과 비슷함

□ NO2 농도는 0.010 ppm으로 동문동 0.021 ppm, 성연면 0.012 ppm보다 낮음

□ O3 농도는 0.036 ppm으로 동문동 0.030 ppm, 성연면 0.028 ppm보다 높음

□ CO 농도는 0.3 ppm으로 동문동 0.6 ppm, 성연면 0.5 ppm보다 낮음

표 4. 인접 대기오염측정소 측정값과 농도 비교(가스상 물질)

일자	SO₂(ppm)			NO₂(ppm)
	이동차	동문동	성연면	이동차	동문동	성연면
2.19	0.002	0.004	0.003	0.012	0.029	0.015
2.20	0.002	0.004	0.002	0.013	0.030	0.015
2.21	0.002	0.004	0.003	0.012	0.024	0.016
2.22	0.002	0.003	0.002	0.007	0.010	0.007
2.23	0.002	0.003	0.002	0.006	0.012	0.006
2.24	0.002	0.003	0.002	0.010	0.019	0.012
평균	0.002	0.004	0.002	0.010	0.021	0.012

일자	O₃(ppm)			CO(ppm)
	이동차	동문동	성연면	이동차	동문동	성연면
2.19	0.031	0.018	0.021	0.3	0.7	0.6
2.20	0.032	0.021	0.021	0.3	0.8	0.4
2.21	0.037	0.031	0.030	0.3	0.7	0.5
2.22	0.045	0.045	0.043	0.4	0.7	0.6
2.23	0.041	0.038	0.034	0.2	0.4	0.4
2.24	0.032	0.029	0.020	0.2	0.5	0.5
평균	0.036	0.030	0.028	0.3	0.6	0.5