	대기환경 모니터링 결과

1		현 황

□ 측정지점 : 예산군 고덕면 예당산단4길 147(예당산업단지 관리사무소)

□ 측정구분 : 예당산업단지 대기환경 피해민원

□ 측정항목 : PM10, PM2.5, NO2, SO2, CO, O3, BTEX 등

□ 측정방법 : 이동측정시스템 이용 24시간 연속측정

□ 측정기간 : 2020. 2. 21. ~ 2. 27.(7일간)

측정일	2. 20	2. 21 ~ 2. 27	비 고
조치사항	예비측정	정상측정

	측정지점 예당일반산업단지
1. 온 도 : 평균 4.8 ℃ 2. 습도 : 평균 79.1 % 3. 주풍향 : 북서풍 4. 풍속 : 평균 1.6 m/s, 시간최대 5.5 m/s

<그림 1. 풍배도 및 기상상태, 측정지점 위치>

2		측정 결과

<일반항목>

□ PM10 : 일평균 농도는 26∼81㎍/㎥로 24시간 도 환경기준(80 ㎍/㎥) 1회 초과

□ PM2.5 : 일평균 농도는 14∼37㎍/㎥로 24시간 도 환경기준(40 ㎍/㎥) 만족함

□ SO2 : 일평균측정값은 0.001~0.004ppm으로 1시간 도 환경기준(0.10ppm) 및

24시간 도 환경기준(0.03ppm) 모두 만족함

□ NO₂: 일평균 농도 범위는 0.005～0.010ppm으로 1시간 도 환경기준(0.08ppm) 및 24시간 도 환경기준(0.04ppm) 모두 만족함

표 1. 대기오염물질 측정결과(일반항목)

항목 일자		PM10 (㎍/㎥)	PM2.5 (㎍/㎥)	SO2 (ppm)	NO2 (ppm)	O3 (ppm)	CO (ppm)	비고
2.21		57	37	0.002	0.010	0.023	0.7
2.22		81	33	0.004	0.006	0.029	0.8
2.23		28	14	0.002	0.005	0.027	0.5
2.24		40	23	0.002	0.009	0.024	0.5
2.25		26	18	0.003	0.010	0.020	0.4
2.26		28	16	0.003	0.010	0.025	0.6
2.27		51	32	0.001	0.010	0.020	0.8
환경기준	국가	100 / 일	35 / 일	0.05 / 일 0.15 / 시간	0.06 / 일 0.1 / 시간	0.06 / 8시간 0.1 / 시간	9 / 8시간 25 / 시간
	충청남도	80 / 일	40 / 일	0.03 / 일 0.10/ 시간	0.04 / 일 0.08 / 시간	0.06 / 8시간 0.1 / 시간	5/ 8시간 10 / 시간

<VOCs>

□ 벤젠은 일평균농도 0.5~2.6 ㎍/㎥, 측정기간 평균 1.7 ㎍/㎥로 충청남도 환경기준(3.0 ㎍/㎥)을 만족함

□ 톨루엔 9.9 ㎍/㎥, 에틸벤젠 0.6, m,p-자일렌 1.7, o-자일렌 0.7, 스티렌 3.5 ㎍/㎥으로 검출되었음

□ 벤젠은 서풍, 톨루엔 북동·남동·남서풍에서 농도가 높게 나타남

표 2. 휘발성유기화합물질(VOCs) 측정결과(일평균)

(단위 : ㎍/㎥)

항목 일자		Benzene	Toluene	Ethylbenzene	m,p-Xylene	o-Xylene	Styrene
2.21		1.9	24.9	0.7	1.0	0.3	7.7
2.22		2.6	2.0	0.5	1.1	0.6	1.0
2.23		1.3	4.7	0.4	1.5	0.4	2.1
2.24		1.8	20.0	0.5	0.9	0.4	5.3
2.25		2.6	10.7	0.9	3.5	1.3	5.7
2.26		0.5	0.5	0.5	2.2	1.2	0.4
2.27		0.5	1.0	0.3	1.5	0.8	0.5
측정기간 평균		1.7	9.9	0.6	1.7	0.7	3.5
환경기준 (연평균)	국가	5.0	해 당 없 음
	충청 남도	3.0	해 당 없 음

<그림 2. 풍향별 벤젠, 톨루엔 농도 분포>

<기타항목>

□ NH3 일평균농도는 12.4~34.0 ppb, 측정기간 평균농도는 23.3 ppb 이였음.

표 3. 대기오염물질 측정결과(NH3)

일자 항목	2.21	2.22	2.23	2.24	2.25	2.26	2.27	평균
NH3 (ppb)	34.0	13.7	12.4	32.1	27.9	20.6	21.9	23.3
환경기준	해 당 없 음

<중금속>

□ 중금속류의 측정기간 평균 농도분포는 K > Fe > Al > Si 순으로 나타났고, K 가 가장 높은 농도분포를 보였음(그림 3.)

□ 납(Pb)의 일평균농도는 0.0086~0.2137 ㎍/㎥, 측정기간 평균농도는 0.0734 ㎍/㎥으로 연평균 환경기준(0.5 ㎍/㎥)을 만족함(표 4.)

7

<그림 3. 중금속류 측정기간 평균 농도분포>

표 4. 대기오염물질 측정결과(중금속 19종)

(단위 : ㎍/㎥)

항목 일자	LEAD	ALUMINIUM	SILICON	POTA SSIUM	CALCIUM	TITANIUM	VANADIUM	CHROMIUM	MANGANESE	IRON	NICKEL	COPPER	ZINC	ARSENIC	SELENIUM	PALLADIUM	SILVER	CADMIUM	TIN
	Pb	Al	Si	K	Ca	Ti	V	Cr	Mn	Fe	Ni	Cu	Zn	As	Se	Pd	Ag	Cd	Sn
2.20	0.0606	1.1132	0.0291	0.2236	0.0440	0.0101	0.0006	0.0086	0.0458	0.3489	0.0037	0.0069	0.1201	0.0043	0.0022	0.0130	0.0018	0.0018	0.0086
2.21	0.0340	0.0422	0.0340	0.2022	0.0372	0.0065	0.0007	0.0083	0.0161	0.1917	0.0012	0.0021	0.0589	0.0039	0.0022	0.0088	0.0015	0.0019	0.0085
2.22	0.2137	0.0732	0.6555	0.3167	0.2513	0.0252	0.0006	0.0006	0.0102	0.3126	0.0010	0.0009	0.0243	0.0057	0.0017	0.0099	0.0021	0.0028	0.0077
2.23	0.0398	0.0452	0.0201	0.1097	0.0288	0.0058	0.0001	0.0001	0.0049	0.0490	0.0003	0.0001	0.0163	0.0031	0.0002	0.0114	0.0018	0.0019	0.0083
2.24	0.0642	0.0633	0.0413	0.1997	0.0350	0.0104	0.0001	0.0071	0.0280	0.1913	0.0030	0.0033	0.0810	0.0035	0.0010	0.0109	0.0013	0.0019	0.0089
2.25	0.0086	0.0372	0.0114	0.0989	0.0245	0.0040	0.0001	0.0011	0.0076	0.0806	0.0007	0.0013	0.0255	0.0013	0.0010	0.0093	0.0022	0.0027	0.0087
2.26	0.1028	0.0616	0.0425	0.1568	0.0325	0.0119	0.0002	0.0016	0.0105	0.1357	0.0010	0.0040	0.0523	0.0051	0.0006	0.0075	0.0020	0.0020	0.0082
2.27	0.0272	0.0642	0.0033	0.2871	0.0223	0.0219	0.0003	0.0007	0.0114	0.1340	0.0005	0.0010	0.0361	0.0041	0.0010	0.0132	0.0026	0.0020	0.0070
평균	0.0734	0.1348	0.1195	0.1893	0.0641	0.0112	0.0003	0.0034	0.0153	0.1732	0.0013	0.0023	0.0485	0.0038	0.0012	0.0101	0.0019	0.0022	0.0083
환경기준 (연평균)	국가 0.5	해 당 없 음
	충청남도 0.3

3		인접 대기오염측정소와 측정기간 평균농도 비교

<인접 대기오염측정소>

- 내  포 : 홍성군 홍북읍 홍예공원로 8 (충남보건환경연구원 후면)

- 예산군 : 예산군 예산읍 주교로 64 (예산군청 별관 옥상)

<입자상 물질>

□ PM10는 44 ㎍/㎥로 주변 내포 39 ㎍/㎥, 예산군 36 ㎍/㎥보다 높음

□ PM2.5는 25 ㎍/㎥로 내포 22 ㎍/㎥, 예산군 24 ㎍/㎥보다 높음

□ 미세먼지(PM10, PM2.5)의 시간별 농도변화는 주변 측정소와 비슷한 경향을 보임(그림 4, 5참조)

□ 20일에 중국 북부지역과 몽골 남부지역에서 황사가 발원하였음

□ 21일 전일 미세먼지가 잔류하고, 대기 정체로 국내 발생 미세먼지가 축적되었고, 22일 국외 미세먼지와 황사가 유입되어 PM10, PM2.5 농도가 높았음

□ 27일 국외 미세먼지가 유입되어 오전에 PM2.5 농도가 다소 높았음

표 5. 인접 대기오염측정소 측정값과 농도 비교(입자상 물질)

일자	PM10(㎍/㎥)			PM2.5(㎍/㎥)
	이동차	내 포	예산군	이동차	내 포	예산군
2.21	57	40	48	37	26	39
2.22	81	88	71	33	38	37
2.23	28	25	26	14	14	17
2.24	40	27	25	23	16	14
2.25	26	23	17	18	19	13
2.26	28	22	24	16	13	18
2.27	51	46	40	32	26	27
평균	44	39	36	25	22	24

※ 환경기준 100 ㎍/㎥

<그림 4. PM10 시간 변화 >

※ 환경기준 35 ㎍/㎥

<그림 5. PM2.5 시간 변화 >

<가스상 물질>

□ SO2 농도는 0.002 ppm으로 내포 0.002 ppm와 비슷하고, 예산군 0.004 ppm보다 낮음

□ NO2 농도는 0.009 ppm으로 내포 0.011 ppm, 예산군 0.011 ppm보다 낮음

□ O3 농도는 0.024 ppm으로 내포 0.030 ppm, 예산군 0.032 ppm보다 낮음

□ CO 농도는 0.6 ppm으로 내포 0.4 ppm, 예산군 0.4 ppm보다 높음

표 6. 인접 대기오염측정소 측정값과 농도 비교(가스상 물질)

일자	SO₂(ppm)			NO₂(ppm)
	이동차	내 포	예산군	이동차	내 포	예산군
2.21	0.002	0.002	0.005	0.010	0.015	0.012
2.22	0.004	0.003	0.004	0.006	0.007	0.006
2.23	0.002	0.002	0.004	0.005	0.007	0.009
2.24	0.002	0.003	0.005	0.009	0.011	0.013
2.25	0.003	0.002	0.003	0.010	0.013	0.012
2.26	0.003	0.002	0.004	0.010	0.009	0.013
2.27	0.001	0.002	0.004	0.010	0.013	0.010
평균	0.002	0.002	0.004	0.009	0.011	0.011

일자	O₃(ppm)			CO(ppm)
	이동차	내 포	예산군	이동차	내 포	예산군
2.21	0.023	0.031	0.036	0.7	0.4	0.4
2.22	0.029	0.040	0.043	0.8	0.4	0.4
2.23	0.027	0.034	0.036	0.5	0.3	0.3
2.24	0.024	0.028	0.034	0.5	0.4	0.3
2.25	0.020	0.029	0.032	0.4	0.3	0.3
2.26	0.025	0.033	0.027	0.6	0.3	0.4
2.27	0.020	0.017	0.016	0.8	0.4	0.4
평균	0.024	0.030	0.032	0.6	0.4	0.4