	대기환경 모니터링 결과

1		조사개요

□ 측정지점 : 아산시 인주면 관암리 318-1(은현교회)

□ 측정기간 : 2020. 2. 25.～ 3. 2.(7일간)

□ 측정구분 : 주변 사업장 대기환경 피해민원

□ 측정방법 : 이동측정차량 이용 24시간 연속측정(PM10 등 18종)

2		조사결과 요약

□ PM10 : 일평균 농도는 17∼42 ㎍/㎥로 24시간 도 환경기준(80 ㎍/㎥) 만족함

□ PM2.5 : 일평균 농도는 14∼32 ㎍/㎥로 24시간 도 환경기준(40 ㎍/㎥) 만족함

□ SO2, NO2, O3, CO 등 일반 가스상 오염물질은 도 환경기준을 만족함

□ 벤젠은 일평균농도 0.7 ~ 1.6 ㎍/㎥ 으로, 측정기간 평균 1.2 ㎍/㎥ 로서 도 환경

기준(3.0 ㎍/㎥) 이내였음. 그 외 톨루엔이 북풍계열의 풍향에서 7.4 ㎍/㎥,

에틸벤젠 0.8 ㎍/㎥, m,p자일렌 1.2 ㎍/㎥, 스티렌 0.3 ㎍/㎥으로 나타남.

3		측정지점 및 기상현황

1. 온도 : 평균 5.3 ℃ 2. 습도 : 평균 82.8 % 3. 주풍향 : 북동풍 4. 풍속 : 평균 1.3 m/s, 시간최대 3.4 m/s

4		세부 측정결과

1. 미세먼지 등 일반항목

표 1. PM10, PM2.5 등 대기오염물질 측정결과

항목 일자		PM10 (㎍/㎥)	PM2.5 (㎍/㎥)	SO2 (ppm)	NO2 (ppm)	O3 (ppm)	CO (ppm)	비고
2.25		17	14	0.002	0.014	0.034	0.4
2.26		23	14	0.004	0.016	0.031	0.4
2.27		39	27	0.002	0.017	0.029	0.4
2.28		37	32	0.002	0.024	0.016	0.4
2.29		34	27	0.003	0.020	0.023	0.4
3.1		41	30	0.002	0.010	0.035	0.5
3.2		42	31	0.004	0.012	0.042	0.5
평균농도		33	25	0.003	0.016	0.030	0.4
환경기준	국가	100/일	35/일	0.05/일 0.15/시간	0.06/일 0.1/시간	0.06/8시간 0.1/시간	9/8시간 25/시간
	충청남도	80/일	40/일	0.03/일 0.10/시간	0.04/일 0.08/시간	0.06/8시간 0.1/시간	5/8시간 10/시간

□ PM10 : 일평균 농도는 17∼42 ㎍/㎥로 24시간 도 환경기준(80 ㎍/㎥) 만족함

□ PM2.5 : 일평균 농도는 14∼32 ㎍/㎥로 24시간 도 환경기준 (40 ㎍/㎥) 만족함

□ SO2 : 일평균측정값은 0.002~0.004ppm으로 1시간 도 환경기준(0.10ppm) 및

24시간 도 환경기준(0.03ppm) 모두 만족함

□ NO₂: 일평균 농도 범위는 0.010～0.024ppm으로 1시간 도 환경기준(0.08ppm) 및 24시간 도 환경기준(0.04ppm) 모두 만족함

□ O3, CO : 오존 평균농도 0.030 ppm, CO 0.4 ppm 으로, 도 환경기준 이내임.

2. 휘발성 유기화학물질(VOCs)

표 2. VOCs항목 측정결과

(단위 : ㎍/㎥)

항목 일자		Benzene	Toluene	Ethylbenzene	m,p-Xylene	o-Xylene	Styrene
2.25		0.7	8.7	0.7	1.1	0.4	0.2
2.26		1.5	4.1	0.6	1.0	0.4	0.3
2.27		1.3	6.3	0.8	1.1	0.4	0.7
2.28		1.1	13.7	1.2	2.1	0.7	0.1
2.29		1.1	14.5	1.2	1.8	0.6	0.4
3.1		1.3	2.8	0.7	0.9	0.3	0.2
3.2		1.6	1.5	0.3	0.5	0.2	0.3
측정기간 평균		1.2	7.4	0.8	1.2	0.4	0.3
환경기준 (연평균)	국가	5.0	해 당 없 음
	충청 남도	3.0	해 당 없 음

그림 1. 풍향별 농도 기여도

PM10	PM2.5
SO2	Toluene

□ 벤젠은 일평균농도 0.7~1.6 ㎍/㎥, 측정기간 평균 1.2 ㎍/㎥로 충청남도 환경기준(3.0 ㎍/㎥)을 만족함

□ 톨루엔 7.4 ㎍/㎥으로 타 지역보다 다소 높게 나타났으며, 그 외 에틸벤젠 0.8, m,p-자일렌 1.2, o-자일렌 0.4, 스티렌 0.3 ㎍/㎥으로 북풍계열의 풍향에서 다소 높아지는 경향을 보임.

3. 기타항목

표 3. 대기오염물질 측정결과(H2S, CO2, CH4)

구분		H2S	CO2	CH4
2.25		0.002	425.62	2.080
2.26		0.002	433.22	2.087
2.27		0.003	438.89	2.232
2.28		0.003	446.51	2.196
2.29		0.003	441.36	2.163
3.1		0.003	438.33	2.197
3.2		0.002	436.17	2.080
측정기간 평균		0.003	437.16	2.148
환경기준	국가	해 당 없 음
	충청 남도	해 당 없 음

□ H2S 일평균농도는 0.002~0.003 ppm, 측정기간 평균농도는 0.003 ppm 이였음

□ CO2 일평균농도는 425.62~446.51 ppm, 측정기간 평균농도는 437.16 ppm 이였음

□ CH4 일평균농도는 2.080~2.232 ppm, 측정기간 평균농도는 2.148 ppm 이였음

3		인접 대기오염측정소와 측정기간 평균농도 비교

<인접 대기오염측정소>

- 모종동 : 아산시 모종동 573-2 (보건소 옥상)

- 인주면 : 아산시 인주면 인주산단로 23-28 (스틸하우스)

표 4. 인접 대기오염측정소 측정값과 농도 비교

일자	PM10(㎍/㎥)			PM2.5(㎍/㎥)
	이동차	모종동	인주면	이동차	모종동	인주면
2.25	17	24	25	14	17	18
2.26	23	24	26	14	13	15
2.27	39	45	48	27	29	33
2.28	37	42	48	32	31	37
2.29	34	39	41	27	30	31
3.1	41	51	52	30	39	38
3.2	42	45	50	31	32	34
평균	33	39	41	25	27	29

일자	SO₂(ppm)			NO₂(ppm)
	이동차	모종동	인주면	이동차	모종동	인주면
2.25	0.002	0.002	0.002	0.014	0.023	0.016
2.26	0.004	0.003	0.004	0.016	0.019	0.017
2.27	0.002	0.003	0.003	0.017	0.022	0.022
2.28	0.002	0.002	0.002	0.024	0.026	0.027
2.29	0.003	0.003	0.003	0.020	0.023	0.020
3.1	0.002	0.002	0.003	0.010	0.015	0.010
3.2	0.004	0.003	0.004	0.012	0.014	0.014
평균	0.003	0.003	0.003	0.016	0.020	0.018

일자	O₃(ppm)			CO(ppm)
	이동차	모종동	인주면	이동차	모종동	인주면
2.25	0.034	0.020	0.028	0.4	0.4	0.3
2.26	0.031	0.026	0.027	0.4	0.5	0.4
2.27	0.029	0.020	0.019	0.4	0.5	0.5
2.28	0.016	0.008	0.008	0.4	0.4	0.4
2.29	0.023	0.017	0.018	0.4	0.4	0.5
3.1	0.035	0.024	0.028	0.5	0.5	0.5
3.2	0.042	0.036	0.035	0.5	0.5	0.5
평균	0.030	0.022	0.023	0.4	0.5	0.4

□ PM10는 33 ㎍/㎥로 주변 모종동 39 ㎍/㎥, 인주면 41 ㎍/㎥보다 낮음

□ PM2.5는 25 ㎍/㎥로 모종동 27 ㎍/㎥, 인주면 29 ㎍/㎥보다 낮음

□ 미세먼지(PM10, PM2.5)의 시간별 농도변화는 주변 측정소와 비슷한 경향을 보임(그림 2. 참조)

□ 25일 05시 PM10, PM2.5 이동차의 농도가 높았음

□ 2월 27일~3월 2일 국외 미세먼지가 유입되고 기류 수렴 및 대기 정체로 국내 발생 미세먼지가 축적되어 PM2.5 농도가 높았음

□ SO2 농도는 0.003 ppm으로 모종동 0.003 ppm, 인주면 0.003 ppm과 비슷함

□ NO2 농도는 0.016 ppm으로 모종동 0.020 ppm, 인주면 0.018 ppm보다 낮음

□ O3는 0.030 ppm으로 모종동 0.022 ppm, 인주면 0.023 ppm보다 높음

□ CO는 0.4 ppm으로 모종동 0.5 ppm, 인주면 0.4 ppm과 비슷함

그림 2. PM10, PM2.5 시간변화