	대기환경 모니터링 결과

1		조사개요

□ 측정지점 : 당진시 송악읍 한진1길 117(한진2리 마을회관)

□ 측정기간 : 2020. 3. 11.～ 3. 18.(8일간)

□ 측정구분 : 주변 사업장 대기환경 피해민원

□ 측정방법 : 이동측정차량 이용 24시간 연속측정(PM10 등 18종)

2		조사결과 요약

□ PM10 : 일평균 농도는 27∼51 ㎍/㎥로 24시간 도 환경기준(80 ㎍/㎥) 만족함

□ PM2.5 : 일평균 농도는 9∼26 ㎍/㎥로 24시간 도 환경기준(40 ㎍/㎥) 만족함

□ SO2, NO2, O3, CO 등 일반 가스상 오염물질은 도 환경기준을 만족함

□ 벤젠은 일평균농도 0.6~1.2 ㎍/㎥, 측정기간 평균 0.7 ㎍/㎥로 충청남도 환경기준(3.0 ㎍/㎥)을 만족함

□ PM10, PM2.5 : 북동풍, 남서풍, 남풍에서 높아지는 경향을 보임

3		측정지점 및 기상현황

고대지구 국가산업단지 부곡지구 국가산업단지
1. 온도 : 평균 4.8 ℃ 2. 습도 : 평균 61.6 % 3. 주풍향 : 북서풍 4. 풍속 : 평균 3.5 m/s, 시간최대 8.9 m/s

4		세부 측정결과

1. 미세먼지 등 일반항목

표 1. PM10, PM2.5 등 대기오염물질 측정결과

항목 일자		PM10 (㎍/㎥)	PM2.5 (㎍/㎥)	SO2 (ppm)	NO2 (ppm)	O3 (ppm)	CO (ppm)	비고
3.11		34	10	0.003	0.009	0.036	0.4
3.12		34	13	0.003	0.015	0.033	0.4
3.13		27	9	0.008	0.009	0.037	0.9
3.14		39	20	0.003	0.013	0.041	0.5
3.15		48	15	0.003	0.010	0.038	0.5
3.16		29	16	0.003	0.014	0.033	0.4
3.17		51	26	0.003	0.018	0.037	0.5
3.18		45	25	0.002	0.021	0.021	0.6
평균농도		38	17	0.004	0.014	0.035	0.5
환경기준	국가	100/일	35/일	0.05/일 0.15/시간	0.06/일 0.1/시간	0.06/8시간 0.1/시간	9/8시간 25/시간
	충청남도	80/일	40/일	0.03/일 0.10/시간	0.04/일 0.08/시간	0.06/8시간 0.1/시간	5/8시간 10/시간

□ PM10 : 일평균 농도는 27∼51 ㎍/㎥로 24시간 도 환경기준(80 ㎍/㎥) 만족함

□ PM2.5 : 일평균 농도는 9∼26 ㎍/㎥로 24시간 도 환경기준 (40 ㎍/㎥) 만족함

□ SO2 : 일평균측정값은 0.002~0.008ppm으로 1시간 도 환경기준(0.10ppm) 및

24시간 도 환경기준(0.03ppm) 모두 만족함

□ NO₂: 일평균 농도 범위는 0.009～0.021ppm으로 1시간 도 환경기준(0.08ppm) 및 24시간 도 환경기준(0.04ppm) 모두 만족함

□ O3, CO : 오존 평균농도 0.035 ppm, CO 0.5 ppm 으로, 도 환경기준 이내임.

2. 휘발성 유기화학물질(VOCs)

표 2. VOCs항목 측정결과

(단위 : ㎍/㎥)

항목 일자		Benzene	Toluene	Ethylbenzene	m,p-Xylene	o-Xylene	Styrene
3.11		0.6	0.7	0.2	0.2	0.0	0.1
3.12		0.7	5.1	1.0	1.7	0.5	0.2
3.13		0.6	0.8	0.3	0.4	0.1	0.1
3.14		0.7	1.1	0.3	0.4	0.1	0.1
3.15		0.7	0.7	0.1	0.3	0.0	0.1
3.16		0.7	1.8	0.3	0.6	0.2	0.2
3.17		0.8	3.2	0.7	1.4	0.4	0.1
3.18		1.2	5.9	1.3	1.9	0.6	0.0
측정기간 평균		0.7	2.1	0.0	0.8	0.2	0.1
환경기준 (연평균)	국가	5.0	해 당 없 음
	충청 남도	3.0	해 당 없 음

그림 1. 풍향별 농도 기여도

PM10	PM2.5
SO2	Toluene

□ 벤젠은 일평균농도 0.6~1.2 ㎍/㎥, 측정기간 평균 0.7 ㎍/㎥로 충청남도 환경기준(3.0 ㎍/㎥)을 만족함

□ 톨루엔 2.1 ㎍/㎥으로 나타났으며, 그 외 에틸벤젠 0.0, m,p-자일렌 0.8, o-자일렌 0.2, 스티렌 0.1 ㎍/㎥으로 남동풍계열의 풍향에서 다소 높게 나타남

3		인접 대기오염측정소와 측정기간 평균농도 비교

<인접 대기오염측정소>

- 송산면 : 송산면 유곡리 342-37, 공공하폐수처리시설

- 당진시청사 : 시청1로 당진시청 3층 야외공간

표 4. 인접 대기오염측정소 측정값과 농도 비교

일자	PM10(㎍/㎥)			PM2.5(㎍/㎥)
	이동차	송산면	당진시청사	이동차	송산면	당진시청사
3.11	34	88	41	10	27	9
3.12	34	44	35	13	17	8
3.13	27	66	32	9	26	9
3.14	39	62	38	20	27	14
3.15	48	120	57	15	32	17
3.16	29	46	28	16	23	10
3.17	51	56	51	26	29	20
3.18	45	51	62	25	32	37
평균	38	67	43	17	27	16

일자	SO₂(ppm)			NO₂(ppm)
	이동차	송산면	당진시청사	이동차	송산면	당진시청사
3.11	0.003	0.014	0.003	0.009	0.020	0.009
3.12	0.003	0.002	0.002	0.015	0.011	0.010
3.13	0.008	0.015	0.003	0.009	0.020	0.009
3.14	0.003	0.006	0.003	0.013	0.014	0.011
3.15	0.003	0.010	0.003	0.010	0.017	0.009
3.16	0.003	0.008	0.003	0.014	0.018	0.011
3.17	0.003	0.003	0.002	0.018	0.012	0.010
3.18	0.002	0.003	0.002	0.021	0.010	0.015
평균	0.004	0.008	0.003	0.014	0.015	0.011

일자	O₃(ppm)			CO(ppm)
	이동차	송산면	당진시청사	이동차	송산면	당진시청사
3.11	0.036	0.032	0.038	0.4	1.2	0.3
3.12	0.033	0.039	0.041	0.4	0.3	0.3
3.13	0.037	0.033	0.040	0.9	1.0	03.
3.14	0.041	0.041	0.040	0.5	0.5	0.4
3.15	0.038	0.032	0.039	0.5	1.1	0.4
3.16	0.033	0.031	0.036	0.4	0.5	0.3
3.17	0.037	0.039	0.042	0.5	0.5	0.3
3.18	0.021	0.025	0.028	0.6	0.6	0.4
평균	0.035	0.034	0.038	0.5	0.7	0.7

□ PM10는 38 ㎍/㎥로 주변 송산면 67 ㎍/㎥, 당진시청사 43 ㎍/㎥보다 낮음

□ PM2.5는 17 ㎍/㎥로 송산면 27 ㎍/㎥보다 낮고, 당진시청사 16 ㎍/㎥보다 높음

□ 미세먼지(PM10, PM2.5)의 시간별 농도변화는 주변 측정소와 비슷한 경향을 보임(그림 2. 참조)

□ 14일 밤~15일 오전 국외 미세먼지가 유입되어 PM2.5 농도가 높았음

□ 17일 오후~18일 오전 국외 미세먼지가 유입되고 대기 정체로 국내 발생 미세먼지가 축적되어 PM2.5 농도가 높았음

□ SO2 농도는 0.004 ppm으로 송산면 0.008 ppm보다 낮고, 당진시청사 0.003 ppm보다 높음

□ NO2 농도는 0.014 ppm으로 송산면 0.015 ppm보다 낮고, 당진시청사 0.011 ppm보다 높음

□ O3는 0.035 ppm으로 송산면 0.034 ppm보다 높고, 당진시청사 0.038 ppm보다 낮음

□ CO는 0.5 ppm으로 송산면 0.7 ppm, 당진시청사 0.7 ppm보다 낮음

그림 2. PM10, PM2.5 시간변화