	대기환경 모니터링 결과

1		조사개요

□ 측정지점 : 당진시 석문면 초락1로 147(초락2리 마을회관)

□ 측정기간 : 2020. 3. 11.～ 3. 18.(8일간)

□ 측정구분 : 대산석유화학단지 피해민원

□ 측정방법 : 이동측정차량 이용 24시간 연속측정(PM10 등 35종)

2		조사결과 요약

□ PM10 : 일평균 농도는 27∼59 ㎍/㎥로 24시간 도 환경기준(80 ㎍/㎥) 만족함

□ PM2.5 : 일평균 농도는 10∼27 ㎍/㎥로 24시간 도 환경기준 (40 ㎍/㎥) 만족함

□ SO2, NO2, O3, CO 등 일반 가스상 오염물질은 도 환경기준을 만족함

□ 벤젠은 일평균농도 0.8~1.5 ㎍/㎥, 측정기간 평균 0.9 ㎍/㎥로 충청남도 환경기준(3.0 ㎍/㎥) 이내였음. 그 외 톨루엔이 1.2 ㎍/㎥, 에틸벤젠 0.6, m,p-자일렌 0.8, o-자일렌 0.8, 스티렌 1.1 ㎍/㎥으로 나타남

3		측정지점 및 기상현황

1. 온 도 : 평균 4.7 ℃ 2. 습도 : 평균 68.9 % 3. 주풍향 : 서풍 또는 북서풍 4. 풍속 : 평균 1.8 m/s, 시간최대 6.8 m/s

4		세부 측정결과

1. 미세먼지 등 일반항목

표 1. PM10, PM2.5 등 대기오염물질 측정결과

항목 일자		PM10 (㎍/㎥)	PM2.5 (㎍/㎥)	SO2 (ppm)	NO2 (ppm)	O3 (ppm)	CO (ppm)	비고
3.11		37	12	0.003	0.002	0.024	0.4
3.12		32	10	0.002	0.005	0.026	0.4
3.13		29	10	0.002	0.003	0.024	0.3
3.14		39	18	0.003	0.005	0.025	0.3
3.15		41	14	0.003	0.005	0.022	0.3
3.16		27	13	0.003	0.004	0.025	0.3
3.17		51	22	0.002	0.006	0.024	0.4
3.18		59	27	0.002	0.010	0.024	0.5
평균농도		39	16	0.003	0.005	0.024	0.4
환경기준	국가	100/일	35/일	0.05/일 0.15/시간	0.06/일 0.1/시간	0.06/8시간 0.1/시간	9/8시간 25/시간
	충청남도	80/일	40/일	0.03/일 0.10/시간	0.04/일 0.08/시간	0.06/8시간 0.1/시간	5/8시간 10/시간

□ PM10 : 일평균 농도는 27∼59 ㎍/㎥로 24시간 도 환경기준(80 ㎍/㎥) 만족함

□ PM2.5 : 일평균 농도는 10~27 ㎍/㎥로 24시간 도 환경기준 (40 ㎍/㎥) 만족함

□ SO2 : 일평균측정값은 0.002~0.003ppm으로 1시간 도 환경기준(0.10ppm) 및

24시간 도 환경기준(0.03ppm) 모두 만족함

□ NO₂: 일평균 농도 범위는 0.002～0.010ppm으로 1시간 도 환경기준(0.08ppm) 및 24시간 도 환경기준(0.04ppm) 모두 만족함

□ O3, CO : 오존 평균농도 0.024 ppm, CO 0.4 ppm 으로 도 환경기준 이내임.

2. 휘발성 유기화학물질(VOCs)

표 2. VOCs항목 측정결과

(단위 : ㎍/㎥)

항목 일자		Benzene	Toluene	Ethylbenzene	m,p-Xylene	o-Xylene	Styrene
3.11		0.8	0.9	0.4	1.0	0.6	0.6
3.12		0.8	1.6	0.8	0.9	1.0	1.6
3.13		0.8	0.8	0.4	0.7	0.8	1.3
3.14		1.1	1.2	0.8	0.7	0.6	0.7
3.15		0.9	0.9	0.4	0.7	0.7	0.8
3.16		0.8	0.6	0.5	0.9	0.6	0.7
3.17		1.0	1.3	0.5	0.9	0.9	1.1
3.18		1.5	2.8	1.1	0.5	1.4	3.0
측정기간 평균		0.9	1.2	0.6	0.8	0.8	1.1
환경기준 (연평균)	국가	5.0	해 당 없 음
	충청 남도	3.0	해 당 없 음

그림 1. 풍향별 농도 기여도

PM10	PM2.5
Benzene	Toluene

□ 벤젠은 일평균농도 0.8~1.5 ㎍/㎥, 측정기간 평균 0.9 ㎍/㎥로 충청남도 환경기준(3.0 ㎍/㎥)을 만족함

□ 톨루엔 1.2 ㎍/㎥으로 나타났으며, 그 외 에틸벤젠 0.6, m,p-자일렌 0.8, o-자일렌 0.8, 스티렌 1.1 ㎍/㎥으로 남서계열의 풍향에서 나타남

3. 기타항목

□ NH3 일평균농도는 6.0~13.6 ppb, 측정기간 평균농도는 8.2 ppb 이였음.

표 3. 대기오염물질 측정결과(NH3)

일자 항목	3.11	3.12	3.13	3.14	3.15	3.16	3.17	3.18	평균
NH3 (ppb)	6.5	8.2	8.2	7.7	8.1	6.0	10.0	13.6	8.2
환경기준	해 당 없 음

4. 중금속

□ 중금속류의 측정기간 평균 농도분포는 K > Fe > Si > Ca 순으로 나타났고, K가 가장 높은 농도분포를 보였음

□ 납(Pb)의 일평균농도는 0.0037~0.0160 ㎍/㎥, 측정기간 평균농도는 0.0092 ㎍/㎥으로 연평균 환경기준(0.5 ㎍/㎥)을 만족함(표 3.)

<그림 3. 측정기간 평균 농도분포>

표 4. 대기오염물질 측정결과(중금속 19종)

(단위 : ㎍/㎥)

항목 일자	LEAD	ALUMINIUM	SILICON	POTA SSIUM	CALCIUM	TITANIUM	VANADIUM	CHROMIUM	MANGANESE	IRON	NICKEL	COPPER	ZINC	ARSENIC	SELENIUM	PALLADIUM	SILVER	CADMIUM	TIN
	Pb	Al	Si	K	Ca	Ti	V	Cr	Mn	Fe	Ni	Cu	Zn	As	Se	Pd	Ag	Cd	Sn
3.11	0.0037	0.0363	0.0872	0.1128	0.0648	0.0077	0.0001	0.0004	0.0029	0.0865	0.0002	0.0002	0.0133	0.0018	0.0001	0.0087	0.0020	0.0027	0.0066
3.12	0.0043	0.0105	0.1064	0.0935	0.0482	0.0084	0.0003	0.0004	0.0044	0.1014	0.0006	0.0019	0.0160	0.0020	0.0003	0.0115	0.0010	0.0018	0.0084
3.13	0.0160	0.0712	0.0743	0.1115	0.0576	0.0058	0.0002	0.0002	0.0023	0.0866	0.0004	0.0002	0.0176	0.0045	0.0002	0.0103	0.0016	0.0025	0.0079
3.14	0.0090	0.0544	0.0368	0.1746	0.0658	0.0065	0.0004	0.0005	0.0053	0.1284	0.0009	0.0006	0.0265	0.0031	0.0011	0.0099	0.0012	0.0024	0.0080
3.15	0.0061	0.0345	0.0350	0.1483	0.0541	0.0058	0.0003	0.0003	0.0043	0.1126	0.0007	0.0004	0.0156	0.0024	0.0008	0.0082	0.0014	0.0031	0.0074
3.16	0.0151	0.0663	0.0791	0.1697	0.0358	0.0062	0.0001	0.0000	0.0009	0.0623	0.0002	0.0002	0.0183	0.0033	0.0002	0.0112	0.0023	0.0019	0.0072
3.17	0.0094	0.0376	0.0304	0.2036	0.0631	0.0054	0.0008	0.0011	0.0066	0.1311	0.0021	0.0016	0.0376	0.0061	0.0015	0.0101	0.0019	0.0014	0.0056
3.18	0.0117	0.0494	0.0004	0.2031	0.0130	0.0050	0.0017	0.0012	0.0070	0.1299	0.0034	0.0036	0.0480	0.0073	0.0016	0.0092	0.0038	0.0018	0.0088
평균	0.0092	0.0447	0.0608	0.1479	0.0534	0.0065	0.0004	0.0005	0.0040	0.1028	0.0009	0.0009	0.0222	0.0035	0.0007	0.0099	0.0018	0.0022	0.0074
환경기준 (연평균)	국가 0.5	해 당 없 음
	충청남도 0.3

3		인접 대기오염측정소와 측정기간 평균농도 비교

<인접 대기오염측정소>

- 대산리 : 서산시 대산읍 충의로 1942, 대산종합시장

- 당진시청사 : 시청1로 당진시청 3층 야외공간

표 4. 인접 대기오염측정소 측정값과 농도 비교

일자	PM10(㎍/㎥)			PM2.5(㎍/㎥)
	이동차	대산리	당진시청사	이동차	대산리	당진시청사
3.11	37	41	41	12	13	9
3.12	32	33	35	10	12	8
3.13	29	30	32	10	14	9
3.14	39	42	38	18	18	14
3.15	41	41	57	14	16	17
3.16	27	28	28	13	15	10
3.17	51	54	51	22	22	20
3.18	59	57	62	27	35	37
평균	39	41	43	16	18	16

일자	SO₂(ppm)			NO₂(ppm)
	이동차	대산리	당진시청사	이동차	대산리	당진시청사
3.11	0.003	0.002	0.003	0.002	0.011	0.009
3.12	0.002	0.002	0.002	0.005	0.015	0.010
3.13	0.002	0.004	0.003	0.003	0.011	0.009
3.14	0.003	0.003	0.003	0.005	0.016	0.011
3.15	0.003	0.003	0.003	0.005	0.010	0.009
3.16	0.003	0.003	0.003	0.004	0.011	0.011
3.17	0.002	0.002	0.002	0.006	0.016	0.010
3.18	0.002	0.002	0.002	0.010	0.021	0.015
평균	0.003	0.003	0.003	0.005	0.014	0.011

일자	O₃(ppm)			CO(ppm)
	이동차	대산리	당진시청사	이동차	대산리	당진시청사
3.11	0.024	0.040	0.038	0.4	0.4	0.3
3.12	0.026	0.040	0.041	0.4	0.5	0.3
3.13	0.024	0.040	0.040	0.3	0.4	03.
3.14	0.025	0.039	0.040	0.3	0.5	0.4
3.15	0.022	0.040	0.039	0.3	0.5	0.4
3.16	0.025	0.037	0.036	0.3	0.5	0.3
3.17	0.024	0.041	0.042	0.4	0.5	0.3
3.18	0.024	0.029	0.028	0.5	0.7	0.4
평균	0.024	0.038	0.038	0.4	0.5	0.7

□ PM10는 39 ㎍/㎥로 주변 대산리 41 ㎍/㎥, 당진시청사 43 ㎍/㎥보다 낮음

□ PM2.5는 16 ㎍/㎥로 대산리 18 ㎍/㎥보다 낮고, 당진시청사16 ㎍/㎥와 비슷함

□ 미세먼지(PM10, PM2.5)의 시간별 농도변화는 주변 측정소와 비슷한 경향을 보임(그림 2. 참조)

□ 14일 밤~15일 오전 국외 미세먼지가 유입되어 PM2.5 농도가 높았음

□ 17일 오후~18일 오전 국외 미세먼지가 유입되고 대기 정체로 국내 발생 미세먼지가 축적되어 PM2.5 농도가 높았음

□ SO2 농도는 0.003 ppm으로 대산리 0.003 ppm, 당진시청사 0.003 ppm와 비슷함

□ NO2 농도는 0.005 ppm으로 대산리 0.014 ppm, 당진시청사 0.011 ppm보다 낮음

□ O3는 0.024 ppm으로 대산리 0.038 ppm, 당진시청사 0.038 ppm보다 낮음

□ CO는 0.4 ppm으로 대산리 0.5 ppm, 당진시청사 0.7 ppm보다 낮음

그림 2. PM10, PM2.5 시간변화