	대기환경 모니터링 결과

1		조사개요

□ 측정지점 : 서산시 지곡면 무장산업로 26(오토밸리 어린이집)

□ 측정기간 : 2020. 3. 19.～ 3. 25.(7일간)

□ 측정구분 : 무장산업단지 피해민원

□ 측정방법 : 이동측정차량 이용 24시간 연속측정(PM10 등 18종)

2		조사결과 요약

□ PM10 : 일평균 농도는 28∼61 ㎍/㎥로 24시간 도 환경기준(80 ㎍/㎥) 만족함

□ PM2.5 : 일평균 농도는 14∼33 ㎍/㎥로 24시간 도 환경기준(40 ㎍/㎥) 만족함

□ SO2, NO2, O3, CO 등 일반 가스상 오염물질은 도 환경기준을 만족함

□ PM10, PM2.5, SO2: 남풍에서 높아지는 경향을 보임

□ 20일 18시~21시 15시에 이동차의 미세먼지 농도가 다른 측정소 보다 높았음

□ 벤젠은 일평균농도 0.6~1.6 ㎍/㎥, 측정기간 평균 0.9 ㎍/㎥로 충청남도 환경기준(3.0 ㎍/㎥)을 만족함

3		측정지점 및 기상현황

1. 온도 : 평균 9.0 ℃ 2. 습도 : 평균 65.5 % 3. 주풍향 : 북서풍 4. 풍속 : 평균 2.5 m/s, 시간최대 7.9 m/s

4		세부 측정결과

1. 미세먼지 등 일반항목

표 1. PM10, PM2.5 등 대기오염물질 측정결과

항목 일자		PM10 (㎍/㎥)	PM2.5 (㎍/㎥)	SO2 (ppm)	NO2 (ppm)	O3 (ppm)	CO (ppm)	비고
3.19		55	23	0.007	0.012	0.051	0.3
3.20		51	18	0.009	0.016	0.035	0.4
3.21		61	26	0.012	0.017	0.047	0.4
3.22		28	14	0.003	0.008	0.048	0.3
3.23		43	26	0.004	0.015	0.050	0.4
3.24		52	33	0.004	0.018	0.051	0.5
3.25		46	31	0.004	0.028	0.032	0.6
평균농도		48	24	0.006	0.016	0.045	0.4
환경기준	국가	100/일	35/일	0.05/일 0.15/시간	0.06/일 0.1/시간	0.06/8시간 0.1/시간	9/8시간 25/시간
	충청남도	80/일	40/일	0.03/일 0.10/시간	0.04/일 0.08/시간	0.06/8시간 0.1/시간	5/8시간 10/시간

□ PM10 : 일평균 농도는 28∼61 ㎍/㎥로 24시간 도 환경기준(80 ㎍/㎥) 만족함

□ PM2.5 : 일평균 농도는 14∼33 ㎍/㎥로 24시간 도 환경기준 (40 ㎍/㎥) 만족함

□ SO2 : 일평균측정값은 0.003~0.012ppm으로 1시간 도 환경기준(0.10ppm) 및

24시간 도 환경기준(0.03ppm) 모두 만족함

□ NO₂: 일평균 농도 범위는 0.008～0.028ppm으로 1시간 도 환경기준(0.08ppm) 및 24시간 도 환경기준(0.04ppm) 모두 만족함

□ O3, CO : 오존 평균농도 0.045 ppm, CO 0.4 ppm 으로, 도 환경기준 이내임.

2. 휘발성 유기화학물질(VOCs)

표 2. VOCs항목 측정결과

(단위 : ㎍/㎥)

항목 일자		Benzene	Toluene	Ethylbenzene	m,p-Xylene	o-Xylene	Styrene
3.19		0.8	1.0	0.3	0.5	0.2	0.4
3.20		0.6	0.9	0.2	0.4	0.1	0.3
3.21		1.0	1.0	0.3	0.5	0.1	0.4
3.22		1.0	1.2	0.2	0.4	0.1	0.4
3.23		0.8	1.6	0.3	0.6	0.2	0.3
3.24		1.2	2.2	0.5	0.9	0.3	0.3
3.25		1.6	6.6	1.6	4.2	1.4	0.2
측정기간 평균		0.9	1.6	0.4	0.8	0.3	0.4
환경기준 (연평균)	국가	5.0	해 당 없 음
	충청 남도	3.0	해 당 없 음

그림 1. 풍향별 농도 기여도

PM10	PM2.5
SO2	Toluene

□ 벤젠은 일평균농도 0.6~1.6 ㎍/㎥, 측정기간 평균 0.9 ㎍/㎥로 충청남도 환경기준(3.0 ㎍/㎥)을 만족함

□ 톨루엔 1.6 ㎍/㎥으로 나타났으며, 그 외 에틸벤젠 0.4, m,p-자일렌 0.8, o-자일렌 0.3, 스티렌 0.4 ㎍/㎥으로 나타남

3		인접 대기오염측정소와 측정기간 평균농도 비교

<인접 대기오염측정소>

- 동문동 : 서산시 중앙로 38-1, 서산초등학교

- 태안읍 : 태안군 태안읍 군청6길, 태안군장애인복지관

표 4. 인접 대기오염측정소 측정값과 농도 비교

일자	PM10(㎍/㎥)			PM2.5(㎍/㎥)
	이동차	동문동	태안읍	이동차	동문동	태안읍
3.19	55	49	53	23	14	16
3.20	51	49	45	18	5	9
3.21	61	50	48	26	10	11
3.22	28	37	42	14	10	16
3.23	43	51	56	26	23	25
3.24	52	64	68	33	38	36
3.25	46	65	83	31	45	45
평균	48	52	56	24	21	23

일자	SO₂(ppm)			NO₂(ppm)
	이동차	동문동	태안읍	이동차	동문동	태안읍
3.19	0.007	0.001	0.002	0.012	0.008	0.006
3.20	0.009	0.001	0.003	0.016	0.011	0.010
3.21	0.012	0.002	0.003	0.017	0.009	0.007
3.22	0.003	0.003	0.003	0.008	0.009	0.007
3.23	0.004	0.002	0.003	0.015	0.018	0.014
3.24	0.004	0.003	0.004	0.018	0.024	0.017
3.25	0.004	0.003	0.003	0.028	0.036	0.025
평균	0.006	0.002	0.003	0.016	0.016	0.012

일자	O₃(ppm)			CO(ppm)
	이동차	동문동	태안읍	이동차	동문동	태안읍
3.19	0.051	0.044	0.033	0.3	0.4	0.4
3.20	0.035	0.029	0.024	0.4	0.4	0.4
3.21	0.047	0.040	0.032	0.4	0.4	0.4
3.22	0.048	0.040	0.034	0.3	0.4	0.4
3.23	0.050	0.036	0.031	0.4	0.5	0.5
3.24	0.051	0.033	0.030	0.5	0.7	0.6
3.25	0.032	0.011	0.014	0.6	0.7	0.6
평균	0.045	0.033	0.028	0.4	0.5	0.5

□ PM10는 48 ㎍/㎥로 주변 동문동 52 ㎍/㎥, 태안읍 56 ㎍/㎥보다 낮음

□ PM2.5는 24 ㎍/㎥로 동문동 21 ㎍/㎥, 태안읍 23 ㎍/㎥보다 높음

□ 미세먼지(PM10, PM2.5)의 시간별 농도변화는 주변 측정소와 비슷한 경향을 보임(그림 2. 참조)

□ 18일 중국 내몽골고원에서 황사가 발원하였음

□ 19일, 24~25일 전일 미세먼지가 잔류하고, 대기 정체와 기류 수렴으로 국내 발생 미세먼지가 축적되어 PM2.5 농도가 높았음

□ 20일 18시~21시 15시에 이동차의 미세먼지 농도가 다른 측정소 보다 높았음

□ SO2 농도는 0.006 ppm으로 동문동 0.002 ppm, 태안읍 0.003 ppm보다 높음

□ NO2 농도는 0.016 ppm으로 동문동 0.016 ppm과 비슷하고, 태안읍 0.012 ppm보다 높음

□ O3는 0.045 ppm으로 동문동 0.033 ppm, 태안읍 0.028 ppm보다 높음

□ CO는 0.4 ppm으로 동문동 0.5 ppm, 태안읍 0.5 ppm보다 낮음

그림 2. PM10, PM2.5 시간변화