	대기환경 모니터링 결과

1		조사개요

□ 측정지점 : 부여군 은산면 은산리 16-7(은산농공단지 관리사무소)

□ 측정기간 : 2020. 3. 26.～ 3. 31.(6일간)

□ 측정구분 : 은산산업단지 피해민원

□ 측정방법 : 이동측정차량 이용 24시간 연속측정(PM10 등 18종)

2		조사결과 요약

□ PM10 : 일평균 농도는 23∼38 ㎍/㎥로 24시간 도 환경기준(80 ㎍/㎥) 만족함

□ PM2.5 : 일평균 농도는 7∼25 ㎍/㎥로 24시간 도 환경기준(40 ㎍/㎥) 만족함

□ SO2, NO2, O3, CO 등 일반 가스상 오염물질은 도 환경기준을 만족함

□ PM2.5, SO2, Toluene: 남서풍에서 높아지는 경향을 보임

□ 벤젠은 일평균농도 0.5~1.2 ㎍/㎥, 측정기간 평균 0.8 ㎍/㎥로 충청남도 환경기준(3.0 ㎍/㎥)을 만족함

3		측정지점 및 기상현황

은산산업단지 측정지점
1. 온 도 : 평균 9.1 ℃ 2. 습도 : 평균 64.6 % 3. 주풍향 : 북풍 4. 풍속 : 평균 0.8 m/s, 시간최대 2.5 m/s

4		세부 측정결과

1. 미세먼지 등 일반항목

표 1. PM10, PM2.5 등 대기오염물질 측정결과

항목 일자		PM10 (㎍/㎥)	PM2.5 (㎍/㎥)	SO2 (ppm)	NO2 (ppm)	O3 (ppm)	CO (ppm)	비고
3.26		38	25	0.003	0.013	0.034	0.5
3.27		29	16	0.002	0.006	0.030	0.4
3.28		28	7	0.003	0.006	0.035	0.3
3.29		33	16	0.002	0.007	0.036	0.3
3.30		33	18	0.002	0.008	0.041	0.3
3.31		23	14	0.002	0.009	0.022	0.4
평균농도		31	16	0.002	0.008	0.033	0.4
환경기준	국가	100/일	35/일	0.05/일 0.15/시간	0.06/일 0.1/시간	0.06/8시간 0.1/시간	9/8시간 25/시간
	충청남도	80/일	40/일	0.03/일 0.10/시간	0.04/일 0.08/시간	0.06/8시간 0.1/시간	5/8시간 10/시간

□ PM10 : 일평균 농도는 23∼38 ㎍/㎥로 24시간 도 환경기준(80 ㎍/㎥) 만족함

□ PM2.5 : 일평균 농도는 7∼25 ㎍/㎥로 24시간 도 환경기준 (40 ㎍/㎥) 만족함

□ SO2 : 일평균측정값은 0.002~0.003ppm으로 1시간 도 환경기준(0.10ppm) 및

24시간 도 환경기준(0.03ppm) 모두 만족함

□ NO₂: 일평균 농도 범위는 0.006～0.013ppm으로 1시간 도 환경기준(0.08ppm) 및 24시간 도 환경기준(0.04ppm) 모두 만족함

□ O3, CO : 오존 평균농도 0.033 ppm, CO 0.4 ppm 으로, 도 환경기준 이내임.

2. 휘발성 유기화학물질(VOCs)

표 2. VOCs항목 측정결과

(단위 : ㎍/㎥)

항목 일자		Benzene	Toluene	Ethylbenzene	m,p-Xylene	o-Xylene	Styrene
3.26		1.0	2.4	0.5	0.9	0.3	0.4
3.27		0.8	2.6	0.4	0.7	0.2	0.5
3.28		0.5	1.1	0.2	0.4	0.1	0.2
3.29		0.6	1.1	0.2	0.3	0.1	0.3
3.30		0.7	1.4	0.3	0.4	0.2	0.4
3.31		1.2	1.6	0.6	1.1	0.3	0.2
측정기간 평균		0.8	1.7	0.3	0.6	0.2	0.4
환경기준 (연평균)	국가	5.0	해 당 없 음
	충청 남도	3.0	해 당 없 음

그림 1. 풍향별 농도 기여도

PM10	PM2.5
NO2	Toluene

□ 벤젠은 일평균농도 0.5~1.2 ㎍/㎥, 측정기간 평균 0.8 ㎍/㎥로 충청남도 환경기준(3.0 ㎍/㎥)을 만족함

□ 톨루엔 1.7 ㎍/㎥으로 남서풍에서 나타났으며, 그 외 에틸벤젠 0.3, m,p-자일렌 0.6, o-자일렌 0.2, 스티렌 0.4 ㎍/㎥으로 나타남

3		인접 대기오염측정소와 측정기간 평균농도 비교

<인접 대기오염측정소>

- 부여읍 : 부여군 부여읍 사비로 36, 부여읍행정복지센터

- 청양읍 : 청양군 청양읍 칠갑산로7길 54, 청양군 보건의료원

표 4. 인접 대기오염측정소 측정값과 농도 비교

일자	PM10(㎍/㎥)			PM2.5(㎍/㎥)
	이동차	부여읍	청양읍	이동차	부여읍	청양읍
3.26	38	59	43	25	34	27
3.27	29	38	38	16	20	17
3.28	28	35	41	7	13	9
3.29	33	40	43	16	22	18
3.30	33	43	44	18	27	22
3.31	23	40	38	14	28	21
평균	31	43	41	16	24	19

일자	SO₂(ppm)			NO₂(ppm)
	이동차	부여읍	청양읍	이동차	부여읍	청양읍
3.26	0.003	0.003	0.004	0.013	0.015	0.011
3.27	0.002	0.002	0.003	0.006	0.010	0.007
3.28	0.003	0.003	0.004	0.006	0.012	0.007
3.29	0.002	0.003	0.003	0.007	0.012	0.008
3.30	0.002	0.003	0.004	0.008	0.013	0.010
3.31	0.002	0.002	0.003	0.009	0.014	0.010
평균	0.002	0.003	0.004	0.008	0.013	0.009

일자	O₃(ppm)			CO(ppm)
	이동차	부여읍	청양읍	이동차	부여읍	청양읍
3.26	0.034	0.029	0.031	0.5	0.7	0.5
3.27	0.030	0.030	0.029	0.4	0.6	0.4
3.28	0.035	0.033	0.033	0.3	0.4	0.3
3.29	0.036	0.035	0.032	0.3	0.5	0.4
3.30	0.041	0.035	0.036	0.3	0.5	0.4
3.31	0.022	0.017	0.015	0.4	0.5	0.4
평균	0.033	0.030	0.029	0.4	0.5	0.4

□ PM10는 31 ㎍/㎥로 주변 부여읍 43 ㎍/㎥, 청양읍 41 ㎍/㎥보다 낮음

□ PM2.5는 16 ㎍/㎥로 부여읍 24 ㎍/㎥, 청양읍 19 ㎍/㎥보다 낮음

□ 미세먼지(PM10, PM2.5)의 시간별 농도변화는 주변 측정소와 비슷한 경향을 보임(그림 2. 참조)

□ 26, 27일 오전에 대기 정체로 국내 발생 미세먼지가 축적되어 PM2.5 농도가 다소 높았음

□ SO2 농도는 0.002 ppm으로 부여읍 0.003 ppm, 청양읍 0.004 ppm보다 낮음

□ NO2 농도는 0.008 ppm으로 부여읍 0.013 ppm, 청양읍 0.009 ppm보다 낮음

□ O3는 0.033 ppm으로 부여읍 0.030 ppm, 청양읍 0.029 ppm보다 높음

□ CO는 0.4 ppm으로 부여읍 0.5 ppm보다 낮고, 청양읍 0.4 ppm와 비슷함

그림 2. PM10, PM2.5 시간변화