	대기환경 모니터링 결과

1		조사개요

□ 측정지점 : 서산시 대산읍 개화1길 3(화곡2리 마을회관)

□ 측정기간 : 2020. 4. 9.～ 4. 16.(8일간)

□ 측정구분 : 현대오일뱅크 악취발생 피해민원

□ 측정방법 : 이동측정차량 이용 24시간 연속측정(PM10 등 18종)

2		조사결과 요약

□ PM10 : 일평균 농도는 23∼46 ㎍/㎥로 24시간 도 환경기준(80 ㎍/㎥) 만족함

□ PM2.5 : 일평균 농도는 14∼29 ㎍/㎥로 24시간 도 환경기준 (40 ㎍/㎥) 만족함

□ SO2, NO2, O3, CO 등 일반 가스상 오염물질은 도 환경기준을 만족함

□ 벤젠은 일평균농도 0.7~2.5 ㎍/㎥, 측정기간 평균 1.6 ㎍/㎥로 충청남도 환경기준(3.0 ㎍/㎥)을 만족하고, 휘발성 유기화합물질은 민원발생사업장의 풍하방향인 북서풍에서 나타남

3		측정지점 및 기상현황

민원발생사업장 측정지점
1. 온 도 : 평균 8.7 ℃ 2. 습도 : 평균 65.1 % 3. 주풍향 : 북서풍 4. 풍속 : 평균 1.9 m/s, 시간최대 4.2 m/s

4		세부 측정결과

1. 미세먼지 등 일반항목

표 1. PM10, PM2.5 등 대기오염물질 측정결과

항목 일자		PM10 (㎍/㎥)	PM2.5 (㎍/㎥)	SO2 (ppm)	NO2 (ppm)	O3 (ppm)	CO (ppm)	비고
4.9		37	19	0.007	0.011	0.046	0.3
4.10		39	22	0.004	0.018	0.036	0.3
4.11		23	14	0.002	0.014	0.031	0.3
4.12		30	20	0.002	0.010	0.038	0.3
4.13		24	14	0.005	0.013	0.045	0.2
4.14		46	29	0.003	0.023	0.046	0.3
4.15		39	25	0.005	0.020	0.045	0.3
4.16		28	19	0.002	0.021	0.021	0.3
평균농도		33	25	0.004	0.016	0.039	0.3
환경기준	국가	100/일	35/일	0.05/일 0.15/시간	0.06/일 0.1/시간	0.06/8시간 0.1/시간	9/8시간 25/시간
	충청남도	80/일	40/일	0.03/일 0.10/시간	0.04/일 0.08/시간	0.06/8시간 0.1/시간	5/8시간 10/시간

□ PM10 : 일평균 농도는 23∼46 ㎍/㎥로 24시간 도 환경기준(80 ㎍/㎥) 만족함

□ PM2.5 : 일평균 농도는 14∼29 ㎍/㎥로 24시간 도 환경기준 (40 ㎍/㎥) 만족함

□ SO2 : 일평균측정값은 0.002~0.007ppm으로 1시간 도 환경기준(0.10ppm) 및

24시간 도 환경기준(0.03ppm) 모두 만족함

□ NO₂: 일평균 농도 범위는 0.010～0.023ppm으로 1시간 도 환경기준(0.08ppm) 및 24시간 도 환경기준(0.04ppm) 모두 만족함

□ O3, CO : 오존 평균농도 0.039 ppm, CO 0.3 ppm 으로, 도 환경기준 이내임.

2. 휘발성 유기화학물질(VOCs)

표 2. VOCs항목 측정결과

(단위 : ㎍/㎥)

항목 일자		Benzene	Toluene	Ethylbenzene	m,p-Xylene	o-Xylene	Styrene
4.9		1.3	1.1	0.2	0.5	0.1	0.3
4.10		2.2	1.8	0.4	0.7	0.2	0.7
4.11		0.8	0.9	0.2	0.6	0.2	0.4
4.12		0.7	1.2	0.4	0.7	0.2	0.3
4.13		2.5	1.8	0.4	0.9	0.2	0.9
4.14		1.5	1.2	0.4	0.8	0.2	0.6
4.15		2.4	2.1	0.7	1.2	0.4	0.6
4.16		0.7	1.4	0.5	0.8	0.3	0.3
측정기간 평균		1.6	1.4	0.4	0.8	0.2	0.6
환경기준 (연평균)	국가	5.0	해 당 없 음
	충청 남도	3.0	해 당 없 음

그림 1. 풍향별 농도 기여도

PM10	Benzene
Toluene	Styrene

□ 벤젠은 일평균농도 0.7~2.5 ㎍/㎥, 측정기간 평균 1.6 ㎍/㎥로 충청남도 환경기준(3.0 ㎍/㎥)을 만족함

□ 톨루엔 1.4 ㎍/㎥으로 나타났으며, 그 외 에틸벤젠 0.4, m,p-자일렌 0.8, o-자일렌 0.2, 스티렌 0.6 ㎍/㎥으로 북서풍에서 나타남

3		인접 대기오염측정소와 측정기간 평균농도 비교

<인접 대기오염측정소>

- 대  산  리 : 서산시 대산읍 충의로 1942, 대산종합시장

- 당진시청사 : 당진시 시청1로 1, 당진시청사

표 4. 인접 대기오염측정소 측정값과 농도 비교

일자	PM10(㎍/㎥)			PM2.5(㎍/㎥)
	이동차	대산리	당진시청사	이동차	대산리	당진시청사
4.9	37	45	41	19	25	17
4.10	39	43	46	22	27	23
4.11	23	26	27	14	21	15
4.12	30	33	39	20	23	17
4.13	24	29	29	14	18	11
4.14	46	49	45	29	33	24
4.15	39	44	54	25	26	27
4.16	28	42	43	19	23	23
평균	33	39	41	20	25	20

일자	SO₂(ppm)			NO₂(ppm)
	이동차	대산리	당진시청사	이동차	대산리	당진시청사
4.9	0.007	0.004	0.003	0.011	0.014	0.012
4.10	0.004	0.003	0.004	0.018	0.016	0.012
4.11	0.002	0.002	0.003	0.014	0.012	0.010
4.12	0.002	0.003	0.003	0.010	0.012	0.010
4.13	0.005	0.003	0.004	0.013	0.011	0.012
4.14	0.003	0.004	0.004	0.023	0.017	0.010
4.15	0.005	0.003	0.004	0.020	0.017	0.016
4.16	0.002	0.004	0.003	0.021	0.029	0.022
평균	0.004	0.003	0.004	0.016	0.016	0.013

일자	O₃(ppm)			CO(ppm)
	이동차	대산리	당진시청사	이동차	대산리	당진시청사
4.9	0.046	0.045	0.049	0.3	0.5	0.3
4.10	0.036	0.043	0.048	0.3	0.5	0.3
4.11	0.031	0.042	0.043	0.3	0.5	03
4.12	0.038	0.044	0.042	0.3	0.5	0.3
4.13	0.045	0.048	0.048	0.2	0.4	0.3
4.14	0.046	0.062	0.066	0.3	0.5	0.4
4.15	0.045	0.057	0.063	0.3	0.5	0.4
4.16	0.021	0.032	0.026	0.3	0.5	0.4
평균	0.039	0.047	0.048	0.3	0.5	0.7

□ PM10는 33 ㎍/㎥로 주변 대산리 39 ㎍/㎥, 당진시청사 41 ㎍/㎥보다 낮음

□ PM2.5는 20 ㎍/㎥로 대산리 25 ㎍/㎥보다 낮고, 당진시청사 20 ㎍/㎥와 비슷함

□ 미세먼지(PM10, PM2.5)의 시간별 농도변화는 주변 측정소와 비슷한 경향을 보임(그림 2. 참조)

□ 15~16일 오전 약한 국외 미세먼지가 유입되고 국내 발생 미세먼지가 더해지고 기류 수렴으로 PM2.5 농도가 다소 높았음

□ SO2 농도는 0.004 ppm으로 대산리 0.003 ppm, 당진시청사 0.004 ppm와 비슷함

□ NO2 농도는 0.016 ppm으로 대산리 0.016 ppm와 비슷하고, 당진시청사 0.013 ppm보다 높음

□ O3는 0.039 ppm으로 대산리 0.047 ppm, 당진시청사 0.048 ppm보다 낮음

□ CO는 0.3 ppm으로 대산리 0.5 ppm, 당진시청사 0.7 ppm보다 낮음

그림 2. PM10, PM2.5 시간변화