	대기환경 모니터링 결과

1		조사개요

□ 측정지점 : 서산시 대산읍 평신1로 595-10(한국건설생활환경시험연구원)

□ 측정기간 : 2020. 4. 17.～ 4. 23.(7일간)

□ 측정구분 : 대산석유화학단지 모니터링

□ 측정방법 : 이동측정차량 이용 24시간 연속측정(PM10 등 35종)

2		조사결과 요약

□ PM10 : 일평균 농도는 19∼99 ㎍/㎥로 24시간 도 환경기준(80 ㎍/㎥) 1회 초과

□ PM2.5 : 일평균 농도는 6~19 ㎍/㎥로 24시간 도 환경기준 (40 ㎍/㎥) 만족함

□ SO2, NO2, O3, CO 등 일반 가스상 오염물질은 도 환경기준을 만족함

□ 벤젠 : 북동풍에서 높아지는 경향을 보임

□ 벤젠은 일평균농도 1.4~2.8 ㎍/㎥, 측정기간 평균 1.7 ㎍/㎥로 충청남도 환경기준(3.0 ㎍/㎥) 이내였음. 그 외 톨루엔은 동풍에서 2.0 ㎍/㎥으로 나타났으며, 에틸벤젠 0.9, m,p-자일렌 1.2, o-자일렌 0.9, 스티렌 1.9 ㎍/㎥으로 나타남

3		측정지점 및 기상현황

1. 온 도 : 평균 9.8 ℃ 2. 습도 : 평균 74.7 % 3. 주풍향 : 북서풍 4. 풍속 : 평균 3.0 m/s, 시간최대 7.2 m/s

4		세부 측정결과

1. 미세먼지 등 일반항목

표 1. PM10, PM2.5 등 대기오염물질 측정결과

항목 일자		PM10 (㎍/㎥)	PM2.5 (㎍/㎥)	SO2 (ppm)	NO2 (ppm)	O3 (ppm)	CO (ppm)	비고
4.17		41	19	0.002	0.005	0.032	0.4
4.18		36	19	0.002	0.007	0.028	0.4
4.19		27	16	0.002	0.009	0.024	0.4
4.20		19	9	0.002	0.009	0.029	0.3
4.21		40	6	0.002	0.010	0.030	0.2
4.22		99	13	0.003	0.008	0.027	0.3
4.23		48	13	0.003	0.007	0.029	0.3
평균농도		44	14	0.002	0.008	0.028	0.3
환경기준	국가	100/일	35/일	0.05/일 0.15/시간	0.06/일 0.1/시간	0.06/8시간 0.1/시간	9/8시간 25/시간
	충청남도	80/일	40/일	0.03/일 0.10/시간	0.04/일 0.08/시간	0.06/8시간 0.1/시간	5/8시간 10/시간

□ PM10 : 일평균 농도는 19∼99 ㎍/㎥로 24시간 도 환경기준(80 ㎍/㎥) 1회 초과

□ PM2.5 : 일평균 농도는 6~19 ㎍/㎥로 24시간 도 환경기준 (40 ㎍/㎥) 만족함

□ SO2 : 일평균측정값은 0.002~0.003ppm으로 1시간 도 환경기준(0.10ppm) 및

24시간 도 환경기준(0.03ppm) 모두 만족함

□ NO₂: 일평균 농도 범위는 0.005～0.010ppm으로 1시간 도 환경기준(0.08ppm) 및 24시간 도 환경기준(0.04ppm) 모두 만족함

□ O3, CO : 오존 평균농도 0.028 ppm, CO 0.3 ppm 으로 도 환경기준 이내임.

2. 휘발성 유기화학물질(VOCs)

표 2. VOCs항목 측정결과

(단위 : ㎍/㎥)

항목 일자		Benzene	Toluene	Ethylbenzene	m,p-Xylene	o-Xylene	Styrene
4.17		1.6	2.0	1.3	1.8	1.4	1.0
4.18		1.5	0.9	0.5	1.3	0.9	1.3
4.19		2.0	3.1	1.0	0.8	0.7	0.9
4.20		1.4	1.2	0.5	0.8	1.3	0.7
4.21		1.5	1.7	0.8	1.3	0.6	1.2
4.22		1.4	2.8	1.0	1.6	1.1	4.7
4.23		2.8	2.4	0.8	1.0	0.5	4.7
측정기간 평균		1.7	2.0	0.9	1.2	0.9	1.9
환경기준 (연평균)	국가	5.0	해 당 없 음
	충청 남도	3.0	해 당 없 음

그림 1. 풍향별 농도 기여도

PM10	PM2.5
Benzene	Toluene

□ 벤젠은 일평균농도 1.4~2.8 ㎍/㎥, 측정기간 평균 1.7 ㎍/㎥로 충청남도 환경기준(3.0 ㎍/㎥)을 만족함

□ 톨루엔 2.0 ㎍/㎥으로 동풍에서 나타났으며, 그 외 에틸벤젠 0.9, m,p-자일렌 1.2, o-자일렌 0.9, 스티렌 1.9 ㎍/㎥으로 나타남

3. 기타항목

□ NH3 일평균농도는 2.7~1.0 ppb, 측정기간 평균농도는 7.0 ppb 이였음.

표 3. 대기오염물질 측정결과(NH3)

일자 항목	4.17	4.18	4.19	4.20	4.21	4.22	4.23	평균
NH3 (ppb)	9.9	10.0	8.5	7.8	4.4	2.7	4.2	7.0
환경기준	해 당 없 음

4. 중금속

□ 중금속류의 측정기간 평균 농도분포는 Si > Al > K > Fe 순으로 나타났고, Si가 가장 높은 농도분포를 보였음

□ 납(Pb)의 일평균농도는 0.0008~0.0135 ㎍/㎥, 측정기간 평균농도는 0.0063 ㎍/㎥으로 연평균 환경기준(0.5 ㎍/㎥)을 만족함(표 4.)

<그림 2. 측정기간 농도분포>

표 4. 대기오염물질 측정결과(중금속 19종)

(단위 : ㎍/㎥)

항목 일자	LEAD	ALUMINIUM	SILICON	POTA SSIUM	CALCIUM	TITANIUM	VANADIUM	CHROMIUM	MANGANESE	IRON	NICKEL	COPPER	ZINC	ARSENIC	SELENIUM	PALLADIUM	SILVER	CADMIUM	TIN
	Pb	Al	Si	K	Ca	Ti	V	Cr	Mn	Fe	Ni	Cu	Zn	As	Se	Pd	Ag	Cd	Sn
4.16	0.0115	0.8004	0.0408	0.2444	0.0600	0.0069	0.0006	0.0101	0.0114	0.1884	0.0083	0.0037	0.0556	0.0053	0.0016	0.0083	0.0014	0.0028	0.0086
4.17	0.0075	0.0990	0.1185	0.2101	0.0570	0.0086	0.0011	0.0010	0.0066	0.1359	0.0016	0.0030	0.0258	0.0038	0.0013	0.0079	0.0024	0.0025	0.0082
4.18	0.0135	0.0492	0.2368	0.1715	0.0365	0.0105	0.0007	0.0002	0.0036	0.1339	0.0015	0.0039	0.0164	0.0233	0.0009	0.0078	0.0026	0.0008	0.0074
4.19	0.0094	0.0513	0.0967	0.1210	0.0233	0.0060	0.0003	0.0003	0.0058	0.0923	0.0006	0.0016	0.0362	0.0043	0.0011	0.0082	0.0022	0.0020	0.0080
4.20	0.0026	0.1183	0.0113	0.0576	0.0231	0.0036	0.0005	0.0001	0.0009	0.0386	0.0008	0.0043	0.0108	0.0017	0.0003	0.0057	0.0024	0.0022	0.0060
4.21	0.0008	0.0395	0.1473	0.0771	0.0753	0.0056	0.0001	0.0000	0.0014	0.0812	0.0007	0.0042	0.0071	0.0011	0.0001	0.0089	0.0017	0.0018	0.0085
4.22	0.0026	0.2518	0.7882	0.1479	0.2293	0.0265	0.0002	0.0003	0.0048	0.2543	0.0003	0.0060	0.0119	0.0021	0.0001	0.0123	0.0014	0.0029	0.0063
4.23	0.0043	0.0563	0.1131	0.1239	0.0937	0.0101	0.0002	0.0001	0.0038	0.1128	0.0006	0.0010	0.0117	0.0024	0.0002	0.0053	0.0020	0.0029	0.0088
평균	0.0063	0.1505	0.2106	0.1388	0.0744	0.0099	0.0005	0.0010	0.0044	0.1269	0.0015	0.0036	0.0204	0.0057	0.0007	0.0082	0.0021	0.0022	0.0076
환경기준 (연평균)	국가 0.5	해 당 없 음
	충청남도 0.3

3		인접 대기오염측정소와 측정기간 평균농도 비교

<인접 대기오염측정소>

- 동문동 : 서산시 중앙로 38-1, 서산초등학교

- 이원면 : 태안군 이원면 분지길 14, 이원면사무소

표 5. 인접 대기오염측정소 측정값과 농도 비교

일자	PM10(㎍/㎥)			PM2.5(㎍/㎥)
	이동차	동문동	이원면	이동차	동문동	이원면
4.17	41	47	42	19	18	19
4.18	36	38	36	19	17	17
4.19	27	26	24	16	17	15
4.20	19	17	17	9	6	8
4.21	40	40	38	6	3	7
4.22	99	105	94	13	4	11
4.23	48	52	46	13	8	13
평균	44	46	42	14	10	13

일자	SO₂(ppm)			NO₂(ppm)
	이동차	동문동	이원면	이동차	동문동	이원면
4.17	0.002	0.003	0.002	0.005	0.010	0.007
4.18	0.002	0.003	0.003	0.007	0.010	0.008
4.19	0.002	0.003	0.003	0.009	0.014	0.010
4.20	0.002	0.003	0.002	0.009	0.010	0.007
4.21	0.002	0.003	0.002	0.010	0.007	0.006
4.22	0.003	0.003	0.003	0.008	0.005	0.005
4.23	0.003	0.003	0.004	0.007	0.006	0.007
평균	0.002	0.003	0.003	0.008	0.009	0.007

일자	O₃(ppm)			CO(ppm)
	이동차	동문동	이원면	이동차	동문동	이원면
4.17	0.032	0.046	0.032	0.4	0.4	0.5
4.18	0.028	0.043	0.030	0.4	0.5	0.6
4.19	0.024	0.029	0.023	0.4	0.5	0.6
4.20	0.029	0.039	0.029	0.3	0.4	0.5
4.21	0.030	0.045	0.033	0.2	0.3	0.4
4.22	0.027	0.045	0.031	0.3	0.3	0.4
4.23	0.029	0.035	0.025	0.3	0.3	0.5
평균	0.028	0.040	0.029	0.3	0.4	0.5

□ PM10는 44 ㎍/㎥로 주변 동문동 46 ㎍/㎥보다 낮고, 이원면 42 ㎍/㎥보다 높음

□ PM2.5는 14 ㎍/㎥로 동문동 10 ㎍/㎥, 이원면 13 ㎍/㎥보다 높음

□ 미세먼지(PM10, PM2.5)의 시간별 농도변화는 주변 측정소와 비슷한 경향을 보임(그림 3. 참조)

□ 15~16일, 17일, 20~21일 중국북부지방에서 황사가 발원하였음

□ 17일, 21~22일 황사의 영향으로 PM10 농도가 높았음

□ 22일 이동차의 PM2.5 농도가 다소 높았음

□ SO2 농도는 0.002 ppm으로 동문동 0.003 ppm, 이원면 0.003 ppm보다 낮음

□ NO2 농도는 0.008 ppm으로 동문동 0.009 ppm보다 낮고, 이원면 0.007 ppm보다 높음

□ O3는 0.028 ppm으로 동문동 0.040 ppm보다 낮고, 이원면 0.029 ppm과 비슷함

□ CO는 0.3 ppm으로 동문동 0.4 ppm, 이원면 0.5 ppm보다 낮음

그림 3. PM10, PM2.5 시간변화