	대기환경 모니터링 결과

1		조사개요

□ 측정지점 : 논산시 가야곡면 야촌길 21-1(야촌2구 마을회관)

□ 측정기간 : 2020. 5. 29.～ 6. 4.(6일간)

□ 측정구분 : 가야곡 산업단지(삼영기계) 민원

□ 측정방법 : 이동측정차량 이용 24시간 연속측정(PM10 등 35종)

2		조사결과 요약

□ PM10 : 일평균 농도는 21∼41 ㎍/㎥로 24시간 도 환경기준(80 ㎍/㎥) 만족함

□ PM2.5 : 일평균 농도는 10~25 ㎍/㎥로 24시간 도 환경기준 (40 ㎍/㎥) 만족함

□ SO2, NO2, O3, CO 등 일반 가스상 오염물질은 도 환경기준을 만족함

□ PM10은 남서풍(민원발생 사업장 풍하방향)에서 높아지는 경향을 보이고 있으나, PM2.5, NO2 등 항목은 북서풍에서 높아짐

□ 벤젠은 일평균농도 1.1~1.6 ㎍/㎥, 측정기간 평균 1.3 ㎍/㎥로 충청남도 환경기준(3.0 ㎍/㎥) 이내였음. 그 외 톨루엔 2.8 ㎍/㎥으로 나타났으며, 에틸벤젠 1.7, m,p-자일렌 2.7, o-자일렌 1.5, 스티렌 1.3 ㎍/㎥으로 나타남

3		측정지점 및 기상현황

1. 온 도 : 평균 20.9 ℃ 2. 습도 : 평균 72.4 % 3. 주풍향 : 북풍 4. 풍속 : 평균 0.7 m/s, 시간최대 1.6 m/s

4		세부 측정결과

1. 미세먼지 등 일반항목

표 1. PM10, PM2.5 등 대기오염물질 측정결과

항목 일자		PM10 (㎍/㎥)	PM2.5 (㎍/㎥)	SO2 (ppm)	NO2 (ppm)	O3 (ppm)	CO (ppm)	비고
5.29		34	21	0.006	0.006	0.042	0.6
5.30		41	25	0.003	0.009	0.044	0.4
5.31		35	23	0.003	0.008	0.046	0.4
6.1		21	10	0.003	0.005	0.043	0.4
6.2		21	11	0.002	0.013	0.034	0.4
6.3		36	15	0.003	0.008	0.043	0.5
6.4		29	17	0.003	0.005	0.045	0.5
평균농도		31	17	0.003	0.008	0.042	0.5
환경기준	국가	100/일	35/일	0.05/일 0.15/시간	0.06/일 0.1/시간	0.06/8시간 0.1/시간	9/8시간 25/시간
	충청남도	80/일	40/일	0.03/일 0.10/시간	0.04/일 0.08/시간	0.06/8시간 0.1/시간	5/8시간 10/시간

□ PM10 : 일평균 농도는 21∼41 ㎍/㎥로 24시간 도 환경기준(80 ㎍/㎥) 만족함

□ PM2.5 : 일평균 농도는 10~25 ㎍/㎥로 24시간 도 환경기준 (40 ㎍/㎥) 만족함

□ SO2 : 일평균측정값은 0.002~0.006ppm으로 1시간 도 환경기준(0.10ppm) 및

24시간 도 환경기준(0.03ppm) 모두 만족함

□ NO₂: 일평균 농도 범위는 0.005～0.013ppm으로 1시간 도 환경기준(0.08ppm) 및 24시간 도 환경기준(0.04ppm) 모두 만족함

□ O3, CO : 오존 평균농도 0.042 ppm, CO 0.5 ppm 으로 도 환경기준 이내임.

2. 휘발성 유기화학물질(VOCs)

표 2. VOCs항목 측정결과

(단위 : ㎍/㎥)

항목 일자		Benzene	Toluene	Ethylbenzene	m,p-Xylene	o-Xylene	Styrene
5.29		1.3	3.3	2.3	2.2	1.8	1.6
5.30		1.3	3.1	1.7	3.3	2.1	1.8
5.31		1.6	1.9	1.5	2.7	0.9	1.0
6.1		1.3	1.6	1.5	2.7	1.6	1.1
6.2		1.2	3.6	1.5	2.0	1.1	0.7
6.3		1.2	2.8	1.6	3.0	1.5	1.4
6.4		1.1	3.3	1.2	2.3	0.9	1.1
측정기간 평균		1.3	2.8	1.7	2.7	1.5	1.3
환경기준 (연평균)	국가	5.0	해 당 없 음
	충청 남도	3.0	해 당 없 음

그림 1. 풍향별 농도 기여도

PM10	PM2.5
NO2	Toluene

□ 벤젠은 일평균농도 1.1~1.6 ㎍/㎥, 측정기간 평균 1.3 ㎍/㎥로 충청남도 환경기준(3.0 ㎍/㎥)을 만족함

□ 톨루엔 2.8 ㎍/㎥으로 나타났으며, 그 외 에틸벤젠 1.7, m,p-자일렌 2.7, o-자일렌 1.5, 스티렌 1.3 ㎍/㎥으로 나타남

3. 중금속

□ 중금속류의 측정기간 평균 농도분포는 K > Al > Fe > Si 순으로 나타났고, K가 가장 높은 농도분포를 보였음

□ 납(Pb)의 일평균농도는 0.0030~0.0170 ㎍/㎥, 측정기간 평균농도는 0.0069 ㎍/㎥으로 연평균 환경기준(0.5 ㎍/㎥)을 만족함(표 3.)

<그림 2. 측정기간 농도분포>

표 3. 대기오염물질 측정결과(중금속 19종)

(단위 : ㎍/㎥)

항목 일자	LEAD	ALUMINIUM	SILICON	POTA SSIUM	CALCIUM	TITANIUM	VANADIUM	CHROMIUM	MANGANESE	IRON	NICKEL	COPPER	ZINC	ARSENIC	SELENIUM	PALLADIUM	SILVER	CADMIUM	TIN
	Pb	Al	Si	K	Ca	Ti	V	Cr	Mn	Fe	Ni	Cu	Zn	As	Se	Pd	Ag	Cd	Sn
5.28	0.0043	0.4952	0.0672	0.1068	0.0560	0.0066	0.0011	0.0010	0.0054	0.1350	0.0018	0.0020	0.0291	0.0021	0.0011	0.0114	0.0013	0.0015	0.0092
5.29	0.0170	0.1950	0.0181	0.1575	0.0331	0.0045	0.0008	0.0005	0.0146	0.1103	0.0015	0.0184	0.0397	0.0029	0.0016	0.0103	0.0017	0.0020	0.0101
5.30	0.0082	0.0767	0.0287	0.2933	0.0319	0.0060	0.0005	0.0008	0.0092	0.1563	0.0009	0.0041	0.0278	0.0028	0.0024	0.0068	0.0019	0.0018	0.0084
5.31	0.0060	0.1409	0.0082	0.1860	0.0303	0.0051	0.0003	0.0006	0.0062	0.1199	0.0009	0.0023	0.0226	0.0028	0.0018	0.0095	0.0019	0.0020	0.0083
6.1	0.0032	0.1341	0.0266	0.0705	0.0216	0.0033	0.0002	0.0002	0.0228	0.1489	0.0005	0.0019	0.0461	0.0009	0.0001	0.0096	0.0007	0.0015	0.0105
6.2	0.0030	0.0672	0.0202	0.1245	0.0273	0.0041	0.0001	0.0003	0.0029	0.0855	0.0004	0.0010	0.0159	0.0011	0.0009	0.0085	0.0017	0.0013	0.0091
6.3	0.0060	0.1764	0.2946	0.2483	0.0931	0.0129	0.0005	0.0010	0.0128	0.2133	0.0009	0.0032	0.0493	0.0017	0.0012	0.0117	0.0023	0.0018	0.0097
6.4	0.0050	0.0077	0.0534	0.2306	0.0407	0.0061	0.0010	0.0009	0.0202	0.1890	0.0018	0.0016	0.0644	0.0018	0.0008	0.0050	0.0016	0.0012	0.0105
평균	0.0069	0.1486	0.0655	0.1779	0.0407	0.0060	0.0005	0.0006	0.0115	0.1413	0.0009	0.0048	0.0349	0.0020	0.0013	0.0093	0.0017	0.0017	0.0094
환경기준 (연평균)	국가 0.5	해 당 없 음
	충청남도 0.3

3		인접 대기오염측정소와 측정기간 평균농도 비교

<인접 대기오염측정소>

- 논  산 : 논산시 시민로 389(취암/부창동 행정복지센터)

- 엄사면 : 계룡시 엄사면 번영7길 17(엄사도서관)

표 4. 인접 대기오염측정소 측정값과 농도 비교

일자	PM10(㎍/㎥)			PM2.5(㎍/㎥)
	이동차	논산	엄사면	이동차	논산	엄사면
5.29	34	38	28	21	19	18
5.30	41	52	35	25	26	26
5.31	35	52	37	23	27	28
6.1	21	28	15	10	10	8
6.2	21	34	20	11	15	9
6.3	36	47	47	15	16	18
6.4	29	47	32	17	18	18
평균	31	43	31	17	19	18

일자	SO₂(ppm)			NO₂(ppm)
	이동차	논산	엄사면	이동차	논산	엄사면
5.29	0.006	0.003	0.002	0.006	0.011	0.012
5.30	0.003	0.002	0.002	0.009	0.011	0.012
5.31	0.003	0.003	0.003	0.008	0.009	0.009
6.1	0.003	0.002	0.002	0.005	0.007	0.006
6.2	0.002	0.003	0.003	0.013	0.011	0.012
6.3	0.003	0.002	0.003	0.008	0.009	0.008
6.4	0.003	0.002	0.002	0.005	0.007	0.006
평균	0.003	0.002	0.002	0.008	0.009	0.009

일자	O₃(ppm)			CO(ppm)
	이동차	논산	엄사면	이동차	논산	엄사면
5.29	0.042	0.045	0.047	0.6	0.5	0.4
5.30	0.044	0.051	0.049	0.4	0.5	0.5
5.31	0.046	0.048	0.046	0.4	0.5	0.4
6.1	0.043	0.041	0.041	0.4	0.4	0.3
6.2	0.034	0.031	0.029	0.4	0.4	0.4
6.3	0.043	0.044	0.045	0.5	0.4	0.4
6.4	0.045	0.043	0.050	0.5	0.5	0.4
평균	0.042	0.043	0.044	0.5	0.5	0.4

□ PM10는 31 ㎍/㎥로 주변 논산 43 ㎍/㎥보다 낮고, 엄사면 31 ㎍/㎥과 비슷함

□ PM2.5는 17 ㎍/㎥로 논산 19 ㎍/㎥, 엄사면 18 ㎍/㎥보다 낮음

□ 미세먼지(PM10, PM2.5)의 시간별 농도변화는 주변 측정소와 비슷한 경향을 보임(그림 3. 참조)

□ 원활한 대기 확산으로 대기 상태가 대체로 '보통' 수준이었음.

□ 5월 29일 21시에 이동차의 PM2.5 농도가 다소 높았음

□ SO2 농도는 0.003 ppm으로 논산 0.002 ppm, 엄사면 0.002 ppm보다 높음

□ NO2 농도는 0.008 ppm으로 논산 0.009 ppm, 엄사면 0.009 ppm보다 낮음

□ O3는 0.042 ppm으로 논산 0.043 ppm, 엄사면 0.044 ppm보다 낮음

□ CO는 0.5 ppm으로 논산 0.5 ppm, 엄사면 0.4 ppm보다 낮음

그림 3. PM10, PM2.5 시간변화