	대기환경 모니터링 결과

1		조사개요

□ 측정지점 : 아산시 온천대로 1496(온양온천역)

□ 측정기간 : 2020. 6. 4.～ 6. 9.(6일간)

□ 측정구분 : 도심 대기질 측정

□ 측정방법 : 이동측정차량 이용 24시간 연속측정(PM10 등 18종)

2		조사결과 요약

□ PM10 : 일평균 농도는 34∼77 ㎍/㎥로 24시간 도 환경기준(80 ㎍/㎥) 만족함

□ PM2.5 : 일평균 농도는 20∼52 ㎍/㎥로 24시간 도 환경기준 (40 ㎍/㎥) 1회 초과

□ SO2, NO2, O3, CO 등 일반 가스상 오염물질은 도 환경기준을 만족함

□ 5~6일 전일 미세먼지가 잔류하고 대기 정체로 국내 발생 미세먼지가 축적되어 PM10, PM2.5 농도가 다소 높았음

3		측정지점 및 기상현황

1. 온 도 : 평균 23.9 ℃ 2. 습도 : 평균 71.2 % 3. 주풍향 : 북서풍 4. 풍속 : 평균 1.1 m/s, 시간최대 2.1 m/s

4		세부 측정결과

1. 미세먼지 등 일반항목

표 1. PM10, PM2.5 등 대기오염물질 측정결과

항목 일자		PM10 (㎍/㎥)	PM2.5 (㎍/㎥)	SO2 (ppm)	NO2 (ppm)	O3 (ppm)	CO (ppm)	비고
6.4		42	25	0.002	0.008	0.063	0.4
6.5		46	32	0.004	0.015	0.059	0.4
6.6		77	52	0.004	0.016	0.061	0.5
6.7		42	22	0.002	0.008	0.057	0.4
6.8		46	24	0.008	0.014	0.052	0.9
6.9		34	20	0.003	0.012	0.044	0.5
평균농도		48	29	0.004	0.012	0.056	0.5
환경기준	국가	100/일	35/일	0.05/일 0.15/시간	0.06/일 0.1/시간	0.06/8시간 0.1/시간	9/8시간 25/시간
	충청남도	80/일	40/일	0.03/일 0.10/시간	0.04/일 0.08/시간	0.06/8시간 0.1/시간	5/8시간 10/시간

□ PM10 : 일평균 농도는 34∼77 ㎍/㎥로 24시간 도 환경기준(80 ㎍/㎥) 만족함

□ PM2.5 : 일평균 농도는 20∼52 ㎍/㎥로 24시간 도 환경기준 (40 ㎍/㎥) 1회 초과

□ SO2 : 일평균측정값은 0.002~0.008 ppm으로 1시간 도 환경기준(0.10ppm) 및

24시간 도 환경기준(0.03ppm) 모두 만족함

□ NO₂: 일평균 농도 범위는 0.008～0.016ppm으로 1시간 도 환경기준(0.08ppm) 및 24시간 도 환경기준(0.04ppm) 모두 만족함

□ O3, CO : 오존 평균농도 0.056 ppm, CO 0.5 ppm 으로, 도 환경기준 이내임.

2. 휘발성 유기화학물질(VOCs)

※ BTEX는 장비고장으로 데이터 사용불가함

5		인접 대기오염측정소와 측정기간 평균농도 비교

<인접 대기오염측정소>

- 모종동 : 아산시 모종동 573-2, 아산시보건소

- 배방읍 : 아산시 배방읍 배방로 38, 배방읍사무소

표 5. 인접 대기오염측정소 측정값과 농도 비교

일자	PM10(㎍/㎥)			PM2.5(㎍/㎥)
	이동차	모종동	배방읍	이동차	모종동	배방읍
6.4	42	47	49	25	24	24
6.5	46	48	45	32	28	28
6.6	77	91	74	52	51	47
6.7	42	57	53	22	28	29
6.8	46	60	56	24	29	29
6.9	34	48	45	20	26	25
평균	48	59	54	29	31	30

일자	SO₂(ppm)			NO₂(ppm)
	이동차	모종동	배방읍	이동차	모종동	배방읍
6.4	0.002	0.003	0.003	0.008	0.007	0.007
6.5	0.004	0.005	0.004	0.015	0.014	0.014
6.6	0.004	0.006	0.004	0.016	0.016	0.014
6.7	0.002	0.004	0.003	0.008	0.008	0.007
6.8	0.008	0.006	0.004	0.014	0.016	0.014
6.9	0.003	0.004	0.003	0.012	0.018	0.016
평균	0.004	0.005	0.004	0.012	0.013	0.012

일자	O₃(ppm)			CO(ppm)
	이동차	모종동	배방읍	이동차	모종동	배방읍
6.4	0.063	0.067	0.061	0.4	0.3	0.3
6.5	0.059	0.064	0.059	0.4	0.4	0.4
6.6	0.061	0.065	0.064	0.5	0.5	0.5
6.7	0.057	0.059	0.055	0.4	0.4	0.4
6.8	0.052	0.053	0.051	0.9	0.4	0.4
6.9	0.044	0.031	0.029	0.5	0.4	0.4
평균	0.056	0.057	0.053	0.5	0.4	0.4

□ PM10는 48 ㎍/㎥로 주변 모종동 59 ㎍/㎥, 배방읍 54 ㎍/㎥보다 낮음

□ PM2.5는 29 ㎍/㎥로 모종동 31 ㎍/㎥, 배방읍 30 ㎍/㎥보다 낮음

□ 미세먼지(PM10, PM2.5)의 시간별 농도변화는 주변 측정소와 비슷한 경향을 보임(그림 3. 참조)

□ 5~6일 전일 미세먼지가 잔류하고 대기 정체로 국내 발생 미세먼지가 축적되어 PM10, PM2.5 농도가 다소 높았음

□ SO2 농도는 0.004 ppm으로 모종동 0.005 ppm, 배방읍 0.004 ppm과 비슷함

□ NO2 농도는 0.012 ppm으로 모종동 0.013 ppm, 배방읍 0.012 ppm과 비슷함

□ O3는 0.056 ppm으로 모종동 0.057 ppm과 비슷하고, 배방읍 0.053 ppm보다 높음

□ CO는 0.5 ppm으로 모종동 0.4 ppm, 배방읍 0.4 ppm과 비슷함

그림 3. PM10, PM2.5 시간변화