	대기환경 모니터링 결과

1		조사개요

□ 측정지점 : 청양군 운곡면 청신로 567-83(계룡환경)

□ 측정기간 : 2020. 6. 10.～ 6. 16.(7일간)

□ 측정구분 : 운공농공단지 민원

□ 측정방법 : 이동측정차량 이용 24시간 연속측정(PM10 등 18종)

2		조사결과 요약

□ PM10 : 일평균 농도는 18∼35 ㎍/㎥로 24시간 도 환경기준(80 ㎍/㎥) 만족함

□ PM2.5 : 일평균 농도는 12∼24 ㎍/㎥로 24시간 도 환경기준 (40 ㎍/㎥) 만족함

□ SO2, NO2, O3, CO 등 일반 가스상 오염물질은 도 환경기준을 만족함

□ 원활한 대기 확산과 강수의 영향으로 대기 상태가 대체로 청정하였음

□ 12일 오후 대기 정체로 국내 발생 미세먼지가 축적되어 농도가 다소 높았음

3		측정지점 및 기상현황

측정위치 운곡농공단지
1. 온 도 : 평균 22.8 ℃ 2. 습도 : 평균 84.5 % 3. 주풍향 : 북서풍 4. 풍속 : 평균 0.8 m/s, 시간최대 1.7 m/s

4		세부 측정결과

1. 미세먼지 등 일반항목

표 1. PM10, PM2.5 등 대기오염물질 측정결과

항목 일자		PM10 (㎍/㎥)	PM2.5 (㎍/㎥)	SO2 (ppm)	NO2 (ppm)	O3 (ppm)	CO (ppm)	비고
6.10		27	18	0.002	0.005	0.054	0.3
6.11		23	14	0.002	0.004	0.059	0.3
6.12		35	24	0.002	0.006	0.029	0.3
6.13		18	12	0.002	0.004	0.042	0.3
6.14		22	15	0.002	0.004	0.048	0.2
6.15		20	12	0.002	0.005	0.056	0.2
6.16		23	18	0.002	0.006	0.055	0.3
평균농도		24	16	0.002	0.005	0.049	0.3
환경기준	국가	100/일	35/일	0.05/일 0.15/시간	0.06/일 0.1/시간	0.06/8시간 0.1/시간	9/8시간 25/시간
	충청남도	80/일	40/일	0.03/일 0.10/시간	0.04/일 0.08/시간	0.06/8시간 0.1/시간	5/8시간 10/시간

□ PM10 : 일평균 농도는 18∼35 ㎍/㎥로 24시간 도 환경기준(80 ㎍/㎥) 만족함

□ PM2.5 : 일평균 농도는 12∼24 ㎍/㎥로 24시간 도 환경기준 (40 ㎍/㎥) 만족함

□ SO2 : 일평균측정값은 0.002 ppm으로 1시간 도 환경기준(0.10ppm) 및

24시간 도 환경기준(0.03ppm) 모두 만족함

□ NO₂: 일평균 농도 범위는 0.004～0.006ppm으로 1시간 도 환경기준(0.08ppm) 및 24시간 도 환경기준(0.04ppm) 모두 만족함

□ O3, CO : 오존 평균농도 0.049 ppm, CO 0.3 ppm 으로, 도 환경기준 이내임.

2. 휘발성 유기화학물질(VOCs)

※ BTEX는 장비고장으로 데이터 사용불가함

5		인접 대기오염측정소와 측정기간 평균농도 비교

<인접 대기오염측정소>

- 청양읍 : 청양군 청양읍 칠갑산로7길 54, 청양군 보건의료원

- 예산군 : 예산군 예산읍 주교로 64, 예산군청 별관

표 5. 인접 대기오염측정소 측정값과 농도 비교

일자	PM10(㎍/㎥)			PM2.5(㎍/㎥)
	이동차	청양읍	예산군	이동차	청양읍	예산군
6.10	27	36	34	18	19	19
6.11	23	21	25	14	11	16
6.12	35	36	39	24	20	24
6.13	18	22	28	12	11	17
6.14	22	22	24	15	11	14
6.15	20	30	29	12	15	16
6.16	23	35	39	18	20	25
평균	24	29	31	16	15	19

일자	SO₂(ppm)			NO₂(ppm)
	이동차	청양읍	예산군	이동차	청양읍	예산군
6.10	0.002	0.003	0.004	0.005	0.006	0.007
6.11	0.002	0.002	0.003	0.004	0.005	0.007
6.12	0.002	0.002	0.003	0.006	0.008	0.012
6.13	0.002	0.002	0.003	0.004	0.004	0.005
6.14	0.002	0.002	0.003	0.004	0.004	0.003
6.15	0.002	0.003	0.003	0.005	0.005	0.004
6.16	0.002	0.003	0.003	0.006	0.005	0.004
평균	0.002	0.002	0.003	0.005	0.005	0.006

일자	O₃(ppm)			CO(ppm)
	이동차	청양읍	예산군	이동차	청양읍	예산군
6.10	0.054	0.044	0.041	0.3	0.3	0.4
6.11	0.059	0.049	0.046	0.3	0.3	0.4
6.12	0.029	0.024	0.023	0.3	0.4	0.4
6.13	0.042	0.036	0.033	0.3	0.3	0.3
6.14	0.048	0.041	0.041	0.2	0.3	0.2
6.15	0.056	0.047	0.043	0.2	0.3	0.2
6.16	0.055	0.050	0.053	0.3	0.4	0.3
평균	0.049	0.042	0.040	0.3	0.3	0.3

□ PM10는 24 ㎍/㎥로 주변 청양읍 29 ㎍/㎥, 예산군 31 ㎍/㎥보다 낮음

□ PM2.5는 16 ㎍/㎥로 청양읍 15 ㎍/㎥과 비슷하고, 예산군 19/㎥보다 낮음

□ 미세먼지(PM10, PM2.5)의 시간별 농도변화는 주변 측정소와 비슷한 경향을 보임(그림 3. 참조)

□ 원활한 대기 확산과 강수의 영향으로 대기 상태가 대체로 청정하였음

□ 12일 오후 대기 정체로 국내 발생 미세먼지가 축적되어 농도가 다소 높았음

□ SO2 농도는 0.002 ppm으로 청양읍 0.002 ppm, 예산군 0.003 ppm과 비슷함

□ NO2 농도는 0.005 ppm으로 청양읍 0.005 ppm, 예산군 0.006 ppm과 비슷함

□ O3는 0.049 ppm으로 청양읍 0.042 ppm, 예산군 0.040 ppm보다 높음

□ CO는 0.3 ppm으로 청양읍 0.3 ppm, 예산군 0.3 ppm과 비슷함

그림 3. PM10, PM2.5 시간변화