	대기환경 모니터링 결과

1		조사개요

□ 측정지점 : 보령시 주교면 대천방조제로 628

□ 측정기간 : 2020. 6. 11.～ 6. 16.(6일간)

□ 측정구분 : 보령화력발전소 민원

□ 측정방법 : 이동측정차량 이용 24시간 연속측정(PM10 등 35종)

2		조사결과 요약

□ PM10 : 일평균 농도는 18∼42 ㎍/㎥로 24시간 도 환경기준(80 ㎍/㎥) 만족함

□ PM2.5 : 일평균 농도는 10~23 ㎍/㎥로 24시간 도 환경기준 (40 ㎍/㎥) 만족함

□ SO2, NO2, O3, CO 등 일반 가스상 오염물질은 도 환경기준을 만족함

□ 원활한 대기 확산으로 대기 상태가 대체로 '보통' 수준이었음

□ 벤젠은 일평균농도 1.0~1.5 ㎍/㎥, 측정기간 평균 1.1 ㎍/㎥로 충청남도 환경기준(3.0 ㎍/㎥) 이내였음. 그 외 톨루엔 1.7 ㎍/㎥으로 나타났으며, 에틸벤젠 1.3, m,p-자일렌 2.8, o-자일렌 1.5, 스티렌 0.9 ㎍/㎥으로 나타남

3		측정지점 및 기상현황

보령화력 측정지점 직선거리 5km
1. 온 도 : 평균 21.7 ℃ 2. 습도 : 평균 93.5 % 3. 주풍향 : 남서풍 또는 서풍 4. 풍속 : 평균 1.6 m/s, 시간최대 3.9 m/s

4		세부 측정결과

1. 미세먼지 등 일반항목

표 1. PM10, PM2.5 등 대기오염물질 측정결과

항목 일자		PM10 (㎍/㎥)	PM2.5 (㎍/㎥)	SO2 (ppm)	NO2 (ppm)	O3 (ppm)	CO (ppm)	비고
6.11		21	11	0.004	0.002	0.046	0.5
6.12		25	10	0.002	0.007	0.022	0.4
6.13		24	-	0.002	0.006	0.036	0.4
6.14		18	-	0.002	0.004	0.034	0.4
6.15		23	-	0.002	0.004	0.047	0.4
6.16		42	23	0.002	0.004	0.061	0.6
평균농도		26	15	0.002	0.005	0.041	0.5
환경기준	국가	100/일	35/일	0.05/일 0.15/시간	0.06/일 0.1/시간	0.06/8시간 0.1/시간	9/8시간 25/시간
	충청남도	80/일	40/일	0.03/일 0.10/시간	0.04/일 0.08/시간	0.06/8시간 0.1/시간	5/8시간 10/시간

※6월 13일~15일 PM2.5 장비 이상으로 데이터 사용불가함

□ PM10 : 일평균 농도는 18∼42 ㎍/㎥로 24시간 도 환경기준(80 ㎍/㎥) 만족함

□ PM2.5 : 일평균 농도는 10~23 ㎍/㎥로 24시간 도 환경기준 (40 ㎍/㎥) 만족함

□ SO2 : 일평균측정값은 0.002~0.004ppm으로 1시간 도 환경기준(0.10ppm) 및

24시간 도 환경기준(0.03ppm) 모두 만족함

□ NO₂: 일평균 농도 범위는 0.002～0.007ppm으로 1시간 도 환경기준(0.08ppm) 및 24시간 도 환경기준(0.04ppm) 모두 만족함

□ O3, CO : 오존 평균농도 0.041 ppm, CO 0.5 ppm 으로 도 환경기준 이내임.

2. 휘발성 유기화학물질(VOCs)

표 2. VOCs항목 측정결과

(단위 : ㎍/㎥)

항목 일자		Benzene	Toluene	Ethylbenzene	m,p-Xylene	o-Xylene	Styrene
6.11		1.3	2.5	1.6	2.8	1.8	1.0
6.12		1.0	1.2	1.0	2.2	1.3	0.8
6.13		1.0	2.8	1.1	2.7	1.4	0.9
6.14		1.0	1.1	1.0	3.1	1.2	0.9
6.15		1.0	1.3	1.3	2.8	1.7	0.8
6.16		1.5	1.2	1.6	3.0	1.7	1.1
측정기간 평균		1.1	1.7	1.3	2.8	1.5	0.9
환경기준 (연평균)	국가	5.0	해 당 없 음
	충청 남도	3.0	해 당 없 음

□ 벤젠은 일평균농도 1.0~1.5 ㎍/㎥, 측정기간 평균 1.1 ㎍/㎥로 충청남도 환경기준(3.0 ㎍/㎥)을 만족함

□ 톨루엔 1.7 ㎍/㎥으로 나타났으며, 그 외 에틸벤젠 1.3, m,p-자일렌 2.8, o-자일렌 1.5, 스티렌 0.9 ㎍/㎥으로 나타남

3. 중금속

□ 중금속류의 측정기간 평균 농도분포는 Al > Fe > K > Si 순으로 나타났고, Al가 가장 높은 농도분포를 보였음

□ 납(Pb)의 일평균농도는 0.0031~0.0203 ㎍/㎥, 측정기간 평균농도는 0.0099 ㎍/㎥으로 연평균 환경기준(0.5 ㎍/㎥)을 만족함(표 3.)

<그림 1. 측정기간 농도분포>

표 3. 대기오염물질 측정결과(중금속 19종)

(단위 : ㎍/㎥)

항목 일자	LEAD	ALUMINIUM	SILICON	POTA SSIUM	CALCIUM	TITANIUM	VANADIUM	CHROMIUM	MANGANESE	IRON	NICKEL	COPPER	ZINC	ARSENIC	SELENIUM	PALLADIUM	SILVER	CADMIUM	TIN
	Pb	Al	Si	K	Ca	Ti	V	Cr	Mn	Fe	Ni	Cu	Zn	As	Se	Pd	Ag	Cd	Sn
6.11	0.0203	0.1183	0.0898	0.0913	0.0349	0.0058	0.0003	0.0002	0.0025	0.0876	0.0006	0.0012	0.0205	0.0076	0.0005	0.0089	0.0020	0.0032	0.0074
6.12	0.0151	0.2999	0.0589	0.0797	0.0259	0.0066	0.0010	0.0002	0.0023	0.0893	0.0011	0.0009	0.0147	0.0065	0.0005	0.0099	0.0019	0.0028	0.0081
6.13	0.0069	0.1425	0.0299	0.0681	0.0250	0.0049	0.0005	0.0004	0.0047	0.1117	0.0010	0.0011	0.0264	0.0029	0.0012	0.0062	0.0018	0.0033	0.0081
6.14	0.0031	0.1299	0.0793	0.0487	0.0264	0.0045	0.0034	0.0001	0.0015	0.0691	0.0032	0.0001	0.0096	0.0033	0.0005	0.0111	0.0025	0.0015	0.0090
6.15	0.0059	0.0879	0.0101	0.0642	0.0261	0.0044	0.0021	0.0004	0.0029	0.0789	0.0032	0.0003	0.0232	0.0038	0.0006	0.0092	0.0028	0.0021	0.0082
6.16	0.0062	0.1595	0.0289	0.1192	0.0468	0.0056	0.0010	0.0005	0.0050	0.1477	0.0032	0.0005	0.0306	0.0037	0.0014	0.0106	0.0018	0.0012	0.0077
평균	0.0099	0.1561	0.0513	0.0750	0.0295	0.0053	0.0014	0.0003	0.0030	0.0930	0.0019	0.0007	0.0200	0.0047	0.0007	0.0092	0.0022	0.0024	0.0081
환경기준 (연평균)	국가 0.5	해 당 없 음
	충청남도 0.3

5		인접 대기오염측정소와 측정기간 평균농도 비교

<인접 대기오염측정소>

- 주교면 : 보령시 주교면 울계큰길 396(주교면사무소 옥상)

- 대천2동 : 보령시 중앙로 142-16(대천2동 주민센터 옥상)

표 4. 인접 대기오염측정소 측정값과 농도 비교

일자	PM10(㎍/㎥)			PM2.5(㎍/㎥)
	이동차	주교면	대천2동	이동차	주교면	대천2동
6.11	21	25	22	11	12	11
6.12	25	32	31	10	17	15
6.13	24	25	25	-	17	15
6.14	18	22	20	-	10	10
6.15	23	29	28	-	11	13
6.16	42	45	43	23	26	26
평균	26	30	28	15	16	15

일자	SO₂(ppm)			NO₂(ppm)
	이동차	주교면	대천2동	이동차	주교면	대천2동
6.11	0.004	0.002	0.004	0.002	0.006	0.007
6.12	0.002	0.002	0.004	0.007	0.011	0.015
6.13	0.002	0.002	0.004	0.006	0.006	0.007
6.14	0.002	0.003	0.004	0.004	0.007	0.007
6.15	0.002	0.002	0.004	0.004	0.008	0.006
6.16	0.002	0.003	0.004	0.004	0.006	0.005
평균	0.002	0.002	0.004	0.005	0.007	0.008

일자	O₃(ppm)			CO(ppm)
	이동차	주교면	대천2동	이동차	주교면	대천2동
6.11	0.046	0.035	0.047	0.5	0.3	0.4
6.12	0.022	0.014	0.025	0.4	0.4	0.5
6.13	0.036	0.030	0.050	0.4	0.3	0.5
6.14	0.034	0.028	0.043	0.4	0.3	0.5
6.15	0.047	0.034	0.050	0.4	0.3	0.4
6.16	0.061	0.050	0.064	0.6	0.5	0.5
평균	0.041	0.032	0.047	0.5	0.4	0.5

□ PM10는 26 ㎍/㎥로 주변 주교면 30 ㎍/㎥, 대천2동 28 ㎍/㎥보다 낮음

□ PM2.5는 15 ㎍/㎥로 주교면 16 ㎍/㎥, 대천2동 15 ㎍/㎥과 비슷함

□ 미세먼지(PM10, PM2.5)의 시간별 농도변화는 주변 측정소와 비슷한 경향을 보임(그림 2. 참조)

□ 원활한 대기 확산으로 대기 상태가 대체로 '보통' 수준이었음

□ SO2 농도는 0.002 ppm으로 주교면 0.002 ppm과 비슷하고, 대천2동 0.004 ppm보다 낮음

□ NO2 농도는 0.005 ppm으로 주교면 0.007 ppm, 대천2동 0.008 ppm보다 낮음

□ O3는 0.041 ppm으로 주교면 0.032 ppm보다 높고, 대천2동 0.047 ppm보다 낮음

□ CO는 0.5 ppm으로 주교면 0.4 ppm, 대천2동 0.5 ppm과 비슷함

그림 2. PM10, PM2.5 시간변화