	대기환경 모니터링 결과

1		조사개요

□ 측정지점 : 청양군 운곡면 신대리 782(운곡2산업단지 폐수처리장)

□ 측정기간 : 2020. 6. 17.～ 6. 23.(7일간)

□ 측정구분 : 운공2산업단지 민원

□ 측정방법 : 이동측정차량 이용 24시간 연속측정(PM10 등 18종)

2		조사결과 요약

□ PM10 : 일평균 농도는 19∼38 ㎍/㎥로 24시간 도 환경기준(80 ㎍/㎥) 만족함

□ PM2.5 : 일평균 농도는 13∼28 ㎍/㎥로 24시간 도 환경기준 (40 ㎍/㎥) 만족함

□ SO2, NO2, O3, CO 등 일반 가스상 오염물질은 도 환경기준을 만족함

□ 원활한 대기 확산으로 대기 상태가 대체로 '보통' 수준이었음

□ 19일 이후 이동차의 PM10, PM2.5 농도는 16~20시에 다른 측정소에 비해 다소 높게 나타남

3		측정지점 및 기상현황

측정위치 운곡2산업단지
1. 온 도 : 평균 22.7 ℃ 2. 습도 : 평균 78.9 % 3. 주풍향 : 북풍 또는 서풍 4. 풍속 : 평균 0.9 m/s, 시간최대 3.6 m/s

4		세부 측정결과

□ 미세먼지 등 일반항목

표 1. PM10, PM2.5 등 대기오염물질 측정결과

항목 일자		PM10 (㎍/㎥)	PM2.5 (㎍/㎥)	SO2 (ppm)	NO2 (ppm)	O3 (ppm)	CO (ppm)	비고
6.17		28	18	0.002	0.007	0.054	0.1
6.18		19	13	0.002	0.007	0.047	0.1
6.19		32	24	0.002	0.008	0.061	0.4
6.20		34	27	0.002	0.007	0.056	0.5
6.21		33	23	0.003	0.008	0.053	0.6
6.22		38	28	0.003	0.008	0.066	0.6
6.23		30	25	0.003	0.007	0.054	0.5
평균농도		31	23	0.002	0.007	0.056	0.4
환경기준	국가	100/일	35/일	0.05/일 0.15/시간	0.06/일 0.1/시간	0.06/8시간 0.1/시간	9/8시간 25/시간
	충청남도	80/일	40/일	0.03/일 0.10/시간	0.04/일 0.08/시간	0.06/8시간 0.1/시간	5/8시간 10/시간

□ PM10 : 일평균 농도는 19∼38 ㎍/㎥로 24시간 도 환경기준(80 ㎍/㎥) 만족함

□ PM2.5 : 일평균 농도는 13∼28 ㎍/㎥로 24시간 도 환경기준 (40 ㎍/㎥) 만족함

□ SO2 : 일평균측정값은 0.002~0.003 ppm으로 1시간 도 환경기준(0.10ppm) 및

24시간 도 환경기준(0.03ppm) 모두 만족함

□ NO₂: 일평균 농도 범위는 0.007～0.008ppm으로 1시간 도 환경기준(0.08ppm) 및 24시간 도 환경기준(0.04ppm) 모두 만족함

□ O3, CO : 오존 평균농도 0.056 ppm, CO 0.4 ppm 으로, 도 환경기준 이내임.

5		인접 대기오염측정소와 측정기간 평균농도 비교

<인접 대기오염측정소>

- 청양읍 : 청양군 청양읍 칠갑산로7길 54, 청양군 보건의료원

- 예산군 : 예산군 예산읍 주교로 64, 예산군청 별관

표 2. 인접 대기오염측정소 측정값과 농도 비교

일자	PM10(㎍/㎥)			PM2.5(㎍/㎥)
	이동차	청양읍	예산군	이동차	청양읍	예산군
6.17	28	37	37	18	23	24
6.18	19	24	27	13	13	15
6.19	32	35	34	24	21	22
6.20	34	41	45	27	27	32
6.21	33	36	39	23	23	24
6.22	38	41	45	28	26	28
6.23	30	47	50	25	31	34
평균	31	37	40	23	23	26

일자	SO₂(ppm)			NO₂(ppm)
	이동차	청양읍	예산군	이동차	청양읍	예산군
6.17	0.002	0.003	0.003	0.007	0.006	0.006
6.18	0.002	0.002	0.003	0.007	0.005	0.006
6.19	0.002	0.003	0.003	0.008	0.007	0.008
6.20	0.002	0.003	0.003	0.007	0.006	0.007
6.21	0.003	0.003	0.004	0.008	0.005	0.007
6.22	0.003	0.004	0.004	0.008	0.007	0.008
6.23	0.003	0.003	0.004	0.007	0.007	0.008
평균	0.002	0.003	0.003	0.007	0.006	0.007

일자	O₃(ppm)			CO(ppm)
	이동차	청양읍	예산군	이동차	청양읍	예산군
6.17	0.054	0.042	0.039	0.1	0.4	0.3
6.18	0.047	0.042	0.040	0.1	0.3	0.3
6.19	0.061	0.052	0.052	0.4	0.3	0.3
6.20	0.056	0.047	0.047	0.5	0.4	0.3
6.21	0.053	0.048	0.044	0.6	0.4	0.4
6.22	0.066	0.055	0.058	0.6	0.6	0.5
6.23	0.054	0.038	0.042	0.5	0.5	0.4
평균	0.056	0.046	0.046	0.4	0.4	0.4

□ PM10는 31 ㎍/㎥로 주변 청양읍 37 ㎍/㎥, 예산군 40 ㎍/㎥보다 낮음

□ PM2.5는 23 ㎍/㎥로 청양읍 23 ㎍/㎥과 비슷하고, 예산군 26/㎥보다 낮음

□ 미세먼지(PM10, PM2.5)의 시간별 농도변화는 주변 측정소와 비슷한 경향을 보임(그림 1. 참조)

□ 원활한 대기 확산으로 대기 상태가 대체로 '보통' 수준이었음

□ 19일 이후 이동차의 PM10, PM2.5 농도는 16~20시에 다른 측정소에 비해 다소 높게 나타남

□ SO2 농도는 0.002 ppm으로 청양읍 0.003 ppm, 예산군 0.003 ppm과 비슷함

□ NO2 농도는 0.007 ppm으로 청양읍 0.006 ppm, 예산군 0.007 ppm과 비슷함

□ O3는 0.056 ppm으로 청양읍 0.046 ppm, 예산군 0.046 ppm보다 높음

□ CO는 0.4 ppm으로 청양읍 0.4 ppm, 예산군 0.4 ppm과 비슷함

그림 1. PM10, PM2.5 시간변화