	대기환경 모니터링 결과

1		조사개요

□ 측정지점 : 예산군 고덕면 몽곡상몽길 54(예덕초등학교)

□ 측정기간 : 2020. 7. 7.～ 7. 13.(7일간)

□ 측정구분 : 주변 산업단지 민원

□ 측정방법 : 이동측정차량 이용 24시간 연속측정(PM10 등 16종)

2		조사결과 요약

□ PM10 : 일평균 농도는 18∼44 ㎍/㎥로 24시간 도 환경기준(80 ㎍/㎥) 만족함

□ PM2.5 : 일평균 농도는 5~24 ㎍/㎥로 24시간 도 환경기준 (40 ㎍/㎥) 만족함

□ SO2, NO2, O3, CO 등 일반 가스상 오염물질은 도 환경기준을 만족함

□ 원활한 대기 확산과 강수의 영향으로 대기 상태가 대체로 보통, 청정하였음

□ 9일 대기정체로 국내발생 미세먼지가 축적되어 농도가 다소 높았음

3		측정지점 및 기상현황

1. 온 도 : 평균 23.4 ℃ 2. 습도 : 평균 87.0 % 3. 주풍향 : 북동풍 또는 북풍 4. 풍속 : 평균 0.7 m/s, 시간최대 1.7 m/s

4		세부 측정결과

1. 미세먼지 등 일반항목

표 1. PM10, PM2.5 등 대기오염물질 측정결과

항목 일자		PM10 (㎍/㎥)	PM2.5 (㎍/㎥)	SO2 (ppm)	NO2 (ppm)	O3 (ppm)	CO (ppm)	비고
7.7		23	10	0.003	0.003	0.032	0.3
7.8		31	15	0.003	0.007	0.035	0.4
7.9		44	24	0.003	0.007	0.046	0.4
7.10		27	12	0.003	0.007	0.038	0.3
7.11		24	7	0.003	0.007	0.035	0.2
7.12		21	6	0.003	0.006	0.018	0.2
7.13		18	5	0.003	0.004	0.028	0.1
평균농도		27	11	0.003	0.006	0.033	0.3
환경기준	국가	100/일	35/일	0.05/일 0.15/시간	0.06/일 0.1/시간	0.06/8시간 0.1/시간	9/8시간 25/시간
	충청남도	80/일	40/일	0.03/일 0.10/시간	0.04/일 0.08/시간	0.06/8시간 0.1/시간	5/8시간 10/시간

□ PM10 : 일평균 농도는 18∼44 ㎍/㎥로 24시간 도 환경기준(80 ㎍/㎥) 만족함

□ PM2.5 : 일평균 농도는 5~24 ㎍/㎥로 24시간 도 환경기준 (40 ㎍/㎥) 만족함

□ SO2 : 일평균측정값은 0.003ppm으로 1시간 도 환경기준(0.10ppm) 및

24시간 도 환경기준(0.03ppm) 모두 만족함

□ NO₂: 일평균 농도 범위는 0.003～0.007ppm으로 1시간 도 환경기준(0.08ppm) 및 24시간 도 환경기준(0.04ppm) 모두 만족함

□ O3, CO : 오존 평균농도 0.033 ppm, CO 0.3 ppm 으로 도 환경기준 이내임.

2. 휘발성 유기화학물질(VOCs)

표 2. VOCs항목 측정결과

(단위 : ㎍/㎥)

항목 일자		Benzene	Toluene	Ethylbenzene	m,p-Xylene	o-Xylene	Styrene
7.7		1.1	1.9	1.1	3.0	2.0	1.1
7.8		1.6	2.3	1.4	3.2	1.9	1.2
7.9		1.3	3.4	1.3	3.6	1.8	1.1
7.10		0.8	5.0	0.9	3.2	1.4	0.8
7.11		-	-	-	-	-	-
7.12		-	-	-	-	-	-
7.13		-	-	-	-	-	-
측정기간 평균		1.3	2.8	1.2	3.2	1.8	1.1
환경기준 (연평균)	국가	5.0	해 당 없 음
	충청 남도	3.0	해 당 없 음

※ 7월 10일 11시 이후 장비이상으로 데이터 사용불가함

□ 벤젠은 일평균농도 0.8~1.6 ㎍/㎥, 측정기간 평균 1.3 ㎍/㎥로 충청남도 환경기준(3.0 ㎍/㎥)을 만족함

□ 톨루엔 2.8 ㎍/㎥으로 나타났으며, 그 외 에틸벤젠 1.2, m,p-자일렌 3.2, o-자일렌 1.8, 스티렌 1.1 ㎍/㎥으로 나타남

5		인접 대기오염측정소와 측정기간 평균농도 비교

<인접 대기오염측정소>

- 내  포 : 홍성군 홍북읍 홍예공원로 8 (충남보건환경연구원 후면)

- 예산군 : 예산군 예산읍 주교로 64 (예산군청 별관 옥상)

표 4. 인접 대기오염측정소 측정값과 농도 비교

일자	PM10(㎍/㎥)			PM2.5(㎍/㎥)
	이동차	내포	예산군	이동차	내포	예산군
7.7	23	19	24	10	13	17
7.8	31	27	30	15	17	20
7.9	44	37	36	24	25	27
7.10	27	25	25	12	16	18
7.11	24	15	19	7	9	10
7.12	21	13	16	6	8	9
7.13	18	3	6	5	2	2
평균	27	20	22	11	13	15

일자	SO₂(ppm)			NO₂(ppm)
	이동차	내포	예산군	이동차	내포	예산군
7.7	0.003	0.002	0.003	0.003	0.006	0.005
7.8	0.003	0.002	0.004	0.007	0.008	0.006
7.9	0.003	0.002	0.003	0.007	0.007	0.007
7.10	0.003	0.002	0.003	0.007	0.007	0.007
7.11	0.003	0.002	0.004	0.007	0.008	0.008
7.12	0.003	0.002	0.003	0.006	0.007	0.006
7.13	0.003	0.002	0.004	0.004	0.004	0.002
평균	0.003	0.002	0.003	0.006	0.007	0.006

일자	O₃(ppm)			CO(ppm)
	이동차	내포	예산군	이동차	내포	예산군
7.7	0.032	0.041	0.044	0.3	0.4	0.3
7.8	0.035	0.037	0.041	0.4	0.4	0.4
7.9	0.046	0.050	0.041	0.4	0.5	0.4
7.10	0.038	0.047	0.041	0.3	0.5	0.4
7.11	0.035	0.039	0.038	0.2	0.4	0.3
7.12	0.018	0.026	0.023	0.2	0.4	0.3
7.13	0.028	0.041	0.038	0.1	0.3	0.2
평균	0.033	0.040	0.038	0.3	0.4	0.3

□ PM10는 27 ㎍/㎥로 주변 내포 20 ㎍/㎥, 예산군 22 ㎍/㎥보다 다소 높음

□ PM2.5는 11 ㎍/㎥로 내포 13 ㎍/㎥, 예산군 15 ㎍/㎥보다 낮음

□ 미세먼지(PM10, PM2.5)의 시간별 농도변화는 주변 측정소와 비슷한 경향을 보임(그림 2. 참조)

□ 원활한 대기 확산과 강수의 영향으로 대기 상태가 대체로 보통, 청정하였음

□ 9일 대기정체로 국내발생 미세먼지가 축적되어 농도가 다소 높았음

□ SO2 농도는 0.003 ppm으로 내포 0.002 ppm, 예산군 0.003 ppm과 비슷함

□ NO2 농도는 0.006 ppm으로 내포 0.007 ppm, 예산군 0.006 ppm과 비슷함

□ O3는 0.033 ppm으로 내포 0.040 ppm, 예산군 0.038 ppm보다 낮음

□ CO는 0.3 ppm으로 내포 0.4 ppm, 예산군 0.3 ppm과 비슷함

그림 1. 풍향별 농도 기여도

PM10	Toluene

그림 2. PM10, PM2.5 시간변화