	대기환경 모니터링 결과

1		조사개요

□ 측정지점 : 태안군 이원면 포지리 1086-2(이원양수장)

□ 측정기간 : 2020. 7. 22.～ 7. 27.(6일간)

□ 측정구분 : 태안화력발전소 모니터링

□ 측정방법 : 이동측정차량 이용 24시간 연속측정(PM10 등 29종)

2		조사결과 요약

□ PM10 : 일평균 농도는 18∼39 ㎍/㎥로 24시간 도 환경기준(80 ㎍/㎥) 만족함

□ PM2.5 : 일평균 농도는 4~15 ㎍/㎥로 24시간 도 환경기준 (40 ㎍/㎥) 만족함

□ SO2, NO2, O3, CO 등 일반 가스상 오염물질은 도 환경기준을 만족함

□ 원활한 대기 확산과 강수의 영향으로 대기 상태가 청정하였음

□ 이동차의 PM10 농도는 다른 측정소에 비해 높게 나타남

3		측정지점 및 기상현황

1. 온 도 : 평균 21.7 ℃ 2. 습도 : 평균 94.0 % 3. 주풍향 : 북동풍 4. 풍속 : 평균 1.7 m/s, 시간최대 4.7 m/s

4		세부 측정결과

1. 미세먼지 등 일반항목

표 1. PM10, PM2.5 등 대기오염물질 측정결과

항목 일자		PM10 (㎍/㎥)	PM2.5 (㎍/㎥)	SO2 (ppm)	NO2 (ppm)	O3 (ppm)	CO (ppm)	비고
7.22		39	15	0.005	0.006	0.028	0.1
7.23		26	7	0.004	0.003	0.026	0.2
7.24		18	4	0.003	0.007	0.028	0.3
7.25		19	5	0.003	0.008	0.027	0.3
7.26		21	5	0.003	0.007	0.020	0.3
7.27		24	10	0.003	0.005	0.011	0.3
평균농도		25	8	0.004	0.006	0.023	0.3
환경기준	국가	100/일	35/일	0.05/일 0.15/시간	0.06/일 0.1/시간	0.06/8시간 0.1/시간	9/8시간 25/시간
	충청남도	80/일	40/일	0.03/일 0.10/시간	0.04/일 0.08/시간	0.06/8시간 0.1/시간	5/8시간 10/시간

□ PM10 : 일평균 농도는 18∼39 ㎍/㎥로 24시간 도 환경기준(80 ㎍/㎥) 만족함

□ PM2.5 : 일평균 농도는 4~15 ㎍/㎥로 24시간 도 환경기준 (40 ㎍/㎥) 만족함

□ SO2 : 일평균측정값은 0.003~0.005ppm으로 1시간 도 환경기준(0.10ppm) 및

24시간 도 환경기준(0.03ppm) 모두 만족함

□ NO₂: 일평균 농도 범위는 0.003～0.008ppm으로 1시간 도 환경기준(0.08ppm) 및 24시간 도 환경기준(0.04ppm) 모두 만족함

□ O3, CO : 오존 평균농도 0.023 ppm, CO 0.3 ppm 으로 도 환경기준 이내임.

2. 중금속

□ 중금속류의 측정기간 평균 농도분포는 Al > Zn > K > Fe 순으로 나타났고, Al가 가장 높은 농도분포를 보였음

□ 납(Pb)의 일평균농도는 0.0002~0.0095 ㎍/㎥, 측정기간 평균농도는 0.0035 ㎍/㎥으로 연평균 환경기준(0.5 ㎍/㎥)을 만족함(표 2.)

<그림 1. 측정기간 농도분포>

표 2. 대기오염물질 측정결과(중금속 19종)

(단위 : ㎍/㎥)

항목 일자	LEAD	ALUMINIUM	SILICON	POTA SSIUM	CALCIUM	TITANIUM	VANADIUM	CHROMIUM	MANGANESE	IRON	NICKEL	COPPER	ZINC	ARSENIC	SELENIUM	PALLADIUM	SILVER	CADMIUM	TIN
	Pb	Al	Si	K	Ca	Ti	V	Cr	Mn	Fe	Ni	Cu	Zn	As	Se	Pd	Ag	Cd	Sn
7.21	0.0029	0.2475	0.0000	0.0158	0.0034	0.0011	0.0007	0.0000	0.0005	0.0211	0.0010	0.0002	0.0059	0.0008	0.0003	0.0099	0.0041	0.0008	0.0007
7.22	0.0016	0.3079	0.0000	0.0068	0.0019	0.0005	0.0001	0.0000	0.0001	0.0096	0.0001	0.0003	0.0034	0.0004	0.0001	0.0113	0.0047	0.0006	0.0000
7.23	0.0002	0.1754	0.0001	0.0036	0.0029	0.0003	0.0002	0.0000	0.0001	0.0093	0.0001	0.0004	0.0037	0.0001	0.0000	0.0092	0.0028	0.0006	0.0000
7.24	0.0095	0.3027	0.0000	0.0081	0.0036	0.0002	0.0001	0.0000	0.0000	0.0067	0.0002	0.0055	0.0560	0.0002	0.0000	0.0087	0.0034	0.0006	0.0000
7.25	0.0035	0.1934	0.0003	0.0112	0.0033	0.0003	0.0002	0.0000	0.0000	0.0069	0.0002	0.0008	0.0087	0.0004	0.0000	0.0099	0.0036	0.0009	0.0000
7.26	0.0026	0.1659	0.0000	0.0120	0.0015	0.0003	0.0001	0.0000	0.0000	0.0036	0.0001	0.0000	0.0015	0.0005	0.0000	0.0078	0.0032	0.0009	0.0000
평균	0.0034	0.2321	0.0001	0.0096	0.0028	0.0005	0.0002	0.0000	0.0001	0.0095	0.0003	0.0012	0.0132	0.0004	0.0001	0.0095	0.0036	0.0007	0.0001
환경기준 (연평균)	국가 0.5	해 당 없 음
	충청남도 0.3

5		인접 대기오염측정소와 측정기간 평균농도 비교

<인접 대기오염측정소>

- 이원면 : 태안군 이원면 분지길 14, 이원면사무소

- 태안읍 : 태안군 태안읍 군청6길, 태안군 장애인복지관

표 3. 인접 대기오염측정소 측정값과 농도 비교

일자	PM10(㎍/㎥)			PM2.5(㎍/㎥)
	이동차	이원면	태안읍	이동차	이원면	태안읍
7.22	39	33	36	15	19	15
7.23	26	15	12	7	7	6
7.24	18	8	8	4	3	3
7.25	19	11	12	5	3	4
7.26	21	14	16	5	5	5
7.27	24	16	20	10	7	8
평균	25	16	17	8	7	7

일자	SO₂(ppm)			NO₂(ppm)
	이동차	이원면	태안읍	이동차	이원면	태안읍
7.22	0.005	0.003	0.004	0.006	0.010	0.008
7.23	0.004	0.002	0.004	0.003	0.006	0.007
7.24	0.003	0.004	0.004	0.007	0.011	0.009
7.25	0.003	0.004	0.004	0.008	0.012	0.011
7.26	0.003	0.003	0.003	0.007	0.007	0.007
7.27	0.003	0.003	0.002	0.005	0.005	0.008
평균	0.004	0.003	0.004	0.006	0.009	0.008

일자	O₃(ppm)			CO(ppm)
	이동차	이원면	태안읍	이동차	이원면	태안읍
7.22	0.028	0.034	0.042	0.1	0.6	0.6
7.23	0.026	0.031	0.037	0.2	0.5	0.5
7.24	0.028	0.030	0.034	0.3	0.4	0.4
7.25	0.027	0.028	0.031	0.3	0.4	0.4
7.26	0.020	0.022	0.028	0.3	0.4	0.4
7.27	0.011	0.013	0.019	0.3	0.4	0.4
평균	0.023	0.026	0.032	0.3	0.5	0.5

□ PM10는 25 ㎍/㎥로 주변 이원면 16 ㎍/㎥, 태안읍 17 ㎍/㎥보다 높음

□ PM2.5는 8 ㎍/㎥로 이원면 7 ㎍/㎥, 태안읍 7 ㎍/㎥과 비슷함

□ 미세먼지(PM10, PM2.5)의 시간별 농도변화는 주변 측정소와 비슷한 경향을 보임(그림 2. 참조)

□ 원활한 대기 확산과 강수의 영향으로 대기 상태가 청정하였음

□ 이동차의 PM10 농도는 다른 측정소에 비해 높게 나타남

□ SO2 농도는 0.004 ppm으로 이원면 0.003 ppm, 태안읍 0.004 ppm과 비슷함

□ NO2 농도는 0.006 ppm으로 이원면 0.009 ppm, 태안읍 0.008 ppm보다 낮음

□ O3는 0.023 ppm으로 이원면 0.026 ppm, 태안읍 0.032 ppm보다 낮음

□ CO는 0.3 ppm으로 이원면 0.5 ppm, 태안읍 0.5 ppm보다 낮음

그림 2. PM10, PM2.5 시간변화