	대기환경 모니터링 결과

1		조사개요

□ 측정지점 : 서산시 대산읍 대죽리 713 (대산매립장)

□ 측정기간 : 2020. 8. 22.～ 8. 28.(7일간)

□ 측정구분 : 대산석유화학단지 모니터링

□ 측정방법 : 이동측정차량 이용 24시간 연속측정(PM10 등 35종)

2		조사결과 요약

□ PM10 : 일평균 농도는 24∼45 ㎍/㎥로 24시간 도 환경기준(80 ㎍/㎥) 만족함

□ PM2.5 : 일평균 농도는 10~21 ㎍/㎥로 24시간 도 환경기준 (40 ㎍/㎥) 만족함

□ SO2, NO2, O3, CO 등 일반 가스상 오염물질은 도 환경기준을 만족함

□ 원활한 대기 확산과 강수의 영향으로 대기 상태가 대체로 '보통' 수준임

□ 벤젠은 일평균농도 0.3~5.5 ㎍/㎥, 측정기간 평균 3.0 ㎍/㎥로 충청남도 환경기준(3.0 ㎍/㎥)을 2회 초과하였음. 그 외 톨루엔은 11.6 ㎍/㎥으로 나타났으며, 에틸벤젠 4.2, m,p-자일렌 4.7, o-자일렌 4.4, 스티렌 2.1 ㎍/㎥으로 나타남

3		측정지점 및 기상현황

1. 온 도 : 평균 27.7 ℃ 2. 습도 : 평균 82.2 % 3. 주풍향 : 남서풍 4. 풍속 : 평균 1.8 m/s, 시간최대 6.0 m/s

4		세부 측정결과

1. 미세먼지 등 일반항목

표 1. PM10, PM2.5 등 대기오염물질 측정결과

항목 일자		PM10 (㎍/㎥)	PM2.5 (㎍/㎥)	SO2 (ppm)	NO2 (ppm)	O3 (ppm)	CO (ppm)	비고
8.22		39	13	0.004	0.011	0.027	0.3
8.23		24	10	0.004	0.009	0.023	0.2
8.24		36	16	0.004	0.008	0.029	0.1
8.25		45	21	0.005	0.010	0.028	0.1
8.26		44	18	0.005	0.015	0.025	0.1
8.27		32	12	0.004	0.005	0.044	0.1
8.28		30	10	0.003	0.002	0.044	0.1
평균농도		36	14	0.004	0.009	0.031	0.1
환경기준	국가	100/일	35/일	0.05/일 0.15/시간	0.06/일 0.1/시간	0.06/8시간 0.1/시간	9/8시간 25/시간
	충청남도	80/일	40/일	0.03/일 0.10/시간	0.04/일 0.08/시간	0.06/8시간 0.1/시간	5/8시간 10/시간

□ PM10 : 일평균 농도는 24∼45 ㎍/㎥로 24시간 도 환경기준(80 ㎍/㎥) 만족함

□ PM2.5 : 일평균 농도는 10~21 ㎍/㎥로 24시간 도 환경기준 (40 ㎍/㎥) 만족함

□ SO2 : 일평균측정값은 0.003~0.005ppm으로 1시간 도 환경기준(0.10ppm) 및

24시간 도 환경기준(0.03ppm) 모두 만족함

□ NO₂: 일평균 농도 범위는 0.002～0.015ppm으로 1시간 도 환경기준(0.08ppm) 및 24시간 도 환경기준(0.04ppm) 모두 만족함

□ O3, CO : 오존 평균농도 0.031 ppm, CO 0.1 ppm 으로 도 환경기준 이내임.

2. 휘발성 유기화학물질(VOCs)

표 2. VOCs항목 측정결과

(단위 : ㎍/㎥)

항목 일자		Benzene	Toluene	Ethylbenzene	m,p-Xylene	o-Xylene	Styrene
8.22		5.5	20.9	9.8	8.8	9.8	1.4
8.23		2.9	7.1	4.0	0.0	5.4	1.9
8.24		3.0	15.3	2.3	12.7	1.8	3.7
8.25		3.0	6.4	4.7	10.3	6.9	1.8
8.26		5.0	22.0	3.6	0.8	5.1	2.2
8.27		1.4	5.5	2.2	0.1	1.0	1.3
8.28		0.3	4.0	2.9	0.4	0.9	2.3
측정기간 평균		3.0	11.6	4.2	4.7	4.4	2.1
환경기준 (연평균)	국가	5.0	해 당 없 음
	충청 남도	3.0	해 당 없 음

그림 1. 풍향별 농도 기여도

PM10	PM2.5
Benzene	Toluene

□ 벤젠은 일평균농도 0.3~5.5 ㎍/㎥, 측정기간 평균 3.0 ㎍/㎥로 충청남도 환경기준(3.0 ㎍/㎥)을 2회 초과하였음

□ 톨루엔 11.6 ㎍/㎥으로 나타났으며, 그 외 에틸벤젠 4.2, m,p-자일렌 4.7, o-자일렌 4.4, 스티렌 2.1 ㎍/㎥으로 북동, 남동풍에서 나타남

3. 기타항목

□ NH3 일평균농도는 9.1~15.3 ppb, 측정기간 평균농도는 11.1 ppb 이였음.

표 3. 대기오염물질 측정결과(NH3)

일자 항목	8.22	8.23	8.24	8.25	8.26	8.27	8.28	평균
NH3 (ppb)	15.3	12.5	11.4	10.5	9.6	9.1	9.3	11.1
환경기준	해 당 없 음

5		인접 대기오염측정소와 측정기간 평균농도 비교

<인접 대기오염측정소>

- 동문동 : 서산시 중앙로 38-1, 서산초등학교

- 이원면 : 태안군 이원면 분지길 14, 이원면사무소

표 4. 인접 대기오염측정소 측정값과 농도 비교

일자	PM10(㎍/㎥)			PM2.5(㎍/㎥)
	이동차	동문동	이원면	이동차	동문동	이원면
8.22	39	41	28	13	23	15
8.23	24	27	14	10	13	6
8.24	36	37	30	16	19	16
8.25	45	40	34	21	22	20
8.26	44	35	32	18	18	16
8.27	32	37	26	12	14	12
8.28	30	25	19	10	11	7
평균	36	35	26	14	17	13

일자	SO₂(ppm)			NO₂(ppm)
	이동차	동문동	이원면	이동차	동문동	이원면
8.22	0.004	0.003	0.003	0.011	0.007	0.008
8.23	0.004	0.003	0.003	0.009	0.006	0.007
8.24	0.004	0.003	0.003	0.008	0.005	0.006
8.25	0.005	0.004	0.004	0.010	0.004	0.007
8.26	0.005	0.003	0.003	0.015	0.004	0.009
8.27	0.004	0.002	0.003	0.005	0.003	0.004
8.28	0.003	0.002	0.003	0.002	0.003	0.004
평균	0.004	0.003	0.003	0.009	0.005	0.006

일자	O₃(ppm)			CO(ppm)
	이동차	동문동	이원면	이동차	동문동	이원면
8.22	0.027	0.027	0.029	0.3	0.5	0.5
8.23	0.023	0.022	0.024	0.2	0.4	0.4
8.24	0.029	0.027	0.027	0.1	0.4	0.4
8.25	0.028	0.028	0.032	0.1	0.4	0.4
8.26	0.025	0.025	0.031	0.1	0.4	0.4
8.27	0.044	0.039	0.043	0.1	0.5	0.4
8.28	0.044	0.027	0.040	0.1	0.5	0.4
평균	0.031	0.028	0.032	0.1	0.4	0.4

□ PM10는 36 ㎍/㎥로 주변 동문동 35 ㎍/㎥과 비슷하고, 이원면 26 ㎍/㎥보다 높음

□ PM2.5는 14 ㎍/㎥로 동문동 17 ㎍/㎥보다 낮고, 이원면 13 ㎍/㎥과 비슷함

□ 미세먼지(PM10, PM2.5)의 시간별 농도변화는 주변 측정소와 비슷한 경향을 보임(그림 2. 참조)

□ 원활한 대기 확산과 강수의 영향으로 대기 상태가 대체로 '보통' 수준임

□ SO2 농도는 0.004 ppm으로 동문동 0.003 ppm, 이원면 0.003 ppm과 비슷함

□ NO2 농도는 0.009 ppm으로 동문동 0.005 ppm, 이원면 0.006 ppm보다 높음

□ O3는 0.031 ppm으로 동문동 0.028 ppm보다 높고, 이원면 0.032 ppm과 비슷함

□ CO는 0.1 ppm으로 동문동 0.4 ppm, 이원면 0.4 ppm보다 낮음

그림 2. PM10, PM2.5 시간변화