	대기환경 모니터링 결과

1		조사개요

□ 측정지점 : 서산시 대산읍 평신1로 595-10(한국건설생활환경시험연구원)

□ 측정기간 : 2020. 8. 31.～ 9. 8.(9일간)

□ 측정구분 : 대산석유화학단지 모니터링

□ 측정방법 : 이동측정차량 이용 24시간 연속측정(PM10 등 35종)

2		조사결과 요약

□ PM10 : 일평균 농도는 26∼66 ㎍/㎥로 24시간 도 환경기준(80 ㎍/㎥) 만족함

□ PM2.5 : 일평균 농도는 6~24 ㎍/㎥로 24시간 도 환경기준 (40 ㎍/㎥) 만족함

□ SO2, NO2, O3, CO 등 일반 가스상 오염물질은 도 환경기준을 만족함

□ 원활한 대기 확산과 강수의 영향으로 대기 상태가 대체로 '보통' 수준임

□ 벤젠은 일평균농도 0.0~2.4 ㎍/㎥, 측정기간 평균 0.6 ㎍/㎥로 충청남도 환경기준(3.0 ㎍/㎥)을 만족하였고, 그 외 톨루엔 3.7 ㎍/㎥, 에틸벤젠 1.8, m,p-자일렌 0.4, o-자일렌 0.7, 스티렌 0.5 ㎍/㎥으로 북서풍에서 나타남

3		측정지점 및 기상현황

1. 온 도 : 평균 23.5 ℃ 2. 습도 : 평균 87.0 % 3. 주풍향 : 북동풍 4. 풍속 : 평균 2.5 m/s, 시간최대 7.9 m/s

4		세부 측정결과

1. 미세먼지 등 일반항목

표 1. PM10, PM2.5 등 대기오염물질 측정결과

항목 일자		PM10 (㎍/㎥)	PM2.5 (㎍/㎥)	SO2 (ppm)	NO2 (ppm)	O3 (ppm)	CO (ppm)	비고
8.31		29	9	0.003	0.004	0.021	0.4
9.1		29	8	0.002	0.006	0.037	0.4
9.2		26	8	0.002	0.011	0.020	0.5
9.3		35	7	0.002	0.004	0.045	0.5
9.4		39	12	0.002	0.003	0.044	0.5
9.5		55	24	0.002	0.005	0.047	0.7
9.6		34	13	0.003	0.010	0.032	0.7
9.7		27	6	0.002	0.006	0.043	0.8
9.8		66	20	0.002	0.004	0.049	0.8
평균농도		38	12	0.002	0.006	0.038	0.6
환경기준	국가	100/일	35/일	0.05/일 0.15/시간	0.06/일 0.1/시간	0.06/8시간 0.1/시간	9/8시간 25/시간
	충청남도	80/일	40/일	0.03/일 0.10/시간	0.04/일 0.08/시간	0.06/8시간 0.1/시간	5/8시간 10/시간

□ PM10 : 일평균 농도는 26∼66 ㎍/㎥로 24시간 도 환경기준(80 ㎍/㎥) 만족함

□ PM2.5 : 일평균 농도는 6~24 ㎍/㎥로 24시간 도 환경기준 (40 ㎍/㎥) 만족함

□ SO2 : 일평균측정값은 0.002~0.003ppm으로 1시간 도 환경기준(0.10ppm) 및

24시간 도 환경기준(0.03ppm) 모두 만족함

□ NO₂: 일평균 농도 범위는 0.003～0.011ppm으로 1시간 도 환경기준(0.08ppm) 및 24시간 도 환경기준(0.04ppm) 모두 만족함

□ O3, CO : 오존 평균농도 0.038 ppm, CO 0.6 ppm 으로 도 환경기준 이내임.

2. 휘발성 유기화학물질(VOCs)

표 2. VOCs항목 측정결과

(단위 : ㎍/㎥)

항목 일자		Benzene	Toluene	Ethylbenzene	m,p-Xylene	o-Xylene	Styrene
8.31		0.3	4.1	2.4	0.5	0.9	1.4
9.1		0.3	2.9	1.4	0.5	0.5	0.5
9.2		1.4	17.3	3.3	0.0	1.4	1.9
9.3		0.3	2.9	0.9	0.0	0.9	0.5
9.4		0.3	0.8	1.4	0.5	0.5	0.0
9.5		0.0	2.5	2.4	0.9	0.5	0.0
9.6		0.0	2.1	3.8	0.5	0.5	0.0
9.7		2.4	1.2	0.5	0.5	0.9	0.5
9.8		0.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
측정기간 평균		0.6	3.7	1.8	0.4	0.7	0.5
환경기준 (연평균)	국가	5.0	해 당 없 음
	충청 남도	3.0	해 당 없 음

그림 1. 풍향별 농도 기여도

Benzene	Toluene

□ 벤젠은 일평균농도 0.0~2.4 ㎍/㎥, 측정기간 평균 0.6 ㎍/㎥로 충청남도 환경기준(3.0 ㎍/㎥)을 만족하였음

□ 톨루엔 3.7 ㎍/㎥으로 나타났으며, 그 외 에틸벤젠 1.8, m,p-자일렌 0.4, o-자일렌 0.7, 스티렌 0.5 ㎍/㎥으로 북서풍에서 나타남

3. 기타항목

□ NH3 일평균농도는 6.0~9.3 ppb, 측정기간 평균농도는 7.4 ppb 이였음.

표 3. 대기오염물질 측정결과(NH3)

일자 항목	8.31	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.7	9.8	평균
NH3 (ppb)	8.2	9.0	9.3	7.3	6.6	6.0	6.6	6.5	6.2	7.4
환경기준	해 당 없 음

5		인접 대기오염측정소와 측정기간 평균농도 비교

<인접 대기오염측정소>

- 대산리 : 서산시 대산읍 충의로 1942, 대산종합시장

- 이원면 : 태안군 이원면 분지길 14, 이원면사무소

표 4. 인접 대기오염측정소 측정값과 농도 비교

일자	PM10(㎍/㎥)			PM2.5(㎍/㎥)
	이동차	대산리	이원면	이동차	대산리	이원면
8.31	29	17	20	9	8	7
9.1	29	19	22	8	12	8
9.2	26	16	14	8	11	6
9.3	35	21	22	7	9	7
9.4	39	25	23	12	15	10
9.5	55	37	38	24	28	20
9.6	34	22	23	13	16	12
9.7	27	15	17	6	8	6
9.8	66	44	49	20	26	23
평균	38	24	25	12	15	11

일자	SO₂(ppm)			NO₂(ppm)
	이동차	대산리	이원면	이동차	대산리	이원면
8.31	0.003	0.003	0.003	0.004	0.011	0.007
9.1	0.002	0.004	0.004	0.006	0.011	0.008
9.2	0.002	0.003	0.003	0.011	0.013	0.010
9.3	0.002	0.003	0.003	0.004	0.008	0.004
9.4	0.002	0.003	0.003	0.003	0.013	0.007
9.5	0.002	0.003	0.003	0.005	0.014	0.006
9.6	0.003	0.003	0.004	0.010	0.010	0.008
9.7	0.002	0.003	0.004	0.006	0.006	0.006
9.8	0.002	0.003	0.003	0.004	0.008	0.007
평균	0.002	0.003	0.003	0.006	0.010	0.007

일자	O₃(ppm)			CO(ppm)
	이동차	대산리	이원면	이동차	대산리	이원면
8.31	0.021	0.029	0.026	0.4	0.5	0.4
9.1	0.037	0.038	0.035	0.4	0.5	0.4
9.2	0.020	0.020	0.018	0.5	0.5	0.4
9.3	0.045	0.047	0.047	0.5	0.4	0.3
9.4	0.044	0.048	0.052	0.5	0.5	0.4
9.5	0.047	0.053	0.053	0.7	0.7	0.5
9.6	0.032	0.039	0.036	0.7	0.6	0.4
9.7	0.043	0.051	0.048	0.8	0.5	0.3
9.8	0.049	0.056	0.052	0.8	0.6	0.5
평균	0.038	0.042	0.041	0.6	0.5	0.4

□ PM10는 38 ㎍/㎥로 주변 대산리 24 ㎍/㎥, 이원면 25㎍/㎥보다 높음

□ PM2.5는 12 ㎍/㎥로 대산리 15 ㎍/㎥보다 낮고, 이원면 11 ㎍/㎥과 비슷함

□ 미세먼지(PM10, PM2.5)의 시간별 농도변화는 주변 측정소와 비슷한 경향을 보임(그림 2. 참조)

□ 원활한 대기 확산과 강수의 영향으로 대기 상태가 청정하였음

□ 이동차의 PM10 농도가 타 측정소보다 다소 높게 나타남

□ 4일 국외 미세먼지 유입, 5일 대기 정체로 국내 발생 미세먼지가 축적되어 PM2.5 농도가 다소 높았음

□ SO2 농도는 0.002 ppm으로 대산리 0.003 ppm, 이원면 0.003 ppm과 비슷함

□ NO2 농도는 0.006 ppm으로 대산리 0.010 ppm, 이원면 0.007 ppm보다 낮음

□ O3는 0.038 ppm으로 대산리 0.042 ppm, 이원면 0.041 ppm보다 낮음

□ CO는 0.6 ppm으로 대산리 0.5 ppm, 이원면 0.4 ppm보다 높음

그림 2. PM10, PM2.5 시간변화