	대기환경 모니터링 결과

1		조사개요

□ 측정지점 : 서산시 지곡면 무장산업로 26(오토밸리 어린이집)

□ 측정기간 : 2020. 9. 12.～ 9. 18.(7일간)

□ 측정구분 : 무장산업단지 피해민원

□ 측정방법 : 이동측정차량 이용 24시간 연속측정(PM10 등 18종)

2		조사결과 요약

□ PM10 : 일평균 농도는 11∼27 ㎍/㎥로 24시간 도 환경기준(80 ㎍/㎥) 만족함

□ PM2.5 : 일평균 농도는 6∼21 ㎍/㎥로 24시간 도 환경기준 (40 ㎍/㎥) 만족함

□ SO2, NO2, O3, CO 등 일반 가스상 오염물질은 도 환경기준을 만족함

□ PM10, PM2.5, : 남풍에서 높아지는 경향을 보임

□ 벤젠은 일평균농도 1.1~1.7 ㎍/㎥, 측정기간 평균 1.4 ㎍/㎥로 충청남도 환경기준(3.0 ㎍/㎥)을 만족하고, 그 외 톨루엔 6.9, 에틸벤젠 2.0, m,p-자일렌 3.2, o-자일렌 5.5 ㎍/㎥으로 나타남

3		측정지점 및 기상현황

1. 온 도 : 평균 20.3 ℃ 2. 습 도 : 평균 90.9 % 3. 주풍향 : 북풍 4. 풍 속 : 평균 0.9 m/s, 시간최대 2.7 m/s

4		세부 측정결과

1. 미세먼지 등 일반항목

표 1. PM10, PM2.5 등 대기오염물질 측정결과

항목 일자		PM10 (㎍/㎥)	PM2.5 (㎍/㎥)	SO2 (ppm)	NO2 (ppm)	O3 (ppm)	CO (ppm)	비고
9.12		11	6	0.002	0.009	0.035	0.3
9.13		12	6	0.002	0.008	0.029	0.2
9.14		16	17	0.003	0.009	0.031	0.2
9.15		27	21	0.003	0.010	0.041	0.3
9.16		20	13	0.003	0.010	0.028	0.3
9.17		21	10	0.003	0.009	0.026	0.2
9.18		20	10	0.003	0.010	0.035	0.2
평균농도		18	12	0.003	0.009	0.032	0.2
환경기준	국가	100/일	35/일	0.05/일 0.15/시간	0.06/일 0.1/시간	0.06/8시간 0.1/시간	9/8시간 25/시간
	충청남도	80/일	40/일	0.03/일 0.10/시간	0.04/일 0.08/시간	0.06/8시간 0.1/시간	5/8시간 10/시간

□ PM10 : 일평균 농도는 11∼27 ㎍/㎥로 24시간 도 환경기준(80 ㎍/㎥) 만족함

□ PM2.5 : 일평균 농도는 6∼21 ㎍/㎥로 24시간 도 환경기준 (40 ㎍/㎥) 만족함

□ SO2 : 일평균측정값은 0.002~0.003ppm으로 1시간 도 환경기준(0.10ppm) 및

24시간 도 환경기준(0.03ppm) 모두 만족함

□ NO₂: 일평균 농도 범위는 0.008～0.010ppm으로 1시간 도 환경기준(0.08ppm) 및 24시간 도 환경기준(0.04ppm) 모두 만족함

□ O3, CO : 오존 평균농도 0.032 ppm, CO 0.2 ppm 으로, 도 환경기준 이내임.

그림 1. 풍향별 농도 기여도

PM10	PM2.5

2. 휘발성 유기화학물질(VOCs)

표 2. VOCs항목 측정결과

(단위 : ㎍/㎥)

항목 일자		Benzene	Toluene	Ethylbenzene	m,p-Xylene	o-Xylene
9.12		1.1	10.4	2.9	3.5	6.5
9.13		1.3	5.7	2.3	2.0	5.5
9.14		1.5	5.1	1.8	2.3	5.9
9.15		1.7	8.9	2.5	6.1	6.4
9.16		1.5	9.2	2.5	5.0	5.3
9.17		1.5	5.8	1.4	2.4	4.9
9.18		1.1	3.2	0.7	1.1	4.1
측정기간 평균		1.4	6.9	2.0	3.2	5.5
환경기준 (연평균)	국가	5.0	해 당 없 음
	충청 남도	3.0	해 당 없 음

□ 벤젠은 일평균농도 1.1~1.7 ㎍/㎥, 측정기간 평균 1.4 ㎍/㎥로 충청남도 환경기준(3.0 ㎍/㎥)을 만족함

□ 톨루엔 6.9 ㎍/㎥으로 나타났으며, 그 외 에틸벤젠 2.0, m,p-자일렌 3.2, o-자일렌 5.5 ㎍/㎥으로 나타남

5		인접 대기오염측정소와 측정기간 평균농도 비교

<인접 대기오염측정소>

- 성연면 : 서산시 성연면 마루들길 15, 보건지소

- 대산리 : 서산시 대산읍 충의로 1942, 대산종합시장

표 3. 인접 대기오염측정소 측정값과 농도 비교

일자	PM10(㎍/㎥)			PM2.5(㎍/㎥)
	이동차	성연면	대산리	이동차	성연면	대산리
9.12	11	13	14	6	9	10
9.13	12	13	11	6	6	3
9.14	16	17	15	17	11	8
9.15	27	26	26	21	18	19
9.16	20	19	19	13	13	14
9.17	21	23	22	10	9	11
9.18	20	24	24	10	12	11
평균	18	19	19	12	11	11

일자	SO₂(ppm)			NO₂(ppm)
	이동차	성연면	대산리	이동차	성연면	대산리
9.12	0.002	0.002	0.004	0.009	0.010	0.011
9.13	0.002	0.003	0.005	0.008	0.007	0.009
9.14	0.003	0.003	0.003	0.009	0.007	0.012
9.15	0.003	0.003	0.004	0.010	0.009	0.013
9.16	0.003	0.002	0.004	0.010	0.009	0.015
9.17	0.003	0.003	0.003	0.009	0.011	0.016
9.18	0.003	0.002	0.003	0.010	0.011	0.017
평균	0.003	0.003	0.004	0.009	0.009	0.013

일자	O₃(ppm)			CO(ppm)
	이동차	성연면	대산리	이동차	성연면	대산리
9.12	0.035	0.038	0.036	0.3	0.3	0.5
9.13	0.029	0.030	0.031	0.2	0.3	0.4
9.14	0.031	0.029	0.033	0.2	0.3	0.5
9.15	0.041	0.039	0.042	0.3	0.4	0.6
9.16	0.028	0.031	0.033	0.3	0.4	0.6
9.17	0.026	0.022	0.024	0.2	0.4	0.6
9.18	0.035	0.013	0.026	0.2	0.4	0.5
평균	0.032	0.029	0.032	0.2	0.4	0.5

□ PM10는 18 ㎍/㎥로 주변 성연면 19 ㎍/㎥, 대산리 19 ㎍/㎥와 비슷함

□ PM2.5는 12 ㎍/㎥로 성연면 11 ㎍/㎥, 대산리 11 ㎍/㎥와 비슷함

□ 미세먼지(PM10, PM2.5)의 시간별 농도변화는 주변 측정소와 비슷한 경향을 보임(그림 2. 참조)

□ 원활한 대기 확산과 강수의 영향으로 대기 상태가 청정하였음

□ 14일 이동차의 PM2.5 농도가 다소 높았음

□ SO2 농도는 0.003 ppm으로 성연면 0.003 ppm, 대산리 0.004 ppm와 비슷함

□ NO2 농도는 0.009ppm으로 성연면 0.009 ppm과 비슷하고, 대산리 0.013 ppm보다 낮음

□ O3는 0.032 ppm으로 성연면 0.029 ppm보다 높고, 대산리 0.032 ppm와 비슷함

□ CO는 0.2 ppm으로 성연면 0.4 ppm, 대산리 0.5 ppm보다 낮음

그림 2. PM10, PM2.5 시간변화