	대기환경 모니터링 결과

1		조사개요

□ 측정지점 : 아산시 온천대로 1122번길 16-4(득산농공단지 관리사무소)

□ 측정기간 : 2020. 9. 18.～ 9. 24.(7일간)

□ 측정구분 : 득산농공단지 피해민원

□ 측정방법 : 이동측정차량 이용 24시간 연속측정(PM10 등 35종)

2		조사결과 요약

□ PM10 : 일평균 농도는 23∼45 ㎍/㎥로 24시간 도 환경기준(80 ㎍/㎥) 만족함

□ PM2.5 : 일평균 농도는 6~15 ㎍/㎥로 24시간 도 환경기준 (40 ㎍/㎥) 만족함

□ SO2, NO2, O3, CO 등 일반 가스상 오염물질은 도 환경기준을 만족함

□ 이동차의 PM10 농도가 주변 측정소에 비해 다소 높았음

□ 벤젠은 일평균농도 0.5~1.9 ㎍/㎥, 측정기간 평균 1.4 ㎍/㎥로 충청남도 환경기준(3.0 ㎍/㎥)을 만족하였고, 그 외 톨루엔 21.2 ㎍/㎥으로 북동풍에서 나타났으며 에틸벤젠 6.1, m,p-자일렌 0.1, o-자일렌 7.9, 스티렌 0.1 ㎍/㎥으로 나타남

3		측정지점 및 기상현황

1. 온 도 : 평균 19.2 ℃ 2. 습도 : 평균 73.5 % 3. 주풍향 : 남서풍 4. 풍속 : 평균 0.6 m/s, 시간최대 1.9 m/s

4		세부 측정결과

1. 미세먼지 등 일반항목

표 1. PM10, PM2.5 등 대기오염물질 측정결과

항목 일자		PM10 (㎍/㎥)	PM2.5 (㎍/㎥)	SO2 (ppm)	NO2 (ppm)	O3 (ppm)	CO (ppm)	비고
9.18		36	8	0.002	0.009	0.031	0.3
9.19		38	11	0.002	0.006	0.045	0.4
9.20		39	11	0.002	0.010	0.026	0.5
9.21		45	15	0.002	0.015	0.020	0.5
9.22		30	11	0.002	0.016	0.022	0.5
9.23		25	6	0.003	0.014	0.020	0.6
9.24		23	7	0.003	0.017	0.012	0.5
평균농도		34	10	0.002	0.012	0.025	0.5
환경기준	국가	100/일	35/일	0.05/일 0.15/시간	0.06/일 0.1/시간	0.06/8시간 0.1/시간	9/8시간 25/시간
	충청남도	80/일	40/일	0.03/일 0.10/시간	0.04/일 0.08/시간	0.06/8시간 0.1/시간	5/8시간 10/시간

□ PM10 : 일평균 농도는 23∼45 ㎍/㎥로 24시간 도 환경기준(80 ㎍/㎥) 만족함

□ PM2.5 : 일평균 농도는 6~15 ㎍/㎥로 24시간 도 환경기준 (40 ㎍/㎥) 만족함

□ SO2 : 일평균측정값은 0.002~0.003ppm으로 1시간 도 환경기준(0.10ppm) 및

24시간 도 환경기준(0.03ppm) 모두 만족함

□ NO₂: 일평균 농도 범위는 0.006～0.017ppm으로 1시간 도 환경기준(0.08ppm) 및 24시간 도 환경기준(0.04ppm) 모두 만족함

□ O3, CO : 오존 평균농도 0.025 ppm, CO 0.5 ppm 으로 도 환경기준 이내임.

2. 휘발성 유기화학물질(VOCs)

표 2. VOCs항목 측정결과

(단위 : ㎍/㎥)

항목 일자		Benzene	Toluene	Ethylbenzene	m,p-Xylene	o-Xylene	Styrene
9.18		0.5	0.8	0.3	0.4	0.3	0.0
9.19		1.6	6.7	0.8	0.1	1.8	0.0
9.20		1.8	9.3	2.9	0.1	3.9	0.0
9.21		1.7	21.0	10.0	0.0	10.1	0.3
9.22		1.9	37.5	11.2	0.0	13.3	0.2
9.23		1.8	43.1	8.8	0.0	15.2	0.0
9.24		0.5	30.3	8.4	0.0	10.8	0.0
측정기간 평균		1.4	21.2	6.1	0.1	7.9	0.1
환경기준 (연평균)	국가	5.0	해 당 없 음
	충청 남도	3.0	해 당 없 음

그림 1. 풍향별 농도 기여도

Benzene	Toluene

□ 벤젠은 일평균농도 0.5~1.9 ㎍/㎥, 측정기간 평균 1.4 ㎍/㎥로 충청남도 환경기준(3.0 ㎍/㎥)을 만족하였음

□ 톨루엔 21.2 ㎍/㎥으로 북동풍에서 나타났으며, 그 외 에틸벤젠 6.1, m,p-자일렌 0.1, o-자일렌 7.9, 스티렌 0.1 ㎍/㎥으로 나타남

3. 기타항목

□ NH3 일평균농도는 7.5~15.2 ppb, 측정기간 평균농도는 11.7 ppb 이였음.

표 3. 대기오염물질 측정결과(NH3)

일자 항목	9.18	9.19	9.20	9.21	9.22	9.23	9.24	평균
NH3 (ppb)	7.5	9.4	8.8	11.8	15.2	15.0	13.9	11.7
환경기준	해 당 없 음

4. 중금속

□ 중금속류의 측정기간 평균 농도분포는 Al > Fe > K > Ca 순으로 나타났고, Al가 가장 높은 농도분포를 보였음

□ 납(Pb)의 일평균농도는 0.0012~0.0124 ㎍/㎥, 측정기간 평균농도는 0.0059 ㎍/㎥으로 연평균 환경기준(0.5 ㎍/㎥)을 만족함(표 4.)

<그림 2. 측정기간 농도분포>

표 4 대기오염물질 측정결과(중금속 19종)

(단위 : ㎍/㎥)

항목 일자	LEAD	ALUMINIUM	SILICON	POTA SSIUM	CALCIUM	TITANIUM	VANADIUM	CHROMIUM	MANGANESE	IRON	NICKEL	COPPER	ZINC	ARSENIC	SELENIUM	PALLADIUM	SILVER	CADMIUM	TIN
	Pb	Al	Si	K	Ca	Ti	V	Cr	Mn	Fe	Ni	Cu	Zn	As	Se	Pd	Ag	Cd	Sn
9.18	0.0032	0.2057	0.0023	0.0361	0.0144	0.0014	0.0001	0.0001	0.0021	0.0484	0.0003	0.0011	0.0106	0.0005	0.0004	0.0088	0.0036	0.0009	0.0003
9.19	0.0055	0.2153	0.0014	0.0265	0.0120	0.0014	0.0000	0.0000	0.0011	0.0543	0.0002	0.0008	0.0109	0.0023	0.0005	0.0083	0.0041	0.0012	0.0012
9.20	0.0124	0.0961	0.0155	0.0433	0.0175	0.0026	0.0000	0.0018	0.0036	0.0590	0.0002	0.0024	0.0099	0.0059	0.0039	0.0115	0.0035	0.0005	0.0047
9.21	0.0090	0.1470	0.0045	0.0309	0.0138	0.0020	0.0000	0.0001	0.0024	0.0413	0.0001	0.0013	0.0098	0.0033	0.0017	0.0077	0.0033	0.0004	0.0003
9.22	0.0040	0.1693	0.0005	0.0191	0.0126	0.0022	0.0000	0.0002	0.0012	0.0255	0.0001	0.0008	0.0203	0.0011	0.0083	0.0113	0.0037	0.0013	0.0023
9.23	0.0012	0.1771	0.0013	0.0118	0.0130	0.0018	0.0000	0.0002	0.0004	0.0234	0.0001	0.0011	0.0071	0.0002	0.0018	0.0079	0.0027	0.0004	0.0017
평균	0.0059	0.1684	0.0043	0.0280	0.0139	0.0019	0.0000	0.0004	0.0018	0.0420	0.0002	0.0013	0.0114	0.0022	0.0028	0.0093	0.0035	0.0008	0.0018
환경기준 (연평균)	국가 0.5	해 당 없 음
	충청남도 0.3

5		인접 대기오염측정소와 측정기간 평균농도 비교

<인접 대기오염측정소>

- 모종동 : 아산시 번영로 224번길 20, 아산시보건소

- 배방읍 : 아산시 배방읍 배방로 38, 배방읍 행정복지센터

표 5. 인접 대기오염측정소 측정값과 농도 비교

일자	PM10(㎍/㎥)			PM2.5(㎍/㎥)
	이동차	모종동	배방읍	이동차	모종동	배방읍
9.18	36	25	26	8	7	10
9.19	38	29	30	11	11	15
9.20	39	26	24	11	13	13
9.21	45	28	27	15	13	16
9.22	30	25	22	11	11	13
9.23	25	18	18	6	7	9
9.24	23	14	15	7	6	7
평균	34	24	23	10	10	12

일자	SO₂(ppm)			NO₂(ppm)
	이동차	모종동	배방읍	이동차	모종동	배방읍
9.18	0.002	0.003	0.004	0.009	0.010	0.013
9.19	0.002	0.003	0.004	0.006	0.011	0.015
9.20	0.002	0.004	0.005	0.010	0.014	0.013
9.21	0.002	0.003	0.004	0.015	0.017	0.020
9.22	0.002	0.003	0.004	0.016	0.019	0.016
9.23	0.003	0.004	0.004	0.014	0.019	0.019
9.24	0.003	0.004	0.004	0.017	0.016	0.016
평균	0.002	0.003	0.004	0.012	0.015	0.016

일자	O₃(ppm)			CO(ppm)
	이동차	모종동	배방읍	이동차	모종동	배방읍
9.18	0.031	0.042	0.035	0.3	0.3	0.3
9.19	0.045	0.052	0.039	0.4	0.4	0.3
9.20	0.026	0.029	0.028	0.5	0.4	0.3
9.21	0.020	0.024	0.018	0.5	0.4	0.3
9.22	0.022	0.024	0.025	0.5	0.3	0.3
9.23	0.020	0.020	0.018	0.6	0.3	0.3
9.24	0.012	0.016	0.014	0.5	0.3	0.3
평균	0.025	0.030	0.025	0.5	0.3	0.3

□ PM10는 34 ㎍/㎥로 주변 모종동 24 ㎍/㎥, 배방읍 23 ㎍/㎥보다 높음

□ PM2.5는 10 ㎍/㎥로 모종동 10 ㎍/㎥, 배방읍 12 ㎍/㎥과 비슷함

□ 미세먼지(PM10, PM2.5)의 시간별 농도변화는 주변 측정소와 비슷한 경향을 보임(그림 3. 참조)

□ 이동차의 PM10 농도가 주변 측정소에 비해 다소 높았음

□ SO2 농도는 0.002 ppm으로 모종동 0.003 ppm, 배방읍 0.004 ppm보다 낮음

□ NO2 농도는 0.012 ppm으로 모종동 0.015 ppm, 배방읍 0.016 ppm보다 낮음

□ O3는 0.025 ppm으로 모종동 0.030 ppm보다 낮고, 배방읍 0.025 ppm과 비슷함

□ CO는 0.5 ppm으로 모종동 0.3 ppm, 배방읍 0.3 ppm보다 높음

그림 3. PM10, PM2.5 시간변화