	대기환경 모니터링 결과

1		조사개요

□ 측정지점 : 아산시 탕정면 선문로 221번길 70(선문대학교)

□ 측정기간 : 2020. 9. 25.～ 9. 29.(5일간)

□ 측정구분 : 산업단지 주변 대기환경 피해민원

□ 측정방법 : 이동측정차량 이용 24시간 연속측정(PM10 등 35종)

2		조사결과 요약

□ PM10 : 일평균 농도는 21∼51 ㎍/㎥로 24시간 도 환경기준(80 ㎍/㎥) 만족함

□ PM2.5 : 일평균 농도는 5~20 ㎍/㎥로 24시간 도 환경기준 (40 ㎍/㎥) 만족함

□ SO2, NO2, O3, CO 등 일반 가스상 오염물질은 도 환경기준을 만족함

□ PM10, PM2.5 : 북서풍(산업단지 풍하방향)에서 나타났으며, 원활한 대기 확산으로 대기 상태가 대체로 청정하였음

□ 벤젠은 일평균농도 0.1~0.4 ㎍/㎥, 측정기간 평균 0.2 ㎍/㎥로 충청남도 환경기준(3.0 ㎍/㎥)을 만족하였고, 그 외 톨루엔 27.1 ㎍/㎥으로 동풍에서 나타남

3		측정지점 및 기상현황

1. 온 도 : 평균 18.0 ℃ 2. 습도 : 평균 79.0 % 3. 주풍향 : 남동풍 또는 북서풍 4. 풍속 : 평균 0.7 m/s, 시간최대 1.6 m/s

4		세부 측정결과

1. 미세먼지 등 일반항목

표 1. PM10, PM2.5 등 대기오염물질 측정결과

항목 일자		PM10 (㎍/㎥)	PM2.5 (㎍/㎥)	SO2 (ppm)	NO2 (ppm)	O3 (ppm)	CO (ppm)	비고
9.25		24	6	0.002	0.008	0.025	0.2
9.26		21	5	0.002	0.006	0.029	0.1
9.27		26	8	0.002	0.007	0.023	0.2
9.28		30	11	0.002	0.009	0.023	0.2
9.29		51	20	0.002	0.013	0.009	0.3
평균농도		30	10	0.002	0.009	0.022	0.2
환경기준	국가	100/일	35/일	0.05/일 0.15/시간	0.06/일 0.1/시간	0.06/8시간 0.1/시간	9/8시간 25/시간
	충청남도	80/일	40/일	0.03/일 0.10/시간	0.04/일 0.08/시간	0.06/8시간 0.1/시간	5/8시간 10/시간

□ PM10 : 일평균 농도는 21∼51 ㎍/㎥로 24시간 도 환경기준(80 ㎍/㎥) 만족함

□ PM2.5 : 일평균 농도는 5~20 ㎍/㎥로 24시간 도 환경기준 (40 ㎍/㎥) 만족함

□ SO2 : 일평균측정값은 0.002 ppm으로 1시간 도 환경기준(0.10ppm) 및

24시간 도 환경기준(0.03ppm) 모두 만족함

□ NO₂: 일평균 농도 범위는 0.006～0.013ppm으로 1시간 도 환경기준(0.08ppm) 및 24시간 도 환경기준(0.04ppm) 모두 만족함

□ O3, CO : 오존 평균농도 0.022 ppm, CO 0.2 ppm 으로 도 환경기준 이내임.

2. 휘발성 유기화학물질(VOCs)

표 2. VOCs항목 측정결과

(단위 : ㎍/㎥)

항목 일자		Benzene	Toluene	Ethylbenzene	m,p-Xylene	o-Xylene	Styrene
9.25		0.4	28.4	3.2	0.0	5.4	0.0
9.26		0.3	13.2	0.8	0.0	3.8	0.0
9.27		0.1	15.7	2.1	0.0	4.3	0.0
9.28		0.1	23.6	2.5	0.0	4.4	0.0
9.29		0.1	54.5	5.0	0.0	10.9	0.0
측정기간 평균		0.2	27.1	2.7	0.0	5.7	0.0
환경기준 (연평균)	국가	5.0	해 당 없 음
	충청 남도	3.0	해 당 없 음

그림 1. 풍향별 농도 기여도

PM10	PM2.5
Benzene	Toluene

□ 벤젠은 일평균농도 0.1~0.4 ㎍/㎥, 측정기간 평균 0.2 ㎍/㎥로 충청남도 환경기준(3.0 ㎍/㎥)을 만족하였음

□ 톨루엔 27.1 ㎍/㎥으로 동풍에서 다소 높게 나타났으며, 그 외 에틸벤젠 2.7, m,p-자일렌 0.0, o-자일렌 5.7, 스티렌 0.0 ㎍/㎥으로 나타남

3. 기타항목

□ NH3 일평균농도는 10.0~13.3 ppb, 측정기간 평균농도는 11.5 ppb 이였음.

표 3. 대기오염물질 측정결과(NH3)

일자 항목	9.25	9.26	9.27	9.28	9.29	평균
NH3 (ppb)	13.3	11.5	11.4	11.2	10.0	11.5
환경기준	해 당 없 음

4. 중금속

□ 중금속류의 측정기간 평균 농도분포는 Al > Fe > K > Pd 순으로 나타났고, Al가 가장 높은 농도분포를 보였음

□ 납(Pb)의 일평균농도는 0.0003~0.0053 ㎍/㎥, 측정기간 평균농도는 0.0015 ㎍/㎥으로 연평균 환경기준(0.5 ㎍/㎥)을 만족함(표 4.)

<그림 2. 측정기간 농도분포>

표 4 대기오염물질 측정결과(중금속 19종)

(단위 : ㎍/㎥)

항목 일자	LEAD	ALUMINIUM	SILICON	POTA SSIUM	CALCIUM	TITANIUM	VANADIUM	CHROMIUM	MANGANESE	IRON	NICKEL	COPPER	ZINC	ARSENIC	SELENIUM	PALLADIUM	SILVER	CADMIUM	TIN
	Pb	Al	Si	K	Ca	Ti	V	Cr	Mn	Fe	Ni	Cu	Zn	As	Se	Pd	Ag	Cd	Sn
9.18	0.0003	0.2109	0.0005	0.0088	0.0069	0.0006	0.0000	0.0001	0.0001	0.0140	0.0001	0.0005	0.0034	0.0001	0.0000	0.0090	0.0040	0.0010	0.0000
9.19	0.0004	0.2172	0.0001	0.0106	0.0093	0.0005	0.0000	0.0000	0.0001	0.0102	0.0001	0.0004	0.0053	0.0001	0.0000	0.0101	0.0030	0.0005	0.0003
9.20	0.0006	0.2313	0.0017	0.0145	0.0050	0.0008	0.0000	0.0001	0.0001	0.0149	0.0001	0.0009	0.0038	0.0002	0.0000	0.0097	0.0041	0.0009	0.0001
9.21	0.0009	0.1613	0.0013	0.0175	0.0067	0.0011	0.0000	0.0001	0.0006	0.0251	0.0005	0.0006	0.0064	0.0002	0.0002	0.0093	0.0033	0.0008	0.0001
9.22	0.0053	0.1788	0.0044	0.0295	0.0078	0.0017	0.0000	0.0002	0.0033	0.0673	0.0003	0.0021	0.0217	0.0007	0.0004	0.0088	0.0039	0.0007	0.0000
평균	0.0015	0.1999	0.0016	0.0162	0.0071	0.0009	0.0000	0.0001	0.0008	0.0263	0.0002	0.0009	0.0081	0.0003	0.0001	0.0094	0.0037	0.0008	0.0001
환경기준 (연평균)	국가 0.5	해 당 없 음
	충청남도 0.3

5		인접 대기오염측정소와 측정기간 평균농도 비교

<인접 대기오염측정소>

- 모종동 : 아산시 번영로 224번길 20, 아산시보건소

- 배방읍 : 아산시 배방읍 배방로 38, 배방읍 행정복지센터

표 5. 인접 대기오염측정소 측정값과 농도 비교

일자	PM10(㎍/㎥)			PM2.5(㎍/㎥)
	이동차	모종동	배방읍	이동차	모종동	배방읍
9.25	24	18	21	6	6	8
9.26	21	20	20	5	7	9
9.27	26	19	19	8	8	11
9.28	30	27	25	11	13	14
9.29	51	39	32	20	24	23
평균	30	25	23	10	12	13

일자	SO₂(ppm)			NO₂(ppm)
	이동차	모종동	배방읍	이동차	모종동	배방읍
9.25	0.002	0.004	0.004	0.008	0.015	0.016
9.26	0.002	0.004	0.004	0.006	0.014	0.015
9.27	0.002	0.004	0.004	0.007	0.013	0.014
9.28	0.002	0.004	0.004	0.009	0.017	0.017
9.29	0.002	0.004	0.003	0.013	0.022	0.020
평균	0.002	0.004	0.004	0.009	0.016	0.016

일자	O₃(ppm)			CO(ppm)
	이동차	모종동	배방읍	이동차	모종동	배방읍
9.25	0.025	0.026	0.022	0.2	0.3	0.2
9.26	0.029	0.029	0.025	0.1	0.3	0.2
9.27	0.023	0.030	0.024	0.2	0.3	0.2
9.28	0.023	0.030	0.025	0.2	0.3	0.3
9.29	0.009	0.009	0.009	0.3	0.4	0.3
평균	0.022	0.025	0.021	0.2	0.3	0.2

□ PM10는 30 ㎍/㎥로 주변 모종동 25 ㎍/㎥, 배방읍 23 ㎍/㎥보다 높음

□ PM2.5는 10 ㎍/㎥로 모종동 12 ㎍/㎥, 배방읍 13 ㎍/㎥보다 낮음

□ 미세먼지(PM10, PM2.5)의 시간별 농도변화는 주변 측정소와 비슷한 경향을 보임(그림 3. 참조)

□ 이동차의 PM10 농도가 주변 측정소에 비해 다소 높았음

□ 원활한 대기 확산으로 대기 상태가 대체로 청정하였음

□ SO2 농도는 0.002 ppm으로 모종동 0.004 ppm, 배방읍 0.004 ppm보다 낮음

□ NO2 농도는 0.0092 ppm으로 모종동 0.016 ppm, 배방읍 0.016 ppm보다 낮음

□ O3는 0.022 ppm으로 모종동 0.025 ppm보다 낮고, 배방읍 0.021 ppm과 비슷함

□ CO는 0.2 ppm으로 모종동 0.3 ppm, 배방읍 0.2 ppm과 비슷함

그림 3. PM10, PM2.5 시간변화