	대기환경 모니터링 결과

1		조사개요

□ 측정지점 : 서산시 대산읍 대죽리 713 (대산매립장)

□ 측정기간 : 2020. 9. 26.～ 10. 7.(12일간)

□ 측정구분 : 대산석유화학단지 모니터링

□ 측정방법 : 이동측정차량 이용 24시간 연속측정(PM10 등 18종)

2		조사결과 요약

□ PM10 : 일평균 농도는 15∼30 ㎍/㎥로 24시간 도 환경기준(80 ㎍/㎥) 만족함

□ PM2.5 : 일평균 농도는 5∼20 ㎍/㎥로 24시간 도 환경기준 (40 ㎍/㎥) 만족함

□ SO2, NO2, O3, CO 등 일반 가스상 오염물질은 도 환경기준을 만족함

□ 벤젠은 일평균농도 1.0~10.1 ㎍/㎥, 측정기간 평균 3.8 ㎍/㎥로 충청남도 환경기준(3.0 ㎍/㎥)을 7회 초과하고 남서풍에서 나타났으며, 그 외 톨루엔 7.5, 에틸벤젠 3.2, m,p-자일렌 18.6, o-자일렌 10.9 ㎍/㎥으로 나타남

3		측정지점 및 기상현황

1. 온 도 : 평균 20.0 ℃ 2. 습도 : 평균 67.4 % 3. 주풍향 : 북서풍 4. 풍속 : 평균 1.0 m/s, 시간최대 3.5 m/s

4		세부 측정결과

1. 미세먼지 등 일반항목

표 1. PM10, PM2.5 등 대기오염물질 측정결과

항목 일자		PM10 (㎍/㎥)	PM2.5 (㎍/㎥)	SO2 (ppm)	NO2 (ppm)	O3 (ppm)	CO (ppm)	비고
9.26		20	6	0.012	0.014	0.036	0.2
9.27		15	8	0.007	0.011	0.041	0.3
9.28		25	18	0.005	0.014	0.053	0.4
9.29		24	15	0.004	0.010	0.046	0.3
9.30		26	20	0.005	0.011	0.051	0.4
10.1		18	14	0.003	0.006	0.048	0.4
10.2		20	13	0.003	0.006	0.058	0.4
10.3		30	19	0.004	0.010	0.060	0.6
10.4		16	8	0.003	0.015	0.044	0.3
10.5		15	5	0.005	0.010	0.031	0.3
10.6		15	8	0.008	0.006	0.042	0.3
10.7		21	11	0.012	0.014	0.036	0.4
평균농도		20	12	0.006	0.011	0.046	0.4
환경기준	국가	100/일	35/일	0.05/일 0.15/시간	0.06/일 0.1/시간	0.06/8시간 0.1/시간	9/8시간 25/시간
	충청남도	80/일	40/일	0.03/일 0.10/시간	0.04/일 0.08/시간	0.06/8시간 0.1/시간	5/8시간 10/시간

□ PM10 : 일평균 농도는 15∼30 ㎍/㎥로 24시간 도 환경기준(80 ㎍/㎥) 만족함

□ PM2.5 : 일평균 농도는 5∼20 ㎍/㎥로 24시간 도 환경기준 (40 ㎍/㎥) 만족함

□ SO2 : 일평균측정값은 0.003~0.012ppm으로 1시간 도 환경기준(0.10ppm) 및 24시간 도 환경기준(0.03ppm) 모두 만족함

□ NO₂: 일평균 농도 범위는 0.006～0.015ppm으로 1시간 도 환경기준(0.08ppm) 및 24시간 도 환경기준(0.04ppm) 모두 만족함

□ O3, CO : 오존 평균농도 0.046 ppm, CO 0.4 ppm 으로, 도 환경기준 이내임.

2. 휘발성 유기화학물질(VOCs)

표 2. VOCs항목 측정결과

(단위 : ㎍/㎥)

항목 일자		Benzene	Toluene	Ethylbenzene	m,p-Xylene	o-Xylene
9.26		3.3	7.2	3.9	31.7	5.1
9.27		2.3	5.8	3.5	24.7	5.0
9.28		4.3	16.3	6.1	23.2	26.2
9.29		3.6	10.2	2.8	13.3	10.3
9.30		6.4	5.3	2.4	19.9	6.0
10.1		1.8	12.0	1.4	2.1	18.5
10.2		1.0	10.8	1.2	2.2	24.9
10.3		5.1	2.9	3.0	12.8	10.8
10.4		10.1	4.1	3.4	2.3	6.2
10.5		1.7	2.1	1.2	4.3	3.3
10.6		1.1	1.7	4.0	33.9	6.6
10.7		4.1	11.9	5.7	52.4	7.9
측정기간 평균		3.8	7.5	3.2	18.6	10.9
환경기준 (연평균)	국가	5.0	해 당 없 음
	충청 남도	3.0	해 당 없 음

그림 1. 풍향별 농도 기여도

Benzene	Toluene

□ 벤젠은 일평균농도 1.0~10.1 ㎍/㎥, 측정기간 평균 3.8 ㎍/㎥로 충청남도 환경기준(3.0 ㎍/㎥)을 7회 초과하고, 남서풍에서 나타남

□ 톨루엔 7.5 ㎍/㎥으로 남풍에서 나타났으며, 그 외 에틸벤젠 3.2, m,p-자일렌 18.6, o-자일렌 10.9 ㎍/㎥으로 나타남

5		인접 대기오염측정소와 측정기간 평균농도 비교

<인접 대기오염측정소>

- 대산리 : 서산시 대산읍 충의로 1942, 대산종합시장

- 이원면 : 태안군 이원면 분지길 14, 이원면사무소

표 3. 인접 대기오염측정소 측정값과 농도 비교

일자	PM10(㎍/㎥)			PM2.5(㎍/㎥)
	이동차	대산리	이원면	이동차	대산리	이원면
9.26	20	18	18	6	9	6
9.27	15	15	12	8	8	5
9.28	25	26	24	18	19	11
9.29	24	29	31	15	18	12
9.30	26	30	28	20	20	14
10.1	18	24	21	14	18	11
10.2	20	23	22	13	16	11
10.3	30	35	37	19	21	16
10.4	16	25	24	8	15	8
10.5	15	22	20	5	9	5
10.6	15	20	16	8	12	6
10.7	21	26	22	11	15	9
평균	20	24	23	12	15	10

일자	SO₂(ppm)			NO₂(ppm)
	이동차	대산리	이원면	이동차	대산리	이원면
9.26	0.012	0.003	0.004	0.014	0.010	0.009
9.27	0.007	0.005	0.003	0.011	0.011	0.008
9.28	0.005	0.004	0.003	0.014	0.017	0.009
9.29	0.004	0.004	0.003	0.010	0.015	0.008
9.30	0.005	0.004	0.004	0.011	0.010	0.007
10.1	0.003	0.003	0.003	0.006	0.007	0.006
10.2	0.003	0.003	0.003	0.006	0.007	0.005
10.3	0.004	0.004	0.004	0.010	0.011	0.007
10.4	0.003	0.004	0.004	0.015	0.008	0.006
10.5	0.005	0.004	0.005	0.010	0.010	0.006
10.6	0.008	0.005	0.004	0.006	0.011	0.005
10.7	0.012	0.004	0.004	0.014	0.017	0.012
평균	0.006	0.004	0.004	0.011	0.011	0.007

일자	O₃(ppm)			CO(ppm)
	이동차	대산리	이원면	이동차	대산리	이원면
9.26	0.036	0.037	0.039	0.2	0.3	0.2
9.27	0.041	0.036	0.035	0.3	0.3	0.2
9.28	0.053	0.041	0.035	0.4	0.5	0.3
9.29	0.046	0.029	0.035	0.3	0.5	0.3
9.30	0.051	0.039	0.039	0.4	0.4	0.4
10.1	0.048	0.041	0.039	0.4	0.4	0.3
10.2	0.058	0.050	0.051	0.4	0.4	0.3
10.3	0.060	0.048	0.045	0.6	0.6	0.5
10.4	0.044	0.041	0.040	0.3	0.4	0.3
10.5	0.031	0.029	0.032	0.3	0.4	0.2
10.6	0.042	0.033	0.035	0.3	0.4	0.3
10.7	0.036	0.031	0.034	0.4	0.4	0.3
평균	0.046	0.038	0.038	0.4	0.4	0.3

□ PM10는 20 ㎍/㎥로 주변 대산리 24 ㎍/㎥, 이원면 23 ㎍/㎥보다 낮음

□ PM2.5는 12 ㎍/㎥로 대산리 15 ㎍/㎥보다 낮고, 이원면 10 ㎍/㎥보다 높음

□ 미세먼지(PM10, PM2.5)의 시간별 농도변화는 주변 측정소와 비슷한 경향을 보임(그림 2. 참조)

□ 원활한 대기 확산으로 대기 상태가 대체로 청정하였음

□ SO2 농도는 0.006 ppm으로 대산리 0.004 ppm, 이원면 0.004 ppm보다 높음

□ NO2 농도는 0.011 ppm으로 대산리 0.011 ppm와 비슷하고, 이원면 0.007 ppm보다 높음

□ O3는 0.046 ppm으로 대산리 0.038 ppm, 이원면 0.038 ppm보다 높음

□ CO는 0.4 ppm으로 대산리 0.4 ppm, 이원면 0.3 ppm과 비슷함

그림 2. PM10, PM2.5 시간변화