	대기환경 모니터링 결과

1		조사개요

□ 측정지점 : 부여군 은산면 은산리 16-7(은산농공단지 관리사무소)

□ 측정기간 : 2020. 10. 8.～ 10. 12.(5일간)

□ 측정구분 : 은산산업단지 피해민원

□ 측정방법 : 이동측정차량 이용 24시간 연속측정(PM10 등 35종)

2		조사결과 요약

□ PM10 : 일평균 농도는 25∼42 ㎍/㎥로 24시간 도 환경기준(80 ㎍/㎥) 만족함

□ PM2.5 : 일평균 농도는 6~15 ㎍/㎥로 24시간 도 환경기준 (40 ㎍/㎥) 만족함

□ SO2, NO2, O3, CO 등 일반 가스상 오염물질은 도 환경기준을 만족함

□ 원활한 대기 확산으로 대기 상태가 대체로 청정하였으나, 이동차의 PM10 농도가 16~21시에 주변 측정소에 비해 높았음

□ 남풍에서 PM10 농도가 다소 높게 나타남

□ 벤젠은 일평균농도 0.2~0.7 ㎍/㎥, 측정기간 평균 0.5 ㎍/㎥로 충청남도 환경기준(3.0 ㎍/㎥)을 만족하였고, 그 외 톨루엔 4.1, 에틸벤젠 0.8, m,p-자일렌 0.1, o-자일렌 1.0, 스티렌 0.0 ㎍/㎥으로 나타남

3		측정지점 및 기상현황

1. 온 도 : 평균 15.7 ℃ 2. 습도 : 평균 76.1 % 3. 주풍향 : 북풍 4. 풍속 : 평균 0.6 m/s, 시간최대 1.5 m/s

측정지점

은산산업단지

4		세부 측정결과

1. 미세먼지 등 일반항목

표 1. PM10, PM2.5 등 대기오염물질 측정결과

항목 일자		PM10 (㎍/㎥)	PM2.5 (㎍/㎥)	SO2 (ppm)	NO2 (ppm)	O3 (ppm)	CO (ppm)	비고
10.8		25	6	0.002	0.005	0.028	0.2
10.9		33	9	0.002	0.006	0.032	0.2
10.10		34	12	0.002	0.006	0.036	0.2
10.11		41	15	0.002	0.005	0.028	0.1
10.12		42	15	0.002	0.006	0.030	0.1
평균농도		35	11	0.002	0.006	0.031	0.2
환경기준	국가	100/일	35/일	0.05/일 0.15/시간	0.06/일 0.1/시간	0.06/8시간 0.1/시간	9/8시간 25/시간
	충청남도	80/일	40/일	0.03/일 0.10/시간	0.04/일 0.08/시간	0.06/8시간 0.1/시간	5/8시간 10/시간

□ PM10 : 일평균 농도는 25∼42 ㎍/㎥로 24시간 도 환경기준(80 ㎍/㎥) 만족함

□ PM2.5 : 일평균 농도는 6~15 ㎍/㎥로 24시간 도 환경기준 (40 ㎍/㎥) 만족함

□ SO2 : 일평균측정값은 0.002 ppm으로 1시간 도 환경기준(0.10ppm) 및

24시간 도 환경기준(0.03ppm) 모두 만족함

□ NO₂: 일평균 농도 범위는 0.005～0.006ppm으로 1시간 도 환경기준(0.08ppm) 및 24시간 도 환경기준(0.04ppm) 모두 만족함

□ O3, CO : 오존 평균농도 0.031 ppm, CO 0.2 ppm 으로 도 환경기준 이내임.

그림 1. 풍향별 농도 기여도

PM10	PM2.5

2. 휘발성 유기화학물질(VOCs)

표 2. VOCs항목 측정결과

(단위 : ㎍/㎥)

항목 일자		Benzene	Toluene	Ethylbenzene	m,p-Xylene	o-Xylene	Styrene
10.8		0.5	5.5	0.5	0.1	0.8	0
10.9		0.7	2.7	0.4	0.0	0.7	0
10.10		0.5	4.4	0.9	0.0	1.1	0
10.11		0.2	5.2	1.3	0.2	1.5	0
10.12		0.5	2.5	0.7	0.1	0.9	0
측정기간 평균		0.5	4.1	0.8	0.1	1.0	0
환경기준 (연평균)	국가	5.0	해 당 없 음
	충청 남도	3.0	해 당 없 음

□ 벤젠은 일평균농도 0.2~0.7 ㎍/㎥, 측정기간 평균 0.5 ㎍/㎥로 충청남도 환경기준(3.0 ㎍/㎥)을 만족하였음

□ 톨루엔 4.1 ㎍/㎥으로 나타났으며, 그 외 에틸벤젠 0.8, m,p-자일렌 0.1, o-자일렌 1.0, 스티렌 0.0 ㎍/㎥으로 나타남

3. 기타항목

□ NH3 일평균농도는 12.3~14.9 ppb, 측정기간 평균농도는 13.5 ppb 이였음.

표 3. 대기오염물질 측정결과(NH3)

일자 항목	10.8	10.9	10.10	10.11	10.12	평균
NH3 (ppb)	12.9	12.3	12.7	14.6	14.9	13.5
환경기준	해 당 없 음

4. 중금속

□ 중금속류의 측정기간 평균 농도분포는 Al > K > Fe > Ca 순으로 나타났고, Al가 가장 높은 농도분포를 보였음

□ 납(Pb)의 일평균농도는 0.0016~0.0063 ㎍/㎥, 측정기간 평균농도는 0.0029 ㎍/㎥으로 연평균 환경기준(0.5 ㎍/㎥)을 만족함(표 4.)

<그림 2. 측정기간 농도분포>

표 4 대기오염물질 측정결과(중금속 19종)

(단위 : ㎍/㎥)

항목 일자	LEAD	ALUMINIUM	SILICON	POTA SSIUM	CALCIUM	TITANIUM	VANADIUM	CHROMIUM	MANGANESE	IRON	NICKEL	COPPER	ZINC	ARSENIC	SELENIUM	PALLADIUM	SILVER	CADMIUM	TIN
	Pb	Al	Si	K	Ca	Ti	V	Cr	Mn	Fe	Ni	Cu	Zn	As	Se	Pd	Ag	Cd	Sn
10.8	0.0017	0.2003	0.0004	0.0294	0.0093	0.0010	0.0000	0.0000	0.0001	0.0164	0.0000	0.0005	0.0038	0.0002	0.0000	0.0080	0.0037	0.0008	0.0001
10.9	0.0021	0.2379	0.0020	0.0481	0.0114	0.0010	0.0001	0.0000	0.0006	0.0259	0.0001	0.0006	0.0064	0.0005	0.0002	0.0066	0.0034	0.0006	0.0001
10.10	0.0026	0.2570	0.0002	0.0673	0.0056	0.0010	0.0000	0.0000	0.0002	0.0189	0.0001	0.0004	0.0066	0.0005	0.0001	0.0063	0.0040	0.0007	0.0002
10.11	0.0063	0.1601	0.0060	0.0565	0.0120	0.0036	0.0000	0.0000	0.0004	0.0243	0.0001	0.0003	0.0059	0.0022	0.0001	0.0082	0.0042	0.0009	0.0000
10.12	0.0016	0.2017	0.0039	0.0330	0.0044	0.0058	0.0000	0.0000	0.0000	0.0125	0.0001	0.0003	0.0022	0.0004	0.0000	0.0061	0.0037	0.0006	0.0000
평균	0.0029	0.2114	0.0025	0.0469	0.0085	0.0025	0.0000	0.0000	0.0003	0.0196	0.0001	0.0004	0.0050	0.0008	0.0001	0.0070	0.0038	0.0007	0.0001
환경기준 (연평균)	국가 0.5	해 당 없 음
	충청남도 0.3

5		인접 대기오염측정소와 측정기간 평균농도 비교

<인접 대기오염측정소>

- 부여읍 : 부여군 부여읍 사비로 36, 부여읍행정복지센터

- 청양읍 : 청양군 청양읍 칠갑산로7길 54, 청양군 보건의료원

표 5. 인접 대기오염측정소 측정값과 농도 비교

일자	PM10(㎍/㎥)			PM2.5(㎍/㎥)
	이동차	부여읍	청양읍	이동차	부여읍	청양읍
10.8	25	17	21	6	7	11
10.9	33	21	22	9	10	12
10.10	34	25	27	12	14	16
10.11	41	31	29	15	18	21
10.12	42	31	30	15	19	21
평균	35	25	26	11	14	16

일자	SO₂(ppm)			NO₂(ppm)
	이동차	부여읍	청양읍	이동차	부여읍	청양읍
10.8	0.002	0.004	0.003	0.005	0.010	0.007
10.9	0.002	0.004	0.003	0.006	0.009	0.007
10.10	0.002	0.004	0.003	0.006	0.010	0.008
10.11	0.002	0.004	0.003	0.005	0.011	0.007
10.12	0.002	0.004	0.003	0.006	0.010	0.007
평균	0.002	0.004	0.003	0.006	0.010	0.007

일자	O₃(ppm)			CO(ppm)
	이동차	부여읍	청양읍	이동차	부여읍	청양읍
10.8	0.028	0.028	0.023	0.2	0.4	0.3
10.9	0.032	0.034	0.029	0.2	0.4	0.3
10.10	0.036	0.035	0.033	0.2	0.4	0.3
10.11	0.028	0.024	0.020	0.1	0.5	0.3
10.12	0.030	0.022	0.025	0.1	0.5	0.3
평균	0.031	0.029	0.026	0.2	0.4	0.3

□ PM10는 35 ㎍/㎥로 주변 부여읍 25 ㎍/㎥, 청양읍 26 ㎍/㎥보다 높음

□ PM2.5는 11 ㎍/㎥로 부여읍 14 ㎍/㎥, 청양읍 16 ㎍/㎥보다 낮음

□ 미세먼지(PM2.5)의 시간별 농도변화는 주변 측정소와 비슷한 경향을 보임(그림 3. 참조)

□ 원활한 대기 확산으로 대기 상태가 대체로 청정하였으나, 이동차의 PM10 농도가 16~21시에 주변 측정소에 비해 높았음

□ SO2 농도는 0.002 ppm으로 부여읍 0.004 ppm, 청양읍 0.003 ppm보다 낮음

□ NO2 농도는 0.006 ppm으로 부여읍 0.010 ppm, 청양읍 0.007 ppm보다 낮음

□ O3는 0.031 ppm으로 부여읍 0.029 ppm, 청양읍 0.026 ppm보다 낮음

□ CO는 0.2 ppm으로 부여읍 0.4 ppm, 청양읍 0.3 ppm보다 낮음

그림 3. PM10, PM2.5 시간변화