	대기환경 모니터링 결과

1		조사개요

□ 측정지점 : 서산시 대산읍 평신1로 595-10(한국건설생활환경시험연구원)

□ 측정기간 : 2020. 10. 16.～ 10. 22.(7일간)

□ 측정구분 : 대산석유화학단지 모니터링

□ 측정방법 : 이동측정차량 이용 24시간 연속측정(PM10 등 18종)

2		조사결과 요약

□ PM10 : 일평균 농도는 25∼46 ㎍/㎥로 24시간 도 환경기준(80 ㎍/㎥) 만족함

□ PM2.5 : 일평균 농도는 15∼32 ㎍/㎥로 24시간 도 환경기준 (40 ㎍/㎥) 만족함

□ SO2, NO2, O3, CO 등 일반 가스상 오염물질은 도 환경기준을 만족함

□ 19~21일 국외 미세먼지가 유입되고 대기 정체로 국내 발생 미세먼지가 더해져 PM2.5 농도가 높았음

□ 벤젠은 일평균농도 1.4~8.8 ㎍/㎥, 측정기간 평균 3.7 ㎍/㎥로 충청남도 환경기준(3.0 ㎍/㎥)을 초과하고, 북서~북동풍에서 나타났고, 그 외 톨루엔 10.6, 에틸벤젠 3.2, m,p-자일렌 4.5, o-자일렌 3.3 ㎍/㎥으로 나타남

3		측정지점 및 기상현황

1. 온 도 : 평균 14.6 ℃ 2. 습도 : 평균 76.3 % 3. 주풍향 : 북동풍 4. 풍속 : 평균 0.8 m/s, 시간최대 2.3 m/s

4		세부 측정결과

1. 미세먼지 등 일반항목

표 1. PM10, PM2.5 등 대기오염물질 측정결과

항목 일자		PM10 (㎍/㎥)	PM2.5 (㎍/㎥)	SO2 (ppm)	NO2 (ppm)	O3 (ppm)	CO (ppm)	비고
10.16		38	23	0.004	0.023	0.022	0.4
10.17		28	21	0.003	0.012	0.043	0.4
10.18		25	17	0.004	0.008	0.047	0.3
10.19		46	29	0.004	0.010	0.067	0.5
10.20		42	28	0.004	0.014	0.047	0.6
10.21		45	32	0.003	0.011	0.047	0.4
10.22		31	15	0.002	0.006	0.040	0.3
평균농도		36	24	0.003	0.012	0.045	0.4
환경기준	국가	100/일	35/일	0.05/일 0.15/시간	0.06/일 0.1/시간	0.06/8시간 0.1/시간	9/8시간 25/시간
	충청남도	80/일	40/일	0.03/일 0.10/시간	0.04/일 0.08/시간	0.06/8시간 0.1/시간	5/8시간 10/시간

□ PM10 : 일평균 농도는 25∼46 ㎍/㎥로 24시간 도 환경기준(80 ㎍/㎥) 만족함

□ PM2.5 : 일평균 농도는 15∼32 ㎍/㎥로 24시간 도 환경기준 (40 ㎍/㎥) 만족함

□ SO2 : 일평균측정값은 0.002~0.004ppm으로 1시간 도 환경기준(0.10ppm) 및 24시간 도 환경기준(0.03ppm) 모두 만족함

□ NO₂: 일평균 농도 범위는 0.006～0.023ppm으로 1시간 도 환경기준(0.08ppm) 및 24시간 도 환경기준(0.04ppm) 모두 만족함

□ O3, CO : 오존 평균농도 0.045 ppm, CO 0.4 ppm 으로, 도 환경기준 이내임.

2. 휘발성 유기화학물질(VOCs)

표 2. VOCs항목 측정결과

(단위 : ㎍/㎥)

항목 일자		Benzene	Toluene	Ethylbenzene	m,p-Xylene	o-Xylene
10.16		2.5	24.5	5.4	7.0	3.5
10.17		4.7	14.0	3.9	4.3	3.9
10.18		8.8	9.0	3.4	5.5	3.9
10.19		3.6	3.7	1.8	2.7	3.0
10.20		3.1	6.9	3.1	4.8	3.7
10.21		1.7	12.0	3.5	4.3	2.7
10.22		1.4	4.1	1.5	2.7	2.5
측정기간 평균		3.7	10.6	3.2	4.5	3.3
환경기준 (연평균)	국가	5.0	해 당 없 음
	충청 남도	3.0	해 당 없 음

그림 1. 풍향별 농도 기여도

Benzene	Toluene

□ 벤젠은 일평균농도 1.4~8.8 ㎍/㎥, 측정기간 평균 3.7 ㎍/㎥로 충청남도 환경기준(3.0 ㎍/㎥)을 초과하고, 북서~북동풍에서 나타남

□ 톨루엔 10.6 ㎍/㎥으로 남동풍에서 나타났으며, 그 외 에틸벤젠 3.2, m,p-자일렌 4.5, o-자일렌 3.3 ㎍/㎥으로 나타남

5		인접 대기오염측정소와 측정기간 평균농도 비교

<인접 대기오염측정소>

- 대산리 : 서산시 대산읍 충의로 1942, 대산종합시장

- 이원면 : 태안군 이원면 분지길 14, 이원면사무소

표 3. 인접 대기오염측정소 측정값과 농도 비교

일자	PM10(㎍/㎥)			PM2.5(㎍/㎥)
	이동차	대산리	이원면	이동차	대산리	이원면
10.16	38	47	35	23	24	15
10.17	28	28	20	21	19	11
10.18	25	23	18	17	15	9
10.19	46	52	55	29	32	26
10.20	42	48	43	28	31	20
10.21	45	59	52	32	43	32
10.22	31	28	22	15	17	12
평균	36	41	35	24	26	18

일자	SO₂(ppm)			NO₂(ppm)
	이동차	대산리	이원면	이동차	대산리	이원면
10.16	0.004	0.005	0.005	0.023	0.032	0.022
10.17	0.003	0.005	0.004	0.012	0.023	0.010
10.18	0.004	0.004	0.004	0.008	0.016	0.007
10.19	0.004	0.005	0.006	0.010	0.027	0.012
10.20	0.004	0.005	0.006	0.014	0.025	0.013
10.21	0.003	0.004	0.005	0.011	0.033	0.015
10.22	0.002	0.003	0.003	0.006	0.018	0.011
평균	0.003	0.004	0.005	0.012	0.025	0.013

일자	O₃(ppm)			CO(ppm)
	이동차	대산리	이원면	이동차	대산리	이원면
10.16	0.022	0.015	0.022	0.4	0.5	0.4
10.17	0.043	0.029	0.039	0.4	0.4	0.4
10.18	0.047	0.035	0.046	0.3	0.3	0.4
10.19	0.067	0.045	0.063	0.5	0.6	0.6
10.20	0.047	0.037	0.048	0.6	0.7	0.6
10.21	0.047	0.026	0.044	0.4	0.6	0.5
10.22	0.040	0.027	0.036	0.3	0.4	0.4
평균	0.045	0.031	0.043	0.4	0.5	0.5

□ PM10는 36 ㎍/㎥로 주변 대산리 41 ㎍/㎥보다 낮고, 이원면 35 ㎍/㎥과 비슷함

□ PM2.5는 24 ㎍/㎥로 대산리 26 ㎍/㎥보다 낮고, 이원면 18 ㎍/㎥보다 높음

□ 미세먼지(PM10, PM2.5)의 시간별 농도변화는 주변 측정소와 비슷한 경향을 보임(그림 2. 참조)

□ 19~21일 국외 미세먼지가 유입되고 대기 정체로 국내 발생 미세먼지가 더해져 PM2.5 농도가 높았음

□ 20일 고비사막과 중국 내몽골 고원에서 황사가 발원함

□ SO2 농도는 0.003 ppm으로 대산리 0.004 ppm, 이원면 0.005 ppm보다 낮음

□ NO2 농도는 0.012 ppm으로 대산리 0.025 ppm보다 낮고, 이원면 0.013 ppm과 비슷함

□ O3는 0.045 ppm으로 대산리 0.031 ppm보다 높고, 이원면 0.043 ppm과 비슷함

□ CO는 0.4 ppm으로 대산리 0.5 ppm, 이원면 0.5 ppm보다 낮음

그림 2. PM10, PM2.5 시간변화