	대기환경 모니터링 결과

1		조사개요

□ 측정지점 : 논산시 성동면 원남리 1211-2(에스엔비푸드 주차장)

□ 측정기간 : 2020. 11. 7.～ 11. 12.(6일간)

□ 측정구분 : 미광산업 악취 민원

□ 측정방법 : 이동측정차량 이용 24시간 연속측정(PM10 등 18종)

2		조사결과 요약

□ PM10 : 일평균 농도는 26∼61 ㎍/㎥로 24시간 도 환경기준(80 ㎍/㎥) 만족함

□ PM2.5 : 일평균 농도는 14∼38 ㎍/㎥로 24시간 도 환경기준 (40 ㎍/㎥) 만족함

□ SO2, NO2, O3, CO 등 일반 가스상 오염물질은 도 환경기준을 만족함

□ 벤젠은 일평균농도 1.3~3.7 ㎍/㎥, 측정기간 평균 2.6 ㎍/㎥로 충청남도 환경기준(3.0 ㎍/㎥)을 1회 초과하고, 톨루엔 26.6 ㎍/㎥으로 다소 높게 나타났으며, 그 외 에틸벤젠 14.8, m,p-자일렌 5.8, o-자일렌 1.0 ㎍/㎥으로 나타남

3		측정지점 및 기상현황

민원발생사업장 측정위치
1. 온 도 : 평균 8.2 ℃ 2. 습도 : 평균 64.1 % 3. 주풍향 : 북풍 4. 풍속 : 평균 0.8 m/s, 시간최대 2.3 m/s

4		세부 측정결과

1. 미세먼지 등 일반항목

표 1. PM10, PM2.5 등 대기오염물질 측정결과

항목 일자		PM10 (㎍/㎥)	PM2.5 (㎍/㎥)	SO2 (ppm)	NO2 (ppm)	O3 (ppm)	CO (ppm)	비고
11.7		61	38	0.002	0.012	0.034	0.8
11.8		40	18	0.002	0.010	0.025	0.6
11.9		26	14	0.002	0.011	0.019	0.5
11.10		29	19	0.002	0.013	0.019	0.2
11.11		34	23	0.002	0.016	0.017	0.2
11.12		39	31	0.001	0.018	0.008	0.3
평균농도		38	24	0.002	0.013	0.020	0.4
환경기준	국가	100/일	35/일	0.05/일 0.15/시간	0.06/일 0.1/시간	0.06/8시간 0.1/시간	9/8시간 25/시간
	충청남도	80/일	40/일	0.03/일 0.10/시간	0.04/일 0.08/시간	0.06/8시간 0.1/시간	5/8시간 10/시간

□ PM10 : 일평균 농도는 26∼61 ㎍/㎥로 24시간 도 환경기준(80 ㎍/㎥) 만족함

□ PM2.5 : 일평균 농도는 14∼38 ㎍/㎥로 24시간 도 환경기준 (40 ㎍/㎥) 만족함

□ SO2 : 일평균측정값은 0.001~0.002ppm으로 1시간 도 환경기준(0.10ppm) 및 24시간 도 환경기준(0.03ppm) 모두 만족함

□ NO₂: 일평균 농도 범위는 0.0010～0.018ppm으로 1시간 도 환경기준(0.08ppm) 및 24시간 도 환경기준(0.04ppm) 모두 만족함

□ O3, CO : 오존 평균농도 0.020 ppm, CO 0.4 ppm 으로, 도 환경기준 이내임.

2. 휘발성 유기화학물질(VOCs)

표 2. VOCs항목 측정결과

(단위 : ㎍/㎥)

항목 일자		Benzene	Toluene	Ethylbenzene	m,p-Xylene	o-Xylene
11.7		-	-	-	-	-
11.8		-	-	-	-	-
11.9		1.3	16.6	14.8	2.3	0.7
11.10		2.9	40.5	14.3	6.0	0.7
11.11		2.4	26.7	13.6	5.1	0.8
11.12		3.7	22.6	16.4	9.9	1.9
측정기간 평균		2.6	26.6	14.8	5.8	1.0
환경기준 (연평균)	국가	5.0	해 당 없 음
	충청 남도	3.0	해 당 없 음

□ 벤젠은 일평균농도 1.3~3.7 ㎍/㎥, 측정기간 평균 2.6 ㎍/㎥로 충청남도 환경기준(3.0 ㎍/㎥)을 1회 초과함

□ 톨루엔 26.6 ㎍/㎥으로 다소 높게 나타났으며, 그 외 에틸벤젠 14.8, m,p-자일렌 5.8, o-자일렌 1.0 ㎍/㎥으로 나타남

5		인접 대기오염측정소와 측정기간 평균농도 비교

<인접 대기오염측정소>

- 논  산 : 논산시 시민로 389, 취암/부창동 행정복지센터

- 연무읍 : 논산시 연무읍 안심로 50, 연무읍사무소

표 3. 인접 대기오염측정소 측정값과 농도 비교

일자	PM10(㎍/㎥)			PM2.5(㎍/㎥)
	이동차	논산	연무읍	이동차	논산	연무읍
11.7	61	70	81	38	30	46
11.8	40	51	62	18	18	30
11.9	26	28	28	14	11	11
11.10	29	32	31	19	14	18
11.11	34	29	34	23	12	22
11.12	39	30	41	31	24	33
평균	38	40	46	24	18	27

일자	SO₂(ppm)			NO₂(ppm)
	이동차	논산	연무읍	이동차	논산	연무읍
11.7	0.002	0.005	0.005	0.012	0.019	0.020
11.8	0.002	0.004	0.004	0.010	0.014	0.013
11.9	0.002	0.004	0.005	0.011	0.016	0.016
11.10	0.002	0.005	0.005	0.013	0.021	0.019
11.11	0.002	0.004	0.005	0.016	0.019	0.024
11.12	0.001	-	0.005	0.018	-	0.027
평균	0.002	0.004	0.005	0.013	0.018	0.020

일자	O₃(ppm)			CO(ppm)
	이동차	논산	연무읍	이동차	논산	연무읍
11.7	0.034	0.024	0.035	0.8	0.7	1.0
11.8	0.025	0.019	0.027	0.6	0.5	0.8
11.9	0.019	0.016	0.021	0.5	0.5	0.7
11.10	0.019	0.015	0.022	0.2	0.6	0.8
11.11	0.017	0.014	0.017	0.2	0.6	0.9
11.12	0.008	-	0.004	0.3	-	1.0
평균	0.020	0.018	0.021	0.4	0.6	0.9

□ PM10는 38 ㎍/㎥로 주변 논산 40 ㎍/㎥, 연무읍 46 ㎍/㎥보다 낮음

□ PM2.5는 24 ㎍/㎥로 논산 18 ㎍/㎥보다 높고, 연무읍 27 ㎍/㎥보다 낮음

□ 미세먼지(PM10, PM2.5)의 시간별 농도변화는 주변 측정소와 비슷한 경향을 보임(그림 1. 참조)

□ 7~8일 대기 정체로 국내 발생 미세먼지가 축적되고, 국외 미세먼지와 황사가 함께 유입되어 농도가 높았음

□ 11일 오후~12일 오전 대기 정체로 국내 발생 미세먼지가 축적되어 농도가 다소 높았음

□ SO2 농도는 0.002 ppm으로 논산 0.004 ppm, 연무읍 0.005 ppm보다 낮음

□ NO2 농도는 0.013 ppm으로 논산 0.018 ppm, 연무읍 0.020 ppm보다 낮음

□ O3는 0.020 ppm으로 논산 0.018 ppm, 연무읍 0.021 ppm과 비슷함

□ CO는 0.4 ppm으로 논산 0.6 ppm, 연무읍 0.9 ppm보다 낮음

그림 1. PM10, PM2.5 시간변화