	대기환경 모니터링 결과

1		조사개요

□ 측정지점 : 당진시 송산면 석문방조제로 724-32

□ 측정기간 : 2020. 11. 10.～ 11. 18.(9일간)

□ 측정구분 : 현대제철 피해민원

□ 측정방법 : 이동측정차량 이용 24시간 연속측정(PM10 등 30종)

2		조사결과 요약

□ PM10 : 일평균 농도는 43∼156 ㎍/㎥로 24시간 도 환경기준(80 ㎍/㎥) 7회 초과

□ PM2.5 : 일평균 농도는 13~62 ㎍/㎥로 24시간 도 환경기준 (40 ㎍/㎥) 6회 초과

□ SO2, NO2, O3, CO 등 일반 가스상 오염물질은 도 환경기준을 만족함

□ 11~18일, 측정기간 동안 대기 정체와 기류수렴으로 국내 발생 미세먼지가 축적되고 국외 미세먼지가 유입되어 농도가 높았음

3		측정지점 및 기상현황

민원발생사업장 (현대제철) 측정지점
1. 온 도 : 평균 11.7 ℃ 2. 습도 : 평균 78.9 % 3. 주풍향 : 북서풍 4. 풍속 : 평균 1.4 m/s, 시간최대 4.7 m/s

4		세부 측정결과

1. 미세먼지 등 일반항목

표 1. PM10, PM2.5 등 대기오염물질 측정결과

항목 일자		PM10 (㎍/㎥)	PM2.5 (㎍/㎥)	SO2 (ppm)	NO2 (ppm)	O3 (ppm)	CO (ppm)	비고
11.10		43	13	0.002	0.012	0.031	0.2
11.11		80	29	0.002	0.023	0.028	0.3
11.12		155	62	0.003	0.030	0.039	0.5
11.13		131	52	0.002	0.022	0.038	0.4
11.14		124	43	0.002	0.021	0.038	0.5
11.15		156	54	0.001	0.017	0.042	0.5
11.16		134	44	0.001	0.027	0.029	0.5
11.17		142	42	0.005	0.030	0.031	0.6
11.18		137	35	0.011	0.035	0.013	0.7
평균농도		122	42	0.003	0.024	0.032	0.5
환경기준	국가	100/일	35/일	0.05/일 0.15/시간	0.06/일 0.1/시간	0.06/8시간 0.1/시간	9/8시간 25/시간
	충청남도	80/일	40/일	0.03/일 0.10/시간	0.04/일 0.08/시간	0.06/8시간 0.1/시간	5/8시간 10/시간

□ PM10 : 일평균 농도는 43∼156 ㎍/㎥로 24시간 도 환경기준(80 ㎍/㎥) 7회 초과

□ PM2.5 : 일평균 농도는13~62 ㎍/㎥로 24시간 도 환경기준 (40 ㎍/㎥) 6회 초과

□ SO2 : 일평균측정값은 0.001~0.011ppm으로 1시간 도 환경기준(0.10ppm) 및

24시간 도 환경기준(0.03ppm) 모두 만족함

□ NO₂: 일평균 농도 범위는 0.012～0.035ppm으로 1시간 도 환경기준(0.08ppm) 및 24시간 도 환경기준(0.04ppm) 모두 만족함

□ O3, CO : 오존 평균농도 0.032 ppm, CO 0.5 ppm 으로 도 환경기준 이내임.

2. 기타항목

□ NH3 일평균농도는 10.6~40.1 ppb, 측정기간 평균농도는 21.1 ppb 이였음.

표 2. 대기오염물질 측정결과(NH3)

일자 항목	11.10	11.11	11.12	11.13	11.14	11.15	11.16	11.17	11.18	평균
NH3 (ppb)	10.6	12.6	18.3	20.1	18.9	25.7	21.2	22.2	40.1	21.1
환경기준	해 당 없 음

3. 중금속

□ 중금속류의 측정기간 평균 농도분포는 Fe > Al > K > Zn 순으로 나타났고, Fe가 가장 높은 농도분포를 보였음

□ 납(Pb)의 일평균농도는 0.0094~0.0275 ㎍/㎥, 측정기간 평균농도는 0.0191 ㎍/㎥으로 연평균 환경기준(0.5 ㎍/㎥)을 만족함(표 3.)

<그림 1. 측정기간 평균 농도분포>

표 3. 대기오염물질 측정결과(중금속 19종)

(단위 : ㎍/㎥)

항목 일자	LEAD	ALUMINIUM	SILICON	POTA SSIUM	CALCIUM	TITANIUM	VANADIUM	CHROMIUM	MANGANESE	IRON	NICKEL	COPPER	ZINC	ARSENIC	SELENIUM	PALLADIUM	SILVER	CADMIUM	TIN
	Pb	Al	Si	K	Ca	Ti	V	Cr	Mn	Fe	Ni	Cu	Zn	As	Se	Pd	Ag	Cd	Sn
11.10	0.0208	0.4160	0.0117	0.1038	0.0399	0.0034	0.0001	0.0009	0.0091	0.2080	0.0004	0.0110	0.0789	0.0034	0.0004	0.0087	0.0040	0.0007	0.0002
11.11	0.0187	0.3271	0.0196	0.1593	0.0631	0.0050	0.0003	0.0018	0.0160	0.5482	0.0012	0.0091	0.1337	0.0023	0.0012	0.0078	0.0049	0.0004	0.0003
11.12	0.0192	0.2428	0.0072	0.1203	0.0254	0.0026	0.0004	0.0011	0.0113	0.2488	0.0010	0.0066	0.1006	0.0017	0.0011	0.0109	0.0035	0.0010	0.0002
11.13	0.0094	0.1528	0.0076	0.1220	0.0200	0.0024	0.0003	0.0015	0.0100	0.2183	0.0012	0.0039	0.0695	0.0008	0.0008	0.0108	0.0034	0.0014	0.0003
11.14	0.0275	0.1765	0.0061	0.1705	0.0289	0.0022	0.0004	0.0006	0.0087	0.2286	0.0009	0.0043	0.1055	0.0021	0.0010	0.0087	0.0038	0.0008	0.0002
11.15	0.0220	0.5342	0.0411	0.2302	0.0263	0.0049	0.0010	0.0014	0.0145	0.3002	0.0012	0.0089	0.1115	0.0050	0.0006	0.0052	0.0058	0.0008	0.0000
11.16	0.0159	0.3460	0.0465	0.2082	0.0909	0.0045	0.0002	0.0010	0.0110	0.5196	0.0005	0.0051	0.0894	0.0033	0.0014	0.0063	0.0042	0.0010	0.0001
평균	0.0191	0.3136	0.0200	0.1592	0.0421	0.0036	0.0004	0.0012	0.0115	0.3245	0.0009	0.0070	0.0984	0.0027	0.0009	0.0083	0.0042	0.0009	0.0002
환경기준 (연평균)	국가 0.5	해 당 없 음
	충청남도 0.3

5		인접 대기오염측정소와 측정기간 평균농도 비교

<인접 대기오염측정소>

- 송  산  면 : 송산면 유곡리 342-37, 공공하폐수처리시설

- 당진시청사 : 시청1로 당진시청 3층 야외공간

표 4. 인접 대기오염측정소 측정값과 농도 비교

일자	PM10(㎍/㎥)			PM2.5(㎍/㎥)
	이동차	송산면	당진시청사	이동차	송산면	당진시청사
11.10	43	40	36	13	15	18
11.11	80	48	50	29	28	32
11.12	155	70	77	62	49	53
11.13	131	68	67	52	51	52
11.14	124	71	68	43	52	51
11.15	156	82	83	54	60	68
11.16	134	86	90	44	55	68
11.17	142	78	78	42	54	55
11.18	137	41	36	35	33	25
평균	122	65	65	42	44	47

일자	SO₂(ppm)			NO₂(ppm)
	이동차	송산면	당진시청사	이동차	송산면	당진시청사
11.10	0.002	0.008	0.004	0.012	0.019	0.022
11.11	0.002	0.005	0.005	0.023	0.025	0.026
11.12	0.003	0.006	0.004	0.030	0.030	0.035
11.13	0.002	0.005	0.004	0.022	0.020	0.026
11.14	0.002	0.004	0.003	0.021	0.020	0.019
11.15	0.001	0.005	0.003	0.017	0.015	0.019
11.16	0.001	0.005	0.005	0.027	0.026	0.033
11.17	0.005	0.004	0.004	0.030	0.019	0.022
11.18	0.011	0.004	0.004	0.035	0.015	0.016
평균	0.003	0.005	0.004	0.024	0.021	0.024

일자	O₃(ppm)			CO(ppm)
	이동차	송산면	당진시청사	이동차	송산면	당진시청사
11.10	0.031	0.021	0.016	0.2	0.4	0.4
11.11	0.028	0.019	0.016	0.3	0.4	0.5
11.12	0.039	0.029	0.022	0.5	0.5	0.5
11.13	0.038	0.026	0.019	0.4	0.5	0.4
11.14	0.038	0.031	0.027	0.5	0.5	0.4
11.15	0.042	0.034	0.029	0.5	0.6	0.5
11.16	0.029	0.017	0.014	0.5	0.7	0.6
11.17	0.031	0.035	0.033	0.6	0.6	0.4
11.18	0.013	0.018	0.022	0.7	0.5	0.2
평균	0.032	0.026	0.022	0.5	0.5	0.4

그림 2. PM10, PM2.5 시간변화

그림 3. PM10, PM2.5 풍향별 농도기여도

PM10	PM2.5

□ PM10는 122 ㎍/㎥로 주변 송산면 65 ㎍/㎥, 당진시청사 65 ㎍/㎥보다 높음

□ PM2.5는 42 ㎍/㎥로 송산면 44 ㎍/㎥, 당진시청사 47 ㎍/㎥보다 낮음

□ 미세먼지(PM10, PM2.5)의 시간별 농도변화는 주변 측정소와 비슷한 경향을 보임(그림 2. 참조)

□ 이동차의 PM10 농도는 민원발생 사업장의 풍하방향인 남동풍에서 다소 높게 나타났으며, 안개(해무)의 영향도 있을 것으로 추정됨

□ 11~18일, 측정기간 동안 대기 정체와 기류수렴으로 국내 발생 미세먼지가 축적되고 국외 미세먼지가 유입되어 농도가 높았음

□ SO2 농도는 0.003 ppm으로 송산면 0.005 ppm, 당진시청사 0.004 ppm보다 낮음

□ NO2 농도는 0.024 ppm으로 송산면 0.021 ppm, 당진시청사 0.024 ppm와 비슷함

□ O3는 0.032 ppm으로 송산면 0.026 ppm, 당진시청사 0.022 ppm보다 높음

□ CO는 0.5 ppm으로 송산면 0.5 ppm, 당진시청사 0.4 ppm와 비슷함