	대기환경 모니터링 결과

1		조사개요

□ 측정지점 : 당진시 송산면 무수들길 240-91(가곡1리 마을회관)

□ 측정기간 : 2020. 11. 21.～ 11. 25.(5일간)

□ 측정구분 : 당진 현대제철 주변 대기환경 피해민원

□ 측정방법 : 이동측정차량 이용 24시간 연속측정(PM10 등 35종)

2		조사결과 요약

□ PM10 : 일평균 농도는 32∼52 ㎍/㎥로 24시간 도 환경기준(80 ㎍/㎥) 만족함

□ PM2.5 : 일평균 농도는 13~24 ㎍/㎥로 24시간 도 환경기준 (40 ㎍/㎥) 만족함

□ SO2, NO2, O3, CO 등 일반 가스상 오염물질은 도 환경기준을 만족함

□ 원활한 대기 확산과 강수의 영향으로 대기 상태가 대체로 청정하였음

□ 이동차의 미세먼지(PM10, PM2.5) 농도는 북서풍에서 높은 경향을 보임

3		측정지점 및 기상현황

1. 온 도 : 평균 5.1 ℃ 2. 습도 : 평균 71.4 % 3. 주풍향 : 북풍 4. 풍속 : 평균 1.6 m/s, 시간최대 3.5 m/s

4		세부 측정결과

1. 미세먼지 등 일반항목

표 1. PM10, PM2.5 등 대기오염물질 측정결과

항목 일자		PM10 (㎍/㎥)	PM2.5 (㎍/㎥)	SO2 (ppm)	NO2 (ppm)	O3 (ppm)	CO (ppm)	비고
11.21		47	24	0.004	0.016	0.020	0.3
11.22		34	13	0.004	0.005	0.028	0.2
11.23		32	14	0.004	0.005	0.029	0.2
11.24		34	13	0.002	0.012	0.022	0.3
11.25		52	22	0.001	0.014	0.0007	0.3
평균농도		40	17	0.003	0.010	0.021	0.3
환경기준	국가	100/일	35/일	0.05/일 0.15/시간	0.06/일 0.1/시간	0.06/8시간 0.1/시간	9/8시간 25/시간
	충청남도	80/일	40/일	0.03/일 0.10/시간	0.04/일 0.08/시간	0.06/8시간 0.1/시간	5/8시간 10/시간

□ PM10 : 일평균 농도는 32∼52 ㎍/㎥로 24시간 도 환경기준(80 ㎍/㎥) 만족함

□ PM2.5 : 일평균 농도는 13~24 ㎍/㎥로 24시간 도 환경기준 (40 ㎍/㎥) 만족함

□ SO2 : 일평균측정값은 0.001~0.004ppm으로 1시간 도 환경기준(0.10ppm) 및

24시간 도 환경기준(0.03ppm) 모두 만족함

□ NO₂: 일평균 농도 범위는 0.005～0.016ppm으로 1시간 도 환경기준(0.08ppm) 및 24시간 도 환경기준(0.04ppm) 모두 만족함

□ O3, CO : 오존 평균농도 0.021 ppm, CO 0.3 ppm 으로 도 환경기준 이내임.

2. 휘발성 유기화학물질(VOCs)

표 2. VOCs항목 측정결과

(단위 : ㎍/㎥)

항목 일자		Benzene	Toluene	Ethylbenzene	m,p-Xylene	o-Xylene
11.21		1.5	10.1	2.2	0.1	0.8
11.22		3.0	5.0	0.3	0.2	1.0
11.23		0.1	0.3	0.1	0.2	0.1
11.24		1.0	9.6	1.7	2.4	0.7
11.25		1.3	14.2	2.8	4.6	1.9
측정기간 평균		1.4	7.8	1.4	1.5	0.9
환경기준 (연평균)	국가	5.0	해 당 없 음
	충청 남도	3.0	해 당 없 음

□ 벤젠은 일평균농도 0.1~3.0 ㎍/㎥, 측정기간 평균 1.4 ㎍/㎥로 충청남도 환경기준(3.0 ㎍/㎥)을 만족하였음

□ 그 외 톨루엔 7.8, 에틸벤젠 1.4, m,p-자일렌 1.5, o-자일렌 0.9 ㎍/㎥으로 나타남

3. 기타항목

□ NH3 일평균농도는 10.4~15.8 ppb, 측정기간 평균농도는 12.4 ppb 이였음.

표 3. 대기오염물질 측정결과(NH3)

일자 항목	11.21	11.22	11.23	11.24	11.25	평균
NH3 (ppb)	14.1	15.8	10.4	10.9	10.7	12.4
환경기준	해 당 없 음

4. 중금속

□ 중금속류의 측정기간 평균 농도분포는 Al > K > Fe > Pd 순으로 나타났고, Al가 가장 높은 농도분포를 보였음

□ 납(Pb)의 일평균농도는 0.0008~0.0372 ㎍/㎥, 측정기간 평균농도는 0.0154 ㎍/㎥으로 연평균 환경기준(0.5 ㎍/㎥)을 만족함(표 4.)

<그림 1. 측정기간 평균 농도분포>

표 4. 대기오염물질 측정결과(중금속 19종)

(단위 : ㎍/㎥)

항목 일자	LEAD	ALUMINIUM	SILICON	POTA SSIUM	CALCIUM	TITANIUM	VANADIUM	CHROMIUM	MANGANESE	IRON	NICKEL	COPPER	ZINC	ARSENIC	SELENIUM	PALLADIUM	SILVER	CADMIUM	TIN
	Pb	Al	Si	K	Ca	Ti	V	Cr	Mn	Fe	Ni	Cu	Zn	As	Se	Pd	Ag	Cd	Sn
11.21	0.0081	0.1641	0.0071	0.0528	0.0072	0.0014	0.0000	0.0000	0.0016	0.0239	0.0001	0.0004	0.0094	0.0037	0.0001	0.0119	0.0039	0.0008	0.0000
11.24	0.0008	1.0793	0.0026	0.0446	0.0102	0.0014	0.0000	0.0007	0.0024	0.0514	0.0003	0.0015	0.0097	0.0039	0.0002	0.0368	0.0009	0.0009	0.0004
11.25	0.0372	0.1711	0.0255	0.1136	0.0193	0.0033	0.0001	0.0010	0.0057	0.0978	0.0004	0.0030	0.0267	0.0043	0.0007	0.0103	0.0038	0.0009	0.0001
평균	0.0154	0.4715	0.0117	0.0703	0.0122	0.0020	0.0000	0.0006	0.0032	0.0577	0.0003	0.0016	0.0153	0.0040	0.0003	0.0197	0.0029	0.0009	0.0002
환경기준 (연평균)	국가 0.5	해 당 없 음
	충청남도 0.3

※ 11.22~23 중금속 측정장비 이상으로 데이터 사용불가함

5		인접 대기오염측정소와 측정기간 평균농도 비교

<인접 대기오염측정소>

- 송  산  면 : 송산면 유곡리 342-37, 공공하폐수처리시설

- 당진시청사 : 시청1로 당진시청 3층 야외공간

표 5. 인접 대기오염측정소 측정값과 농도 비교

일자	PM10(㎍/㎥)			PM2.5(㎍/㎥)
	이동차	송산면	당진시청사	이동차	송산면	당진시청사
11.21	47	36	37	24	25	32
11.22	34	49	25	13	22	18
11.23	32	40	26	14	17	17
11.24	34	28	30	13	15	22
11.25	52	31	31	22	19	25
평균	40	37	30	17	20	23

일자	SO₂(ppm)			NO₂(ppm)
	이동차	송산면	당진시청사	이동차	송산면	당진시청사
11.21	0.004	0.004	0.004	0.016	0.017	0.019
11.22	0.004	0.007	0.004	0.005	0.014	0.011
11.23	0.004	0.008	0.004	0.005	0.017	0.016
11.24	0.002	0.005	0.005	0.012	0.018	0.026
11.25	0.001	0.003	0.004	0.014	0.017	0.028
평균	0.003	0.005	0.004	0.010	0.017	0.020

일자	O₃(ppm)			CO(ppm)
	이동차	송산면	당진시청사	이동차	송산면	당진시청사
11.21	0.020	0.019	0.020	0.3	0.5	0.4
11.22	0.028	0.025	0.031	0.2	0.7	0.3
11.23	0.029	0.024	0.025	0.2	0.9	0.3
11.24	0.022	0.024	0.016	0.3	0.4	0.5
11.25	0.007	0.007	0.004	0.3	0.4	0.4
평균	0.021	0.020	0.019	0.3	0.6	0.4

그림 2. PM10, PM2.5 시간변화

그림 3. PM10, PM2.5 풍향별 농도기여도

PM10	PM2.5

□ PM10는 40 ㎍/㎥로 주변 송산면 37 ㎍/㎥, 당진시청사 30 ㎍/㎥보다 높음

□ PM2.5는 17 ㎍/㎥로 송산면 20 ㎍/㎥, 당진시청사 23 ㎍/㎥보다 낮음

□ 미세먼지(PM10, PM2.5)의 시간별 농도변화는 주변 측정소와 비슷한 경향을 보임(그림 2. 참조)

□ 원활한 대기 확산과 강수의 영향으로 대기 상태가 대체로 청정하였음

□ 이동차의 미세먼지(PM10, PM2.5) 농도는 북서풍에서 높은 경향을 보임

□ SO2 농도는 0.003 ppm으로 송산면 0.005 ppm, 당진시청사 0.004 ppm보다 낮음

□ NO2 농도는 0.010 ppm으로 송산면 0.017 ppm, 당진시청사 0.020 ppm보다 낮음

□ O3는 0.021 ppm으로 송산면 0.020 ppm, 당진시청사 0.019 ppm과 비슷함

□ CO는 0.3 ppm으로 송산면 0.6 ppm, 당진시청사 0.4 ppm보다 낮음